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[bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc2170][bookmark: _Toc15432][bookmark: _Toc7653][bookmark: OLE_LINK532]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年加工50000套金属件项目

	项目代码
	2504-321183-89-01-421019

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	江苏省镇江市句容市开发区杜家山村

	地理坐标
	（东经119度7分28.200秒，北纬31度56分38.760秒）

	国民经济行业类别
	[bookmark: OLE_LINK1]C3761自行车制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目行业类别
	[bookmark: OLE_LINK36]三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37—76、自行车和残疾人座车制造376

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	句容市政务服务管理办公室
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	句政务备〔2025〕1363号

	总投资
（万元）
	600
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	5%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是 本项目现场设备已开始安装，属于“未批先建”，镇江市生态环境局已出具责令改正违法行为决定书（镇03环责改[2026]20号），责令企业立即停止环境违法行为。企业现场已停止设备安装。 
	用地（用海）
面积（m2）
	6694

	专项评价设置情况
	[bookmark: _Toc6233]表1-1  本项目专项设置情况
	[bookmark: OLE_LINK53]专项类别
	设置原则
	项目情况
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	本项目废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不属于废水直排建设项目，也不属于污水集中处理厂项目
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质储存量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及河道取水
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海排放污染物
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


综上，本项目不需设置专项。

	[bookmark: OLE_LINK252]规划情况
	规划名称：《江苏省句容经济开发区发展规划（2017-2030）》；
审批机关：句容市人民政府；
审批文件名称及文号：《句容市人民政府关于同意<江苏省句容经济开发区发展规划（2017-2030）>的批复》（句政复〔2019〕36号）。

	规划环境影响评价情况
	1、文件名称：《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》；
审查机关：江苏省生态环境厅；
审查文号：苏环审〔2019〕40号。
2、文件名称：《江苏句容经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》；
审查机关：江苏省生态环境厅；
审查文号：苏环审〔2026〕13号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: OLE_LINK241]1、与《江苏省句容经济开发区发展规划（2017-2030）》相符性分析
[bookmark: OLE_LINK524]句容经济开发区主体为工业用地，区内规划形成重点发展光学元器件、光电显示产业，适当发展新型材料（以信息技术产业用材料、新能源汽车材料为主）、运动器材产业；积极发展第三产业，包括商贸物流业、商业服务业等，本项目为C3761自行车制造，产品可用于运动器材，符合经济开发区发展规划。
[bookmark: OLE_LINK354]2、与《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》和规划审查意见的相符性分析
对照句容经济开发区规划环评和规划环评审查意见，规划时段为2018年至2030年，规划总面积18.69平方公里，规划产业定位为：重点发展机电、光学元器件、光电显示产业，适当发展新型材料（以信息技术产业用材料、新能源汽车材料为主）、运动器材产业；积极发展第三产业，包括商贸物流业、商业服务业等。
表1-2  与江苏省句容经济开发区生态准入清单相符性分析
	类别
	准入清单、控制要求

	主导产业定位
	机电、光学元器件、光电显示、新型材料（以信息技术产业用材料、新能源汽车材料为主）、运动器材、商贸物流业、商业服务业。

	优先引入
	1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2011年本（2013年修正））》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）和《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）、《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015年版）》、工信部、发改委、科技部、财政部《关于印发新材料产业发展指南的通知》（工信部联规〔2016〕454号）等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术；
2、符合产业定位的国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目；
3、保障医院、军工、科研机构、重点企业应用的项目。

	禁止引入
	1、机电、运动器材：使用高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂的项目。
2、新材料：含化学合成工艺的项目。
3、其他：专业从事电镀、酸洗、喷涂等表面处理加工的建设项目（属于优先引入类项目必备的电镀、酸洗、喷涂等表面处理工序不作为禁止类）；新建排放《高毒物品目录》列出的如氨、苯、氟化氢、镉及其化合物、铬及其化合物、汞、硫化氢、氯、镍及难溶性镍化物、铅等有毒物质的项目；属于《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他属于国家和地方产业政策淘汰类或者禁止类的建设项目和工艺；列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的除外。

	空间管制要求
	1、生态空间包括园区内的防护绿地、水域等，区内生态空间总面积283.11公顷。
2、工业片区与居住片区之间设置50米以上空间隔离带（含20米绿化带），该范围内允许布置办公等不产生噪声污染和废气排放的设施。
3、禁止引入不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。


本项目属于C3761自行车制造，使用的涂料为粉末涂料和水性涂料，不属于使用高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂的项目。不属于句容市经济开发区禁止引入的项目，项目选址位于句容市开发区杜家山村，用地性质为工矿仓储用地，符合句容市经济开发区规划及环评要求。
综上所述，本项目符合《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》及审查意见的要求。

3、 与《江苏句容经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》和规划审查意见的相符性分析
表1-3  与江苏句容经济开发区生态准入清单相符性分析
	类别
	准入清单、控制要求
	相符性分析

	产业准入要求
	主导产业
	重点发展机电、光学元器件、光电显示为主的产业，适当发展新型材料（以信息技术产业用材料、新能源汽车材料为主）、运动器材产业。
	本项目属于自行车制造（C3761），产品可用于运动器材，符合产业定位。

	
	优先引入
	1.符合产业定位且属于《产业结构调整指导目录(2024)》《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批)》《江苏省重点新材料首批次应用示范指导目录 (2024年版)》等产业政策文件鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术；
2.符合产业定位的国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目；
3.保障医院、军工、科研机构、重点企业应用的项目。
	本项目不属于。

	
	限制引入
	1.《产业结构调整指导目录(2024)》中限制类项目；
2.污染治理措施达不到《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。
	本项目不属于，本项目喷漆产生的VOCs废气经水帘+气旋/干式过滤+二级活性炭吸附处理后有组织排放，能够达到相关规范要求。

	
	禁止引入
	1.与国家、地方现行产业政策相冲突的项目，包括《产业结构调整指导目录(2024)》中淘汰类项目；
2.《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则》列明的禁止建设的项目；
3.属于《环境保护综合名录(2021年版本)》“高污染、高环境风险”产品名录项目；
4.使用高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂的项目；
5.专业从事电镀、酸洗、喷涂等表面处理加工的建设项目(属于优先引入类项目必备的电镀、酸洗、喷涂等表面处理工序不作为禁止类);
6.新材料产业禁止引进含化学合成工艺的项目；
7.新建排放《高毒物品目录》列出的如氨、苯、氟化氢、镉及其化合物、铬及其化合物、汞、硫化氢、氯、镍及难溶性镍化物、铅等有毒物质的项目；
8.其他属于国家和地方产业政策淘汰类或者禁止类的建设项目和工艺；
9.属于《重点管控新污染物清单(2023年版)》中禁止生产、加工使用的类别；
10.以上禁止类中，列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的除外。
	1.本项目不属于淘汰类、列明的禁止建设的项目，不属于“高污染、高环境风险”产品名录项目；
2.本项目使用的塑粉、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；
3.本项目不从事专业电镀、酸洗、喷涂的项目；
4.本项目不涉及化学合成工艺、不排放《高毒物品目录》中的有毒物质；
5.本项目不属于《重点管控新污染物清单(2023年版)》中禁止生产、加工使用的类别。

	空间布局约束
	1.落实最严格的耕地保护制度，规划实施时根据新一轮国土空间规划发布成果合理确定用地指标。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田。禁止在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼；禁止闲置、荒芜基本农田；
2.严格落实《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则》、江苏省、镇江市 “三线一单”《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》相应管控要求；
3.工业片区与居住片区之间设置50米以上空间隔离带(含20米绿化带)，该范围内允许布置办公等不产生噪声污染和废气排放的设施；
4.开发区内规划的防护绿地、水域等作为生态空间保护，限制开发和占用。
	1.本项目不占用基本农田；
2.本项目符合江苏省、镇江市“三线一单”要求；
3.本项目距最近的居民点240m，不会对其产生影响。

	污染物排放管控
	污染物排放总量
	1.大气污染物：二氧化硫13.23吨/年，氮氧化物18.75吨/年，颗粒物19.13吨/ 年，VOCs16.89吨/年 ；
2.水污染物(外排量):排水量1167.81万吨/年(工业299.61万吨/年)、化学需氧量551.52吨/年(工业117.42吨/年)、氨氮52.72吨/年(工业9.312吨/年)、总磷5.515吨/年(工业1.174吨/年)、总氮167.07吨/年(工业36.84吨/年)。
	本项目严格执行总量排放制度，排放的污染物总量在句容区域内平衡。

	环境风险防控
	1.建立完善应急管理制度，及时开展开发区环境风险应急预案修编；配置应急处置人员和必要的环境应急装备物资，定期排查突发环境事件隐患，开展培训和演练；
2.企业内部采取严格的防火、防爆、防泄漏措施；编制环境风险应急预案，建立有针对性的风险防范体系，加强对潜在事故的监控；
3.对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。
	本项目建成后将编制突发环境事件应急预案，企业通过建立“单元-应急池-厂界”三道防线，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物对周围环境污染事故。

	资源开发效率要求
	1.开发区土地资源总量上线：建设用地不得突破城镇开发边界；
2.大力推广清洁能源，禁止建设分散燃煤小锅炉，严格执行禁燃区相关要求；
3.列入强制性清洁生产审核名录的企业按照要求开展清洁生产审核，项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平；
4.推广废水资源化技术，提高水资源回用率。
	1.本项目位于城镇开发区域的工业用地范围内；
2.本项目不建设燃煤锅炉；
3.本项目未列入强制性清洁生产审核名录，生产过程中将尽量提高资源利用率。




	其他符合性分析
	1、产业政策相符性
本项目国民经济类别属于C3761自行车制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类，为允许类；不属于《镇江市产业结构调整指导目录（2019年本）》（镇发改工业发〔2019〕622号）中限制类、淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类和许可准入类两类事项范围；不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制、禁止类项目。
[bookmark: OLE_LINK80]本项目已于2025年8月28日取得句容市政务服务管理办公室备案，备案证号：句政务备〔2025〕1363号，项目代码：2504-321183-89-01-421019。
综上，本项目的建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
2、“三线一单”相符性分析
（1）生态红线
①与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）的相符性分析
根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）的相关要求进行相符性分析，与本项目周边最近的生态空间保护区域为句容河（江宁区）洪水调蓄区。本项目与周边生态空间保护区域关系见表1-4。
表1-4  本项目与最近生态空间保护区域关系
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	范围
	面积（平方公里）
	方位距离

	
	
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范围
	国家级生态保护红线面积
	生态空间管控区域面积
	总面积
	

	[bookmark: OLE_LINK6]句容河（江宁区）洪水调蓄区
	洪水调蓄
	/
	江宁区内句容河两堤之间的河道及护坡
	/
	1.86
	1.86
	西南，4900m处

	句容水库应急水源地饮用水水源保护区
	水源水质保护
	一级保护区：以句容市第二自来水厂取水口为中心，半径500米的水域范围；取水口南侧水域正常水位线以上200米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外的水库水域，以及本湖河与水库交汇口至上游850米（本湖路）、赵村河与句容水库交汇口至上游2500米（戴村）之间的水域范围；二级保护区水域外，西至戴家边路、北至本湖路、东至贾相路和S243省道、南至戴家边路以及赵村河水域对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
	/
	7.88
	/
	7.88
	东北，7150m处


与本项目距离最近的生态空间保护区域为句容河（江宁区）洪水调蓄区，距离为4900m，根据上表可知，本项目建设区域与该空间保护区域无相交区域，不会导致项目周边生态空间保护区域服务功能下降。故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）的相关要求。
②与《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）相符性分析
本项目位于句容市开发区杜家山村，位于长江流域内，根据《省太湖水污染防治委员会办公室关于镇江市申请调整太湖流域综合治理范围的复函》（苏太办〔2019〕11号），不属于太湖流域。对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》属于一般管控单元，其管控要求与本项目的相符性分析见表1-5。
表1-5  本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
	管控类别
	重点管控单元
	相符性分析
	是否相符

	长江流域

	空间布局约束
	1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。5．禁止新建独立焦化项目。
	本项目属于自行车制造，不属于化工项目。项目建设地点不涉及生态保护红线和永久基本农田。不涉及化工，不新增码头，不涉及焦化。
	符合

	污染物排放管控
	[bookmark: OLE_LINK81]1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目严格实施污染物总量控制制度。本项目废水接管至句容市深水水务有限公司排放。
	符合

	环境风险防控
	1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	本项目不属于环境风险防控的重点企业，不涉及饮用水水源。
	符合

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目和尾矿库项目。
	符合


综上，本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。
③与《镇江市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性
经查询江苏省生态环境分区管控综合服务系统，项目所在地位置为一般管控单元。其管控要求与本项目的相符性分析见表1-6。
表1-6  与《镇江市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》
相符性分析
	管控类别
	重点管控单元
	相符性分析
	是否相符

	空间布局约束
	（1）各类开发建设活动应符合国土空间规划、城镇总体规划、土地利用规划、详细规划等相关要求。（2）永久基本农田，实行严格保护。
	本项目符合国土空间规划，不占用永久基本农田
	符合

	污染物排放管控
	（1）加大农村生活污水、垃圾治理工作，进一步改善农村人居环境质量。逐步完成规划发展村庄生活污水治理工作，基本实现农村生活垃圾收运处理体系全覆盖。（2）加强农业废弃物治理，稳步推进秸秆综合利用及畜禽养殖废弃物资源化利用。（3）加强面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。
	本项目严格落实总量控制制度，总量在区域内平衡。
	符合

	环境风险防控
	（1）合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。（2）不得在长江岸线资源范围内进行危害防洪安全、堤防安全和河势稳定活动。
	本项目按要求落实风险防控措施，定期开展应急演练，不涉及长江岸线。
	符合

	资源利用效率要求
	（1）根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）要求：大力推广清洁能源，禁止建设分散燃煤小锅炉，严格执行禁燃区相关要求。（2）全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。（3）集约利用长江岸线资源，引导产业向陆域纵深发展，减少对临水岸线的占用。
	本项目使用燃料为丙烷，属于清洁燃料。
	符合


综上，本项目与《镇江市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的要求相符。
（2）环境质量底线
①环境空气：根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气一般，超标因子为臭氧和PM2.5，属不达标区。根据区域空气质量达标要求，镇江市拟采取的重点任务包括：（一）锚定任务目标，全面强化空气质量管理；（二）突出源头治理，推动重点领域绿色低碳转型；（三）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（四）科学精准施策，全力压降VOCs排放水平；（五）推进清洁运输，全面强化移动源治理减排；（六）抓住关键变量，提升面源精细化管理水平；（七）强化协作联动，提升重污染天气应对成效；（八）加强工作落实，强化消耗臭氧层物质（ODS）和噪声监管；（九）强化支撑保障，全面提升大气污染治理能力。通过一系列大气污染防治工作的实施，区域大气环境质量状况可以得到进一步改善。
②地表水：根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，全市地表水环境质量总体为优。列入《江苏省水污染防治工作计划》地表水环境质量考核的10个国考断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为70%。省考45个断面中，优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为71.1%。
③噪声：根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，本项目所在区域噪声能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
本项目所使用燃料为丙烷，属于清洁燃料，机加工废气、喷塑废气、喷漆废气与烘干废气均得到有效治理后通过排气筒达标排放；生活污水接管至句容市深水水务有限公司处理；噪声可达标排放；固废均妥善处置，实现零排放。
因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线，满足环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目租赁现有闲置厂房，不新增用地。本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地供水供电设施可满足建设单位用水用电需求，不会突破资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
[bookmark: OLE_LINK3]①本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》的相关规定。
表1-7  与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析
	序号
	指南要求
	本项目情况
	相符性

	1
	严格落实“全国一张清单”管理要求。坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。已经纳入的，各有关部门要做好对地方细化措施的监督指导，确保符合“全国一张清单”管理要求。各地区各部门不得自行发布市场准入性质的负面清单。
	本项目严格落实“全国一张清单”管理要求。
	符合

	2
	切实履行政府监管责任。各地区各部门要更好发挥政府作用，严格落实法律法规和“三定”规定明确的监管职责，对法律法规和“三定”规定未明确监管职责的，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，全面夯实监管责任。要落实放管结合、并重要求，坚决纠正“以批代管”“不批不管”等问题，防止出现监管真空。要健全监管规则，创新监管方式，实现事前事中事后全链条全领域监管，提高监管的精准性有效性。要强化反垄断监管，防止资本无序扩张、野蛮生长、违规炒作，冲击经济社会发展秩序。要进一步健全完善与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、社会信用体系和激励惩戒机制、商事登记制度等，系统集成、协同高效地推进市场准入制度改革工作。
	本项目不涉及负面清单中禁止项目。
	符合

	3
	建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度。国家发展改革委会同有关部门按照“一案一核查、一案一通报”原则，对违背市场准入负面清单情况进行归集排查，按季度对违背市场准入负面清单的典型案例情况进行通报，有关情况纳入全国城市信用状况动态监测，并在国家发展改革委门户网站和“信用中国”网站向社会公布。对于性质严重案例及相关情况，实行点对点通报约谈。
	本项目不涉及违反市场准入负面清单情况。
	符合

	4
	扎实做好清单落地实施工作。对清单所列事项，各地区各部门要持续优化管理方式，严格规范审批行为，优化审批流程，提高审批效率，正确高效地履行职责。清单之外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入，不得违规另设市场准入行政审批。对于需提请修改相关法律、法规、国务院决定的措施，各地区各部门要尽快按法定程序办理，并做好相关规章和规范性文件“立改废”工作。
	本项目严格遵守审批流程，相关法律、法规。
	符合


[bookmark: OLE_LINK71]本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》的相关规定。
②与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析见下表1-8和表1-9。
表1-8  本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析
	序号
	指南要求
	本项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目不属于港口、码头、过江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不涉及自然保护区、风景名胜区。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不涉及饮用水水源一、二级保护区。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及岸线保护区和保留区。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目不涉及长江干支流及湖泊新设、改、扩排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及捕捞活动。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、石膏库项目。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目不属于石化、现代煤化工项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目不属于落后产能、严重过剩产能以及高耗能高排放项目。
	符合

	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	项目符合相关法律法规要求。
	符合


表1-9  与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉
江苏省实施细则》相符性分析
	序号
	指南实施细则要求
	本项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015～2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017～2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目不属于港口、码头、过江通道项目。
	符合

	2
	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	项目不涉及自然保护区、风景名胜区。
	符合

	3
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	项目不涉及饮用水水源保护区，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	符合

	4
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及岸线保护区和保留区。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目不涉及长江干支流及湖泊新设、改、扩排污口。
	符合

	7
	禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。
	项目不涉及捕捞活动。
	符合

	8
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	项目不属于化工项目。
	符合

	9
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不属于尾矿库、冶炼渣库、石膏库项目。
	符合

	10
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	项目不属于太湖流域
	符合

	11
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	项目不属于燃煤发电项目。
	符合

	12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	13
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	项目不属于化工项目。
	符合

	14
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	项目不属于公共设施项目。项目不在化工企业周边。
	符合

	15
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等项目。
	符合

	16
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目。
	符合

	17
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	项目不属于石化、现代煤化工项目。
	符合

	18
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）中限制类、淘汰类、禁止类。
	符合

	19
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目不属于严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。
	符合


由以上分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相关要求。
综上，项目不在环境准入负面清单内，符合准入要求。
3、相关环保政策相符性分析
（1）与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）的相符性分析
表1-10  本项目与苏环办〔2020〕225号文相符性分析
	序号
	指导意见要点
	本项目情况
	相符性

	严守生态环境质量底线
	（一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。
（二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。
（三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。
（四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。
	本项目所在区域为不达标区，项目采取有效污染控制措施，满足区域环境质量改善目标管理要求；本项目位于句容市开发区杜家山村，项目符合当地规划环评；本项目符合生态分区管控要求。
	符合

	严格重点行业环评审批
	聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业，实施清单化管理，严格建设项目环评审批，切实把好环境准入关。
（五）对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。
（六）重点行业清洁生产水平原则上应达到国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。
（七）严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。
（八）统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构、推动绿色发展。
	本项目不属于重点行业清单的建设项目；本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目，亦不属于燃煤自备电厂。
	符合


（2）与《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）相符性分析，见表1-11。
表1-11  与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析
	序号
	意见要求
	本项目情况
	相符性

	（六）坚决遏制“两高”项目盲目发展
	对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。
	本项目不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中项目。
	符合

	（七）推进清洁生产和能源资源集约高效利用
	[bookmark: OLE_LINK5]依法引导钢铁、石化、化工、建材、纺织等重点行业开展强制性清洁生产审核，推进工业、农业、建筑业、服务业、交通运输业等领域实施清洁生产改造。完善能源消费总量和强度双控制度，严格用能预算管理和节能审查，有效控制能源消费增量。探索在省级及以上园区推行区域能评制度，开展高耗能行业能效对标。实施能效领跑者行动，推动重点行业以及其他行业重点用能单位深化节能改造。实施节水行动，全面推进节水型社会和节水型城市建设。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、建材、纺织等项目，亦不属于工业、农业、建筑业、服务业、交通运输业项目。
	符合

	（八）强化生态环境分区管控
	完善“三线一单”生态环境分区管控体系，衔接国土空间规划分区和用途管制要求。落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展国土空间规划环境影响评价，将生态环境基础设施“图斑”纳入国土空间规划体系，保障生态环境基础设施建设用地。
	本项目符合生态环境分区管控要求；符合国土空间规划分区和用途管制要求。
	符合

	（十三）推进固定源深度治理
	推动钢铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。探索将氨排放控制纳入电力、水泥、焦化等重点行业地方排放标准。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。推进大气汞和持久性有机污染物排放控制，加强有毒有害大气污染物风险管控。
	[bookmark: 第一]本项目不属于钢铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧项目；不属于电力、水泥、焦化项目。
	符合

	（二十三）推进全域“无废城市”建设
	实施《江苏省全域“无废城市”建设工作方案》，以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物等五大类固体废物为重点，全面提升城市发展与固体废物统筹管理水平。
	项目产生的固体废物全部妥善处置，不对外排放。
	符合

	（二十四）强化危险废物全生命周期监管
	加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。加快推进危险废物集中收集体系建设，补齐医疗废物等危险废物处置能力短板。持续优化危险废物全生命周期监控系统，基本实现全省危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。实施危险废物经营单位退出机制，从严打击非法转运、倾倒、填埋、利用处置危险废物等环境违法犯罪行为，保障市场公平有序。到2022年，医疗废物和生活垃圾焚烧飞灰、废盐等危险废物收集处置能力满足实际需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。
	项目产生的危废按照全生命周期的相关要求进行管理，安全贮存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置，不对外排放；本项目不产生医疗废物。
	符合


综上，本项目符合《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）中相关要求。
[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK19]（3）与《关于组织实施<江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案>的函》（苏大气办〔2018〕4号）和《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（镇大气办〔2018〕2号）相符性分析，见表1-12。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK8]表1-12  与《关于组织实施<江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案>的函》（苏大气办〔2018〕4号）和《镇江市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（镇大气办〔2018〕2号）相符性分析
	序号
	意见要求
	本项目情况
	相符性

	1、物料运输
	（1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。（2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。（3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。
	[bookmark: OLE_LINK9]本项目使用的粉状物料为塑粉，采用桶装并密闭存放在仓库内。
	符合

	2、物料装卸
	装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之 
[bookmark: OLE_LINK356]一：（1）密闭操作；（2）在封闭式建筑物内进行物料装卸；（3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。
	本项目塑粉采用密闭桶装。
	符合

	3、物料储存
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK84]（1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。（2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。（3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施。（4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。
	[bookmark: OLE_LINK83]本项目粉状物料使用桶装，置于车间内原料区，属于封闭式建筑物内。
	符合

	4、物料转移和输送
	[bookmark: OLE_LINK357][bookmark: OLE_LINK11]厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：（1）采用密闭输送系统；（2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送；（3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。
	本项目在封闭式建筑物内进行物料转移和输送。
	符合

	5、物料加工与处理
	（1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等）应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。（2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。
	[bookmark: OLE_LINK48]本项目切割、焊接、打磨粉尘采用布袋除尘器处理后有组织排放；喷塑过程产生的粉尘使用单筒旋风+滤筒除尘装置收集处理。
	符合

	6、运行与记录
	[bookmark: OLE_LINK7]（1）生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。（2）封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态；（3）应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。
	本项目生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施同步运行，设计废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用；本项目车间门窗随时保持关闭状态；本项目计划记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息。
	符合


（4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析，见表1-13。
表1-13  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析
	序号
	意见要求
	本项目情况
	相符性

	1
	7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目产生喷漆废气（预喷）、喷漆废气（自动喷）、喷漆废气（补喷）经收集后经“（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高（DA002）排气筒排放；烘干废气和危废间废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高（DA003）排气筒排放。
	符合

	2
	10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
	本项目废气收集系统排风罩的设置符合GB/T16758的规定。
	符合

	3
	10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	本项目废气经测算，全厂有机废气产生速率远小于2kg/h，废气收集后经二级活性炭吸附装置处理。有机废气收集效率90%，处理效率90%。
	符合


综上所述，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求。
（5）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）的相符性分析，见表1-14。
[bookmark: OLE_LINK59]表1-14  《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析
	文件内容
	本项目情况
	是否相符

	总体要求
	（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。
	[bookmark: OLE_LINK86]本项目属于C3761自行车制造，烘干废气和危废间废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，收集、净化处理效率为90%；喷漆废气（预喷）、喷漆废气（自动喷）、喷漆废气（补喷）收集后经“（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理，收集、净化处理效率为90%。
	符合

	表面涂装行业VOCs排放控制指南
	根据GB_T4754-2011《国民经济行业分类》，C21家具制造业、C2223加工纸制造(涂布纸)、C33金属制品制造、C34通用设备制造业、C35专用设备制造、C36汽车制造、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38电气机械及器材制造(不含C3825光伏)、C40仪器仪表制造业、C43金属制品、机械和设备修理业和O8011汽车修理与维护业等行业的表面涂装工序参照以下要求执行。
1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。
2、推广采用静电喷涂、淋涂、扭涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35g/m2以下。
[bookmark: OLE_LINK62]3、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。
4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。
5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。
6、使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。
7、溶剂储存可参照《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》相关要求。
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK87]本项目属于C3761自行车制造，本项目使用的涂料为水性涂料和粉末涂料均属于低VOCs涂料；本项目使用机器自动喷涂，人工补喷的形式，涂装效率较高；本项目喷漆室、和烘干室除工件进出口外其他均为封闭结构，无露天和敞开式喷涂作业；本项目喷塑废气收集后经“单筒旋风+滤筒除尘装置”处理后通过DA001排放；喷漆废气（预喷）、喷漆废气（自动喷）、喷漆废气（补喷）整体换气收集后经“（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过DA002排放；烘干废气、危废间废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过DA003排放。
	符合


综上所述，本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相关要求。
（6）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相符性分析
对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，本项目涂料中挥发性有机物含量见下表：
表1-15  施工状态下涂料中挥发性有机物含量
	项目
	VOCs含量（g/L）
	标准中限量值（g/L）
	标准来源
	相符性

	使用状态下水性面漆
	80.3
	250
	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1机械设备
	相符

	使用状态下水性清漆
	126.5
	300
	
	相符


[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK106]根据企业提供的面漆和金油（清漆）的MSDS，可以得出面漆中挥发份占比为7.3%，密度为1.1g/cm3，则面漆的VOCs含量为80.3g/L；金油中挥发份占比为11.5%，密度为1.1g/cm3，则金油的VOCs含量为126.5g/L。能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。
（7）与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析
[bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK2]文件要求：严格准入条件：禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。
根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中第8.1条款“粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOCs含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。”因此本项目使用的塑粉属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，常温常压下不挥发，能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关标准要求，本项目塑粉的使用是可行的。
本项目使用水性面漆和水性清漆，根据表1-14，本项目使用的水性漆能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。
[bookmark: OLE_LINK261]由以上分析可知，本项目符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相关要求。
（8）与《关于印发<镇江市2025年大气污染防治工作计划>的通知》（镇污治指办〔2025〕19号）的相符性分析见表1-16。
表1-16  《镇江市2025年大气污染防治工作计划》相符性分析
	序号
	要求
	本项目情况
	相符性

	1
	加快实施低VOCs含量原辅材料替代。依法依规严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。
	本项目使用水性涂料和粉末涂料，均属于符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的低VOCs含量产品。
	符合


综上，本项目符合《镇江市2025年大气污染防治工作计划》中相关要求。
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[bookmark: _Toc2819][bookmark: _Toc17062][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc14230]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
句容市强强运动科技有限公司位于句容市开发区杜家山村，拟投资600万元建设“年加工50000套金属件项目”，本项目租用句容欣达晶体材料有限公司的厂区，占地面积6694m2，厂房建筑面积1651.74m2。主要从事自行车配件加工，涉及工艺包括切割、焊接、打磨、喷漆、喷塑、烘干等，达产后预计年加工50000套金属件（主要产品为自行车车架）。根据检查发现，企业已于环评文件正式报批前进行了设备安装但并无生产。本项目现场设备已开始安装，属于“未批先建”，镇江市生态环境局于2026年7月1日对企业下达了责令改正违法行为决定书（镇03环责改[2026]20号），要求企业立即改正环境违法行为。企业现场已停止设备安装。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的有关规定，现遵照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37-自行车和残疾人座车制造376-自行车制造3761”，应编制环境影响报告表。为此，句容市强强运动科技有限公司委托我司对该项目编制环境影响评价报告表，接受委托后，我司认真研究该项目的有关材料，并进行了实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料。按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行）》要求，编制了本项目报告表，上报镇江市句容生态环境局审批。
2、产品方案
本项目产品为自行车车架。产品方案见下表：
表2-1  产品方案
	序号
	工程名称（车间、生产装置或生产线）
	产品名称
	规格
	生产规模
	年运行时间

	1
	生产车间共计1651.74m2
（含1条喷塑线、1条喷漆线和机加工区等）
	自行车车架
	14-16英寸
	10000套/年
	2400h

	
	
	
	17-18英寸
	30000套/年
	

	
	
	
	19-20英寸
	10000套/年
	


注：自行车车架折算重量约2kg/套，需要喷涂表面积约为0.4m2/套。
本项目产品质量标准要求如下：


表2-2 本项目产品质量标准
	指标
	标准

	外观要求‌
	根据零部件主次分为三类，正视面不允许有龟裂、明显流疤、皱皮、漏漆等缺陷

	精度要求
	车架立管平行度
	车架立管轴线应在车架中心基准面上，其公差值为1.8mm

	
	车架平、立叉对称度
	车架平、立叉应对称于车架中心基准面上，其公差值为6.0mm

	强度要求
	能承受450N的侧向静负荷


3、主体和公用及辅助工程
表2-3  建设项目主体和公用及辅助工程
	类别
	工程名称
	设计能力/设计规模
	备注

	主体工程
	1#车间
	[bookmark: OLE_LINK37]550.74m2
	布置人工质检、除尘区、喷塑区、烘干区、原料区、

	
	2#车间
	550m2
	布置打磨区、焊接区、切割区、半成品区、成品区

	
	3#车间
	551m2
	布置喷漆区、烘干区、贴标区

	辅助工程
	办公区
	[bookmark: OLE_LINK73]383.48m2
	位于厂区北侧，2层

	
	空压机房
	[bookmark: OLE_LINK74]1.5m2
	/

	公用工程
	给水
	951.3276t/a
	来源于市政管网

	
	排水
	300t/a
	生活污水经化粪池预处理后接管至句容市深水水务有限公司

	
	供电
	30万Kwh/年
	依托市政供电系统

	储运工程
	原料仓库
	45m2
	车间划出

	
	成品仓库
	50m2
	车间划出

	
	半成品区
	50m2
	车间划出

	
	液化丙烷存放处
	3m2
	/

	环保工程
	废水
	化粪池
	5m3
	接管至句容市深水水务有限公司

	
	废气
	单筒旋风+滤筒除尘
	1套，设计处理能力8000m3/h
	DA001处理喷塑废气

	
	
	（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附
	1套，设计处理能力13000m3/h
	DA002，预喷漆废气与补喷漆废气分别经1套水帘+气旋处理、自动喷漆废气经1套干式过滤处理，最后预喷漆废气、补喷漆废气和自动喷漆废气一起进入1套二级活性炭吸附设施处理后排放

	
	
	喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附
	1套，设计处理能力8500m3/h
	DA003处理烘干废气和危废间废气

	
	
	布袋除尘器
	1套，设计处理能力11500m3/h
	DA004处理打磨、焊接、切割废气

	[bookmark: OLE_LINK506]
	
	/
	设计处理能力2000m3/h
	DA005处理液化气燃烧废气

	
	固废
	固废贮存间
	30m2
	用于存放一般固废

	
	
	危废贮存间
	10m2
	用于存放危险废物

	
	噪声
	[bookmark: OLE_LINK323]合理布局，厂房隔声，减振，加装隔声罩，优先选用低噪声设备


4、主要设备一览表
表2-4  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
（台套）
	型号/规格
	备注
	位置

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	[bookmark: OLE_LINK78]
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	[bookmark: OLE_LINK525]
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	


5、主要原辅材料及理化性质
表2-5  主要原辅材料消耗一览表
	序号
	原料名称
	规格/组分
	年用量（t）
	最大储存量（t）

	[bookmark: OLE_LINK43]1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


注：本次环评按最大不利因素考虑，助剂与其他均视作挥发份。
表2-6  主要原辅材料理化性质一览表
	[bookmark: OLE_LINK42]名称
	分子式
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性

	水性涂料面漆
	/
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK15]油状液体；密度为1.1±0.02g/m3；闪点为15℃
	易燃
	低毒

	水性聚酯/丙烯酸树脂
	/
	聚合物；密度为1.09g/m3；熔点为106℃；沸点为116℃；闪点为61.6℃
	可燃
	/

	N,N-二甲基乙醇胺（DNEA）
	/
	无色液体；密度为0.886g/m3；熔点为-70℃；沸点为135±1℃；闪点为40.5℃
	可燃
	LD50：1300mg/kg（大鼠经口）

	硫酸钡
	BaSO4
	无臭、无味粉末；密度为4.25g/m3；熔点为1580℃
	/
	/

	乙二醇单丁醚
	/
	无色透明液体；密度为0.902g/m3；熔点为-70℃；沸点为171℃；闪点为60℃
	可燃
	LD50：500mg/kg（大鼠经口）

	水性涂料金油
	[bookmark: OLE_LINK12]/
	[bookmark: OLE_LINK111]油状液体；密度为1.1±0.02g/m3；闪点为15℃
	易燃
	低毒

	水性高固体份聚酯树脂
	/
	聚合物；密度为1.09g/m3；熔点为106℃；沸点为116℃；闪点为61.6℃
	可燃
	低毒

	塑粉
	/
	黑色固体颗粒；熔点为＞700℃；沸点为＞1000℃
	可燃
	低毒

	聚对苯二甲酸乙二酯
	/
	颗粒状；密度为1.68g/m3；熔点为250-255℃
	可燃
	/

	钡
	Ba
	有光泽的银白色金属，含氮时呈黄色，略具延展性；密度为3.6g/m3；熔点为725℃；沸点为1640℃
	/
	/

	液化丙烷
	CH2CH3CH2
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK14]无色气体；密度为1.83kg/m3；熔点为-187.6℃；沸点为-42.1℃；闪点为-104℃
	易燃
	低毒

	氩气
	Ar
	无色无味气体；密度为1.784kg/m3；熔点为-189.2℃；沸点为-185.7℃；
	/
	/


6、涂料用量核算
涂料用量用以下公式核算：

m：涂料使用量t；
A：表面积m2；
T：膜厚；
：物料密度kg/m2；
：物料固体成分%；
：材料利用率%。
表2-7  本项目涂装方案
	序号
	工序
	使用原料
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]平均涂装面积m2
	年喷涂套数
	合计m2/a

	1
	喷塑
	塑粉
	0.4
	25000
	10000

	2
	喷漆
	水性涂料面漆
	0.4
	25000
	10000

	3
	喷漆
	水性涂料金油（罩光漆）
	0.4
	25000
	10000



表2-8  涂料用量计算参数一览表
	涂料名称
	总涂装面积m2
	涂料密度g/cm3
	涂膜厚度
	涂料用量t
	上漆率%
	固态含量%
	核算原料用量t

	塑粉
	10000
	1.5
	100
	1.5
	65
	100
	2.3

	水性涂料面漆
	10000
	1.1
	40
	0.44
	50
	84.5
	1.04

	水性涂料金油
	10000
	1.1
	35
	0.385
	50
	62.5
	1.232


注：附着率参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E中零部件水性漆和粉末涂料静电喷涂附着率。
涂料平衡见图2-1、2-2、2-3：

图2-1  塑粉物料平衡图








图2-2  面漆物料平衡图














图2-3  金油物料平衡图
7、劳动定员及工作制度
本项目职工人数为25人，年工作日300天，每天8小时，年工作2400h。
8、项目水平衡及物料平衡
（1）给水
本项目用水主要为职工的生活用水、漆料调配用水、水帘补充水、气旋补充水、喷枪清洗用水和喷淋塔用水，总用水量为951.3276t/a。
[bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK68]①生活用水
本项目职工人数为25人，工作时生活用水量根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）按50L/d·人计，年工作300天计，则生活用水总量为375t/a。
②漆料调配用水
[bookmark: OLE_LINK262][bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK129]本项目水性漆需要调配好后方能用于生产，根据企业提供资料面漆的水漆比为1:5，即五份面漆需要一份水来稀释配比，根据用漆量核算公式，面漆的使用量为1.04t/a，则面漆调配用水为0.208t/a；金油的水漆比为1:6，即六份金油需要一份水来稀释配比，根据用漆量核算公式，金油的使用量为1.232t/a，则金油调配用水为0.21t/a。总计用水0.418t/a。
③水帘和气旋补充水
[bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK340][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK375][bookmark: OLE_LINK477]本项目喷漆废气（预喷）和补漆废气经过水帘+气旋处理，共有两个水帘池和两个气旋柜，前补水帘池长3m，宽3.4m，深30cm，液面深度约20cm，水体体积约为2m3；后补水帘池长5m，宽3.4m，深30cm，液面深度约20cm，水体体积约为3.4m3。总循环水量为5m3/h，则年循环水量为12000m3/a；气旋柜中池体长3m，宽3.4m，深40cm，液面深度约30cm，水体体积约为3m3，循环水量为3m3/h，且两座气旋柜中池体一致，则年循环水量为14400m3/a，由于运行期间蒸发损耗（以循环量1%计）和漆渣带水，需要定期补水，则补充量为266.0096m3/a（即266.0096t/a）。水帘池中水体年更换一次，更换用水为5.4m3/a（即5.4t/a）；气旋柜中水体年更换一次，更换用水为6m3/a（即6t/a）。则水帘和气旋补充水总计年用水量为277.4096t/a。
[bookmark: OLE_LINK319]④喷淋塔用水
本项目烘干廊道的废气需经过喷淋塔降温后进入二级活性炭吸附处理，喷淋塔需要定期补充循环水，循环量约为12m3/h，水箱储水量为1.5t，补充水量按照循环水量的1%来计算，则补充水量为288t/a。则喷淋塔年用水量为289.5t/a。
⑤喷枪清洗用水
本项目每天需对喷枪清洗1次，使用自来水进行喷射清洁，直到喷枪涂料通道洗净为止，该过程大约30s。本项目设3个喷枪，每只喷枪出液量约为20L/min，则喷枪清洗用水量为9t/a。
（2）排水
[bookmark: OLE_LINK160]①生活污水
生活污水的产生量按照生活用水的80%计算，则生活污水的产生量为300t/a。
②水帘更换废液
[bookmark: OLE_LINK320]本项目水帘池每年更换一次池内水体，则水帘更换废液的产生量约为5.4m3/a（即5.4t/a）。
③气旋更换废液
[bookmark: OLE_LINK321]本项目气旋柜每年更换一次池内水体，则气旋更换废液的产生量约为6m3/a（即6t/a）。
④喷淋塔更换废液
本项目喷淋塔每年更换一次水体，则喷淋塔更换废液的产生量约为1.5t/a。
⑤喷漆清洗废水
本项目喷枪清洗用水使用后均作为危废处理，产生量即为用水量9t/a。
本项目水帘更换废液、气旋更换废液和喷枪清洗废液均作为危废交由相关有资质单位处置，生活污水排入化粪池预处理后接管至句容市深水水务有限公司。

图2-4  本项目水平衡图（t/a）
9、厂区平面布置
本项目位于句容市开发区杜家山村，厂区道路、车间均进行硬化，厂区北侧布置1栋2层办公楼，厂区南侧为生产车间，由北向南分别为1#、2#和3#车间等。1#车间布置质检区、喷粉烘干区和原料库；2#车间布置打磨、焊接、切割区和半成品、成品区；3#车间布置喷漆烘干区和贴标区。车间的布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的联系，并避免了生产流程的交叉，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。具体项目平面布置见附图2。
10、周边环境概况
本项目位于句容市开发区杜家山村。项目所在厂区东侧为空地，西侧为句容市金丝猴机电有限公司，南侧为天和公司，北侧搁油榨路为百世云仓。本项目具体地理位置见附图1，具体周边环境概况见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目利用已建成厂房，不涉及土建，仅进行设备安装，对周边环境影响较小，本报告不对施工期工艺流程及产污环节进行分析。
二、运营期工艺流程及产污环节
本项目主要产品为自行车车架，具体工艺流程如下：
1、机加工：

图2-5  机加工工艺流程
[bookmark: OLE_LINK79]工艺流程简述：















[bookmark: OLE_LINK364]2、喷塑、喷漆：


图2-6  喷塑喷漆工艺流程
[bookmark: OLE_LINK88]

工艺流程简述：
[bookmark: _GoBack]表2-9  工艺流程中主要污染物产生环节分析表
	污染源
	编号
	产污环节
	主要污染物
	处理处置方式

	[bookmark: OLE_LINK377]废气
	DA004
	切割粉尘G1
	切割
	颗粒物
	布袋除尘器

	
	
	焊接烟尘G2
	焊接
	颗粒物
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK91]打磨粉尘G3
	打磨
	颗粒物
	

	
	DA001
	喷塑粉尘G4
	喷塑+补喷
	颗粒物
	单筒旋风+滤筒除尘

	
	DA003
	烘干废气G5、G8、G11
	烘干
	非甲烷总烃
	喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附

	
	
	危废间暂存废气
	危废暂存
	非甲烷总烃
	

	
	DA005
	燃烧废气G6
	燃烧供热
	NOx、颗粒物、SO2
	通过排气筒直接排放

	
	DA002
	喷漆废气（预喷）G7、G11
	喷漆
	非甲烷总烃、颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK470]水帘+气旋+二级活性炭吸附

	
	
	喷漆废气（自动喷）G8、G12
	喷漆
	非甲烷总烃、颗粒物
	干式过滤+二级活性炭吸附

	
	
	喷漆废气（补喷）G10、G14
	补喷
	非甲烷总烃、颗粒物
	水帘+气旋+二级活性炭吸附

	[bookmark: OLE_LINK95]废水
	生活污水
	W1
	生活办公
	pH、COD、SS、
NH3-N、TP、TN
	经化粪池预处理后接管至句容市深水水务有限公司

	噪声
	设备噪声
	N
	设备运行
	等效声级
	合理布局，厂房隔声，减振，加装隔声罩，优先选用低噪声设备

	[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK98]一般固废
	边角料
	S1
	切割
	铝合金
	收集后外售

	
	一般废包装物
	/
	原料使用
	一般废包装物
	

	
	收集塑粉粉尘
	/
	废气治理
	收集塑粉粉尘
	

	
	收集粉尘
	/
	废气治理
	收集粉尘
	

	
	废焊材
	S2
	焊接
	废焊材
	

	[bookmark: OLE_LINK101]
	废布袋
	/
	废气治理
	废布袋
	

	[bookmark: OLE_LINK103]
	废贴花
	S7
	质检
	废贴花
	环卫统一清运

	
	废滤筒
	/
	废气治理
	废滤筒
	收集后外售

	危险废物
	漆渣
	S2、S4、S5、S6
	喷漆、废气治理
	漆渣
	交由有资质单位处置

	
	废劳保用品
	/
	维修保养
	废劳保用品
	

	
	废活性炭
	/
	废气治理
	废活性炭
	

	
	废漆桶
	/
	原料使用
	废漆桶
	

	
	水帘更换废液
	/
	废气治理
	水帘更换废液
	

	
	气旋更换废液
	/
	废气治理
	气旋更换废液
	

	
	喷枪清洗废液
	/
	维修保养
	喷枪清洗废液
	

	
	[bookmark: OLE_LINK346]废过滤棉
	/
	[bookmark: OLE_LINK434]废气治理
	废过滤棉
	

	[bookmark: OLE_LINK435]
	喷淋塔更换废液
	/
	废气治理
	喷淋塔更换废液
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	生活办公
	生活垃圾
	环卫统一清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于句容市开发区杜家山村油榨路南侧，租赁句容欣达晶体材料科技有限公司已建成的空厂房，租赁前为其自用，通过切割→成型→打包成型的工艺来生产金刚石。本公司租赁时厂房内已完全搬空，未发现环境遗留问题。
环保责任主体的确定：
本项目租赁句容欣达晶体材料科技有限公司现有工业厂房。句容欣达晶体材料科技有限公司已建设厂区的雨水、污水排放口、厂房配套化粪池，本项目租赁时为空置厂房，整个厂区包括欣达公司已建设的雨水、污水排放口、配套化粪池均为本项目租赁范围。
本项目设置废气排放口4个，产生的生活污水依托厂房配套化粪池处理后通过厂区的污水管网收集接入市政污水管网。
厂区雨水、污水排放口、废气排放环境责任主体为句容市强强运动科技有限公司。
本项目现场设备已开始安装，属于“未批先建”，镇江市生态环境局于2026年7月1日对企业下达了责令改正违法行为决定书（镇03环责改[2026]20号），要求企业立即改正环境违法行为。企业现场已停止设备安装工作，积极开展环评报批工作。



·
[bookmark: _Toc24131][bookmark: _Toc25415][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc12115]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
（1）区域现状
本次评价选取2025年作为评价基准年，根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。
表3-1  2025 年度镇江市环境状况      （单位：μg/m3）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	51
	60
	85
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34
	30
	113.3
	不达标

	CO
	百分位数日平均或8h平均质量浓度
	1mg/m3
	4.0 mg/m3
	25
	达标

	O3
	百分位数日平均或8h平均质量浓度
	168
	160
	105
	不达标


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO；六项污染物全部达标即为城市环境空气指标达标。根据表3-1，项目所在区臭氧、PM2.5浓度超标，判定为不达标区。
根据区域空气质量达标要求，镇江市拟采取的重点任务包括：（一）锚定任务目标，全面强化空气质量管理；（二）突出源头治理，推动重点领域绿色低碳转型；（三）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（四）科学精准施策，全力压降VOCs排放水平；（五）推进清洁运输，全面强化移动源治理减排；（六）抓住关键变量，提升面源精细化管理水平；（七）强化协作联动，提升重污染天气应对成效；（八）加强工作落实，强化消耗臭氧层物质（ODS）和噪声监管；（九）强化支撑保障，全面提升大气污染治理能力。通过一系列大气污染防治工作的实施，区域大气环境质量状况可以得到进一步改善。
（2）TSP环境现状监测
①监测布点
本次评价TSP现状引用江苏省百斯特检测技术有限公司于2024年9月15日至9月17日在镇江君诺新材料科技有限公司厂房西侧进行的现状监测。镇江君诺新材料科技有限公司位于本项目所在地西北侧约3400m，引用数据真实有效。监测点方位及距离见表3-2。
表3-2  补充监测点位基本信息表
	监测点
名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对厂房方位
	相对本项目厂房距离/m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	G1镇江君诺新材料科技有限公司厂房西侧
	119.1173
	31.9710
	TSP
	监测3天，
1次/天
	西北
	3400


②监测项目：TSP。
③监测时间与频次
监测历时要求：2024年9月15日至9月17日，3天。
监测频次要求：1次/天，连续监测3天。
④各气象要素监测结果见表3-3。
表3-3 各气象要素监测结果表
	监测日期
	气温℃
	湿度%
	气压kPa
	风速m/s
	风向

	2024.9.15
	28.1
	53.2
	101.32
	3.1
	东

	2024.9.16
	27.9
	52.9
	101.24
	3.3
	东

	2024.9.17
	28.7
	53.7
	101.28
	3.1
	东


⑤监测结果
监测结果见表3-4。
表3-4 评价区环境空气质量现状监测结果（m）
	监测
点位
	监测点坐标
	污染物
	评价
标准（µg/m3）
	监测浓度范围（µg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	G1
	119.1173
	31.9710
	TSP
	300
（日均值）
	62～69
	23
	0
	达标


⑥评价结果
从表3-4监测数据的统计分析结果可知，评价区TSP环境空气质量现状较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准。
（3）NOx环境现状监测
①监测布点
本次评价NOx现状采取实测，考虑大气环境功能区及环境敏感保护目标，在公司厂房西北侧布设了1个大气监测点，企业委托镇江新区环境监测站有限公司于2026年3月20日至3月22日进行现场监测，监测点方位及距离见表3-5。


表3-5 补充监测点位基本信息表
	监测点
名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对厂房方位
	相对本项目厂房距离/m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	G1句容欣达晶体材料科技有限公司厂房西北侧
	119.1242
	31.9444
	NOx
	监测3天，
1次/天
	西北
	20


②监测项目：NOx。
③监测时间与频次
监测历时要求：2026年3月20日至3月22日，3天。
监测频次要求：1次/天，连续监测3天。
④监测结果
监测结果见表3-6。
表3-6 评价区环境空气质量现状监测结果（m）
	监测
点位
	监测点坐标
	污染物
	评价标准（µg/m3）
	监测浓度范围（µg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	G1
	119.1242
	31.9444
	NOx
	100
（日均值，过度阶段）
	8～18
	18
	0
	达标


⑤评价结果
从表3-6监测数据的统计分析结果可知，评价区NOx环境空气质量现状较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准。
2、地表水环境质量现状
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，全市地表水环境质量总体为优。列入《江苏省水污染防治工作计划》地表水环境质量考核的10个国考断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为70%。省考45个断面中，优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为71.1%。
与上年相比，国考断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比上升10个百分点。省考断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比持平。
[bookmark: OLE_LINK172]3、声环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK193]根据《2025年度镇江市环境状况公报》，2025年，全市昼间和夜间声环境质量总体稳定。
本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展声环境质量现状监测。
4、生态环境现状
本项目租赁已建成厂房，根据现场踏勘，用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展生态环境现状调查。
5、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。同时，本项目厂房地面均已硬化，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此不开展现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
本项目位于句容市开发区杜家山村，周边500m范围内大气环境保护目标为杜家山居民点1、杜家山居民点2，详见表3-7。
2、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标。
3、地下水环境保护目标
本项目500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
本项目位于句容市开发区杜家山村，用地范围内没有生态环境保护目标，距离最近的生态环境保护目标为位于本项目西南方向4900m处的句容河（江宁区）洪水调蓄区。
表3-7  本项目主要环境保护目标
	名称
	经纬度
	保护对象
	规模（人数）
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	大气
环境
	119.1218
	31.9420
	[bookmark: OLE_LINK23]杜家山居民点1
	200
	二类
	西南
	240

	
	119.1230
	331.9393
	杜家山居民点2
	500
	
	南
	430

	声环境
	本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标

	地下水
	本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标









	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK266]本项目产生非甲烷总烃、颗粒物、NOx和SO2，DA001、DA002和DA003有组织排放的非甲烷总烃和颗粒物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；DA005有组织排放废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准；DA004有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。具体排放标准见下表。
表3-8  大气污染物有组织排放标准
	排放口名称
	污染物
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	[bookmark: OLE_LINK39]DA001
	[bookmark: OLE_LINK38]颗粒物
	15
	0.4
	10
	[bookmark: OLE_LINK35]《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）

	DA002
	非甲烷总烃
	15
	2.0
	50
	

	[bookmark: OLE_LINK358]
	颗粒物
	
	0.4
	10
	

	DA003
	非甲烷总烃
	15
	2.0
	50
	

	DA004
	颗粒物
	15
	1
	20
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	DA005
	颗粒物
	15
	/
	10
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）

	
	NOx
	
	/
	50
	

	
	SO2
	
	/
	35
	

	
	烟气黑度（林格曼黑度）/级
	
	/
	1
	



表3-9  大气污染物厂界无组织排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	非甲烷总烃
	4.0
	[bookmark: OLE_LINK374]《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	颗粒物
	0.5
	



表3-10 厂区内大气污染物排放执行标准限值
	污染物项目
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	





2、废水排放标准
本项目排放的生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，接入句容市深水水务有限公司处理。句容市深水水务有限公司排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）C级标准，尾水排放句容河。
表3-11  本项目废水排放标准（单位：mg/L）
	污染物
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	[bookmark: _Toc15646]接管标准
	6.5-9.5
	≤500
	≤400
	≤45
	[bookmark: OLE_LINK76]≤8
	≤70

	尾水排放标准
	6-9
	50
	10
	4（6）
	0.5
	12（15）


注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

3、噪声排放标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值详见下表。
表3-12  工业企业厂界环境噪声排放标准
	区域
	标准
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界
	2类标准
	≤60dB（A）
	≤50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）



4、固废暂存及处置标准
本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求和《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）。









[bookmark: _Toc8608][bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc21161]
	总量控制指标
	本项目建成后全厂污染物排放总量见表3-13。
表3-13  全厂污染物排放汇总表（单位：t/a）
	种类
	污染物名称
	本项目
	建议申报排放总量

	
	
	产生量
	削减量
	接管量
	外排量
	接管
排放量
	最终外排环境量

	废气
（有组织）
	非甲烷总烃
	0.1975
	0.1778
	/
	0.0197
	/
	0.0197

	
	颗粒物
	1.8201
	1.7243
	/
	0.0958
	/
	0.0958

	
	NOx
	0.1392
	0
	/
	0.1392
	/
	0.1392

	
	[bookmark: OLE_LINK478]SO2
	0.0003
	0
	/
	0.0003
	/
	0.0003

	废气
（无组织）
	非甲烷总烃
	0.0219
	0
	/
	0.0219
	/
	0.0219

	
	颗粒物
	0.2016
	0
	/
	0.2016
	/
	0.2016

	生活污水
	废水量
	300
	0
	300
	300
	/
	/

	
	COD
	0.1500
	0.03
	0.1200
	0.0150
	/
	/

	
	SS
	0.0900
	0.03
	0.0600
	0.0030
	/
	/

	
	NH3-N
	0.0105
	0
	0.0105
	0.0015
	/
	/

	
	TP
	0.0012
	0
	0.0012
	0.0002
	/
	/

	
	TN
	0.0120
	0
	0.0120
	0.0045
	/
	/

	固废
	生活垃圾
	3.75
	3.75
	/
	0
	0
	0

	
	一般固废
	3.1604
	3.1604
	/
	0
	0
	0

	
	危险固废
	27.352
	27.352
	/
	0
	0
	0


2、总量指标平衡方案
（1）本项目污染物总量控制指标建议如下：
①大气污染物排放总量
非甲烷总烃排放总量为0.0416t/a（其中有组织排放量为0.0197t/a，无组织排放量为0.0219t/a），颗粒物排放总量为0.2974t/a（其中有组织排放量为0.0958t/a，无组织排放量为0.2016t/a），NOx排放总量为0.1392t/a（其中有组织排放量为0.1392t/a），SO2排放总量为0.0003t/a（其中有组织排放量为0.0003t/a），总量在句容市范围内平衡。
②水污染物排放总量
生活污水废水量300t/a，接管量/外排量：COD（0.12t/a/0.015t/a），SS（0.06t/a/0.003t/a），氨氮（0.0105t/a/0.0015t/a），TP（0.0012t/a/0.00015t/a），TN（0.012t/a/0.0045t/a）处理达到接管标准后接管句容市深水水务有限公司，纳入污水处理厂指标范围内。
③工业固体废物排放总量
本项目所有固废均按照要求进行处理、处置，固体废物零排放。
（2）建议总量申报指标
本项目污染物年排放总量：
[bookmark: OLE_LINK324]①大气污染物：非甲烷总烃≤0.0416t/a，颗粒物≤0.2974t/a，NOx≤0.1392t/a，SO2≤0.0003t/a，向镇江市句容生态环境局申请。
②生活污水污染物（接管量/外排环境量）：废水量≤300/300t/a，化学需氧量≤0.1200/0.0150t/a，悬浮物≤0.0600/0.0030t/a，氨氮≤0.0105/0.0015t/a，总磷≤0.0012/0.0002t/a，总氮≤0.0120/0.0045t/a，纳入句容市深水水务有限公司内平衡，无需申请总量。
③固体废物：全部综合利用或安全处置。



































四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	目前租赁已建厂房，施工期主要为设备安装和调试，对环境影响较小。本次评价不再对施工期进行评价，仅对营运期进行分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
1.1、源强分析
本项目废气主要为切割粉尘G1、焊接烟尘G2、打磨粉尘G3（DA004）；喷塑粉尘（DA001）、喷漆废气（DA002）、烘干废气、危废间暂存废气（DA003）和液化气燃烧废气G6（DA005）。
[bookmark: OLE_LINK105]（1）DA001排气筒废气（喷塑粉尘）
[bookmark: OLE_LINK134]本项目的产品表面需经过喷塑处理，喷塑过程会产生粉尘，根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E，喷塑过程颗粒物的产生量占比为35%。本项目塑粉使用量为2.3t/a，则喷塑过程中颗粒物的产生量为0.805t/a。
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK133]喷塑设备自带收集处理装置，收集效率以90%计，有组织产生量为0.7245t/a，无组织产生量为0.0805t/a。集气装置收集的粉尘进入单筒旋风+滤筒除尘装置（处理效率95%）处理，最终通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放，有组织排放量为0.0362t/a，无组织排放量为0.0805t/a。
[bookmark: OLE_LINK104]（2）DA002排气筒废气（喷漆废气）
参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E，其中喷漆工序中产生的挥发分（未附着的漆料、附着上的漆料部分挥发）占漆料挥发分的70%，后续烘干阶段（附着上的漆料部分挥发）占30%。
本项目面漆使用量为1.04t/a，其中预喷使用量约占10%，自动喷阶段使用量约占80%，补喷使用量约占10%，各阶段均在密闭微负压的喷漆房中进行，参考《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》（环办综合函〔2022〕350 号）表2-3 中，密闭空间负压收集效率取90%，有机废气处理效率为90%，颗粒物处理效率均为95%。喷漆过程会产生有机废气和颗粒物，根据企业提供面漆MSDS可以得出面漆中挥发份占比为7.3%，固含量为84.5%，喷涂附着率以50%计。则面漆喷漆过程产生的有机废气和颗粒物产生及排放情况如下：
[bookmark: OLE_LINK505][bookmark: OLE_LINK379][bookmark: OLE_LINK367]①非甲烷总烃的产生量为0.0531t/a。收集效率为90%，因此非甲烷总烃的有组织产生量为0.0478t/a，无组织产生量为0.0053t/a。
②颗粒物的产生量约为0.4394t/a。收集效率为90%，因此颗粒物的有组织产生量为0.3955t/a，无组织产生量为0.0439t/a。
[bookmark: OLE_LINK373]本项目金油使用量为1.232t/a，其中预喷使用量约占10%，自动喷阶段使用量约占80%，补喷使用量约占10%，各阶段均在喷漆房中进行，收集效率均为90%，有机废气处理效率均为90%，颗粒物处理效率均为95%。喷漆过程会产生有机废气和颗粒物，根据企业提供金油MSDS可以得出金油中挥发份占比为11.5%，固含量为62.5%，喷涂附着率以50%计。则金油喷漆过程产生的有机废气和颗粒物产生及排放情况如下：
①非甲烷总烃的产生量为0.0992t/a。收集效率为90%，因此非甲烷总烃的有组织产生量为0.0893t/a，无组织产生量为0.0099t/a。
②颗粒物的产生量约为0.385t/a。收集效率为90%，因此颗粒物的有组织产生量为0.3465t/a，无组织产生量为0.0385t/a。
喷漆废气通过（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附处理后，通过排气筒DA002排放。非甲烷总烃的有组织产生量共计0.1371t/a，无组织产生量为0.0152t/a；处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0137t/a。颗粒物有组织产生量为0.742t/a，无组织产生量为0.0824t/a；处理效率为95%，则颗粒物有组织排放量为0.0371t/a。
[bookmark: OLE_LINK137]（3）DA003排气筒废气（烘干废气）
①喷塑烘干：项目工件喷塑后需进行烘干处理，烘干过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中涂装工段的粉末涂料喷塑后烘干的产污系数为1.2kg/t-原料。本项目附着在工件上的塑粉量为1.495t，则喷塑后烘干过程中非甲烷总烃的产生量为0.0018t/a。收集效率为90%，因此非甲烷总烃的有组织产生量为0.0016t/a，无组织产生量为0.0002t/a。
[bookmark: OLE_LINK140]②喷面漆烘干：经上文计算出喷面漆工段产生非甲烷总烃废气0.07592t/a，烘干工段挥发量为30%，则烘干工序中非甲烷总烃的产生量为0.02282t/a。收集效率为90%，因此非甲烷总烃的有组织产生量为0.02052t/a，无组织产生量为0.0023t/a。
[bookmark: OLE_LINK429]③喷金油烘干：经上文计算出喷金油工段产生非甲烷总烃废气0.14168t/a，烘干工段挥发量为30%，则烘干工序中非甲烷总烃的产生量为0.04248t/a。收集效率为90%，因此非甲烷总烃的有组织产生量为0.03828t/a，无组织产生量为0.0042t/a。
④危废间暂存废气
[bookmark: OLE_LINK436]根据工程分析，本项目建成后，全厂产生的危险废物主要包括漆渣、废劳保用品、废活性炭、废漆桶、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、废过滤棉、喷淋塔更换废液，漆渣、废劳保用品、废活性炭、废过滤棉采用密封袋装，水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液均采用桶装，废漆桶加盖密封，挥发量很少，本次不再定量分析。为了进一步降低危废间废气对外环境影响，本环评要求建设单位将危废间废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m高DA003排气筒排放。
（4）DA004排气筒废气（切割、焊接、打磨废气）
①切割粉尘
本项目采用切割机对铝合金管材切割会产生少量的金属粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”相关内容，切割粉尘产生系数为5.30kg/t-原料，本项目铝合金管材年切割量约20t/a，则切割粉尘产生量为0.106t/a。
使用集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过DA004排放，收集效率为90%，则有组织产生量为0.0954t/a，无组织产生量为0.0106t/a。布袋除尘器处理效率为95%，则有组织排放量为0.0048t/a，无组织排放量为0.0106t/a。
②焊接烟尘
[bookmark: OLE_LINK391]根据工艺流程可知，本项目加工过程中会产生焊接烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”相关内容，焊接烟尘产生系数为9.19kg/t-原料，本项目焊材年用量约2t/a，则焊接烟尘产生量为0.0184t/a。
使用集气罩收集后经过布袋除尘器处理通过DA004排放，收集效率为90%，则有组织产生量为0.0166t/a，无组织产生量为0.0018t/a。布袋除尘器处理效率为95%，则有组织排放量为0.0008t/a，无组织排放量为0.0018t/a。
③打磨粉尘
[bookmark: OLE_LINK100]项目在打磨中会产生一定量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中预处理工段的打磨产污系数为2.19kg/t-原料。本项目铝合金管材年用量为120t/a，则打磨过程中颗粒物的产生量为0.2628t/a。
使用集气罩收集后经过布袋除尘器处理通过DA004排放，收集效率为90%，则有组织产生量为0.2365t/a，无组织产生量为0.0263t/a。处理效率为95%，则有组织排放量为0.0118t/a，无组织排放量为0.0263t/a。
[bookmark: OLE_LINK393]（5）DA005液化气燃烧废气
[bookmark: OLE_LINK433][bookmark: OLE_LINK427][bookmark: OLE_LINK394][bookmark: OLE_LINK381]本项目使用液化丙烷燃烧供热，使用热风循环烘干，液化丙烷的年用量为43.2t/a，燃烧废气通过1个15m排气筒（DA005）排放，根据企业提供液化丙烷质量证明书中的检测结果，其丙烷纯度为99.0355%，总硫量仅为3.62mg/kg。故SO2的产生量约为0.0003t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中液化石油气的NOx的产生系数为0.00596kg/m3；颗粒物的产生系数为0.00022kg/m3，则燃NOx排放量约为139.1741kg/a，即0.1392t/a；颗粒物的排放量约为5.1373kg/a，即0.0051t/a。风机风量为2000m3/h，最后通过1个15m排气筒（DA005）排放。











表4-1  本项目有组织废气污染源源强核算结果一览表
	排气筒
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	
	风量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺
	收集效率%
	处理效率%
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	[bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK509][bookmark: OLE_LINK466]DA001
	喷塑粉尘
	颗粒物
	8000
	37.5
	0.3
	0.7245
	单筒旋风+滤筒除尘
	90
	95
	1.875
	0.015
	0.0362
	2400

	[bookmark: OLE_LINK301][bookmark: OLE_LINK382][bookmark: OLE_LINK508][bookmark: OLE_LINK326][bookmark: OLE_LINK300][bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK226]DA002
	喷漆废气
	非甲烷总烃
	13000
	4.6
	0.06
	0.1371
	（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附
	90
	90
	0.46
	0.006
	0.0137
	

	
	
	颗粒物
	
	23.8
	0.31
	0.742
	
	90
	95
	1.2
	0.015
	0.0371
	

	[bookmark: OLE_LINK386]DA003
	烘干废气
	非甲烷总烃
	8500
	3
	0.025
	0.0604
	喷淋塔+二级活性炭
	90
	90
	0.3
	0.0025
	0.006
	

	[bookmark: OLE_LINK418][bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK327][bookmark: OLE_LINK456][bookmark: OLE_LINK413][bookmark: OLE_LINK417]DA004
	切割粉尘
	颗粒物
	11500
	3.4609
	0.0398
	0.0954
	布袋除尘器
	[bookmark: OLE_LINK440]90
	95
	0.1728
	0.0020
	0.0048
	

	[bookmark: OLE_LINK455]
	焊接烟尘
	颗粒物
	
	0.6014
	0.0069
	0.0166
	
	90
	95
	0.0300
	0.0003
	0.0008
	

	[bookmark: OLE_LINK439]
	打磨粉尘
	颗粒物
	
	8.5688
	0.0985
	0.2365
	
	90
	95
	0.4285
	0.0049
	0.0118
	

	
	合计
	颗粒物
	
	12.6268
	0.1452
	0.3485
	
	90
	95
	0.6313
	0.0073
	0.0174
	

	DA005
	液化气燃烧废气
	颗粒物
	2000
	1
	0.002
	0.0051
	/
	100
	/
	1
	0.002
	0.0051
	

	
	
	NOx
	
	29
	0.058
	0.1392
	
	100
	/
	29
	0.058
	0.1392
	

	
	
	SO2
	
	0.05
	0.0001
	0.0003
	
	100
	/
	0.05
	0.0001
	0.0003
	


表4-2  主要污染源排放参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒底部
中心坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物名称

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	DA001
	119.1245
	31.9439
	15
	0.4
	2400
	间断
	颗粒物

	DA002
	119.1242
	31.9437
	15
	0.5
	2400
	间断
	非甲烷总烃、颗粒物

	DA003
	119.1241
	31.9437
	15
	0.45
	2400
	间断
	非甲烷总烃

	DA004
	119.1245
	31.9438
	15
	0.45
	2400
	间断
	颗粒物

	DA005
	119.1246
	31.9437
	15
	0.2
	2400
	间断
	[bookmark: OLE_LINK452]颗粒物、NOx、SO2



	[bookmark: OLE_LINK4]运营期环境影响和保护措施
	表4-3  本项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	核算方法
	产生量t/a
	设备
	收集效率
	处理效率
	核算方法
	排放量
t/a
	

	[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144]喷塑粉尘
	颗粒物
	物料衡算法
	0.0805
	[bookmark: OLE_LINK142]/
	/
	/
	排污系数法
	0.0805
	2400

	[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK458][bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK203]喷漆废气
	非甲烷总烃
	物料衡算法
	0.0152
	/
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK441]物料衡算法
	0.0152
	

	
	颗粒物
	
	0.0824
	/
	/
	/
	
	0.0824
	

	[bookmark: OLE_LINK383][bookmark: OLE_LINK459][bookmark: OLE_LINK384]烘干废气
	非甲烷总烃
	物料衡算法
	0.0067
	/
	/
	/
	物料衡算法
	0.0067
	

	[bookmark: OLE_LINK450]切割粉尘
	颗粒物
	排污系数法
	0.0106
	/
	/
	/
	排污系数法
	0.0106
	

	焊接烟尘
	颗粒物
	排污系数法
	0.0018
	/
	/
	/
	排污系数法
	0.0018
	

	打磨粉尘
	颗粒物
	排污系数法
	0.0263
	/
	/
	/
	排污系数法
	0.0263
	


表4-4  建设项目无组织废气源面源强排放参数
	污染源名称
	矩形面积
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物
	排放速率
kg/h

	
	长度（m）
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK333]喷塑粉尘
	45
	11.5
	5
	2400
	间断
	颗粒物
	0.034

	[bookmark: OLE_LINK461][bookmark: OLE_LINK325]喷漆废气
	45
	11.5
	5
	2400
	间断
	非甲烷总烃
	0.006

	
	45
	11.5
	5
	2400
	间断
	颗粒物
	0.034

	烘干废气
	45
	11.5
	5
	2400
	间断
	非甲烷总烃
	0.0028

	[bookmark: OLE_LINK447]切割粉尘
	10
	11.5
	5
	2400
	间断
	颗粒物
	0.0044

	焊接烟尘
	10
	11.5
	5
	2400
	间断
	颗粒物
	0.0008

	打磨粉尘
	10
	11.5
	5
	2400
	间断
	颗粒物
	0.0110


表4-5  本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	1.875
	0.015
	0.0362

	[bookmark: OLE_LINK224]2
	DA002
	非甲烷总烃
	0.46
	0.006
	0.0137

	
	
	颗粒物
	1.2
	0.015
	0.0371

	[bookmark: OLE_LINK415][bookmark: OLE_LINK269]3
	DA003
	非甲烷总烃
	0.3
	0.0025
	0.006

	[bookmark: OLE_LINK328][bookmark: OLE_LINK223]4
	DA004
	颗粒物
	0.6313
	0.0073
	0.0174

	[bookmark: OLE_LINK457]5
	DA005
	颗粒物
	1
	0.002
	0.0051

	
	
	NOx
	29
	0.058
	0.1392

	
	
	SO2
	0.05
	0.0001
	0.0003

	一般排放口合计
	非甲烷总烃
	0.0197

	
	颗粒物
	0.0958

	
	NOx
	0.1392

	
	SO2
	0.0003

	有组织排放

	有组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.0197

	
	颗粒物
	0.0958

	
	NOx
	0.1392

	
	SO2
	0.0003


表4-6  本项目大气污染物无组织排放核算表
	排放源
	污染物
	主要污染防治措施
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	喷塑粉尘
	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK209]/
	0.034
	0.0805

	[bookmark: OLE_LINK329]喷漆废气
	非甲烷总烃
	/
	0.006
	0.0152

	
	颗粒物
	/
	0.034
	0.0824

	[bookmark: OLE_LINK389]烘干废气
	非甲烷总烃
	/
	0.0028
	0.0067

	切割粉尘
	颗粒物
	/
	0.0044
	0.0106

	焊接烟尘
	颗粒物
	/
	0.0008
	0.0018

	打磨粉尘
	颗粒物
	/
	0.0110
	0.0263

	无组织排放

	[bookmark: OLE_LINK314]无组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.0219

	
	颗粒物
	0.2016


表4-7  本项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	排放量（t/a）

	[bookmark: OLE_LINK465]1
	非甲烷总烃
	0.0416

	2
	颗粒物
	0.2974

	3
	NOx
	0.1392

	4
	SO2
	0.0003


1.2、非正常排放情况
非正常排放是指生产设备在开、停产状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。
根据建设单位实际情况，考虑废气处理装置全部故障作为非正常排放，去除效率下降至零的情况。污染物非正常排放量见下表。
表4-8  污染源非正常排放量核算表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	应对措施

	[bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK330]DA001
	废气处理装置故障
	颗粒物
	37.5
	0.3
	1
	1
	立即停止运行，进行检修

	[bookmark: OLE_LINK227]DA002
	
	非甲烷总烃
	4.6
	0.06
	1
	1
	

	
	
	颗粒物
	23.8
	0.31
	1
	1
	

	DA003
	
	非甲烷总烃
	3
	0.025
	1
	1
	

	DA004
	
	颗粒物
	12.6268
	0.1452
	1
	1
	


由上表可知，在非正常工况下污染物的排放浓度增加。为防止废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设备的运营管理，定期检修，确保废气处理设备正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，应立即停止产生废气工序进行检修。
[bookmark: OLE_LINK212]1.3、废气处理流程
本项目废气处理流程见下图。


图4-1  废气处理流程图
1.4、污染防治技术
（1）水帘
[bookmark: OLE_LINK419][bookmark: OLE_LINK294]水帘喷漆区处理漆雾的基本过程是：待喷漆工件送入喷漆区工作台，操作者用手持式静电喷漆枪对工件进行喷涂作业。喷漆过程中，飞散的过漆雾在排风机引力的作用下，向水帘喷漆区的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入盛水池，经水泵抽吸过滤，漆料残渣浮于水面。然后捞出集中处理，保持水质清洁，从而完成漆雾净化目的。水帘喷漆区由室体、水槽、不锈钢水帘板、水循环系统、抽风过滤系统等组成，正常完成工件喷涂的同时能有效去除漆雾。水帘板结构设计先进合理，保证室内气流速度、提高涂装上漆率和残漆捕捉率，并使水帘层均匀，连续、可靠、无中断带无水花飞溅。涡卷装置，气水分离挡板的可组拼，拆卸设置方式能充分洗涤分离残漆和汽水，可以达到净化环境和方便有效解决板上漆渣清理保全问题，特别方便维护保养。
（2）干式过滤器
[bookmark: OLE_LINK345][bookmark: OLE_LINK341]干式过滤器又可称为干式漆雾过滤器、漆雾净化设备，干式过滤器，漆雾过滤净化设备，喷漆废气处理漆雾过滤设备；吸附箱前面增设干式过滤器，过滤器内含有过滤棉，成型时每层密度有一定的梯度，消除漆雾在过滤材料表面堵塞现象，漆雾沿各层过滤棉空隙内均匀累积，使整个材料空间得到充分利用，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在材料中，从而达到净化漆雾的目的。
[bookmark: OLE_LINK342]（3）气旋
[bookmark: OLE_LINK511]含尘气体从切向入口高速进入矩形塔体。气体在塔内形成旋转向下的外旋气流。喷淋水雾从上向下喷洒。在离心力和喷淋水的共同作用下，粉尘被甩向塔壁并润湿。润湿的粉尘随水流冲入底部的水池中，被水捕获并沉降形成泥浆。净化后的气体（夹带部分水雾）在塔体下部或中部改变方向，形成向上的内旋流。上升的净气经过脱水除雾段去除水滴。相对洁净干燥的气体从顶部出口排出。水池中的含尘泥浆定期或连续排出处理（如进入沉淀池、压滤机等）。清水通过溢流或补充水管保持池内液位。
[bookmark: OLE_LINK343]根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中颗粒物（漆雾）污染防治可行技术有：密闭喷漆室、文丘里/水帘/水旋、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤，故本项目采用“水帘+干式过滤/气旋”属于可行技术。
（4）二级活性炭吸附
[bookmark: OLE_LINK344][bookmark: OLE_LINK213]活性炭是一种多孔性质的含碳物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。
[bookmark: OLE_LINK420]①本项目DA002排气筒活性炭吸附框尺寸为：1.2m×1m×0.1m，共6个，分2个炭箱布置。
DA003排气筒活性炭吸附框尺寸为：1m×0.8m×0.1m，共6个，分2个炭箱布置。
②DA002排气筒过滤面积：A=1.2m×1m×6个=7.2m2。
DA003排气筒过滤面积：A=1m×0.8m×6个=4.8m2。
③DA002排气筒过滤风速：V=Q÷3600A=13000÷3600÷7.2=0.5m/s，过滤风速符合要求。
DA003排气筒过滤风速：V=Q÷3600A=8500÷3600÷4.8=0.49m/s，过滤风速符合要求。
④停留时间：本项目DA002排气筒活性炭共6层（单个活性炭箱为3层），每层0.1m，则厚度共计0.6m，气体流速为0.5m/s，则停留时间为0.6m/0.5m/s=1.2s。
DA003排气筒活性炭共6层（单个活性炭箱为3层），每层0.1m，则厚度共计0.6m，气体流速为0.49m/s，则停留时间为0.6m/0.49m/s=1.2s。
⑤DA002排气筒活性炭吸附装置装填活性炭体积为：W=1.2m×1m×0.6m=0.72m3。颗粒型活性炭密度一般在0.35～0.6g/cm3之间（本次环评按0.6g/cm3计）。则活性炭填充量经计算=0.72×0.6=0.432t。
DA003排气筒活性炭吸附装置装填活性炭体积为：W=1m×0.8m×0.6m=0.48m3。颗粒型活性炭密度一般在0.35～0.6g/cm3之间（本次环评按0.6g/cm3计）。则活性炭填充量经计算=0.72×0.6=0.288t。
本项目采用的二级活性炭吸附装置主要设计参数见表4-9，与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）、《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T 5030-2025）及《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析见表4-10。
表4-9 活性炭吸附装置参数表
	序号
	项目
	DA002技术指标
	DA003技术指标

	1
	配套风机风量（m3/h）
	13000m3/h
	8500m3/h

	2
	活性炭吸附箱数量（个）
	2
	2

	3
	外形尺寸（m）
	1.2m×1m×1m
	1m×0.8m×1m

	4
	活性炭类型
	颗粒型活性炭
	颗粒型活性炭

	5
	密度（kg/m3）
	0.6
	0.6

	6
	碘值（mg/g）
	800
	800

	7
	比表面积（m2/g）
	850
	850

	8
	着火点
	400
	400

	9
	水分（%）
	8
	8

	10
	单层活性炭填充厚度（m）
	0.3
	0.3

	11
	单套填充层数（层）
	3（每层0.1m）
	3（每层0.1m）

	12
	过滤风速（s）
	0.5
	0.49

	13
	停留时间（s）
	1.2
	1.2

	14
	活性炭总装填量（kg）
	432
	288


表4-10  活性炭吸附装置技术参数相符性分析
	序号
	项目
	参数
	苏环办〔2022〕218号文
	吸附法工业有机废气治理工程技术
	工业有机废气治理用活性炭通用技术要求
	相符性

	1
	活性炭
	颗粒型活性炭
	/
	/
	/
	/

	2
	水分（%）
	8
	10
	/
	≤10
	相符

	3
	耐磨强度（%）
	90
	≥90
	/
	≥90
	相符

	4
	碘吸附值（mg/g）
	800
	≥800
	/
	≥800
	相符

	5
	比表面积（m2/g）
	850
	≥850
	/
	/
	相符

	6
	着火点
	400
	/
	/
	≥350
	相符

	7
	过滤风速（m/s）
	DA002
	0.5
	≤0.6
	≤0.6
	/
	相符

	
	
	DA003
	0.49
	
	
	
	相符

	8
	装填厚度（m）
	DA002
	0.6
	≥0.4
	/
	/
	相符

	
	
	DA003
	0.6
	
	
	
	相符


[bookmark: OLE_LINK334][bookmark: OLE_LINK154]根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中VOCs污染防治可行技术有：有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化，故本项目采用“活性炭吸附工艺”属于可行技术。
（5）单筒旋风
[bookmark: OLE_LINK339][bookmark: OLE_LINK268]核心原理是利用旋转气流产生的离心力将粉尘颗粒从气体中分离出来，外旋气流携带分离的粉尘沿锥体螺旋下行至底部灰斗，粉尘在灰斗中因重力沉积，净化后的气体在锥体底部附近转向，下行气流到达锥体底部后，受压力差驱动转为中心上升气流（内旋涡流），方向自下而上，净化后的气体经顶部中央排气管（内筒）排出。结构简单，制造、安装和维护成本低；运行成本低；操作简单可靠；耐高温、高压；所收集的粉尘属干式，不会产生二次污染；采用自动控制，处理大风量。
（6）滤筒除尘
[bookmark: OLE_LINK338]粉尘在穿过滤芯时，则被滤芯阻拦在其表面上，根据《滤筒除尘器及应用现状》（张一帜、陈海焱、覃金珠）中“滤筒除尘器的处理效率较高，对于一般微米级的粉尘除尘效率可达到99.99%，部分处理能力较强的滤筒（如Donaldson系列的Ultra-Web滤料）对于粒径0.5μm的粉尘也可达到到此效率甚至更高”。
本项目采用的污染防治措施“单筒旋风+滤筒除尘”属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中污染防治可行技术，故本项目采用“单筒旋风+滤筒除尘”处理塑粉粉尘是可行的。
[bookmark: OLE_LINK396][bookmark: OLE_LINK366]（7）收集可行性分析
[bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK392][bookmark: OLE_LINK402][bookmark: OLE_LINK397][bookmark: OLE_LINK469]①DA001
[bookmark: OLE_LINK406][bookmark: OLE_LINK411]本项目塑粉喷房（大）由其自带的二级回收处理系统（单筒旋风+滤筒除尘）收集处理塑粉粉尘，工件进出口截面积为2m2，截面上控制风速不低于0.5m/s，则理论风量要求不低于7200m3/h。塑粉喷房（小）工件进出口截面积为2m2，截面上控制风速不低于0.5m/s，则理论风量要求不低于7200m3/h。且塑粉喷房（大）和塑粉喷房（小）不会同时启用，同时仅能使用一座塑粉喷房，故风量核算以其中较大的为基准。
[bookmark: OLE_LINK412]②DA002
[bookmark: OLE_LINK297][bookmark: OLE_LINK422][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK404][bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK401][bookmark: OLE_LINK421]本项目预喷台经水帘集风口来收集喷漆废气，喷漆间保持微负压，人员和物料进出口处呈微负压，废气收集效率按90%计。喷台集气截面积约2m2，截面上控制风速不低于0.5m/s，则理论风量要求不低于3600m3/h。
本项目自动喷房除工件进出口外密闭，工件进出口截面积2m2，截面上控制风速不低于0.5m/s，则理论风量要求不低于3600m3/h。
[bookmark: OLE_LINK423]本项目后补喷漆台经水帘集气口来收集喷漆废气，喷漆间保持微负压，人员和物料进出口处呈微负压，废气收集效率按90%计。喷台集气截面积约2m2，截面上控制风速不低于0.5m/s，则理论风量要求不低于3600m3/h。
[bookmark: OLE_LINK407]③DA003
[bookmark: OLE_LINK408][bookmark: OLE_LINK409][bookmark: OLE_LINK424][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK400][bookmark: OLE_LINK398][bookmark: OLE_LINK403][bookmark: OLE_LINK197]本项目烘道除物料进出口（进出工件共用一个口）外均密闭，废气收集效率按90%计。进出口截面积约2m2，截面上控制风速不低于0.3m/s，本项目共三个烘道，均接入DA003中排放，则理论风量要求不低于6480m3/h。
本项目危废间密闭，产生的废气属于密闭负压收集，根据换气次数来计算设计风量：
[bookmark: OLE_LINK399]Q=V×P
其中：Q—设计风量；V—房间空间体积；P—换气次数。
[bookmark: OLE_LINK298]本项目危废贮存间面积为10m2，高为2.5m。因平时无人在内操作，考虑整体换气收集，将换气次数定为20次/h，因此所需风量为500m3/h。
④DA004
[bookmark: OLE_LINK444]本项目拟在1台切割机下方设置接收式集气罩，5台焊机上方和3台打磨机侧面设置集气罩进行废气收集。
接收式集气罩设计风量依据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）计算：
Q=S×Vx
其中：S—罩口敞开面面积；Vx—控制风速，是保证污染物能被全部吸入罩内时控制点上必须具有的吸入速度。
切割机：集气罩规格拟设置为直径0.3m；《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）中的控制风速限值，本项目控制风速取5.0m/s。则本项目切割工段所需风量为1272.345m3/h。
上部集气罩设计风量依据《环保设备设计手册》（周兴求主编，化学工业出版社）公式计算：
Q=1.4×K×H×Vx
其中：K—罩口敞开面周长；H—罩口距污染源的距离；Vx—控制风速，是保证污染物能被全部吸入罩内时控制点上必须具有的吸入速度。
焊机：上部集气罩距离污染产生源的距离取0.3m，集气罩规格拟设置为直径0.25m，集气罩周长为1.88m；《废气处理工程技术手册 废气卷（2013年版）》中的控制风速限值为0.5-1.0m/s，本项目控制风速取0.8m/s。则本项目焊接工段单个集气罩所需风量为950.018m3/h。共设置5个集气罩，则本项目焊接工段所需要风量为4750.088m3/h。
侧部集气罩设计风量依据《废气处理工程技术手册 废气卷（2013年版）》计算：
Q=0.75（5X2+F）×Vx
其中：X为罩口距污染源的距离；F—罩口敞开面面积；Vx—控制风速，是保证污染物能被全部吸入罩内时控制点上必须具有的吸入速度。
打磨机：侧面集气罩距离污染产生源的距离取0.3m，集气罩规格拟设置为0.2*0.8m；《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）中的控制风速限值，本项目控制风速取1.0m/s。则本项目焊接工段单个集气罩所需风量为1647m3/h。共设置3个集气罩，则本项目焊接工段所需要风量为4941m3/h。
[bookmark: OLE_LINK480][bookmark: OLE_LINK425][bookmark: OLE_LINK299][bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK445][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK446]综上所述，本项目DA001排气筒所需总风量为7200m3/h，DA002排气筒所需总风量为10800m3/h，DA003排气筒所需总风量为6780m3/h，DA004排气筒所需总风量为10966.433m3/h，考虑风管等耗损及保证收集效率，本项目DA001排气筒设计风量为8000m3/h，DA002排气筒设计风量为13000m3/h，DA003排气筒设计风量为8500m3/h，DA004排气筒设计风量为11500m3/h，可以满足废气收集要求。
[bookmark: OLE_LINK305]1.5、环境空气影响分析
[bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK229]本项目DA001、DA002和DA003排放的非甲烷总烃、颗粒物满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中大气污染物排放限值要求；DA004排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物排放限值要求；DA005排放的颗粒物、NOx、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准要求。非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求。厂区内非甲烷总烃浓度限值满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3相关标准要求。综上，本项目废气排放对于大气的影响较小。
1.6、监测要求
[bookmark: OLE_LINK196]根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-涂装》（HJ 1086-2020），本项目废气污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。
表4-11  污染源监测计划表
	污染类别
	监测点位
	检测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	有组织
	DA001
	颗粒物
	1年/次
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）

	
	
	DA002
	[bookmark: OLE_LINK158]非甲烷总烃
	1年/次
	

	
	
	
	颗粒物
	1年/次
	

	
	
	DA003
	非甲烷总烃
	1年/次
	

	
	
	DA004
	颗粒物
	1年/次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	DA005
	颗粒物
	1年/次
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）

	
	
	
	NOx
	1个月/次
	

	
	
	
	SO2
	1年/次
	

	
	
	
	林格曼黑度
	1年/次
	

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
	半年/次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	季度/次
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）


2、废水
2.1、源强分析
本项目水帘和气旋更换废液均作为危废处理，故仅有生活污水排放。
（1）生活污水：本项目职工25人，工作时生活用水量根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）按50L/d·人计，年工作300天计，为375t/a。产污系数按照0.8计算，则生活污水量为300t/a。
本项目水污染物排放情况见下表：
表4-12  本项目水污染物排放情况表
	类别
	污染物
	产生废水量t/a
	污染物产生
	治理措施
	接管情况
	最终外排情况
	排放去向

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度mg/L
	接管排放量t/a
	浓度mg/L
	外排环境量t/a
	

	生活污水
	pH
	300
	6—9（无量纲）
	化粪池
	6—9（无量纲）
	6—9（无量纲）
	接管至句容市深水水务有限公司

	
	COD
	
	500
	0.1500
	
	400
	0.1200
	50
	0.0150
	

	
	SS
	
	300
	0.0900
	
	200
	0.0600
	10
	0.0030
	

	
	NH3-N
	
	35
	0.0105
	
	35
	0.0105
	5
	0.0015
	

	
	TP
	
	4
	0.0012
	
	4
	0.0012
	0.5
	0.0002
	

	
	TN
	
	40
	0.0120
	
	40
	0.0120
	15
	0.0045
	


2.2、废水类别、污染物及污染治理设施信息
[bookmark: _Toc27218]本项目废水类别、污染物及污染治理设施见下表：
表4-13  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	[bookmark: _Toc31046]废水类别
	[bookmark: _Toc27933]污染物种类
	[bookmark: _Toc3884]排放去向
	[bookmark: _Toc20790]排放规律
	[bookmark: _Toc28584]污染治理设施
	[bookmark: _Toc3860]排放口编号
	[bookmark: _Toc1851]排放口设施是否符合要求
	[bookmark: _Toc1911]排放口类型

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc18654]污染治理设施编号
	[bookmark: _Toc2500]污染治理设施名称
	[bookmark: _Toc5488]污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	COD
SS
NH3-N
TN
TP
	接管至句容市深水水务有限公司
	间歇排放
	[bookmark: _Toc18131]/
	[bookmark: _Toc707]化粪池
	[bookmark: _Toc17575]/
	[bookmark: _Toc14737]DW001
	[bookmark: _Toc6145]是
	建设单位总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处
理设施排放口


[bookmark: _Toc23231]本项目废水排放的基本情况见下表：
表4-14  废水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理位置
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L)

	1
	DW001
	119.124706
	31.944269
	300
	句容市深水水务有限公司
	间歇排放
	/
	句容市深水水务有限公司
	pH
	6～9（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	4（6）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	12（15）


[bookmark: _Toc6638]2.3、废水处理装置可行性分析
化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于生活污水处理构筑物。生活污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。生活污水B/C值比较高，适合使用化粪池进行处理。本项目生活污水污染因子简单，根据化粪池对生活污水预处理经验可知，生活污水经化粪池措施处理可满足句容市深水水务有限公司接管要求。
2.4、依托污水处理厂可行性分析
句容市深水水务有限公司位于句容经济开发区河滨南路39号，一期设计处理规模5万m3/d。污水处理工艺采用A2/O工艺，目前已竣工并正常运行，二期扩建设计处理规模5万m3/d，分步实施，其中二期第一步工程（2.5万m3/d）于2016年6月开工建设，2017年底竣工投入使用。其尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入句容河。
（1）水质接管可行性分析
建设项目营运期产生的生活污水为300t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，生活污水经化粪池预处理后能够满足句容市深水水务有限公司的接管要求，因此从水质的角度考虑，生活污水接管排入句容市深水水务有限公司可行。
（2）水量接管可行性分析
本项目废水接管总量为300t/a（1t/d），排入句容市深水水务有限公司集中处理。目前污水处理厂的接管余量2万m3/d，占接管余量的0.005%，在句容市深水水务有限公司水量处理范围内，不会对其产生冲击影响。
[bookmark: OLE_LINK230]（3）管网铺设可行性分析
本项目所在区域属于句容市深水水务有限公司接管区域内。
故本项目废水接入句容市深水水务有限公司集中处理的方案是可行的。
2.5、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-涂装》（HJ 1086-2020），本项目仅有生活污水接管间接排放，废水无需进行自行监测。
3、噪声
3.1、噪声源强核算
[bookmark: OLE_LINK162]本项目高噪声设备主要为切割机、打孔机、打磨机、气枪、塑粉喷房（大）、塑粉喷房（小）、烘干廊道、喷漆区、风机、空压机、气旋柜等室内声源和室外声源风机。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，采用工业噪声预测计算模式对本项目营运期噪声进行预测。
⑴室内点声源
室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
⑵室外声源
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：


室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。
⑶噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：

上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。
表4-15  本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	声源名称
	型号/数量
	空间相对位置/m
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK161]风机1
	1
	12
	5
	1
	80/1
	选用低噪声设备、减振、距离衰减。
	昼

	风机2
	1
	18
	5
	1
	80/1
	
	


注：空间相对位置的坐标原点为厂界西南角
表4-16  工业建设单位噪声源强调查清单(室内声源)
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号/数量
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级
/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	[bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK163]1
	厂房内部
	切割机
	1
	75
	厂房隔声、减振、距离衰减
	[bookmark: OLE_LINK178]30
	19
	1
	东
	65
	/
	昼间运行
	40
	26.78
	1m

	[bookmark: OLE_LINK177]
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	/
	
	60
	6.79
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19
	/
	
	40
	26.80
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	58
	/
	
	40
	26.78
	1m

	[bookmark: OLE_LINK190]2
	
	打孔机
	3
	70
	
	20
	19
	[bookmark: OLE_LINK176]1
	东
	75
	/
	
	60
	1.78
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	/
	
	20
	41.80
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19
	/
	
	40
	21.80
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	58
	/
	
	40
	21.78
	1m

	3
	
	打磨机
	3
	85
	
	15
	19
	1
	东
	80
	/
	
	80
	0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	/
	
	20
	56.81
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19
	/
	
	40
	36.80
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	58
	/
	
	40
	36.78
	1m

	[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK191]4
	
	气枪1
	[bookmark: OLE_LINK231]1
	85
	
	30
	31
	1
	东
	65
	/
	
	20
	50.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	/
	
	20
	50.03
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	31
	/
	
	60
	10.03
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	46
	/
	
	20
	50.01
	1m

	[bookmark: OLE_LINK234]5
	
	气枪2
	1
	85
	
	30
	15
	1
	东
	65
	/
	
	20
	50.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	30
	/
	
	20
	50.03
	1m

	[bookmark: OLE_LINK233]
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15
	/
	
	20
	50.14
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	62
	/
	
	60
	10.00
	1m

	6
	
	塑粉喷房（大）
	1
	70
	
	45
	36
	1
	东
	50
	/
	
	20
	35.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	45
	/
	
	20
	35.01
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	36
	/
	
	60
	0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41
	/
	
	20
	35.01
	1m

	[bookmark: OLE_LINK168]7
	
	塑粉喷房（小）
	1
	70
	
	40
	36
	1
	东
	55
	/
	
	20
	35.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	40
	/
	
	20
	35.01
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	36
	/
	
	60
	0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41
	/
	
	20
	35.01
	[bookmark: OLE_LINK175]1m

	[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK188]8
	
	烘干廊道
	1
	80
	
	25
	13
	3
	东
	70
	/
	
	20
	45.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	25
	/
	
	20
	45.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	/
	
	20
	45.19
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	64
	/
	
	60
	5
	[bookmark: OLE_LINK184]1m

	[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK187]9
	
	烘干廊道
	1
	80
	
	45
	13
	3
	东
	50
	/
	
	20
	45.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	45
	/
	
	20
	45.01
	1m

	[bookmark: OLE_LINK185]
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	13
	/
	
	20
	45.19
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	64
	/
	
	60
	5.00
	1m

	10
	
	烘干廊道
	1
	80
	
	45
	25
	3
	东
	50
	/
	
	20
	45.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	45
	/
	
	20
	45.01
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	25
	/
	
	60
	5.04
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	52
	/
	
	20
	45.00
	1m

	[bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK194]11
	
	喷漆区
	1
	75
	
	20
	7
	1
	东
	75
	/
	
	20
	40.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	20
	/
	
	20
	40.08
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7
	/
	
	20
	40.64
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	70
	/
	
	60
	0
	1m

	12
	
	空压机
	1
	80
	
	4
	6
	1
	东
	91
	/
	
	20
	49.11
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	4
	/
	
	20
	49.16
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	6
	/
	
	40
	29.14
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	71
	/
	
	40
	29.11
	1m

	13
	
	风机3
	1
	75
	
	50
	36
	1
	东
	45
	/
	
	20
	40.01
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	50
	/
	
	20
	40.00
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	36
	/
	
	60
	0.02
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	41
	/
	
	20
	40.01
	1m

	[bookmark: OLE_LINK181]14
	
	风机4
	1
	75
	
	32
	19
	1
	东
	63
	/
	
	40
	20.87
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	32
	/
	
	60
	0.89
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	19
	/
	
	40
	20.94
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	58
	/
	
	40
	20.87
	1m


注：空间相对位置的坐标原点为厂界西南角；每道墙体插入损失计为20。
3.2、噪声污染防范措施
建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，具体防治措施如下：
（1）在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。
（2）选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。
3.3、噪声影响分析
考虑噪声厂房隔声、基础减振、距离衰减措施，按照上述模型对厂界进行噪声预测，本项目预测结果见下表。
[bookmark: OLE_LINK363]表4-17  噪声预测结果 单位：dB（A）
	预测点
	时段
	昼间贡献值
	评价标准
	评价结果

	东厂界（N1）
	昼
	56.06
	昼间：60
	达标

	南厂界（N2）
	昼
	54.27
	昼间：60
	达标

	西厂界（N3）
	昼
	59.59
	昼间：60
	达标

	北厂界（N4）
	昼
	51.90
	昼间：60
	达标


综上，通过采取隔声减振、距离衰减等措施，加上设备合理布局，降低噪声对厂界外环境的影响。根据预测结果分析，四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值要求，不会对周边声环境现状产生明显影响。
3.4、监测计划
[bookmark: _Toc21370]根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。
表4-18  噪声监测计划一览表
	[bookmark: _Toc31471]类别
	测点编号
	监测点位
	[bookmark: _Toc17857]距离
	[bookmark: _Toc11629]监测频次
	功能

	[bookmark: _Toc11767]厂界
	N1
	东厂界
	[bookmark: _Toc1686]厂界外1m
	[bookmark: _Toc6755]1季度/次
	[bookmark: _Toc20128]2类标准

	
	N2
	南厂界
	厂界外1m
	
	2类标准

	
	N3
	西厂界
	厂界外1m
	
	2类标准

	
	N4
	北厂界
	厂界外1m
	
	2类标准


[bookmark: OLE_LINK166]4、固体废物
[bookmark: _Toc27327]4.1、固体废物源强核算
[bookmark: _Toc16393][bookmark: OLE_LINK273][bookmark: OLE_LINK504][bookmark: OLE_LINK331][bookmark: OLE_LINK489]本项目固体废物主要为边角料、一般废包装物、收集塑粉粉尘、收集粉尘、废焊材、废布袋、废贴花、废滤筒、漆渣、废劳保用品、废活性炭、水帘更换废液、气旋更换废液、喷漆清洗废水、废漆桶、废过滤棉、喷淋塔更换废液、生活垃圾等。
[bookmark: OLE_LINK207]（1）边角料
[bookmark: OLE_LINK359][bookmark: OLE_LINK335]本项目切割铝合金管材的时候会产生边角料，根据建设单位提供信息，产生量约为切割量的10%，本项目切割量为20t/a，则产生边角料2t/a。全部收集外售。
[bookmark: OLE_LINK491]（2）一般废包装物
本项目各类普通原材料使用前需先拆卸包装，会产生一般废包装物约200只，包装物均重约0.5kg，则一般废包装物共产生0.1t/a，全部收集外售。
（3）收集塑粉粉尘
[bookmark: OLE_LINK353][bookmark: OLE_LINK322]本项目喷塑粉尘经核算收集量为0.6883t/a，全部收集外售。
（4）收集粉尘
[bookmark: OLE_LINK123]本项目切割、焊接、打磨过程中会产生废金属尘，收集量约为0.3311t/a。全部收集外售。
（5）废焊材
根据对焊接工艺的调查和查阅资料，废焊材的量为焊材使用量的1%左右，项目焊丝使用量为2t/a，则废焊材的产生量约为0.02t/a，全部收集后外售。
[bookmark: OLE_LINK240]（6）废布袋
本项目布袋除尘器中布袋定期更换，产生废布袋20个，每只布袋重约0.5kg，则废布袋产生量为0.01t/a，全部收集后外售。
（7）废贴花
本项目在质检过程中会产生废贴花，产生量约为0.001t/a。
（8）废滤筒
本项目单筒旋风+滤筒除尘中滤筒定期更换，产生废滤筒2个，每只滤筒重约5kg，则废滤筒产生量为0.01t/a。
（9）漆渣
[bookmark: OLE_LINK501][bookmark: OLE_LINK486][bookmark: OLE_LINK499][bookmark: OLE_LINK503][bookmark: OLE_LINK237]根据漆料平衡可知，废气治理削减的颗粒物共0.7049t/a，其中喷漆废气（预喷）和喷漆废气（补喷）经过水帘+气旋；喷漆废气（自动喷）经过干式过滤。则在水帘处和其气旋处形成的漆渣约占总漆渣的20%，为0.1409t/a，在干式过滤处形成的漆渣约占总漆渣的80%，为0.564t/a。其中水帘和气旋池处形成的漆渣含水率为80%，所以本项目漆渣产生量约为1.2685t/a，收集后委托有资质单位进行处理。
[bookmark: OLE_LINK336]（10）废劳保用品
[bookmark: OLE_LINK243]本项目工人在日常工作中会产生含漆抹布、含漆手套，根据建设单位提供资料，废劳保用品的产生量约为0.2t/a。
（11）废活性炭
活性炭吸附装置更换频次计算，参照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）附件中的计算公式：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：
T—更换周期，天；
m—活性炭的用量，kg；
s—动态吸附量，%；
c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；
Q—风量，单位m3/h；
t—运行时间，单位h/d。
[bookmark: OLE_LINK242]根据污染源核算章节，活性炭更换周期计算见下表：
表4-19  活性炭更换周期计算
	排气筒编号
	活性炭用量（kg）
	动态吸附量（%）
	活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）
	风量（m3/h）
	运行时间（h/d）
	理论更换周期（天/次）

	DA002
	432
	10
	4.14
	[bookmark: OLE_LINK488]13000
	8
	100

	DA003
	288
	10
	2.7
	8500
	8
	156


[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK239][bookmark: OLE_LINK360][bookmark: OLE_LINK147]根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”，为了保证活性炭的活性和吸附效率的稳定性，废气处理设施中的活性炭最长500小时更换一次。本项目工作时间为8h/d，企业需62个工作日更换1次活性炭，企业年工作300天，则每年更换活性炭5次。综上，本项目产生废活性炭3.78t/a（含吸附的总有机物量约为0.18t/a）。
（12）水帘更换废液
本项目水帘池每年更换一次池内水体，则水帘更换废液的产生量约为5.4m3/a（即5.4t/a）。
（13）气旋更换废液
本项目气旋柜每年更换一次池内水体，则气旋更换废液的产生量约为6m3/a（即6t/a）。
（14）喷枪清洗废液
经前述水平衡分析，喷枪清洗废液的产生量约为9t/a。
[bookmark: OLE_LINK490]（15）废漆桶
本项目漆料使用量共计为4.6t/a，包装桶的规格为15kg/桶，则产生307只废桶，每只桶约重0.5kg，则废漆桶的产生量约为0.1535t/a。
（16）废过滤棉
本项目喷漆区中干式过滤会产生废过滤棉，产生量约为0.05t/a。
（17）喷淋塔更换废液
本项目喷淋塔每年更换一次，则喷淋塔更换废液的产生量约为1.5t/a。
（18）生活垃圾
本项目定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾的产生量约为3.75t/a，收集后由环卫部门统一清运处理。
[bookmark: _Toc22279]建设项目副产物判定情况见下表：
表4-20  建设项目副产物产生情况汇总表
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（吨/年）
	种类判断*

	
	
	
	
	
	固体
废物
	副产品
	判定依据

	[bookmark: OLE_LINK251][bookmark: OLE_LINK249]边角料
	切割
	固态
	铝合金
	2
	√
	/
	《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）

	[bookmark: OLE_LINK244]一般废包装物
	原料使用
	固态
	一般废包装物
	0.1
	√
	/
	

	收集塑粉粉尘
	废气治理
	固态
	塑粉粉尘
	0.6883
	/
	/
	

	[bookmark: OLE_LINK245]收集粉尘
	废气治理
	固态
	收集粉尘
	0.3311
	√
	/
	

	废焊材
	焊接
	固态
	废焊材
	0.02
	[bookmark: OLE_LINK246]√
	/
	

	废布袋
	废气治理
	固态
	废布袋
	0.01
	[bookmark: OLE_LINK247]√
	/
	

	[bookmark: OLE_LINK492]废贴花
	质检
	固态
	废贴花
	0.001
	√
	/
	

	废滤筒
	废气治理
	固态
	废滤筒
	0.01
	√
	/
	

	漆渣
	废气治理
	固态
	漆渣
	1.2685
	√
	/
	

	废劳保用品
	维修保养
	固态
	废劳保用品
	0.2
	√
	/
	

	[bookmark: _Toc19879]废活性炭
	废气治理
	固态
	废活性炭
	3.78
	√
	/
	

	[bookmark: OLE_LINK254]水帘更换废液
	废气治理
	液态
	水帘更换废液
	5.4
	[bookmark: OLE_LINK248]√
	/
	

	[bookmark: OLE_LINK306]气旋更换废液
	废气治理
	液态
	气旋更换废液
	6
	√
	/
	

	喷枪清洗废液
	维修保养
	液态
	喷枪清洗废液
	9
	√
	/
	

	[bookmark: OLE_LINK347]废漆桶
	原料使用
	固态
	废漆桶
	0.1535
	√
	/
	

	废过滤棉
	废气治理
	固态
	废过滤棉
	0.05
	√
	/
	

	喷淋塔更换废液
	废气治理
	液态
	喷淋塔更换废液
	1.5
	√
	/
	

	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	3.75
	√
	/
	


[bookmark: _Toc6960][bookmark: _Toc21324]本项目固体废物分析结果汇总见下表：


表4-21  固体废物分析结果汇总表
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）

	生活垃圾
	生活垃圾
	办公生活
	固态
	生活垃圾
	《固体废物代码与目录》
	/
	SW64
	900-099-S64
	3.75

	[bookmark: OLE_LINK257]边角料
	一般固废
	切割
	固态
	铝合金
	
	[bookmark: OLE_LINK250]/
	SW17
	900-002-S17
	2

	[bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK498]一般废包装物
	一般固废
	原料使用
	固态
	一般废包装物
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.1

	收集塑粉粉尘
	一般固废
	原料使用
	固态
	收集塑粉粉尘
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.6883

	收集粉尘
	一般固废
	[bookmark: OLE_LINK256]废气治理
	固态
	收集粉尘
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.3311

	废焊材
	一般固废
	焊接
	固态
	废焊材
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.02

	废布袋
	一般固废
	废气治理
	固态
	废布袋
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.01

	废贴花
	一般固废
	质检
	固态
	废贴花
	
	[bookmark: OLE_LINK494]/
	SW17
	900-099-S17
	0.001

	[bookmark: OLE_LINK349][bookmark: OLE_LINK260]废滤筒
	一般固废
	废气治理
	固态
	废滤筒
	
	/
	SW59
	900-009-S59
	0.01

	[bookmark: OLE_LINK497]漆渣
	危险废物
	废气治理
	固态
	漆渣
	《国家危险废物名录》2025版
	T/I
	[bookmark: OLE_LINK258]HW12
	900-252-12
	1.2685

	废劳保用品
	危险废物
	维修保养
	固态
	废劳保用品
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.2

	[bookmark: OLE_LINK348]废活性炭
	危险废物
	废气治理
	固态
	废活性炭
	
	T
	HW49
	900-039-49
	3.78

	[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK253]水帘更换废液
	危险废物
	废气治理
	液态
	水帘更换废液
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	5.4

	[bookmark: OLE_LINK307]气旋更换废液
	危险废物
	废气治理
	液态
	气旋更换废液
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	6

	喷枪清洗废液
	危险废物
	维修保养
	液态
	喷枪清洗废液
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	9

	废漆桶
	危险废物
	原料使用
	固态
	废漆桶
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.1535

	[bookmark: OLE_LINK495]废过滤棉
	危险废物
	废气治理
	固态
	废过滤棉
	
	T/I
	HW12
	900-252-12
	0.05

	喷淋塔更换液
	危险废物
	废气治理
	液态
	喷淋塔更换液
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	1.5


本项目危险废物汇总情况见下表：
表4-22  建设项目危险废物利用处置方式评价表
	序号
	危废名称
	废物类别
	废物代码
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治设施

	[bookmark: OLE_LINK278][bookmark: OLE_LINK272][bookmark: OLE_LINK512]1
	漆渣
	HW12
	900-252-12
	1.2685
	废气治理
	固态
	漆渣
	1月
	[bookmark: OLE_LINK350]T/I
	危废贮存间暂存，定期委托有资质单位处置

	2
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	0.2
	维修保养
	固态
	废劳保用品
	1月
	T/In
	

	3
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	3.78
	废气治理
	固态
	废活性炭
	2月
	T
	

	4
	水帘更换废液
	HW49
	900-047-49
	5.4
	废气治理
	液态
	水帘更换废液
	1年
	T/C/I/R
	

	5
	气旋更换废液
	HW49
	900-047-49
	6
	废气治理
	液态
	气旋更换废液
	1年
	[bookmark: OLE_LINK308]T/C/I/R
	

	[bookmark: OLE_LINK513][bookmark: OLE_LINK281]6
	喷枪清洗废液
	HW49
	900-047-49
	9
	维修保养
	液态
	喷枪清洗废液
	1天
	T/C/I/R
	

	7
	废漆桶
	HW49
	900-041-49
	0.1535
	原料使用
	固态
	废漆桶
	1月
	T/In
	

	8
	废过滤棉
	HW12
	900-252-12
	0.05
	废气治理
	固态
	废过滤棉
	2月
	T/I
	

	9
	喷淋塔更换废液
	HW49
	900-047-49
	1.5
	废气治理
	液态
	喷淋塔更换废液
	1年
	T/C/I/R
	


本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表：
表4-23  固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表
	序号
	固废名称
	属性
	产生量（t/a）
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	处置措施
	处置量（t/a）
	

	1
	边角料
	一般固废
	2
	外售
	2
	资源利用公司

	2
	一般废包装物
	一般固废
	0.1
	
	0.1
	

	3
	收集塑粉粉尘
	一般固废
	0.6883
	
	0.6883
	

	4
	收集粉尘
	一般固废
	0.3311
	
	0.3311
	

	5
	废焊材
	[bookmark: OLE_LINK270]一般固废
	0.02
	
	0.02
	

	6
	废布袋
	一般固废
	0.01
	
	0.01
	

	7
	废贴花
	[bookmark: OLE_LINK518]一般固废
	0.001
	
	0.001
	

	8
	废滤筒
	一般固废
	0.01
	
	0.01
	

	9
	漆渣
	危险废物
	1.2685
	交由有资质单位处置
	1.2685
	有资质单位

	10
	废劳保用品
	危险废物
	0.2
	
	0.2
	

	11
	废活性炭
	危险废物
	3.78
	
	3.78
	

	12
	水帘更换废液
	危险废物
	5.4
	
	5.4
	

	13
	气旋更换废液
	[bookmark: OLE_LINK271]危险废物
	6
	
	6
	

	14
	喷枪清洗废液
	危险废物
	9
	
	9
	

	15
	废漆桶
	危险废物
	0.1535
	
	0.1535
	

	16
	废过滤棉
	[bookmark: OLE_LINK514]危险废物
	0.05
	
	0.05
	

	17
	喷淋塔更换废液
	危险废物
	1.5
	
	1.5
	

	18
	生活垃圾
	生活垃圾
	3.75
	定期清运
	3.75
	环卫部门


[bookmark: OLE_LINK293]4.2、固体废物对环境影响分析
（1）一般固废管理要求
本项目新建1座一般工业固废库，占地面积30m2，一般工业固废库可做到“防扬散、防流失、防渗漏”。一般工业固废收集后分类贮存于一般工业固废库内，后定期收集外售。 
[bookmark: OLE_LINK276]本项目建成后产生的一般固废有边角料、一般废包装物、收集塑粉粉尘、收集粉尘、废焊材、废布袋和废贴花，均外售综合利用。本项目一般工业固废库面积为30m2，最大贮存能力45t，能满足本项目工业固废贮存。项目一般工业固废贮存场所的基本情况见下表。 
表4-23 一般固废间贮存场所基本情况
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	产生量（t/a）
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	一般固废库
	边角料
	2
	30m2
	吨袋
	45t
	6个月

	2
	
	一般废包装物
	0.1
	
	吨袋
	
	

	3
	
	收集塑粉粉尘
	0.6883
	
	吨袋
	
	

	4
	
	收集粉尘
	0.3311
	
	吨袋
	
	6个月

	5
	
	废焊材
	0.02
	
	吨袋
	
	

	6
	
	废布袋
	0.01
	
	吨袋
	
	

	7
	
	废贴花
	0.001
	
	吨袋
	
	6个月

	8
	
	废滤筒
	0.01
	
	吨袋
	
	


根据《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327 号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）等文件要求，一般工业固体废物贮存、管理要求如下： 
①建立健全管理台账。一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。按照《固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 
②完善贮存设施建设。一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。 
③落实转运转移制度。产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向，严禁委托给无利用处置能力的单位和个人，收集单位应落实并跟踪最终利用处置去向。省内转移污泥要严格执行电子转运联单制度，转移其他一般工业固体废物的逐步执行。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，严格执行审批程序。跨省转出利用一般工业固体废物的，执行备案流程，严禁未备先转。接受跨省移入利用一般工业固体废物的单位，应在 
接受前向属地生态环境部门提供种类、数量、贮存、利用处置等有关资料，防范污染二次转移。对接收的一般工业固体废物与合同约定内容不相符的，应予退回，同时向属地生态环境部门报告。 
④跟踪管理一般固体废物出厂流向，确保运至指定地点处置。 
一般固废不能露天堆放，对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处理措施，贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施，并张贴一般固废贮存场所标牌。
（2）危险废物管理要求
[bookmark: OLE_LINK351]本项目产生的危险废物有漆渣、废劳保用品、废活性炭、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、废漆桶、废过滤棉、喷淋塔更换废液。收集后在运出厂区之前暂存在专门的危废贮存间内。项目危废贮存间占地面积为10m2。
[bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK361]本项目危险废物贮存场所（设施）的名称、占地面积、贮存方式、贮存能力、贮存周期情况详见下表。
表4-25  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危废类别
	危废代码
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废贮存间
	漆渣
	HW12
	900-252-12
	10m2
	[bookmark: OLE_LINK279]桶装
	6t
	3个月

	2
	
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	
	袋装
	
	

	3
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	袋装
	
	

	4
	
	水帘更换废液
	HW49
	900-047-49
	
	桶装
	
	1个月

	[bookmark: OLE_LINK309]5
	
	气旋更换废液
	HW49
	900-047-49
	
	[bookmark: OLE_LINK310]桶装
	
	

	6
	
	喷枪清洗废液
	HW49
	900-047-49
	
	桶装
	
	

	7
	
	废漆桶
	HW49
	900-041-49
	
	加盖
	
	3个月

	8
	
	废过滤棉
	HW12
	900-252-12
	
	袋装
	
	

	9
	
	喷淋塔更换废液
	HW49
	900-047-49
	
	桶装
	
	1个月


综上，本项目危险废物贮存库能够满足本项目危险废物的暂存需求。
①收集要求 
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，实施危险废物转移联单制度，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签；按照《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16 号）要求，对危险废物贮存设施设置台账、公示牌、通讯设备、照明设施、视频监控等。 
②暂存过程要求 
危险废物应及时送往委托单位处理，不宜存放过长时间，厂区危废暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存控制标准，具体如下： 
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 
贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 
贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。 
③转移过程要求 
根据《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号），危险废物转移应遵循以下管理办法： 
确认拟转移的危险废物具有转移联单，并根据联单的内容，核对待转移危险废物的准确重量（数量）、包装、标识和标签与联单是否相符；不相符的，应当拒绝运输。禁止危险废物运输者和接收者接收无转移联单的危险废物。 
按照国务院交通运输主管部门的有关规定运输危险货物，防止危险废物丢失、包装破损、泄漏等造成突发环境事件。将托运的危险废物全部、完好地运抵指定地点并交付给转移联单上指定的接收者。 
制定意外事故的防范措施和应急预案，在运输过程中发生突发事故时，应立即向事故发生地县级以上地方交通运输主管部门和环境保护主管部门报告，并通知危险废物移出者和接收者。 
危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 
承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 
载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 
④危废管理要求 
建立危废管理台账，并保存相关记录。项目产生的所有危险废物需建立完整的收集、贮存、处理记录，记录中必须包含物料的名称、危废代码、物料进出量、计量单位、作业时间以及记录人等，及时准确地对危险废物预处理和处理设施进行汇总。建设单位应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。建立危废信息公开栏及危险废物污染防治责任制度，并张贴于危废贮存设施外。 
根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）要求，企业要做到以下几点： 
1.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施； 
2.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可； 
3.危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任； 
4.危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
（3）固废贮存场所环保标识设置要求
依据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单、《关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）的附件 贮存、利用处置设施和贮存点标志牌样式，完成危险废物识别标识规范化设置，本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见下表。


表4-26  固体废物识别标识规范化设置要求
	标识名称
	图案样式
	设置规范

	厂区门口
	危险废物信息公开栏
	[image: ]
	采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区内口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。

	一般固废暂存场所
	一般固废暂存场所提示标志
	[image: ]
	用于提示一般固体废物贮存、处置场所。

	危险废物暂存场所
	危险废物贮存、利用、处置设施标志
	[image: ]
	设置在贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，用于引起人们对危险废物贮存、利用、处置活动的注意，以避免潜在环境危害的警告性区域信息标志。建设单位应在江苏省危险废物全生命周期监控系统中填写相关信息。

	
	危废贮存间内部分区墙上标识牌
	[image: 0-模板-仓库内部分区墙上标识牌]
	危废贮存间内部墙面（贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。）

	
	危险废物贮存分区标志
	[image: 6.危险废物贮存分区标志]
	设置在危险废物贮存设施内部，用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况，以避免潜在环境危害的警告性信息标志。宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

	
	危险废物标签
	[image: 1.危险废物标签]
	设置在危险废物容器或包装物上，由文字、编码和图形符号等组合而成，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害的标志。识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。


[bookmark: _Toc17916]
（3）运输过程的环境影响分析	
[bookmark: _Toc9572][bookmark: _Toc29720]危险固废：本项目危废均暂存于危废贮存间内，危废贮存间严格按照防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、泄漏液体收集进行设置，定期由有资质单位使用危废运输车拖运。
本项目的危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。建设单位应选择危废处置单位，由拥有资质的运输公司负责运输。拖运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。
[bookmark: _Toc32355]（4）危险废物处置环境影响分析
[bookmark: _Toc25540]本次危险废物处置环境影响分析，对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关内容进行评价分析。本项目周边有资质的危险废物处置单位情况见下表：
表4-27  本项目周边有资质的危险废物处置单位情况
	序号
	建设单位名称
	地址
	联系方式
	许可证编号
	处置
方式
	许可证内容
	有效开始日期
	有效结束日期

	[bookmark: _Toc6647]1
	镇江新区固废处置股份有限公司
	镇江新区荞麦山路6号
	15152935189
	JSZJXQ1100OOL022-1
	D1填埋
	……
HW12染料、涂料废物
……
900-039-49(HW49其他废物)
900-041-49(HW49其他废物)
900-047-49(HW49其他废物)
……
	2025-05-01
	2030-04-30

	2
	镇江新宇固体废物处置有限公司
	镇江新区新材料产业园越河街208号
	15952887755
	JS1100OOI014-16
	D10焚烧
	……
HW12染料、涂料废物
……
900-039-49(HW49其他废物)
900-041-49(HW49其他废物)
900-047-49(HW49其他废物)
……
	2025-04-25
	2030-03-31


根据上表可知，项目周边至少有上述2家有资质单位可以处置本项目产生的危险废物。建设单位可主动与上述危废处置单位或其他有危废处置资质单位签订危险废物处置协议，及时办理危废转移联单，并在正式转移之前按照危废暂存相关管理规定妥善保管，不可私自外排。
[bookmark: _Toc14565][bookmark: _Toc17069]综上，项目产生的固体废物均可以得到合理处置，不会产生二次污染，在严格执行上述措施的情况下对周围环境影响较小。
5、土壤、地下水影响评价分析
为了减少土壤和地下水污染的影响。本项目采取了以下的污染防治措施：
（1）源头控制
加强管理，建立化学品管理制度和危废管理制度，规范操作，避免物料在使用和暂存时的跑冒滴漏；另外，应严格废水的管理，强调节约用水从源头消减废水产生量，执行巡查制度，防止污水“跑、冒、滴、漏”，避免物质泄漏污染土壤和地下水环境。
（2）分区防渗
根据场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对本项目所在场地进行分区防渗，本项目生产车间（除喷漆区）、一般固废贮存间设计为一般防渗区，生产车间（仅喷漆区）和危废贮存间设计为重点防渗区，其他区域设计为简单防渗区，采取严密的防腐防渗措施，并确保其可靠性，分区防渗方案及防渗措施见下表。
表4-28  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术措施

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB1859执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB1859执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


[bookmark: _Toc13568]根据上述地下水污染防渗分区参照表，防渗分区划分及采取的防渗措施见下表：
表4-29  本项目防渗区划分及防渗措施一览表
	防渗分区
	本项目分区
	防渗处理措施

	重点防渗区
	危废贮存间、生产车间（仅喷漆区）
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	一般防渗区
	生产车间（除喷漆区）、一般固废贮存间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	其他位置
	一般地面硬化


通过以上防治措施，可将土壤污染的风险降到最低。建设单位在实际生产过程中，落实以上措施，不会对区域地下水、土壤造成影响。
（3）跟踪监测要求
采取源头控制和分区防渗等措施后，基本不会对土壤和地下水产生污染，可不开展地下水和土壤环境跟踪监测。
6、生态影响
[bookmark: _Toc21065]根据现场踏勘，用地范围内无生态环境保护目标，不在已划定的生态空间管控区域和生态红线区内，无须设置生态保护措施。
[bookmark: _Toc4993]7、环境风险
[bookmark: _Toc20285]7.1、评价依据
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）来判定本项目生产、贮存、运输、“三废”处理过程中所涉及的各种化学品。
当建设单位只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当建设单位存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：
q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合《建设单位突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），判定本项目所涉及的危险物质临界量标准，具体见表：
表4-30  危险物质临界量
	序号
	物质名称
	CAS号
	最大存储量qn（t）
	临界量Qn（t）
	Q值

	[bookmark: OLE_LINK280]1
	水性面漆
	/
	0.4
	50
	0.008

	2
	水性金油
	/
	0.5
	50
	0.01

	3
	液化丙烷
	74-98-6
	0.144
	10
	0.0144

	4
	漆渣
	/
	0.5
	50
	0.01

	5
	废劳保用品
	/
	0.05
	50
	0.001

	6
	废活性炭
	/
	1
	50
	0.02

	7
	水帘更换废液
	/
	5.4
	50
	0.108

	8
	气旋更换废液
	/
	6
	50
	0.12

	9
	喷枪清洗废液
	/
	0.025
	50
	0.0005

	10
	废漆桶
	/
	0.077
	50
	0.00154

	11
	废过滤棉
	/
	0.0125
	50
	0.0003

	12
	喷淋塔更换废液
	/
	1.5
	50
	0.03

	合计
	0.32374


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系数危险性P分级中C1.1小节，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
[bookmark: _Toc8399]7.2、评价工作等级
[bookmark: _Toc21757][bookmark: _Toc22582]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的环境风险潜势为Ⅰ，相应的评价工作等级为“简单分析”。具体判定依据见下表：
表4-31  风险评价工作等级判定依据
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


[bookmark: _Toc24557]7.3、可能影响环境的途径
[bookmark: _Toc17295]本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径具体见下表。
表4-32  建设项目环境风险识别表
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	[bookmark: OLE_LINK282]1
	仓库
	水性面漆、水性金油
	泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放
	大气扩散、地表水污染
	周边敏感点

	2
	危废贮存间
	水帘更换废液、气旋更换废液、废过滤棉
	泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放
	
	周边敏感点

	3
	生产车间
	非甲烷总烃、颗粒物
	非正常工况超标排放
	大气扩散
	周边建设单位与村落


[bookmark: OLE_LINK515]7.4、环境风险分析
[bookmark: OLE_LINK517][bookmark: OLE_LINK284][bookmark: OLE_LINK311]（1）泄漏事故：本项目液态物质水性漆采用小型储桶贮存在防腐防渗托盘上，由于泄漏量较小，项目在周边放置吸液棉、应急空桶等应急物资，一旦发生泄漏事故，则立即采用吸液棉对泄漏化学品进行吸附，避免泄漏化学品进一步溢流和挥发，及时控制泄漏事故（一般10min 左右可处置完毕），吸附后的吸液棉装入空桶并密封，再委托交由具有危险废弃物处置单位处置，泄漏风险可控制在车间、原料仓库等风险单元内。
[bookmark: OLE_LINK352][bookmark: OLE_LINK285][bookmark: OLE_LINK283][bookmark: OLE_LINK516]（2）大气环境：废过滤棉等可燃物质引发火灾和火灾过程中，水性面漆、水性金油、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液等高温挥发释放，以及燃烧过程中次生伴生污染物进入大气中，造成大气环境事故。
[bookmark: OLE_LINK312][bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK287]（3）地表水：水性面漆、水性金油、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液等危险物质发生泄漏，造成区域地表水的污染事故；水性面漆、水性金油、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液等危险物质发生火灾过程中，随消防尾水一同通过雨水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。
（4）大气环境：非正常工况废气排放对大气环境的影响。
7.5、环境风险防范措施及应急要求
（1）火灾安全防范措施
建设单位在禁火区设置明显标志牌，按消防安全要求配备合格的灭火器等消防器材，各种可燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。危险物品或危废出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，做好防火防爆措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。遇到突发事故，应急人员需穿戴好防护服和防护用品进行灭火。
（2）物料泄漏风险防范措施
存放各种化学品和危废的容器应定期进行无损检查，配备有处理泄漏事故的器材（空桶、沙土、吸附棉和防漏托盘等），并有专人负责妥善保管，一旦出现事故，立即投入使用。
一旦原料物质泄漏，应及时堵漏并将剩余风险物质倒入空桶；原料泄漏使用沙土围堵防止向四周扩散、并起到隔离作用，使用吸附棉进行收集处置；危废间地面进行重点防渗并使用防漏托盘；清理泄漏的吸附物质均作为危废处置。
产生的消防尾水有外流风险时，应及时采用堵漏沙袋封堵雨水排口和围堵车间出入口，避免消防尾水进入雨水管网，雨水排口应设置关闭阀门。然后采用水泵和水带将废水抽取至应急储水罐中贮存并根据事故废水水质检测结果委托处置，不得直接排入附近水体。
（3）废气事故风险防范措施
废气处理装置发生事故的原因主要包括以下几个方面：由于设备老化、腐蚀等原因造成废气处理系统出现故障，未经处理的废气排入大气环境中；对废气治理措施疏于管理，未及时更换滤芯或活性炭，使废气处理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。
（4）应急事故池设置
根据《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）计算事故应急池容积：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：
(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；企业无储罐，厂区内最大装置区物料量考虑化学品单桶最大量，V1=1m3；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V2=∑Q消t消
Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，全厂消防用水量按照10L/s计，m3/h；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.6.2，同时考虑到本项目仅储存的0.55t漆料以及0.144t的丙烷属于易燃物质，故计算消防历时为0.5h；
计算得：V2=0.01×1800=18m3；
V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，本报告发生事故时可转输物料量V3=0m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5＝10qF
q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa—年平均降雨量，mm；
n—年平均降雨日数；
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2；
句容市年平均降雨量为800mm左右，年平均降雨日数为97天左右，汇水面积取0.1hm2，计算得：V5=8.24m3。；
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（1+18-0）+0+8.24=27.24m3。
经上文计算，本项目需设置容积不小于27.24m3的事故应急池。由于公司为租用场地，现场不具备开挖应急池的条件，因此公司在厂内配备应急发电机、水泵和应急储水罐（受纳能力50m3），已应对上述突发事件。产生的消防尾水应及时采用堵漏沙袋围堵车间出入口并关闭雨水排口和污水排口阀门，避免消防尾水进入雨水管网或污水管道，使用水泵将其收集至储水罐中暂时储存。同时配备柴油发电机，防止断电风险，考虑到发电机仅用于应急处理，使用时间短、频次低，产生污染物量忽略不计。后续根据水质检测结果，委托有资质单位处理。
本项目雨污水走向及应急设施控制建设图如下：


图4-2  雨污水走向及应急设施建设控制图
（5）环境应急管理
建设单位应根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）编制突发环境事件应急预案，应急机构包括应急总指挥、应急处置组、环境应急检测组和应急保障组及其他必要小组，明确岗位职责。
当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本建设单位隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；按照生产车间、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。
根据突发环境事件应急预案的需要，配备空桶、吸附棉、防漏托盘、灭火器、沙土、沙袋等应急物资详见表4-33，针对员工培训、演练至少每年组织一次。根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，综合排查至少每年组织一次；日常排查至少每月组织一次。
突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求：（一）企业应按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》的要求编制项目环境风险事故应急预案，环境应急预案内容包括总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急响应、后期工作、应急保障、预案管理及附图附件等。（二）环境应急预案附件包括“一图两单两卡”，即预案管理“一张图”，环境风险辨识、环境风险防范措施“两个清单”，环境安全职责承诺、应急处置措施“两张卡”。其中“一张图”至少包括环境风险源平面分布、周边水系及环境风险受体分布、雨污水收集排放管网、应急救援组织信息、应急物资装备信息等内容。（三）环境应急预案由单位主要负责人签发，以本单位名义印发。单位在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，报句容市生态环境局备案。单位环境应急预案应注重和“三同时”验收、排污许可证的衔接，在建设项目投入生产或使用前应当完成环境应急预案备案。（四）环境应急预案编制单位应建立环境应急预案定期评估制度，重点分析预案内容的针对性、实用性和可操作性等，并根据评估情况提出修订意见，实现预案动态更新优化。环境应急预案评估修订期限按照相关管理要求执行。（五）有下列情形之一的，属于重大变化，应当及时对环境应急预案进行修订，并变更备案：
（1） 面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
（2） 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
（3） 环境应急防控措施、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施存在严重缺少或发生重大变化的；
（4） 重要环境应急资源发生重大变化的，且无法满足当前环境应急需要的；
（5） 在突发环境事件实际应对、应急演练、预案抽查中发现问题，需要作出重大调整的；
（6） 应适时修订的其他情形。
明确事故状态下的特征污染因子和应急监测要求：为全面掌握风险事故可能涉及区域的环境总体变化情况，根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）要求和应急需要，结合正常工况下常规布点情况，按照风险事件可能形成的状态，设定主要监测点位，本报告所列监测方案仅供参考，具体应急监测方案应根据实际情况具体制定。事故情况下，水体环境应急监测点位和频次见表4-34；大气环境应急监点位和频次见表4-35。
表4-33  应急物资清单
	品名
	数量

	污染物收集
	沙袋
	10个

	
	沙土
	1m3

	
	塑料桶
	5个

	
	吸液棉
	20条

	
	水泵
	1台

	
	水带
	100m

	
	应急储水罐
	1个

	
	防漏托盘
	10个

	应急通信和指挥
	对讲机
	2副

	
	发电机
	1台

	
	手电筒
	2只

	安全防护
	消防沙
	2m³

	
	消防铁桶
	1个

	
	灭火毯
	2条

	
	二氧化碳灭火器
	6个

	
	干粉灭火器
	4个

	
	消防栓
	2个

	
	安全帽
	6个

	
	警戒带
	2盘

	监控设备
	视频监控摄像
	4个

	
	火灾自动报警器
	4个

	应急照明设施
	应急照明灯
	4个

	医疗用品
	医药箱
	1个


注：至少配备以上应急物资，视具体需求作添加。
表4-34  水体应急监测点位表
	事故类型
	监测点位
	监测频次

	
	
	应急监测
	跟踪监测

	危废、原料发生泄漏或随消防尾水外流事故监测因子：COD、石油类
	雨水排口
	初始加密监测，视污染浓度递减
	连续两次监测浓度低于地表水标准值或已接近可忽略水平为止

	
	句容河
	
	


表4-35  大气应急监测点位表
	事故类型
	监测点位
	监测频次

	
	
	应急监测
	跟踪监测

	可燃物资引燃发生火灾事故监测因子：CO、SO2、NOx、非甲烷总烃
	事故发生地
	初始加密监测，视污染浓度递减
	连续两次监测浓度低于大气环境标准值或已接近可忽略水平为止

	
	距离较近的敏感点
	
	

	
	下风向
	3-4次/天或与事故发生地同频次（应急期间）
	

	
	厂区上风向
	2-3次/天（应急期间）
	

	废气处理设施故障事故监测因子：VOCs、TSP
	事故发生地
	初始加密监测，视污染浓度递减
	连续两次监测浓度低于大气环境标准值或已接近可忽略水平为止

	
	距离较近的敏感点
	
	

	
	下风向
	3-4次/天或与事故发生地同频次（应急期间）
	

	
	厂区上风向
	2-3次/天（应急期间）
	


7.6应急竣工验收
企业应急措施应与项目主体同步设计、建设、验收。应将应急设施纳入环保竣工验收范围内，保证企业应急措施合格方可正式投产。



表4-36  《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办〔2020〕101号
	序号
	意见要求
	本项目情况

	二、建立危险废物监管联动机制
	企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。
生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。
应急管理部门要督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品以及拟废弃危险化学品的安全管理。
生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。生态环境部门对日常环境监管过程中发现的安全隐患线索，及时移送同级应急管理部门；应急管理部门接到生态环境部门移送安全隐患线索的函后，应组织现场核查，依法依规查处，并督促企业将隐患整改到位。对于涉及安全和环保标准要求存在不一致的，要及时会商，帮助企业解决。
	本项目企业法定代表人为危险废物安全环保全过程管理的第一负责人，生产过程中产生的危险废物均按照《危险废物贮存污染物控制指标》（GB 18597-2023）的相关要求，暂存于危废间内，委托有资质的单位处置。

	三、建立环境治理设施监管联动机制
	企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。
应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。
	[bookmark: OLE_LINK164]本项目粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，制定内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。


7.7建立与园区对接、联动的风险防范体系
公司应建立与句容市应急部门对接、联动的区域环境风险体系：
①建立与周边公司的联动体系，一旦车间发生燃爆事故，相邻公司的车间可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，防止造成连锁反应。
②建设畅通的信息通道，使公司应急指挥部必须与周边企业、技术产业园及周边居民区居委会保持24h的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织、居民疏散撤离。
7.8分析结果
采取上述风险防范措施后，项目的环境风险可防控。建设项目环境风险简单分析内容见下表：
表4-37  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年加工50000套金属件项目

	建设地点
	江苏省镇江市句容市开发区杜家山村

	地理坐标
	经度
	东经119度7分28.200秒
	纬度
	北纬31度56分38.760秒

	主要危险物质及分布
	危废贮存间（漆渣、废劳保用品、废活性炭、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、废漆桶、废过滤棉、喷淋塔更换废液）、原料仓库（水性面漆、水性金油）

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水等）
	1、大气环境：废过滤棉等可燃物质引发火灾和火灾过程中，水性面漆、水性金油、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液等高温挥发释放，以及燃烧过程中次生伴生污染物进入大气中，造成大气环境事故。
2、地表水：水性面漆、水性金油、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液等危险物质发生泄漏，造成区域地表水的污染事故；水性面漆、水性金油、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、喷淋塔更换废液等危险物质发生火灾过程中，随消防尾水一同通过雨水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。
3、大气环境：非正常工况废气排放对大气环境的影响。

	风险防范措施要求
	[bookmark: OLE_LINK165]1、火灾安全防范措施
建设单位在禁火区设置明显标志牌，配备合格的消防器材和设备，各种可燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，遇到突发事故，应急人员需穿戴好防护服和防护用品进行灭火。
2、物料泄漏风险防范措施
物料泄漏后应及时收集，残留地面的少量液体，用沙土或吸附材料清理，然后集中收集，送至有资质单位处理。
产生的消防尾水有外流风险时，应及时封堵雨水排口，避免消防尾水进入雨水管网，根据事故废水水质进行处置，消防废水不得直接排入附近水体。
3、废气事故风险防范措施
废气处理装置发生事故的原因主要包括以下几个方面：由于设备老化、腐蚀等原因造成废气处理系统出现故障，未经处理的废气排入大气环境中；对废气治理措施疏于管理，未及时更换布袋或活性炭，使废气处理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。
4、环境应急管理
建设单位应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本建设单位隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产车间、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，则本项目环境风险潜势可判定为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，项目环境风险评价工作等级为简单分析。采取风险防范措施后，其风险可控。


9、排口规范化
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，一切新建、扩建、改建的排污单位及限期治理的排污单位必须在建设项目污染治理设施同时建设规范化排口，因此建设项目产生的各类污染物排口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。主要提出以下要求：
（1）废水、废气排口附近应设置标志牌，标志牌上需包括污染物排放口名称、位置、编号以及排放污染物名称等；
（2）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌；
（3）一般固废库应在存放场地设置环保标志牌，用于提示一般固体废物贮存、处置场所；
（4）危险废物在厂内暂存期间要设置专门的存储设施或堆放场所，并应在存放场地设置环保标志牌。



[bookmark: _Toc1514][bookmark: _Toc10675][bookmark: _Toc1237][bookmark: _Toc16707][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	   内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	[bookmark: OLE_LINK289]大气环境（有组织）
	DA001
	颗粒物
	单筒旋风+滤筒除尘
	[bookmark: OLE_LINK290]《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）

	
	DA002
	非甲烷总烃
	（水帘+气旋）/干式过滤+二级活性炭吸附装置
	

	
	
	颗粒物
	
	

	
	DA003
	非甲烷总烃
	喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	

	
	DA004
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	DA005
	颗粒物
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	大气环境（无组织）
	切割粉尘
	颗粒物
	/
	厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	焊接烟尘
	
	
	

	
	打磨粉尘
	
	
	

	
	喷塑粉尘
	
	
	

	
	喷漆废气
	非甲烷总烃
	/
	厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；厂区内执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）

	[bookmark: OLE_LINK376]
	
	颗粒物
	/
	[bookmark: OLE_LINK476]厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	烘干废气
	非甲烷总烃
	/
	厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；厂区内执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）

	
	
	颗粒物
	/
	厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	地表水环境
	生活污水
	pH值
	化粪池预处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B等级限值

	
	
	COD
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	TP
	
	

	
	
	TN
	
	

	声环境
	设备运行
	噪声
	[bookmark: OLE_LINK17]合理布局，厂房隔声，减振，加装隔声罩，优先选用低噪声设备
	四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目生产过程中产生的一般固废有边角料、一般废包装物、收集塑粉粉尘、收集粉尘、废焊材、废布袋、废贴花、废滤筒，均外售综合利用；危险废物有漆渣、废劳保用品、废活性炭、水帘更换废液、气旋更换废液、喷枪清洗废液、废漆桶、废过滤棉、喷淋塔更换废液，全部委托有资质单位处理处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目运营后固体废物可以得到合理有效的处置，外排量为零，不会对周围环境产生二次污染。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废贮存间、生产车间（仅喷漆区）作为重点防渗区；生产车间（除喷漆区）、一般固废贮存间作为一般防渗区；其他区域作为简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1、 加强对各岗位员工进行风险方面的培训和教育。
2、 针对建设单位风险按规定编制突发环境事件应急预案并定期演练。

	其他环境管理要求
	1、 严格执行“三同时”制度，确保污染物处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。
2、 应按有关法规的要求，及时完善排污手续。
3、根据环境管理要求和排污单位自行监测要求，定期开展自行监测，并做好记录。
4、建设单位设立专门的环保管理部门，进一步完善切实可行的管理和督查制度。
5、建设单位在生产过程中按照环保要求落实各项环保措施，确保各类污染物均能得到妥善处理处置。


[bookmark: _Toc28057][bookmark: _Toc26476][bookmark: _Toc9892][bookmark: _Toc26181]

六、结论
	综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策相关要求，选址可行。项目在运营期间，经采取相应污染防治措施后，项目废气、废水、噪声等各项污染物均可实现达标排放，固废均可妥善处置，对区域环境质量不会产生明显不利影响。因此，在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度出发，项目建设是可行的。



[bookmark: _Toc21764][bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc12827]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	[bookmark: _Toc12854][bookmark: _Toc24938][bookmark: _Toc18107][bookmark: _Toc31497][bookmark: _Toc28423][bookmark: _Toc2673]     项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量
（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	[bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK522]废气
（有组织）
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0197
	/
	0.0197
	+0.0197

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0958
	/
	0.0958
	+0.0958

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.1392
	/
	0.1392
	+0.1392

	[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK34]
	[bookmark: OLE_LINK521]SO2
	/
	/
	/
	0.0003
	/
	0.0003
	+0.0003

	废气
（无组织）
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0219
	/
	0.0219
	+0.0219

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.2016
	/
	0.2016
	+0.2016

	生活污水
	废水量
	/
	/
	/
	300/300
	/
	300/300
	+300/300

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK112]
	COD
	/
	/
	/
	0.1200/0.0150
	/
	0.1200/0.0150
	+0.1200/0.0150

	[bookmark: OLE_LINK25]
	SS
	/
	/
	/
	0.0600/0.0030
	/
	0.0600/0.0030
	+0.0600/0.0030

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0105/0.0015
	/
	0.0105/0.0015
	+0.0105/0.0015

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0012/0.0002
	/
	0.0012/0.0002
	+0.0012/0.0002

	
	TN
	/
	/
	/
	0.0120/0.0045
	/
	0.0120/0.0045
	+0.0120/0.0045

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK33]一般工业固体废物
	边角料
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	一般废包装物
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	收集塑粉粉尘
	/
	/
	/
	0.6883
	/
	0.6883
	+0.6883

	
	收集粉尘
	/
	/
	/
	0.3311
	/
	0.3311
	+0.3311

	
	废焊材
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废贴花
	[bookmark: OLE_LINK519]/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	
	废滤筒
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	危险废物
	漆渣
	/
	/
	/
	1.2685
	/
	1.2685
	+1.2685

	
	废劳保用品
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	3.78
	/
	3.78
	+3.78

	
	水帘更换废液
	/
	/
	/
	5.4
	/
	5.4
	+5.4

	
	气旋更换废液
	/
	/
	/
	6
	/
	6
	+6

	
	喷枪清洗用水
	/
	/
	/
	9
	/
	9
	+9

	
	废漆桶
	[bookmark: OLE_LINK114]/
	/
	/
	0.1535
	/
	0.1535
	+0.1535

	
	废过滤棉
	[bookmark: OLE_LINK520]/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	喷淋塔更换废液
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.75
	/
	3.75
	+3.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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