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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	替代燃料节能减排项目（二期）

	项目代码
	2404-321154-89-02-389053

	建设单位联系人
	徐爱国
	联系方式
	13225117376

	建设地点
	江苏省镇江市句容市下蜀镇句容台泥水泥有限公司厂内

	地理坐标
	（经度119度15分44.050秒，纬度32度11分17.710秒）

	国民经济行业类别
	[bookmark: OLE_LINK26][N7723]固体废物治理
	建设项目
行业类别
	“四十七、生态保护和环境治理业”中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用的“其他”

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	句容市下蜀镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	蜀行审备〔2025〕70号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（%）
	2.6%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：       
	用地（用海）面积（m2）
	依托现有

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，编制报告表的项目专项评价设置原则及本项目专项设置判定情况见下表：

表1-1  专项评价设置情况判定一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目涉及有毒有害污染物二噁英等污染物排放，500米范围内有环境空气保护目标
	是

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无工业废水直排
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目易燃易爆物质存储量超过临界量
	是

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目用水由现有厂区提供，不新增河道取水
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	否


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	[bookmark: OLE_LINK66]1、规划名称：《镇江市国土空间总体规划（2021-2035）》；
审批机关：江苏省人民政府；
审批文件名称及文号：《江苏省人民政府关于镇江市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（苏政复[2023]25号）；
[bookmark: OLE_LINK11]2、规划名称：《句容市下蜀镇总体规划（2017-2035年）》；
审批机关：句容市人民政府；
审批文件名称及文号：《句容市人民政府关于同意〈下蜀镇总体规划（2017-2035年）〉的批复》（句政复[2019]38号）；
[bookmark: _Hlk200895605]3、规划名称：《句容下蜀高新技术产业园开发建设规划（2021—2035年）》；
审查机关：句容市人民政府；
[bookmark: _Hlk200895615]审查文件名称及文号：句政复[2021]4号。

	规划环境影响评价情况
	[bookmark: _Hlk200895630]1、文件名称：《句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书》；
召集审查机关：镇江市句容生态环境局；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk200895641]审查文件名称及文号：《关于〈句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书〉的审查意见》（句环字[2024]50号）；

	[bookmark: _Hlk191562227]规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: _Hlk200895664][bookmark: OLE_LINK18]1、与《镇江市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析
根据《镇江市国土空间总体规划（2021—2035年）》，本项目位于镇江市国土空间总体规划“三区三线”中的城镇开发边界内，不涉及“三区三线”划定成果中的生态保护红线。因此，本项目符合《镇江市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。
[bookmark: OLE_LINK50]2、与《句容市下蜀镇总体规划（2017—2035年）》符合性分析
（1）规划范围：规划范围包括镇域和镇区两个空间层次。镇域规划范围：下蜀镇行政辖区，总面积约130.94平方公里；镇区规划范围：包括工业区、生活区和科教区。北起长江沿岸及纬一路，南至沪宁城际铁路和规划站前路，西起邹王路及新城路，东至规划新大公路及下蜀镇行政边界，规划面积约16.08平方公里。
（2）规划时段：近期：2017—2025年；远期：2026—2035年。
（3）产业定位：以绿色建材为主导，推动产业壮大提升，构建先进制造业、现代物流、茶产业生态农业和休闲旅游一体化发展的格局。
本项目行业类别为“四十七、生态保护和环境治理业”中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用的其他”，属于[N7723]固体废物治理，不属于园区禁止引入类产业，因此本项目建设符合句容市下蜀镇总体规划。
3、与《句容下蜀高新技术产业园开发建设规划（2021—2035年）》符合性分析
2021年2月3日句容市人民政府批复了句容市临港集中区下蜀片区新的四至范围及产业定位。调整后四至范围为：北至长江沿岸及大道河，南至规划便民河路，西至规划新城路、疏港大道，东至句容市行政边界；总用地面积12.74平方公里。2022年7月镇江市《关于公布镇江市第一批保留开发区（园区）名单及四至边界的通知》中确定句容下蜀临港产业园新范围，东至句容市行政边界，南至老便民河，西至规划新城路，北至长江沿岸—龙北大道，园区面积9.73平方公里。句容市第十七届人民政府第13次常务会议将“句容下蜀临港产业园”更名为“句容市下蜀高新技术产业园”。
（1）规划概况
1）规划范围
东至句容市行政边界，南至老便民河，西至规划新城路，北至长江沿岸—龙北大道，总用地面积9.73平方公里。
2）功能定位
辐射句容全市的物流中心、滨江临港的产业基地和快速发展的经济新区，以发展新型建材、五金机械、物流、现代服务业为主导产业。
3）用地规划
产业空间整体沿沿江高等级公路向西拓展，产业布局包括西部新材料及装备制造区、中部生产孵化区、东部建材制造区、区域设施配套区、发展备用区。
（2）西部新材料及装备制造区
以机械、专用设备、交通运输设备、汽摩配、通用设备、金属、电子及通信、仪器与仪表、电器制造、建筑涂料等产业为主，二类工业用地172.80公顷。
（3）中部生产孵化区
为了进一步丰富高新技术产业园的产业结构，规划为生产孵化区。以建材、机械、现代服务业、新材料（非化工类）、装备制造产业等产业为主，含一类工业用地47.34公顷，二类工业用地70.21公顷，一类仓储物流用地3.73公顷。引导产业逐步提档升级，加强培育中小企业。
（4）东部建材制造区
以重点扶持壮大绿色墙体材料，绿色装饰装修材料，绿色保温绝热材料，绿色防水密封材料四大新型产业，含二类工业用地224.81公顷。依托现有绿色建筑产业基地和句容港、沿江高等级公路，打造装配式建筑生产基地。
（5）区域设施配套区
处于高新技术产业园的东北侧，靠近长江，含区域公用设施用地112.30公顷，主要是华电江苏能源有限公司。
（6）发展备用区
处于高新技术产业园的东北侧，以农林用地和特殊用地为主，是高新技术产业园未来发展的备用空间。
[bookmark: OLE_LINK85]本项目位于东部建材制造区，用地为句容台泥水泥现有二类工业用地，不新增占地，符合园区用地规划布局；本项目依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于新型建材+固废资源化利用，是园区重点扶持的绿色建材产业，完全匹配园区的功能定位。
4、与《句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书》及其审查意见（句环字[2024]50号）符合性分析
本项目与《句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书》中生态环境准入要求相符性分析见表1-1，本项目与《关于<句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书>的审查意见》（句环字[2024]50号）相符性分析见表1-2。
表1-1  与《句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书》中生态环境准入要求相符性分析
	类别
	环境准入条件
	相符性分析
	符合性

	产业准入
	优先引入
	1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》《江苏省人民政府发布核准的投资项目目录》。
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK9]本项目为利用现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于[N7723]固体废物治理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类。
项目协同处置污染土及污泥，不改变句容台泥水泥有限公司现有项目的产能和性质。句容台泥产品为水泥，属于建材行业，符合下蜀高新技术产业园产业“发展新型建材、五金机械、物流、现代服务业为主导产业”定位。
	符合

	
	
	2、符合所属行业有关发展规划或相关规范条件。
	
	

	
	
	3、符合下蜀高新技术产业园产业定位。
	
	

	
	
	4、鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步补链、延链、强链。
	
	

	
	
	5、复配类优先发展涂料产品满足《绿色产品评价—涂料》（GB/T35602-2017）指标要求的复配类企业，同时鼓励涂料企业依照《绿色产品评价—涂料》（GB/T35602-2017）改进企业生产和管理。
	
	

	
	禁止引入
	1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或负面清单项目；列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的产业；采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目。
	本项目属于[N7723]固体废物治理，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或负面清单项目；不属于采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目；不属于电镀项目；不属于绿色建材外的传统高耗能、高污染项目；不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂；不属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”项目。
	符合

	
	
	2、装备制造产业禁止引入专业电镀项目。
	
	

	
	
	3、建材产业禁止引入绿色建材外的传统高耗能、高污染项目。
	
	

	
	
	4、新材料产业禁止引入化工新材料项目。
	
	

	
	
	5、生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	
	

	
	
	6、复配产业集中区禁止引入《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021版中“二十三、化学原料和化学制品制造业”规定的需做环境影响评价报告书的项目。
	
	

	
	
	7、不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。
	
	

	
	限制引入
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。
	符合

	空间布局约束
	本次规划范围属于《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元、《镇江市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元和一般管控单元，按照相关管控方案执行。
	本项目位于句容市下蜀高新技术产业园，本项目不新增用地，所在地为工业用地，距离最近的省级生态空间管控区域为长江（丹徒区）重要湿地，直线距离约400m，不涉及国家级生态红线、省级生态空间管控区域及基本农田。
	符合

	
	落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求。
	
	

	
	开发内绿地54.5公顷和水域43.2公顷，重点保护，提出限制占用的管理要求。
	
	

	
	产业园区原则上按照《下蜀高新技术产业园开发建设规划（2021-2035年）》产业布局中“四大片区”即装备制造产业园、新材料产业园、建材制造产业园、复配产业园以及“多中心”中物流中心布局建设项目；考虑到产品市场的不确定性，若项目实施时产品链的产品规模与规划方案发生改变，需控制污染物排放总量不突破本规划环评的建议控制总量。
	
	

	
	现状和规划居住区附近的工业用地布设污染性小的工业企业，居民生活用地、行政办公用地与工业用地、仓储用地之间应根据项目环评要求设立相应的卫生防护距离或大气环境防护距离，设置生态缓冲隔离带，隔离带应设置一定的防护绿地，减少工业企业生产对产业园区区内及周边居住区的污染，避免出现工业污染扰民现象。
	
	

	污染物排放管控
	总体要求
	1、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。
2、新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平）。其中复配园区入区企业需依据《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》定期开展清洁生产审核，生产工艺和装备的选择应有利于促进节能减排，有利于清污分流和减少无组织排放；禁止新增《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类的落后生产工艺、设备和产品；提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收率，减少污染物产生量。
	[bookmark: OLE_LINK35]1、本项目产生的窑尾废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和氨的排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中II阶段规定的大气污染物排放浓度限值，氯化氢、氟化氢、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）、二噁英类等执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1规定的大气污染物最高允许排放浓度，无组织废气执行表2厂区内颗粒物无组织排放限值及表3企业边界大气污染物浓度限值。
2、企业2023年进行了清洁生产审核，全厂总体生产水平为清洁生产一级水平，被评定为国际清洁生产先进水平。无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类的落后生产工艺、设备和产品。
	符合

	
	
	3、对列入《优先控制化学品名录（第一批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，采取风险管控措施；
	
	

	
	
	[bookmark: _Hlk96594580]2、建设用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。
	
	

	
	
	3、区内水体对应各水功能区水质目标要求分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。
	
	

	
	污染物排放总量
	1、废气污染物：近期SO2 2195.19t/a、NOx4332.139t/a、颗粒物422.058t/a、VOCs2.5t/a；远期SO22204.718t/a、NOx4393.451t/a、颗粒物468.791t/a、VOCs24.4t/a。
	本项目严格执行总量要求，本项目污染物排放在厂内平衡，不会突破句容下蜀高新技术产业园污染物排放管控总量。
本项目不涉及废水排放；项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量。
本项目为水泥窑协同处置污泥及污染土，有效综合利用了固废，符合循环经济理念，符合园区产业定位；项目位于句容台泥厂区内，所在地现状及规划均为工业用地，用地性质符合园区用地规划要求。
	符合

	
	
	2、废水污染物：近期排放量：污水803292t/a，COD40.165t/a、氨氮4.016t/a、总磷0.402t/a、总氮12.049t/a；远期排放量：污水980828t/a，COD49.041t/a、氨氮4.904t/a、总磷0.490t/a、总氮14.712t/a。
	
	

	
	
	3、入驻产业园区的企业必须取得污染物排放总量指标，产业园区污染物总量达到限值后，不得引进排放同类污染物的企业，产业园区同类企业不得进行改、扩建（对环境或总量削减有改善除外）。产业园区现状不符合土地利用规划或产业定位的企业维持现状，不得进行改、扩建（对环境或总量削减有改善除外）。
	
	

	环境风险防控
	1、产业园区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。
2、建立有毒有害气体预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或产业园区管理平台联网，加强监控；
3、建立突发水污染事件应急防范体系，完善“企业厂界、产业园区边界及周边水体”水污染三级防控基础设施建设，以“区内外多级河道闸坝”为依托，按照分区阻隔原则，选取合适河段科学设置突发水污染事件临时应急池，编制三级防控体系建设方案，建设突发水污染事件三级防控体系建设；
4、建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。将产业园区突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作，纳入产业园区管理平台进行信息化管理；
5、布局管控，产业园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，以减少对其他项目的影响；产业园区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。
6、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。
7、禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。
	建设单位已编制突发环境事件应急预案，并取得主管部门备案，本项目建成后，建设单位将对重点风险源进行环境风险评估并修编现有环境应急预案。
本项目不涉及有毒有害气体，建设单位现有2套熟料生产窑尾废气排口安装了废气在线监控设施，对废气排放流量、温度、压力等参数以及烟尘、SO2、NOx排放浓度进行24小时监控，超标报警。
事故废水环境风险防范已按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，提出必要的应急设施（包括围堰、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等）建设要求。
为建立突发环境事件隐患排查治理长效管理机制，推进公司突发环境事件隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故的发生，企业制定了隐患排查管理制度。企业安环部门会同企业各相关部门，定期对厂区进行隐患排查，并下发《环境事故安全隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。
项目储罐远离居民区及厂内办公楼等区域，且各储罐分开布置，不会因一处风险源发生风险事故而引起其他风险源的连锁反应，且储罐均建设有围堰并且配备了相应应急物资。
	符合

	资源开发利用要求
	1、单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元，产业园区用水总量27000立方米/日；
2.土地资源可利用产业园区总面积上线9.73平方公里，建设用地总面积上线816.03hm2，工业用地总面积上线515.16hm2，单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2；
3、规划能源利用主要为电能和天然气等清洁能源，视发展需求由市场配置供应；区内企业禁止配套新建自备燃煤锅炉；单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。
	本项目利用的能源主要为电能等清洁能源。
	符合


综上，本项目满足《句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书》生态准入清单的各项要求。
表1-2  本项目与句容市下蜀高新技术产业园开发建设规划环境影响报告书审查意见相关内容相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	相符性

	1
	深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念。加强规划引导，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展。
	本项目为水泥窑协同处置污泥及污染土，所属行业为[N7723]固体废物治理，项目的实施利用一般固废可减少原料使用量，符合循环经济理念，符合园区产业定位；项目位于句容台泥厂区内，所在地现状及规划均为工业用地，用地性质符合园区用地规划要求。
	符合

	2
	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、镇江市“三线一单”生态环境分区管控等相关要求，落实规划环评提出的污染物排放、总量控制等要求。企业应采用有效措施控制污染物排放总量，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，推进区域环境质量持续改善。
	本项目严格执行总量要求，项目不涉及废水排放；本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量；满足生态环境分区管控动态更新成果；项目废气废水均达标排放，固废均得到妥善处置。
	符合

	3
	加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，加强企业特征污染物排放控制，建设高效治理设施，强化精细化管控。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术清洁生产水平等须达到同行业国内先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。落实国家、省碳达峰行动方案和节能减排要求，优化产业结构、能源结构和交通结构等规划内容，推进减污降碳协同增效。
	本项目严格落实生态环境准入清单，本项目不新增废水、固废，废气在厂内内平衡，项目废气废水均达标排放，固废均得到妥善处置。生产工艺、设备、污染措施均达到同行业国内先进水平，企业2023年进行了清洁生产审核，全厂总体生产水平为清洁生产一级水平，被评定为国际清洁生产先进水平。本项目落实节水、节电、节气等各项措施，落实国家、省碳达峰行动方案和节能减排要求，优化产业结构、能源结构和交通结构等规划内容。
	符合

	4
	完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。下蜀高新技术产业园实施雨污分流和污水集中处理，加强企业工艺废水的污染控制，确保满足接管标准要求。复配类产业片区企业应采用“分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测”排放模式，接管至工业污水处理厂（处理设施）集中处置。园区由区内的华电句容电厂实施集中供热，严禁建设高污染燃料设施；加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到就地分类收集、就近转移处置。
	本项目不新增废水排放，项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，现有生产废水冷却后回到循环冷却水池，回用于生产；现有生活污水经台泥厂区化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河；
项目一般固废、危险废物均依法收集、处理处置。
	符合

	5
	完善环境风险应急体系建设。建立环境应急管理制度提升环境应急能力。完善园区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度，监督和指导企业落实各项风险防范措施。
	企业已编制环境风险应急预案并备案，对重点风险源编制环境风险评估报告。厂内建设突发环境事件防控机制，构成园区三级防控体系一环；本项目建成后，建设单位将对重点风险源进行环境风险评估并修编现有环境应急预案。
	符合

	6
	建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气，地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测，根据监测结果，结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化《规划》。
	本项目制定例行监测计划，定期监测本项目污染源，确保达标排放。
	符合


综上可知，本项目建设与句容市下蜀高新技术产业园规划环评审查意见相符。

	其他符合性分析
	一、“生态环境分区管控”的相符性分析
1、与生态保护红线和生态空间管控区的相符性分析
（1）生态保护红线
根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目不涉及江苏省国家级生态保护红线，距离本项目最近的国家级生态保护红线为扬州润扬省级湿地公园，距离项目边界约11.65km，因此项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。
本项目与江苏省国家级生态保护红线区域位置关系见附图8，项目周边国家级生态保护红线见表1-3。
表1-3  项目与周边江苏省国家级生态保护红线一览表
	生态保护红线名称
	类型
	地理位置
	面积（平方公里）
	相对位置及距离

	宝华山国家级森林公园
	森林公园的生态保育区和核心景观区
	宝华山国家级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区范围
	17.00
	西南，13.7km

	扬州润扬省级湿地公园
	湿地公园的湿地保育区和恢复重建区
	扬州润扬省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围
	2.31
	东北，11.65km


（2）生态空间管控区
根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目不涉及江苏省生态空间管控区域，距离本项目最近的生态空间管控区域为长江（丹徒区）重要湿地，距离项目边界约400米，因此项目建设与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》相符。
本项目与江苏省生态空间管控区域位置关系见附图7，项目周边江苏省生态空间管控区域见表1-4。
表1-4  项目与周边生态空间管控区域位置关系
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	范围
	面积（平方公里）
	相对位置及距离

	
	
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范围
	国家级生态保护红线面积
	生态空间管控区域面积
	总面积
	

	长江（丹徒区）重要湿地
	湿地生态系统保护
	/
	共有3个片区组成，包括世业镇片区、江心农业生态园区片区和高资街道片区
	/
	37.12
	37.12
	东北，400m

	空青山生态公益林
	水土保持
	/
	位于下蜀境内，东至下蜀与丹徒交界处，西至宝华山自然保护区南大门，南至句容林场南，北至龙王山北
	/
	57.39
	57.39
	南，4800m

	青龙山生态公益林
	水土保持
	/
	位于宝华山北部，北至沪宁铁路南，南至312国道路北，东至宝华与下蜀交界处，西至宝华与龙潭交界处
	/
	14.92
	14.92
	西南，9500m


2、环境质量底线相符性分析
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，镇江市区环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮年均浓度分别为34μg/m3、51μg/m3、6μg/m3、27μg/m3；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度（以下简称一氧化碳浓度）、臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度（以下简称臭氧浓度）分别为1.0mg/m3、168μg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，臭氧、PM2.5未达要求，因此项目属于不达标区。
根据《关于印发<镇江市2025年大气污染防治工作计划>的通知》(镇污治指办(2025 19号)，2025年，市区PM2.5浓度不高于340微克立方米，优良天数比率81.2%左右，全面消除重污染天气；3个省控站点空气质量持续改善，丹阳市PM2.5浓度不高于330微克立方米，句容市、扬中市PM2.5浓度不高于320微克立方米；全市氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量完成省下达的指标要求。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；加快退出重点行业落后产能；推动园区、产业集群绿色化改造；推进能源结构调整优化；高质量推进超低排放改造工作；实施重点行业大气污染深度治理；持续优化重点行业排放水平；加快实施低VOCs含量原辅材料替代；强化VOCs综合治理；推进油品VOCs综合管控等。通过上述大气污染防治工作计划的实施，预计镇江市大气环境质量状况可以得到进一步改善。
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，镇江市地表水环境质量总体为优。列入《江苏省水污染防治工作计划》地表水环境质量考核的10个国考断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为70%。省考45个断面中，优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为71.1%。与上年相比，国考断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比上升10百分点。省考断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比持平。
本项目无废水排放，污染土贮存过程产生的少量渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理，不外排，全部回用，现有项目生活污水经厂内化粪池预处理后接管至下蜀镇污水处理厂集中处理，不会对区域地表水环境造成不利影响。
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，镇江市区域环境噪声平均等效声级为59.1分贝，与上年相比，上升2.3分贝。按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）标准，全市区域声环境质量等级为三级，处于“一般”水平。
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，对全市省控土壤监测网10个地块的32个风险监控点开展土壤环境质量监测。监测结果表明：土壤环境质量总体良好，属于清洁水平。
综上，项目建设不会对区域水、气、声、土壤环境质量造成明显不利影响，项目建设符合区域环境质量底线的管控要求。
3、资源利用上线相符性分析
项目运营过程主要资源消耗为电能，电能消耗约250万千瓦时/年，由当地供电部门提供，项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线。项目利用现有工业厂房进行生产，不新增用地，符合当地土地利用规划要求。
4、与环境准入负面清单相符性分析
1）与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性
《市场准入负面清单（2025年版）》中列有禁止准入事项6项，许可准入事项106项，共计112项。
禁止准入类事项包括6个事项。第一项是法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定；第二项是国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为；第三项是不符合主体功能区建设要求的各类开发活动；第四项是禁止违规开展金融相关经营活动；第五项是禁止违规开展互联网相关经营活动；第六项是禁止违规开展新闻传媒相关业务。对于禁止类事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批。
本项目为固体废物治理项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类事项。
[bookmark: OLE_LINK52]2）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析
对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》中的要求，本项目符合指南管控要求。具体管控要求及对照分析见表1-5~表1-6。
表1-5  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	文件相关内容
	本项目建设内容
	符合性分析

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头、过长江通道项目。
	相符

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。
	本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区。
	相符

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区。
	相符

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目评价范围内不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段。
	相符

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及岸线，经核实本项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	相符

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不设置入河排污口。
	相符

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	相符

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。
	相符

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目属于[N7723]固体废物治理，不属于高污染项目。
	相符

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、煤化工项目。
	相符

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	相符

	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	/
	/





表1-6与  《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》符合性分析
	序号
	文件相关内容
	本项目建设内容
	符合性分析

	1
	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头、过长江通道项目。
	相符

	2
	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区。
	相符

	3
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区。
	相符

	4
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	本项目评价范围内不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段。
	相符

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及岸线，经核实本项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	相符

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不设置入河排污口。
	相符

	7
	禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	相符

	8
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	本项目位于长江干流1公里范围内，项目属于[N7723]固体废物治理，不属于指南中禁止的新建、扩建化工园区和化工项目。
	相符

	9
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目位于长江干流1公里范围内，但本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。
	相符

	10
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动
	相符

	11
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	本项目不属于燃煤发电项目
	相符

	12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	本项目位于句容下蜀高新技术产业园，本次利用项目为依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于固体废物治理项目，不属于高污染项目
	相符

	13
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	本项目不属于化工项目
	相符

	14
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	本项目不属于劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目
	相符

	15
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目
	相符

	16
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	本项目不属于农药原药（化学合成类）项目
	相符

	17
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于石化、煤化工、焦化项目
	相符

	18
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	本项目不属于目录明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目
	相符

	19
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本次为改建项目，依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于固体废物治理项目，符合国家及地方产业政策要求。
	相符

	20
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	/
	/


[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: _Hlk200895734][bookmark: _Hlk200895703]5、与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《镇江市生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《镇江市生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目所在地位于镇江市句容市下蜀高新技术产业园，属于重点管控区域。重点管控单元，指除优先保护单元、一般管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全省划分一般管控单元1019个。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。江苏省生态环境分区管控查询报告见附件9，相符性分析见表1-7及表1-8。
表1-7  本项目与《江苏省生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》相符性分析
	相关内容
	符合性分析
	符合情况

	省域生态环境管控要求

	空间布局约束
	1. 按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函[2023]880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函[2023]69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。
2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。
4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。
5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
	1.本项目选址于下蜀高新技术产业园，不在镇江市生态空间保护区范围内，符合苏政发[2020]1号等文件要求。
2.本项目产品不属于严重过剩产能行业的项目。
3.本项目在长江干支流两侧1公里范围内，本项目位于下蜀高新技术产业园，不属于化工项目。
4.本项目不属于钢铁行业。
5.本项目位于下蜀高新技术产业园，不涉及此情形。
	符合

	污染物排放管控
	1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。
	本项目不新增废水、固废，项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量，不突破现有污染物排放总量。
	符合

	环境风险防控
	1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。
3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。
4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
	1、本项目依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，提出了合理有效的环境风险防范和应急措施。
2、本项目建设满足环境风险防控要求的基础设施，严格落实三级环境风险防控要求。
3、本项目建成后将进一步制定有效的环境风险管理制度。定期开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。
	符合

	资源开发效率要求
	1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。
2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。
3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目不使用高污染燃料。
	符合

	重点区域（流域）生态环境分区管控要求-长江流域

	空间布局约束
	1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
5．禁止新建独立焦化项目。
	本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内；
本项目不属于化工项目，不属于石油加工、石油化工、基础有机无机化工煤化工项目；
不属于危化品码头项目、过江干线通道项目；
不属于新建独立焦化项目。
	符合

	污染物排放管控
	1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目实施污染物总量控制制度；本项目不新增废水排放量。
	符合

	环境风险防控
	1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	本项目建设单位已制定并落实各类事故风险防范措施，已编制突发环境事件应急预案并进行备案，并按要求储备应急物资。
	符合

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不新增用地，不改变现有自然岸线。
	符合


表1-8  与《镇江市生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
	相关内容
	项目情况
	相符性

	镇江市市域生态环境重点管控要求

	空间布局约束
	（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]〕1号）、《江苏省太湖水污染防治条例》《镇江市长江岸线资源保护条例》《镇江市长江岸线保护规划（2018-2035）》《镇江市金山焦山北固山南山风景名胜区保护条例》《镇江市山体保护条例》《镇江市历史文化名城保护条例》等文件相关要求。
（2）根据《镇江市长江岸线资源保护条例》，长江岸线资源分为保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，实施分区保护，保护区、保留区严禁开发利用。
（3）优化产业布局和结构，严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制类、淘汰类及《镇江市产业结构调整指导目录（2019年）》（镇发改工业发[2019]622号）中限制类、淘汰类、禁止类产业要求。严格禁止《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行，2022年版）》中禁止类建设项目。
（4）根据《省政府关于公布江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）的通知》（苏政发[2023]38号），优化规划布局，引导园区立足产业链上下游配套，大力发展电子化学品、环保化学品等新领域精细专用化学品，积极发展新能源材料、汽车轻量化材料、光电材料、生物材料、特种工程塑料、特种橡胶等价值链高端产业，精准延链补链强链，不断提高高端化工产品占比。
（5）根据《镇江市长江岸线资源保护条例》《镇江市长江岸线保护规划（2018-2035）》，优化调整沿江1-2公里范围内产业布局，持续推进传统产业转型升级，进一步提升沿江产业绿色发展水平。根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），严格落实《<长江经济带负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》和《镇江市长江岸线资源保护条例》，优化岸线开发利用功能和布局，严禁非法占用岸线资源。
（6）根据《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号），需严格落实核心监控区国土空间准入相关要求。
（7）根据《江苏省减污降碳协同增效实施方案》（2023年1月9日），加强生态环境准入管理，严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能；严禁新（扩）建燃煤自备电厂。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类；符合《江苏省生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关要求。
	相符

	污染物排放管控
	（1）根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发〔2021〕86号），优化实施碳排放总量和强度双控考核制度，到2025年，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%。
（2）根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），加强PM2.5和臭氧协同控制。推动城市PM2.5、O3浓度“双控双减”。
（3）太湖流域综合治理：根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发〔2021〕86号），重点加强工业污染和城镇生活污水处理提质增效，积极推进涉磷企业调查与监管，突出农业面源污染控源减排，实施氮、磷总量控制。
（4）长江流域生态保护治理：根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），到2025年，长江干流镇江段水质保持优良，主要入江支流全部稳定达Ⅲ类及以上水质标准。
（5）根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号）、《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发[2022]224号），相较于2020年，镇江市2025年重点工程氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的减排量完成省下达指标，即分别达到4913吨/年、3092吨/年、6800吨/年、360吨/年、804吨/年、91吨/年。
（6）已开展规划环评的工业园区，严格落实污染物排放总量控制制度，园区污染物年度允许排放总量管控应严格执行《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办[2021]56号）要求，按照园区主要污染物排放总量指标落实相关要求。
（7）未开展规划环评的工业园区（集聚区），严格落实污染物排放总量控制制度，园区污染物年度允许排放总量管控应严格执行《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办[2021]56号）要求，入园项目需取得主要污染物排放总量指标。
	本项目不新增废水、固废污染物排放，项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量。
	相符

	环境风险防控
	（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。
（2）严格执行《镇江市突发水污染事件应急防范体系建设总体实施方案》、《镇江市突发事件总体应急预案》（镇政发[2020]34号）、《镇江市突发环境事件应急预案》（镇政办函[2020]81号）等文件管理要求，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。
（3）根据《关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》（苏环办[2023]145号），重点园区、化工园区应推进完成三级防控体系建设。
（4）根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地、污染地块得到安全利用。
（5）根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核与辐射安全监管能力持续加强，生态环境健康得到有效保障。根据《镇江市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（镇政办发[2022]83号），提升风险防控能力，强化危险废物全面安全管控。
（6）化工行业：根据《省政府关于公布江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）的通知》（苏政发[2023]38号），守牢安全底线，严格落实化工园区安全生产管理责任和企业安全生产主体责任，建立科学、系统、主动、超前和全面的事故预防体系。
（7）长江流域生态保护治理：根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），实施重金属和有机毒物污染管控，开展长江流域生态隐患和环境风险调查评估。
（8）沿江开发建设活动：根据《镇江市长江岸线资源保护条例》、《镇江市长江岸线保护规划（2018-2035）》），不得在长江岸线资源范围内进行危害防洪安全、堤防安全和河势稳定活动。
（9）太湖流域开发建设活动：根据《江苏省太湖水污染防治条例》，可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。
（9）防范尾矿库环境污染风险。根据《镇江市“十四五”生态环境保护规划》（镇政办发[2021]86号），加强全市尾矿库环境风险隐患排查治理，基本形成尾矿库安全风险监测预警机制。
	本项目建设单位已制定并落实各类事故风险防范措施，已编制突发环境事件应急预案并进行备案，并按要求储备应急物资
	相符

	资源利用效率要求
	（1）根据镇江市水利局《关于印发全市可用水量指标的通知》（2021年10月14日），2025年镇江市用水总量不得超过34.22亿立方米。
（2）根据《镇江市国土空间总体规划（2021-2035年）》，2025年镇江市耕地保有量不得低于10.556667万公顷，基本农田保护面积不低于9.515533万公顷。
（3）根据《镇江市“十四五”能源发展规划》（镇政办发[2022]30号），到2025年，全市非电行业煤炭消费量控制在370万吨实物量左右；天然气消费量达到15亿立方，占能源消费总量比重达到11.9%。
（4）根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。
（5）根据《镇江市长江岸线保护规划（2018-2035）》，2025年自然岸线保有率保持稳定，持续提高岸线资源集约效率，长江生态环境质量进一步改善。
	本项目位于句容台泥公司现有厂区内，不新增用地，使用能源为电能。
	相符

	句容下蜀高新技术产业园

	空间布局约束
	（1）各类开发建设活动应符合国土空间规划和环境保护相关法定规划等管理要求。
（2）优化产业布局和结构，执行《镇江市产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类、淘汰类、禁止类产业要求；执行《句容市引导不再承接产业目录（2019年版）》的行业准入要求。
（3）涉及长江岸线利用项目，符合《镇江市长江岸线资源保护条例》等相关要求。
（4）位于太湖流域建设项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。
（5）编制规划和规划环评的产业园区执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。
	（1）本项目所在地为工业用地，符合国土空间规划和环境保护相关法定规划。
（2）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。
（3）本项目不涉及长江岸线利用项目。
（4）本项目地址为句容下蜀高新技术产业园，不位于太湖流域。
（5）本项目符合规划和规划环评及其审查意见相关要求。
	相符

	污染物排放管控
	严格落实污染物排放总量控制制度，按照园区主要污染物排放总量指标，落实相关要求；入园项目，需取得主要污染物排放总量指标。
	本项目无废水排放，现有项目废水总量在接管污水厂内平衡；项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量，符合管控要求。
	相符

	环境风险防控
	（1）加强园区环境风险防范，各级园区（集聚区）、企业按需配备环境应急装备和储备物资。
（2）已编制应急预案的园区，按照应急预案要求，配备相应的人员、物资，定期开展演练。
	本项目建成后，企业将更新环境风险应急预案，并按需配备环境应急装备和储备物资。
	相符

	资源利用效率要求
	（1）根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）要求：大力推广清洁能源，禁止建设分散燃煤小锅炉，严格执行禁燃区相关要求。
（2）列入强制性清洁生产审核名录的企业按照要求开展清洁生产审核，项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。
（3）推广废水资源化技术，提高水资源回用率。
	（1）本项目不涉及燃煤锅炉。
（2）企业被列入强制性清洁生产审核名录，目前已按要求开展清洁生产审核，清洁生产水平达到国际先进。
（3）项目拟采取节水节电措施，降低能耗，符合相关要求。
	相符


综上所述，本项目的建设符合“生态环境分区管控”要求。
二、产业政策相符性分析
[bookmark: OLE_LINK28]本项目依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于[N7723]固体废物治理。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用中的1、大气污染物治理和碳减排—新型干法水泥窑无害化协同处置废弃物”；对照《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》，属于全国鼓励类产业中三、制造业中的151、利用新型干法水泥窑、烧结墙体材料生产无害化处置固体废弃物，符合外商投资产业政策。经查，本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发[2024]273号）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的禁止和限制项目。项目已经取得了句容市下蜀镇人民政府备案，项目备案证号：蜀行审备[2025]70号，因此，项目符合国家及地方产业政策。
三、相关环保政策相符性分析
1、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）的相符性
本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相关要求的相符性见表1-9，可见本项目的建设与苏环办[2019]36号文相关要求相符。

表1-9  与苏环办[2019]36号文相符性分析
	相关内容
	本项目相关内容
	符合性

	一、有下列情形之一的，不予批准；
	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；
	本项目位于句容下蜀高新技术产业园，所在地为工业用地，不涉及生态红线、生态空间管控区域及基本农田。
	符合

	
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；
	根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，臭氧、PM2.5不达标，其他各污染物均达到标准，因此项目所在区域为不达标区。
项目产生的废气、废水均通过处理设施处理达标后排放，满足区域环境质量改善目标管理要求。
	符合

	
	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；
	本项目无废水排放；项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量，全厂产生的有组织废气依托现有的废气处理设施处理后达标排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中Ⅱ阶段标准、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1中规定的大气污染物特别排放限值；无组织废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；本项目不新增固体废物产生。
	符合

	
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；
	本报告对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。
	符合

	
	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
	本项目不涉及。
	符合

	二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。
	本项目不新增用地，在企业现有厂区内进行，不会造成耕地土壤污染。
	符合

	三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
	本项目严格执行总量要求，本项目不涉及废水排放，项目废气主要污染物排放总量在厂内平衡，无需申请总量。
	符合

	四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	本项目属于[N7723]固体废物治理，根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，臭氧、PM2.5不达标，其他各污染物均达到标准，因此项目所在区域为不达标区，项目建成后满足区域环境质量改善目标管理要求。
	符合

	五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。
	本项目不属于化工企业，也不属于三类中间体项目。
	符合

	六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。
	本项目不属于新建燃煤自备电厂。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK2]七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	本项目不涉及建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。
	符合

	八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
	本项目不涉及化工园区，不属于化工项目。
	符合

	九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
	本项目不在生态保护红线范围内。
	符合

	十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。
	本项目不新增固废，现有项目产生的危险废物均委托有资质单位处置。
	符合

	十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本次评价内容不涉及码头项目。
	符合

	（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不涉及相关区域。
	符合

	（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及相关区域。
	符合

	（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不新建排污口，不新增围填海。不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，且符合主体功能定位。
	符合

	（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及相关区域。
	符合

	（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	本项目不在生态保护红线范围内。
	符合

	（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
	本项目属于[N7723]固体废物治理，不属于高污染类项目。
	符合

	（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	[bookmark: OLE_LINK33]本项目属于[N7723]固体废物治理，不属于国家石化、现代煤化工项目。
	符合

	（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于落后产能项目。
	符合

	（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合


2、与《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024版）》的相符性
本项目所属行业为[N7723]固体废物治理，不增加水泥熟料产能。本项目与《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024版）》相关要求的相符性见表1-10。
表1-10  与《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024版）》相关要求的相符性分析
	序号
	要求
	相符性分析
	相符情况

	第一条
	本审批原则适用于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中水泥、石灰和石膏制造301中的水泥制造（含水泥粉磨站），土砂石开采101（不含河道采砂项目）中的石灰石开采（与水泥熟料制造配套），以及危险废物利用及处置、一般工业固体废物（含污水处理污泥）处置及综合利用、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置中的水泥窑协同处置固体废物建设项目环境影响评价文件的审批。
	本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中一般工业固体废物（含污水处理污泥）处置及综合利用的水泥窑协同处置固体废物建设项目，适用于该审批原则。
	相符

	第二条
	项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、落后产能淘汰、产能置换、煤炭消费总量控制、重点污染物总量控制等政策要求。大气污染防治重点区域严禁新增水泥熟料产能。新建水泥熟料制造项目宜配套设计开采年限不低于30年的石灰岩资源，利用非碳酸盐原料替代石灰岩资源项目应说明替代资源的可行性、可靠性。
	（1）本项目建设符合《句容下蜀高新技术产业园开发建设规划（2021-2035）》《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》《产业结构调整指导目录（2024年本）中相关要求。
（2）本项目为[N7723]固体废物治理，位于句容台泥厂区内，不新增水泥熟料产能。
	相符

	第三条
	项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建水泥熟料制造项目不得位于城镇和集中居民区全年最大频率风向的上风侧。水泥窑协同处置固体废物项目选址还应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）等要求。
	（1）本项目不新增水泥熟料产能，不属于新扩建水泥熟料项目。本项目在句容台泥厂区内建设，用地为工业用地，符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》要求，不占用国家级生态保护红线保护及省级生态空间管控区域。
（2）本项目选址符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）等要求，具体相符性分析详见后续表格。
	相符

	第四条
	水泥窑协同处置固体废物项目的入窑固体废物类别、规模、投加位置和投加设施等应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）和《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》等要求。
	本项目入窑固体废物类别、规模、投加位置和投加设施等符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）等要求，具体相符性分析详见后续表格。
	相符

	第五条
	新建、改建、扩建水泥熟料制造项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物产生量等指标应达到清洁生产国内先进水平。水泥熟料制造项目应配置余热回收利用装置。新建水泥熟料制造项目的单位产品综合能耗应达到能效标杆水平，鼓励改建、扩建水泥熟料制造项目的单位产品综合能耗达到能效标杆水平。
	建设单位在2023年进行了清洁生产审核，全厂总体生产水平为清洁生产一级水平，被评定为国际清洁生产先进水平。本项目实施不会导致清洁生产水平降低。
	相符

	第六条
	（1）鼓励新建、改建、扩建水泥熟料制造项目和水泥粉磨站项目达到行业超低排放水平。对有组织、无组织废气进行控制与治理。产尘物料储存、输送应采取密闭或封闭措施；矿石破碎、原料烘干、原料均化、生料粉磨、煤粉制备、水泥粉磨、包装、散装等工序及石灰石堆棚、原煤堆棚、生料库、熟料库、水泥库等各产尘环节应配套建设相应的降尘设施；石灰石等原料优先采用铁路、水路、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输进厂；厂内运输使用新能源车辆（2025年底前可采用国六排放标准的车辆），厂内物料转运优先采用皮带通廊、斜槽、斗提或封闭式螺旋输送机；厂内非道路移动机械原则上采用新能源，无对应产品的满足国四及以上排放标准（2025年底前可采用国三排放标准非道路移动机械）。
（2）水泥窑协同处置固体废物项目的固体废物贮存、预处理等设施产生的废气以及旁路放风废气应进行有效控制与治理，符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）等要求；采用导入水泥窑高温区的方式处理废气的贮存设施，还应同时配置其他气体净化装置，以备在水泥窑停窑期间使用。水泥窑协同处置固体废物项目旁路放风废气宜与窑尾烟气合并排放，无法合并排放的，应达到窑尾烟气同样的排放控制要求。
（3）石灰石开采、水泥制造项目排放的废气污染物应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）要求。水泥窑协同处置固体废物项目排放的废气污染物应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）等要求。有地方污染物排放标准的，废气污染物排放还应符合地方标准要求。
（4）对于新建、改建、扩建水泥熟料制造项目和水泥粉磨站项目，应通过源强核算等工作，将超低排放要求以污染物排放量的形式确定下来，后续载入排污许可证。大气环境防护距离内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	（1）建设单位正对照《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）《江苏省水泥和焦化行业超低排放改造实施方案》（苏环办〔2024〕6号）要求开展有组织、无组织和清洁运输环节超低排放改造工作。
（2）本项目旁路放风废气与窑尾烟气合并排放；
[bookmark: OLE_LINK27]（3）本项目窑尾废气符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求；（4）目前企业正对照《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气[2024]5号）《江苏省水泥和焦化行业超低排放改造实施方案》（苏环办[2024]6号）要求开展有组织、无组织和清洁运输环节超低排放改造工作。
	相符

	第七条
	将温室气体排放纳入水泥熟料制造项目环境影响评价，核算项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励开展非碳酸盐原料替代，在保障水泥产品质量的前提下，提高电石渣、磷石膏、氟石膏、锰渣、赤泥、钢渣等含钙资源替代石灰石比重；提高矿渣、粉煤灰等工业废物掺加比例，降低熟料系数；鼓励使用生物质燃料、垃圾衍生燃料等替代能源；鼓励开展节能减污降碳技术改造，采用污染物和温室气体协同控制工艺技术；鼓励采用水泥窑高效预分解系统、低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨等节能低碳技术；鼓励通过数据采集分析、窑炉优化控制等提升能源资源综合利用效率；鼓励开展碳捕集利用封存一体化等试点示范。
	本项目为水泥窑协同处置污染土及污泥，所属行业为[N7723]固体废物治理，符合审批原则鼓励方向。
	相符

	第八条
	按照清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理的原则，设立完善的废水分类收集、处理、回用系统，提高水循环利用率，减少废水外排量。水泥窑协同处置固体废物项目产生的渗滤液、车辆清洗废水以及其他废水等应进行收集，收集后可采用喷入水泥窑内焚烧处置、配套建设污水处理装置处理等方式进行处理处置。项目排放的废水污染物应符合《污水综合排放标准》（GB8978）要求；有地方污染物排放标准的，废水排放还应符合地方标准要求。
	本项目不新增生活污水，不排放生产废水。本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，现有生产废水冷却后回到循环冷却水池，回用于生产；现有生活污水经台泥厂区化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河。
	相符

	第九条
	土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。项目应对涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放的装置、设备设施及场所，提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，避免污染土壤和地下水。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。涉及土壤污染重点监管单位的新建、改建、扩建项目，需提出土壤污染隐患排查、土壤和地下水自行监测相关要求。
	（1）本项目不新增生活污水，不排放生产废水，本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用；不新增固废，危险废物定期委托资质单位处置，固体废物均得到安全有效处置，生产厂区地面硬化，地面均实施防渗，正常情况下不会对项目所在地地下水环境造成影响。
（2）项目不涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输等，项目对可能产生土壤及地下水的设施提出了防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施。
（3）环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，本项目废气主要污染物为颗粒物，污染物沉降对土壤影响较小。
	相符

	第十条
	按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。对水泥生产中的废矿石、窑灰、废旧耐火砖、废包装袋、废滤袋、废催化剂等进行分类收集处理。除尘系统收集的粉尘应回收利用。危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）等相关要求。水泥窑协同处置固体废物项目从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风系统收集的粉尘处理处置，以及水泥窑协同处置固体废物项目的固体废物贮存设施及贮存的技术要求等，还应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）等要求
	本项目按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置。其中危险废物依托现有的危废暂存库暂存，委托有资质的单位处置，危废暂存库的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的相关规定；现有除尘系统收集的粉尘回收利用。
	相符

	第十一条
	优化厂区平面布置，生料磨、煤磨、水泥磨、破碎机、风机、空压机等应优先选择低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，矿山开采应优先采用低噪声、低振动的爆破技术。加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，进一步降低环境噪声影响。
	本项目选用低噪声的设备，采取减振、隔声等综合处理措施，降噪量约为15~20dB（A），厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
	相符

	第十二条
	按照避让、减缓、修复、补偿的次序和“边生产、边修复”的原则提出生态保护对策措施，分施工期、运行期和服务期满后制定石灰岩矿山采场、工业场地、废石场、矿区道路等生态保护方案，明确生态修复目标，控制和减缓生态影响。生态修复应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。矿山开采工艺、开拓运输方式等资源开发方式以及开采回采率、废石利用率等资源综合利用等要求应按照绿色矿山建设要求进行。大中型矿山开采项目应开展全生命周期生态监测
	本项目不涉及。
	不涉及

	第十三条
	项目应提出合理有效的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案编制要求。水泥窑协同处置危险废物项目应对危险废物贮存、预处理等风险源进行识别、评价并提出有效的风险防范措施。
	本项目已提出合理有效的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案编制要求，详见风险专项。
	相符

	第十四条
	改建、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题或减排潜力，提出有效整改或改进措施。
	本项目梳理现有工程存在的环保问题，并提出了有效整改措施。
	相符

	第十五条
	明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，监测位置应符合技术规范要求。涉及水、大气有毒有害污染物名录以及重点控制的土壤有毒有害物质名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。关注水泥窑协同处置固体废物项目重金属、二噁英等特征污染物的累积环境影响。
	本项目已根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求，提出了废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划，考虑水泥窑协同处置固体废物重金属、二噁英，已制定周边环境监测计划等。
	相符


3、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）的相符性分析
本项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相关要求相符性分析见表1-11，可见本项目与污染防治攻坚战相关要求相符。
表1-11  与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相关要求的相符性分析
	政策名称
	政策要求
	本项目相关内容
	符合情况

	《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。
	本项目属于[N7723]固体废物治理，不属于高耗能、高排放项目，符合“三线一单”要求。
	符合


4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《江苏省“两高”项目管理目录(2025年版)》相符性分析
据环环评[2021]45号文要求：“严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批……“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。”
本次项目依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于[N7723]固体废物治理，不属于《江苏省“两高”项目管理目录(2025年版)》中的两高项目，因此符合项目准入条件。
5、与《省发展改革委、省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发[2021]837号）相符性分析
根据苏发改资环发[2021]837号文要求：“（一）严格落实能耗双控要求。节能审查机关在出具节能审查意见前，需把好能效水平关，强化能耗和煤炭消费减量替代指标的落实，未落实能耗及煤炭消费替代指标、能效水平未达国内先进水平的，一律不得出具节能审查意见；“两高”项目要坚决落实能效水平和能耗减量替代要求，能效水平须达到国内领先、国际先进，能效水平不满足要求和未落实能耗减量替代的，一律不得出具节能审查意见。（二）加强项目承诺管理。“两高”项目一律不得采用承诺制或容缺审批。2020年临时实施的新冠肺炎疫情防控期间固定资产投资项目节能承诺制度不再继续施行，所有项目须严格实施节能审查，个别地区因疫情管控需要，不便现场办理手续的，要做好网上办理服务，不得因此影响节能审查工作质量。（三）规范“两高”项目台账管理。“两高”项目节能审查情况要做好台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态节能审查受理时间、审批部门、审批时间、审批文号、用能时间能效水平等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。各地要及时向省级节能审查机关报送相关信息。”
本次项目依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，属于[N7723]固体废物治理，本项目利用现有生产线，不新增用能设备，符合项目准入条件。
6、与长江大保护相关政策的相符性分析
表1-12  本项目与长江大保护相关政策文件的符合性分析
	序号
	文件名称
	主要相关内容
	相符性分析
	相符性

	1
	《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》（2017年12月）
	七、严格管控环境风险
（一）严格环境风险源头防控
优化沿江企业和码头布局。严格按照区域资源环境承载能力，加强分类指导，确定工业发展方向和开发强度，优化产业布局和规模，沿江地区不再新布局石化项目。严格控制沿江石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属、印染、造纸等项目环境风险。
	句容台泥水泥有限公司厂区位于长江岸边（1公里范围内），为水泥生产企业，本项目为[N7723]固体废物治理，非石化、化工、印染、造纸等项目。
	相符

	2
	《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）
	五、着力打好碧水保卫战
（三）打好长江保护修复攻坚战
严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。
	本项目位于长江干流1公里范围内，本项目为[N7723]固体废物治理，不属于禁止的新建化工园区和化工项目；本项目不涉及码头建设。
	相符

	3
	《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月）
	国务院生态环境主管部门会同国务院有关部门和长江流域省级人民政府建立健全长江流域突发生态环境事件应急联动工作机制，与国家突发事件应急体系相衔接，加强对长江流域船舶、港口、矿山、化工厂、尾矿库等发生的突发生态环境事件的应急管理。
	项目建成后企业将按照规范更新突发环境事件应急预案，并备案。严格按照预案要求进行内部管理，同时与上级预案形成良好衔接。
	相符

	
	
	国家对长江流域国土空间实施用途管制。长江流域县级以上地方人民政府自然资源主管部门依照国土空间规划，对所辖长江流域国土空间实施分区、分类用途管制。
	本项目满足区域用地规划要求。
	相符

	
	
	国务院自然资源主管部门负责统筹长江流域新增建设用地总量控制和计划安排。
	本项目所在地属于工业建设用地。
	相符

	
	
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。
	相符


因此本项目符合长江大保护相关政策文件。
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	[bookmark: _Hlk206099181]其他符合性分析
	四、与相关标准、规范符合性分析
本项目与水泥行业协同处置相关行业规范对比分析情况见下表：
[bookmark: OLE_LINK34]表1-13  本项目与《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）及修订条文相符性分析
	项目
	GB50634-2010及修订条文要求
	本项目落实情况
	符合性

	4、工业废物的处置规模、技术与装备要求
	4.1规模划分
4.1.1水泥窑协同处置危险废物或一般工业废物的单线设计规模，可按以下规定划分：
（1）年处置危险废物20000t以上，或年处置一般工业废物80000t以上的为大型规模。
（2）年处置危险废物5000到20000t，或年处置一般工业废物20000到80000t的为中型规模。
（3）年处置危险废物5000t以下，或年处置一般工业废物20000t以下的为小型规模。
4.1.2水泥窑协同处置工业废物的设计规模，应根据环境卫生专业规划、服务区范围内的工业废物产生量现状及其预测、经济性、技术可行性和可靠性等因素确定。
	[bookmark: _Hlk106631227]1、本项目年处置5万吨污染土及5万吨污泥，属于大型规模。
2、本项目设计规模根据镇江及其周边城市的一般固废产生量现状及其预测、处理经济性、技术可行性和可靠性等因素确定。
	符合

	
	4.2主要设计内容
4.2.1水泥窑协同处置工业废物的工程建设内容应包括：进厂接收系统、分析鉴别系统、贮存与输送系统、预处理系统、焚烧系统、热能回收利用系统、烟气净化系统、自动化控制系统、在线监测系统、电气系统、压缩空气供应、供配电、给排水、污水处理、消防、通信、暖通空调、机械维修、车辆冲洗等设施。
4.2.2水泥窑协同处置工业废物在建设过程中宜与水泥生产系统共用部分公用辅助设施；位于工业园区的新建、改建或扩建项目宜利用园区内现有共用设施。
	[bookmark: _Hlk106631278]1、本项目涉及协同处置工业废物的工程设施全部依托现有项目。
2、本项目依托现有水泥生产线，在建设过程中，给水、排水、供电、环保设施等公用辅助设施与水泥生产系统共用。
	符合

	
	4.3技术装备要求
4.3.1水泥窑协同处置工业废物技术装备的确定应符合以下要求：
1水泥窑协同处置工业废物的工艺装备和自动化控制水平应不低于依托水泥熟料生产线的水平。
2预处理及共焚烧的工艺处置技术及装备应依据所处置工业废物的特点确定，需引进设备、部件及仪表，应进行技术经济论证后确定。
3水泥窑协同处置工业废物应保证可燃性一般工业废物在高温区投入回转窑系统。
4水分含量高的一般工业废物作为替代燃料使用时，宜设置预处理系统进行干化处置。
5一般工业废物应根据其成分、热值等参数进行预均化处理，并应注意相互间的相容性。处置危险废物前应预先进行配伍实验。
6含有易挥发成分的替代原料应先经过预处理，不应直接以通常的生料喂料方式喂料。
4.3.2可燃性一般工业废物焚烧处置，应在850℃以上的区域投入，同时烟气停留时间应大于2秒。
	本项目所处置的污染土及污泥为一般工业固废，在建设和运行过程中将一般工业废物的相关条款作为基本条件执行。
1、本项目水泥窑处置系统依托现有，废物输送与投加系统均采用自动化设备，其工艺装备和自动化控制水平等同于依托水泥熟料生产线的水平。
2、本项目不涉及污泥及污染土的预处理；共焚烧的工艺处置技术及装备依据所处置工业废物的特点确定。
3、本项目污染土及污泥在高温区投入水泥窑。
[bookmark: OLE_LINK30]4、本项目协同处置的污染土及污泥不作为替代燃料，替代原料中的湿粉煤灰及砂岩。
[bookmark: OLE_LINK29]5、本项目协同处置的固废为污染土及污泥，不涉及危废。
6、本项目涉及的污染土及污泥均为无机污染土及无机污泥，无需预处理，满足进厂标准后替代部分原料并投入水泥窑。
7、本项目污染土及污泥投入水泥窑后该段烟气温度可达1100℃，烟气停留时间为20s。
	符合

	5、工业废物的主要类别及品质要求
	5.1水泥窑协同处置工业废物的分类
5.1.1水泥窑可处置的工业废物应符合本规范附录A的有关规定。
5.1.2作为替代原料的工业废物，CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3灼烧基含量总和应达到80%以上。
5.1.3作为燃料替代利用的工业废物，主要要求及判别应符合下列要求：
1入窑实物基废物的热值应大于11MJ/kg。
2入窑灰分含量应小于50%。
3入窑水分含量应小于20%。
5.1.4不满足5.1.2、5.1.3所列条件的工业废物均应按水泥窑无害化处置。
	1、本项目协同处置5万吨/年污染土及5万吨/年污泥，协同处置的一般固废符合附录A的有关规定。
2、本项目协同处置的污染土及污泥作为替代原料使用，根据其常规成分分析，CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3灼烧基含量总和达到80%以上。
3、本项目协同处置的污染土及污泥不作为替代燃料。
	符合

	
	5.2品质控制要求
5.2.1工业废物作为替代原料及燃料的品质，应符合水泥工厂产品方案的要求。
5.2.2水泥窑协同处置工业废物后，水泥熟料和水泥产品中重金属含量应符合现行国家标准《水泥工厂设计规范》（GB50295-2006）的有关规定。
	1、经类比分析，水泥窑协同处置污染土及污泥后，对水泥品质影响不大，生产出的水泥产品符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2023的规定。
2、根据本项目重金属物料平衡分析，得出熟料重金属含量，熟料中重金属含量满足《水泥工厂设计规范》（GB50295-2016）要求，不会影响水泥品质。
	符合

	6、总平面布置
	6.1厂址的选择
6.1.1新建水泥窑协同处置工业废物的生产线，厂址的选择及工业废物预处理车间的布局应符合本地区工业布局和建设发展规划的要求，并应按照国家有关法律、法规及前期工作的规定进行。
6.1.2现有的水泥生产线进行协同处置工业废物的技术改造工程，预处理车间的选址应根据交通运输、供电、供水、供热、工程地质、企业协作、场地现有设施、工业废物来源及储存、协同处置衔接、预处理的环境保护等条件进行技术经济比较后确定。
6.1.3厂址选择应符合城乡总体发展规划和环境保护专业规划，并应符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，同时应通过环境影响和环境风险评价。
6.1.4厂址条件应符合下列要求：
1厂址选择应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的有关规定，处置危险废物的工厂选址还应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484—2020）中的选址要求。
2厂址应具备满足工程建设要求的工程地质条件和水文地质条件，不应建在受洪水、潮水或内涝威胁的地区。当条件限制而必须建在受洪水、潮水或内涝威胁地区时，应设置抵御100年一遇洪水的防洪、排涝设施。
3水泥窑协同处置危险废物预处理车间选址时，应符合国家现行标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）中的有关规定。（应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施、焚烧厂内危险废物与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。）
[bookmark: OLE_LINK48]4有异味产生的预处理车间应避开环境保护敏感区，烟囱高度的设置应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的有关规定。
5水泥窑协同处置危险废物应保证废物预处理车间达到双路电力供应。
6水泥窑协同处置工业废物生产线应有供水水源和污水处理及排放系统，必要时应建立独立的污水处理及排放系统。
	1、本项目位于句容台泥水泥有限公司厂区内，不新增用地，与相关规划相符，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求。
2、本项目依托现有水泥窑协同处置污染土及污泥，本次协同处置的污染土及污泥无需预处理，满足进厂标准后投入水泥窑。
3、本项目厂址选择符合城乡总体发展规划和环境保护专业规划，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并已通过环境影响和环境风险评价。
4.1、本项目厂址选择应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的有关规定，本项目不涉及协同处置危险废物。
4.2、根据《镇江市城市防洪规划》：镇江主城区100年一遇设计水位为9.24m（吴淞基面）。如置换成黄海基面（以国家85高程为基准）设计水位为7.281m。项目所在厂址设置抵御100年一遇洪水的防洪、排涝设施，见附件17。
4.3、本项目不涉及协同处置危险废物。
4.4、本项目不涉及固废预处理，无产生异味的预处理车间，本次协同处置的污染土及污泥无需预处理，满足进厂标准后投入水泥窑。
4.5、本项目不涉及协同处置危险废物。
4.6、本项目无废水排放，污染土贮存过程产生的少量渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理，不外排，全部回用；现有生产废水冷却后回到循环冷却水池，回用于生产；现有生活污水经台泥厂区化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河。
	符合

	
	6.2厂区内的总图设计
6.2.1工业废物的预处理及共焚烧车间的总图设计，应根据依托水泥生产线的生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通信、热力、给排水、污水处理、防洪和排涝等设施，经多方案综合比较后确定。
6.2.2人流和物流的出入口设置应符合城市交通的有关要求，并应实现人流和物流分离，同时应方便工业废物运输车进出。
6.2.3生产和生活服务等辅助设施应利用水泥生产线的公用设施，并可根据社会化服务原则利用当地的公用设施。
6.2.4预处理车间及储存设施应设置带标识的分隔装置，危险废物物流的出入口以及接收、储存、转运和处置场所等主要设施的设置，应与水泥生产设施隔离，并应设置危险废物标识。
6.2.5工业废物的接收计量应采用水泥生产线的汽车衡计量；如需要单独设置汽车衡，应将汽车衡设在废物接收的入口处，且宜为直通式，并应具备通视条件。汽车衡与废物储存、接收设施的距离应大于1辆最长车的长度。
6.2.6废物运输车辆的洗车设施应单独设置，应根据危险废物的洗车污水用量单独设置水处理系统。
	1、本项目不涉及工业废物预处理，本项目涉及的污染土及污泥均为无机物，无需预处理，满足进厂标准后投入水泥窑。
2、人流和物流的出入口设置符合城市交通的有关要求，在设计中，实现人流和物流分离。
3、生产和生活服务等辅助设施利用水泥生产线的公用设施。
4、本项目不涉及固废的预处理，本项目涉及的污染土及污泥均为无机物，无需预处理，满足进厂标准后投入水泥窑。
5、本项目利用现有水泥生产线的汽车衡计量，用于工业废物的接收、计量，汽车衡与废物储存、接收设施的距离大于1辆最长车的长度。
6、本项目设置单独洗车设施并配备水处理系统。
	符合

	
	6.3厂区道路设计要求
6.3.1厂内道路应根据工厂规模、运输要求、管线布置要求等合理确定，厂区道路的设置应满足交通运输、消防及各种管线的敷设要求。
6.3.2厂区主要道路的行车路面宽度不宜小于6m，车行道宜设环形道路。工业废物预处理车间及储存接收设施处应设消防道路，道路的宽度不应小于4m。路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土，道路的荷载等级应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。
6.3.3厂区内应设运输车辆的临时停车场地。临时停车场地应设置在物流出入口及工业废物接收设施附近。
6.3.4道路转弯半径与作业场地面积应按各功能区内通行的最大规模车型确定。
	1、本项目依托现有厂区及水泥窑，厂区道路的设置应满足交通运输、消防及各种管线的敷设要求。
2、厂区主要道路的行车路面宽度不小于6m，车行道设环形道路。本项目涉及的污染土及污泥均为无机物，无需预处理，满足进厂标准后投入水泥窑。
3、废物接收设施附近设运输车辆的停车场地。
4、本项目按各功能区内通行的最大规模车型确定道路转弯半径与作业场地面积。
	符合

	7、工业废物的接收、运输和贮存
	7.1工业废物的接收
7.1.1工业废物的接收应进行计量，计量站旁应设置抽样检查停车检查区，并宜与水泥生产线物料计量设施共用。
7.1.2单独设置工业废物计量汽车衡时，汽车衡的规格宜按运输车最大满载重量的1.7倍设置。
7.1.3厂区内部工业废物的卸装料作业区及转运站，宜布置在厂区内远离建筑物的一侧。
7.1.4工业废物或可产生挥发性气体的一般工业废物的卸料空间，应采用密封的构筑物或建筑物，并应配置通风、降尘、除臭系统，同时应保持系统与车辆卸料动作联动。
7.1.5工业废物进厂应设置质量检验。
7.1.6工业废物卸料、转运作业区应设置车辆作业指示标牌和安全警示标志。
	本项目已按照要求对进厂的污染土及污泥进行接收，主要包括：
1、在厂区内建设进厂计量、储存等设施，在计量站旁设置抽样检查停车检查区。
2、建设汽车衡，用于工业废物的接收、计量，满足要求。
3、卸、装料作业区布置在厂区内远离建筑物的一侧。
4、本次协同处置的污染土及污泥无需预处理，满足进厂标准后投入水泥窑。
5、入厂时对一般固废进行检查。
6、卸料、转运作业区设置车辆作业指示标牌和安全警示标志。
	符合

	
	7.2工业废物的输送
7.2.1厂内工业废物的输送应依据工业废物的性质、输送能力、输送距离、输送高度等结合工艺布置选择输送设备。
7.2.2工业废物的输送宜采用密闭方式进行，并应符合以下规定：
1.危险废物要根据其成分，用符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专门容器分类收集输送。
2.粉尘状的工业废物其输送转运点应设置收尘装置。
3.有异味产生的工业废物其输送过程应设置防止异味扩散的装置。
4.工业废物输送过程中应采取防泄漏、防散落、防破损、防雨、防晒、防风的措施。
7.2.3液态工业废物可采用管道泵送，并应符合以下规定：
1.根据所输送工业废物的物理特性及所在地区的气候采取伴热管及保温处理措施。
2.泵送管道应分段采用法兰连接，其连接段长度应按照废物的易凝结程度选择。
3.管道泵送宜配置压缩空气伴行吹堵。
	1、固废输送设施依据一般固废的性质、输送能力、输送距离、输送高度等结合工艺布置选择输送设备。
2、并采用密闭方式进行输送，同时①在卸料车间设置收尘装置；②对处置的一般固废进行异味气体收集处理；③输送过程中采取防泄漏、防散落、防破损的措施。
3、协同处置的污染土及污泥不涉及液态工业废物。
	符合

	
	7.3工业废物的运输车辆
7.3.1一般工业废物的运输车辆，应根据工业废物的特性选择，宜选用同一型号、规格的车辆。
7.3.2运输过程中有挥发性气体逸出的工业废物，应选用密封式车辆运输。
7.3.3危险废物的运输车辆，必须按危险废物特性进行分类包装运输，并应设置危险废物专用警示标志。
	1、一般工业废物的运输车辆，根据工业废物的特性选择，选用同一型号、规格的车辆。
2、运输过程中有挥发性气体逸出的工业废物，选用密封式车辆运输。
3、不涉及危险废物运输。
	符合

	
	7.4工业废物的贮存
7.4.1对进厂的工业废物应设置工业废物初检室，对工业废物进行物理化学分类，并依据检测结果确定贮存方式。
7.4.2工业废物应分类存放。已经过检测和未经过检测的工业废物应分区存放；已经过检测的工业废物还应按物理、化学性质分区存放。
7.4.3危险废物应按其相容性分区存放，不相容的危险废物存放区必须有隔断。
7.4.4贮存危险废物应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有的构筑物改建成危险废物贮存设施。
7.4.5工业废物贮存场所应设置符合现行国家标准《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》GB15562.2有关规定的专用标志。
7.4.6一般工业废物贮存设施应满足以下要求：
1应依据处置工业废物的性能特点设定贮存设施的防酸、防碱腐蚀等级，且储坑及上方构筑物应进行防酸、碱腐蚀处理。
2工业废物贮存渗滤液应设计收集排水设施，并应对其定期进行处理、经测定符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定后方可排放。
3废液采用储池贮存时，如废液挥发性较强，应采用密封储池，并应设置废气吸收及尾气净化装置。
4采用密封仓贮存工业废物时，应对进厂不同废物间设置隔栅，宜采用防粘浅底仓。如采用直筒仓，仓底应设置滑架结构，湿粘物料卸料宜采用双轴螺旋自挤压卸料方式。
5密封仓应设置换气装置，换气量宜按照1h气体更换3～5次。贮存易燃工业废物，应配置温度传感器。
6贮存设施应采取防震、防火、换气、空气净化等措施，并应配备应急安全设备。
7.4.8常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其它类危险废物须装入容器内贮存。贮存容器应满足以下要求：
1贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、不与所贮存的废物发生化学反应等特性。
2贮存容器应保证完好无损并应具有危险废物专用标志。
7.4.9危险废物的贮存设施还应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，且各批次危险废物的混合应预先进行配料试验。
7.4.10各批次危险废物在混合前应预先进行配料试验。
7.4.11作为替代原料的工业废物，其贮存方式的选择应符合以下规定：
1块状替代原料可选用露天堆场、堆棚或联合储库贮存，粒度较大的替代原料应先进行破碎后贮存。
2湿度大于10％的粒状替代原料宜采用露天堆场、堆棚或联合储库贮存；湿度小于10％的干粒状替代原料，应采用圆库贮存。
3干粉状替代原料，应采用圆库贮存。
4湿粉状代替原料应采用浅底防粘连仓或带有强制推料装置的圆形筒仓储存。
7.4.12作为替代燃料的工业废物，储存及输送应符合下列要求：
1工业废液应采用储池、储罐储存，储池应设置过滤装置。
2采用管道输送时应进行流量计量。
3颗粒或者粉末的高温值废物应采用钢仓储存，钢仓倾角应大于65°。
4成品贮存仓应依据燃料制备工作制度确定。替代燃料制备连续运行的，可按照4～6小时设定贮存仓的规格；替代燃料间歇制备的，贮存仓的规格应不小于正常间隔时间加3小时备用。
5储存仓卸料口应满足储仓100%卸空的要求。
6替代燃料储存仓与卸料之间应配置闸板式阀门。
7替代燃料的储存应进行计量。
8自烧成系统窑头进入的替代燃料宜采用气力输送；自分解炉进入的替代燃料可根据输送距离、加入位置、分散要求等选择气力输送或机械输送。
7.4.13工业废物的贮存周期及储量应根据工厂规模、废物来源、物料性能、运输方式、市场因素等确定，并应符合下列规定：
1易发酵变质的工业废物应按照日产日清的原则进行处置，贮存周期应按照1～1.5天设计。
2一般工业废物的贮存周期储坑按1~1.5天设计，堆垛储存周期按照2~3天设计。
3危险废物的贮存周期储坑按照0.5~1天设计，堆垛储存周期按照5~7天设计
4采用独立库房储存的危险废物，其储存周期应按15d~20d设计。
5具有密封包装的无害化处置的危险废物，在厂区内的存放时间不应超过30d。
[bookmark: OLE_LINK61]7.4.14贮存库容量的设计应满足工艺运行要求，并应满足设备大修和工业废物配伍焚烧的要求。
	1、进厂污染土及污泥的初检依托现有化验室，开展固废的检测、分析。
2、本项目协同处置的工业废物已分类存放。已经过检测和未经过检测的工业废物分区存放；已经过检测的工业废物已按物理、化学性质分区存放。
3、本项目不涉及协同处置危险废物。
4、本项目已按照要求建设固废的贮存场所，具体如下：
①贮存场所按照《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）有关规定设置专用标志。
②设定贮存设施的防酸、防碱腐蚀等级，且储坑及上方构筑物进行防酸、碱腐蚀处理。
③一般固废由汽车卸入贮存仓库，储存期约10天；分别储存。
④危险废物拟建危废库，分区存放。
⑤贮存设施采取防震、防火、换气、空气净化等措施，并配备应急安全设备。
⑥污泥渗滤液经渗滤液收集沟及集液坑收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，收集池按规范设置防腐防渗措施。
[bookmark: OLE_LINK63]⑦本项目贮存仓库最大库容量约为10天贮存量，可以满足要求，并满足设备大修和工业废物配伍焚烧的要求。
5、本项目不涉及废液储存，一般固废贮存过程中进厂不同废物间设置隔栅，采用密封仓贮存。
6、本项目水泥窑协同处置不涉及危险废物。
[bookmark: OLE_LINK54]7、本次协同处置的污泥及污染土作为替代原料使用，污泥贮存在待建的原料、污染土大棚中，污染土贮存在污染土暂存库、临时污染土贮存仓库及砂岩联合堆棚中，贮存地点满足要求。
8、本项目不涉及替代燃料。
9、本项目贮存仓库最大库容量约为10天贮存量，可以满足要求，并满足设备大修和工业废物配伍焚烧的要求。
	符合

	8、工业废物预处理系统
	8.1一般规定
水泥窑协同处置工业废物预处理系统的工艺设计与设备选型应符合现行国家标准《水泥工厂设计规范》GB50295的有关规定。
8.1.1预处理系统工艺布置应采取防止异味、粉尘的散发、溶析及渗漏等措施。
8.1.2预处理工艺主要设备的设计年利用率应按工厂规模、工业废物处理量、主机类型、使用条件等因素确定。
	本项目不涉及固废预处理，进厂污染土及污泥的初检依托现有化验室，开展固废的检测、分析，后续不涉及预处理过程。
	符合

	
	8.2工业废物破碎、配伍系统
8.2.1工业废物的破碎、配伍系统的工艺布置，应依据工业废物的来源、贮存系统的工艺布置、水泥窑接口系统工艺条件等确定。
8.2.2应依据待处置工业废物的磨蚀性、来料粒度、出料粒度要求等选择破碎机的形式和破碎级数。
8.2.3作为替代原料的工业废物的破碎，应选择与现有生产线共用破碎机。需单独设置破碎时，应根据物料的特性进行破碎机选型，并应选用单段破碎。
8.2.4工业废物替代燃料破碎系统宜采用多级破碎。
8.2.5危险废物破碎机应设置防爆通道及不可破碎物排出通道。
8.2.6应采用分选工艺去除工业废物中对水泥生产有害的组分，对富集的有害组分应采取后续处置措施。
8.2.7工业废物的分选宜选用组合分选装置。如需采用多级装备组合，各设备的处理能力应按照工业废物分选的能力要求进行匹配。
8.2.8处置危险废物的分选设备应设置安全防爆装置。
8.2.9采用混合搅拌配伍的工业废物，所选择的混料器若采用螺旋结构，应设置为可正、反转，并应可实现缠绕条状废物自解套。
8.2.10处置危险废物的混合搅拌配伍设备，应设置温度、可燃气体成分与浓度监测，并应配置观察孔、防爆阀接口等设施。
8.2.11工业废物替代燃料进行水分、热值、有害组分调配时，若采用干燥、分选、输送等设备联用可满足均化要求，则不宜设置独立的混合配伍装置。
	1、本项目不涉及固废预处理，污染土及污泥作为替代原料，满足入厂标准后与现有常规生料共用均化、配伍。
企业现有工业废物破碎、配伍系统：
①协同处置的固废破碎依据一般固废的来源、贮存系统的工艺布置、水泥窑接口系统工艺条件等确定工业废物的破碎、配伍系统的工艺布置。
②依据待处置工业废物的磨蚀性、来料粒度、出料粒度要求等选择破碎机的型式和破碎级数。
③作为替代燃料使用的废物为经过破碎后的固废，符合协同处置要求。
④本项目水泥窑协同处置不涉及危险废物。
⑤台泥水泥进行一般固废预处理时采用分选工艺去除工业废物中对水泥生产有害的组分，对富集的有害组分应采取后续处置措施。
⑥台泥水泥进行工业废物的分选时选用组合分选装置，各设备的处理能力应按照工业废物分选的能力要求进行匹配。
⑦替代燃料进行水分、热值、有害组分调配时，可满足均化要求，无须设置独立的混合配伍装置。
	符合

	
	8.3工业废物的干化处理
8.3.1水分含量高的工业废物作为替代燃料处置，应单独设置干化系统。
8.3.2应依据所处置危险废物的闪燃点确定干化设备的工作温度和干燥介质的氧气浓度。
8.3.3干化后工业废物的水分含量应依据替代燃料的制备及水泥窑处置的经济性确定，必须满足输送、贮存和计量的要求。
8.3.4干化的热源应采用烧成系统的废气，当烧成系统的废气量无法满足要求时，可从分解炉抽取部分高温烟气作为干化热源，也可单独设置燃烧装置供热。此部分的热耗应计入工业废物预处理热耗。
8.3.5干化系统的工艺流程应依据工业废物的性质、水分蒸发量，烧成系统的废热供应能力等进行选择，可采用烟气直接干燥或间接干燥。
8.3.6干化系统的除尘应采用袋收尘器、收尘设备须设置防爆、防燃、防静电设施，收尘器出口的烟气温度应控制在高于露点温度30℃以上。
	本项目水泥窑协同处置的污染土及污泥不作为替代燃料使用，不涉及工业废物的干化处理。
现有项目中作为燃料替代利用的工业废物为废轮胎、废纺、废塑胶、RDF、生物质等一般固废，水分小于20%，无需单独设置干化系统。
	符合

	9、水泥窑协同处置工业废物的接口设计
	9.1替代原料的接口设计
9.1.1工业废物替代原料贮存仓（库）的设计应符合以下规定：
1、贮存仓的规格、个数应按照处置规模及替代原料的贮存期确定。
2、替代原料贮存仓应按照处置废物的类别单独设置。
3、采用储库的，其库顶厂房的设置应依据建设单位的地区气候特点确定。
4、贮存仓的卸料口数量应满足贮存仓100%卸空的要求。
5、替代原料的计量宜选用定量给料机。
6、贮存仓与卸料设施之间应配置闸板阀门。
9.1.2工业废物替代原料储存仓（或储库）的除尘设计，应符合下列要求：
1所有卸料扬尘点应设置收集气装置。
2地沟及密封的输送走廊应配置通风设施。
	1、本项目协同处置的污染土及污泥，污染土及污泥均作为替代原料利用；
①污染土贮存在现有污染土暂存库、临时污染土贮存仓库及砂岩联合堆棚中；
②污泥贮存在拟建的原料、污染土堆棚中；
③原料计量采用定量给料机；
④所有卸料及转运扬尘点均设置废气收集及处理装置。
2、本项目协同处置的污染土及污泥不作为燃料替代利用。
	符合

	
	9.2替代燃料的接口设计
9.2.1工业废物替代燃料进入水泥窑焚烧时应符合下列要求：
1废液替代燃料应采用独立管道系统，其喷射进料口可附设在水泥烧成系统窑头燃烧器上，也可单独设置。
2废液喷射前应进行雾化处理，雾化粒度应根据替代燃料的燃烧速度控制要求确定。
3废液喷射入水泥回转窑后，燃烧火焰区域应与现有燃烧器火焰区域相互重叠。
4采用气力输送固体替代燃料进入水泥窑，喷射风速应大于25m/s，颗粒状废物的粒度应控制在5mm以下，碎片状废物的粒度应控制在25mm以下。
5固体替代燃料焚烧应在燃烧器主燃烧火焰中进行，废物燃烧应与煤粉燃烧喷出至开始燃烧的距离一致。
9.2.2工业废物替代燃料进入分解焚烧炉时，应符合下列条件：
1替代燃料进入分解炉焚烧应在气流分散良好，且其在分解炉内燃烧停留时间应满足燃尽的要求。
2替代燃料入料口应设置锁风装置，大块的替代燃料采用间歇式进料时，应设置双道锁风。
3粉状及细颗粒物料可采用气动或机械输送，且替代燃料应在进入分解炉前进行计量。
4技改工程增设的替代燃料利用系统中的储存仓、输送、计量、锁风设备，不应妨碍现有水泥生产线正常的维护、检修、巡视通道要求。
5粘性较强的替代燃料，应在替代燃料进入分解炉的卸料口处设置防堵塞装置。
6分解炉的替代燃料入料口附近的耐火材料，应根据替代燃料的燃烧特点进行设计。
	
	

	
	9.3水泥窑协同处置危险废物的接口设计
9.3.1水泥窑协同处置危险废物的接口设计应符合以下规定：
1利用烧成系统窑头处置的危险废物，危险废物在窑内的停留时间应满足重金属固化的要求，采用压缩空气作为动力向水泥窑内投射的危险废物，应进行包装或采用已有的包装容器。
2水泥窑尾及上升烟道耐火材料应能抗碱金属和酸的腐蚀。
3危险废物的输送、计量、锁风、分散设备应设置操作、维护检修平台。
4利用水泥窑协同处置危险废物，窑尾宜增设空气炮的配置，增设比例以15%~25%为宜。
5利用现有水泥窑系统平台作为废物周转场地时，应保证人流、物流通道，且不得挤占耐火材料堆积区域，同时结构设计应计入该部分荷重。
9.3.2当危险废物的有害成分影响水泥烧成系统正常生产时，宜进行旁路放风处理。
	1、本项目协同处置物料不涉及危险废物。
	符合

	10、环境保护
	10.1一般规定
10.1.1水泥窑协同处置工业废物须进行环境影响评价。
10.1.2水泥窑协同处置工业废物的水泥厂，与居住区之间留有的卫生防护距离，应符合相应现行国家标准《水泥厂卫生防护距离标准》GB18068的有关规定。
10.1.3水泥窑协同处置工业废物时，采取的处置方案须安全环保。产品或排放物中所含有毒有害物质浓度须符合现行国家相应产品及污染物排放标准的有关规定。
10.1.4防治污染的环保设施必须与水泥窑协同处置工业废物主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	1、本次水泥窑协同处置工业废物已进行环境影响评价。
2、根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目以污染土堆棚边界外，设置100m卫生防护距离，现有项目报告书中提出的在生产车间外500m设置卫生防护距离要求，改建完成后在生产车间外500m设置卫生防护距离，目前该范围内无环境保护目标，今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。
3、本项目处理工艺先进，设备优势明显，污染控制可行，对水泥品质无影响，采取的处置方案安全环保。产品或排放物中所含有毒有害物质浓度符合现行国家相应产品及污染物排放标准的有关规定。
4、防治污染的环保设施与水泥窑协同处置工业废物主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合

	
	10.2环境保护
10.2.1物料的储存形式应根据处置工业废物的特性及建厂地区的气候条件确定物料的贮存型式，贮存容器和贮存场所均应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。
10.2.2危险废物储存设备应设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置，应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。
10.2.3废物处理、输送、装卸过程均应密闭。其处置全过程均应做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。
10.2.4工业废物协同处置过程中烟气排放应符合现行国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915的有关规定。
10.2.5水泥窑协同处置工业废物除尘及气体净化设备应根据生产设备的能力、工业废物的特性配置高效除尘净化设备。
10.2.6除尘净化设备应与其对应的生产工艺设备应设置联锁运行装置。
10.2.7水泥窑协同处置工业废物应设置尾气在线监测设备。
10.2.8破碎易形成扬尘的工业废物，其破碎设备及转运应附设收尘设备。烟气净化系统的除尘设备应选用袋式除尘器，并应根据烟气性质选择滤袋和袋笼材质。不得使用静电除尘和机械除尘装置。
10.2.9厂区内应采用雨污分流排水系统，废物运输车辆及贮存容器的冲洗废水、生产废水以及生活污水不得与雨水合流排放。
10.2.10各类废物渗滤液、冲洗运输车辆及贮存设施的废水应按其性质分类收集处理。
10.2.11各类废物处置、堆存区域内的排水应采取初期雨水、地坪冲洗水的收集措施，经收集池收集的废水及作业区的初期雨水必须经处理、并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定后排放。
10.2.12工业废物处置过程中的废水经过处理后应回用。回用水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920的规定。当废水需直接排入水体时，其水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定。
10.2.13严禁将未经处理的废物渗滤液及污水以任何方式直接排放或随意倾倒。
[bookmark: OLE_LINK64]10.2.14工业废物处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的有关规定。
	1、本项目协同处置的污染土及污泥根据处置工业废物的特性及建厂地区的气候条件确定物料的贮存型式，贮存容器和贮存场所均符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。
2、本项目不涉及危废协同处置。
3、项目废物处理、输送、装卸过程均密闭。其处置全过程均按规范要求做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。
4、本项目协同处置一般固废过程中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和氨的排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）排放限值要求，氯化氢、氟化氢、铊、镉、铅、二噁英、TOC、Tl+Cd+Pb+As和Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V等满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013），水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度不超过10mg/m3。
5、本项目烟气净化系统的除尘设备目前依托现有项目除尘器。
6、本项目依托的除尘设备与其对应的生产工艺设备设置联锁运行装置。
7、本项目依托尾气SO2、粉尘、NOx等在线监测设备。
8、本项目协同处置的污染土在破碎设备及转运附设收尘设备。烟气净化系统的除尘设备目前依托现有项目除尘器。
9、厂区内采用雨污分流排水系统，生活污水接管句容市下蜀污水处理有限公司，初期雨水、地坪冲洗水经收集池收集，正常情况不外排，排涝时通过泵对外排。
10、本项目协同处置的污染土及污泥无需预处理，满足进厂标准后进入水泥窑。
11、本项目未将未经处理的废物渗滤液及污水以任何方式直接排放或随意倾倒。
12、工业废物处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的有关规定。
	符合


表1-14  本项目与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）相符性分析
	项目
	HJ662-2013 文件要求
	落实情况
	符合性

	4.协同处置设施技术要求
	4.1水泥窑
	4.1.1 满足以下条件的水泥窑可用于协同处置固体废物：
	a）窑型为新型干法回转窑。
	本项目用于协同处置污染土及污泥的水泥窑为新型干法回转窑。
	符合

	
	
	
	b）单线设计熟料生产规模不小于2000吨/日。
	本项目单线设计熟料生产规模分别为5000吨/天、6000吨/天。
	

	
	
	
	c）对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在改造之前原有设施应连续两年达到GB 4915的要求。
	本项目利用原有设施协同处置的水泥窑，在进行改造之前原有设施连续两年满足GB 4915的规定。
	

	
	
	4.1.2 用于协同处置固体废物的水泥窑应具备以下功能：
	a）采用窑磨一体机模式。
	本项目采用窑磨一体机模式。
	

	
	
	
	b）配备在线监测设备，保证运行工况的稳定：包括窑头烟气温度、压力；窑表面温度；窑尾烟气温度、压力、O2浓度；分解炉或最低一级旋风筒出口烟气温度、压力、O2浓度；顶级旋风筒出口烟气温度、压力、O2、CO浓度。
	本项目水泥窑配备在线监测设备，监测内容满足规范要求。
	

	
	
	
	c）水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施，保证排放烟气中颗粒物浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒配备粉尘、NOx、SO2、CO浓度在线监测设备，连续监测装置需满足HJ/T76的要求，并与当地监控中心联网，保证污染物排放达标。
	本项目窑尾依托现有电袋（布袋）复合除尘器作为烟气除尘设施。窑尾排气筒配备粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备，连续监测装置需满足HJ/T76的要求，并与当地环保部门联网，保证污染物排放达标。
	

	
	
	
	d）配备窑灰返窑装置，将除尘器等烟气处理装置收集的窑灰返回送往生料入窑系统。
	本项目配备窑灰返窑装置，将全部除尘器收集窑灰返回送往生料入窑系统。
	

	
	
	4.1.3 用于协同处置固体废物的水泥生产设施所在位置应该满足以下条件：
	a）符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求。
	[bookmark: OLE_LINK44]本项目建设符合《镇江市国土空间总体规划（2021-2035）》要求。
	

	
	
	
	b）所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。
	根据《镇江市城市防洪规划》：镇江主城区100年一遇设计水位为9.24m（吴淞基面）。如置换成黄海基面（以国家85高程为基准）设计水位。
	

	
	4.2 固体废物投加设施
	4.2.1 固体废物投加设施应该满足以下条件：
	a）能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料。
	本项目能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料。
	符合

	
	
	
	b） 固体废物输送装置和投加口应保持密闭，固体废物投加口应具有防回火功能。
	本项目废物输送装置和投加口保持密闭，废物投加口具有防回火功能。
	

	
	
	
	c）保持进料通畅以防止固体废物搭桥堵塞。
	本项目可满足保持进料通畅要求。
	

	
	
	
	d）配置可实时显示固体废物投加状况的在线监视系统。
	本项目配置可实时显示固体废物投加状况的在线监视系统。
	

	
	
	
	e）具有自动联机停机功能，当水泥窑或烟气处理设施因故障停止运转，或者当窑内温度、压力、窑转速、烟气中氧含量等运行参数偏离设定值时，或者烟气排放超过标准设定值时，可自动停止固体废物投加。
	本项目具有自动联机停机功能。
	

	
	
	
	f）处理腐蚀性废物时，投加和输送装置应采用防腐材料。
	本项目投加和输送装置采用防腐材料。
	

	
	
	4.2.2 固体废物在水泥窑中投加位置 应根据废物特性从以下三处选择（参见附录A）：
	a）窑头高温段，包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点。
	本项目选择分解炉等窑尾高温段投加点投加。
	符合

	
	
	
	b）窑尾高温段，包括分解炉、窑尾烟室和上升烟道投加点。
	
	

	
	
	
	c）生料配料系统（生料磨）。
	
	

	
	
	4.2.3 不同位置的投加设施应满足以下特殊要求：
	a）生料磨投加可借用常规生料投料设施。
	本项目窑尾投加设施配备皮带机、锁风阀等输送装置，并在窑尾分解炉的适当位置开设投料口。
	符合

	
	
	
	b）主燃烧器投加设施应采用多通道燃烧器，并配备泵力或气力输送装置；窑门罩投加设施应配备泵力输送装置，并在窑门罩的适当位置开设投料口。
	
	

	
	
	
	c）窑尾投加设施应配备泵力、气力或机械传输带输送装置，并在窑尾烟室、上升烟道或分解炉的适当位置开设投料口；可对分解炉燃烧器的气固相通道进行适当改造，使之适合液态或小颗粒状废物的输送和投加。
	
	

	
	4.3 固体废物贮存设施
	4.3.1 固体废物贮存设施应专门建设， 以保证固体废物不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。
	[bookmark: OLE_LINK75]本项目协同处置的污泥贮存在待建的原料、污染土大棚中，污染土贮存在污染土暂存库、临时污染土贮存仓库及砂岩联合堆棚中。
	符合

	
	
	4.3.2 固体废物贮存设施内应专门设置不明性质废物暂存区。不明性质废物暂存区应与其他固体废物贮存区隔离，并设有专门的存取通道。
	本项目不涉及不明物质。
	

	
	
	4.3.3 固体废物贮存设施应符合GB50016等相关消防规范的要求。与水泥窑窑体、分解炉和预热器保持一定的安全距离；贮存设施内应张贴严禁烟火的明显标识；应根据固体废物特性、贮存和卸载区条件配置相应的消防警报设备和灭火药剂；贮存设施中的电子设备应接地，并装备抗静电设备；应设置防爆通讯设备并保持通畅完好。
	一般固废贮存设施符合 GB50016等相关消防规范的要求。贮存和卸载区条件配置相应的消防警报设备和灭火药剂；贮存设施中的电子设备接地，并装备抗静电设备；设置防爆通讯设备并保持通畅完好。
	

	
	
	4.3.4 危险废物贮存设施的设计、安全防护、污染防治等应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求；危险废物贮存区应标有明确的安全警告和清晰的撤离路线；危险废物贮存区及附近应配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途。
	本项目不涉及协同处置危险废物。
	

	
	
	4.3.5 生活垃圾和城市污水处理厂污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置；贮存设施应采用封闭措施，保证其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温区焚烧处理，或经过其他处理措施达标后排放。
	本项目协同处置的污泥贮存在待建的原料、污染土大棚中，污染土贮存在污染土暂存库、临时污染土贮存仓库及砂岩联合堆棚中，贮存仓库及堆棚均采用密闭设计，贮存废气负压收集，处理达标后排放。
	

	
	
	4.3.6 除第4.3.4和4.3.5两条规定之外的其他固体废物贮存设施应有良好的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。
	本项目一般固废设施有良好的防渗性能，以及防雨、防尘功能。
	

	
	4.4 固体废物预处理设施
	4.4.1 固体废物的破碎、研磨、混合搅拌等预处理设施有较好的密闭性，并保证与操作人员隔离；含挥发性和半挥发性有毒有害成分的固体废物的预处理设施应布置在室内车间，车间内应设置通风换气装置，排出气体应通过处理后排放或倒入水泥窑高温区焚烧。
	本项目不涉及固废的预处理。
	符合

	
	
	4.4.2 预处理设施所用材料需适应废物特性以确保不被腐蚀，并不与固体废物发生任何反应。
	本项目不涉及固废的预处理
	

	
	
	4.4.3 预处理设施应符合 GB50016等相关消防规范的要求。区域内应配备防火防爆装置，灭火用水储量大于50 m3；配备防爆通讯设备并保持通畅完好。对易燃性固体废物进行预处理的破碎仓和混合搅拌仓，为防止发生火灾爆炸等事故，应优先配备氮气充入装置。
	本项目不涉及固废的预处理
	

	
	
	4.4.4 危险废物预处理区域及附近应配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途。
	本项目不涉及协同处置危险废物。
	

	
	
	4.4.5 应根据固体废物特性及入窑要求，确定预处理工艺流程和预处理设施：
	a）从配料系统入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎和配料的功能；也可根据需要配备烘干等装置。
	本项目不涉及固废的预处理。
	

	
	
	
	b）从窑尾入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎和混合搅拌的功能；也可根据需要配备分选和筛分等装置。
	
	

	
	
	
	c）从窑头入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎、分选和精筛的功能。
	本项目不涉及窑头入窑固体废物。
	

	
	
	
	d）液态废物，其预处理设施应具有混合搅拌功能，若液态废物中有较大的颗粒物，可在混合搅拌系统内配加研磨装置；也可根据 需要配备沉淀、中和、过滤等装置。
	本项目不涉及协同处置液态废物。
	

	
	
	
	e）半固态（浆状）废物，其预处理设施应具有混合搅拌的功能；
也可根据需要配备破碎、筛分、分选、高速研磨等装置。
	本项目不涉及协同处置半固态（浆状）废物。
	

	
	4.5 固体废物厂内输送设施
	4.5.1 在固体废物装卸场所、贮存场所、预处理区域、投加区域等各个区域之间，应根据固体废物特性和设施要求配备必要的输送设备。
	本项目根据要求配备必要的输送设备。
	符合

	
	
	4.5.2 固体废物的物流出入口以及转运、输送路线应远离办公和生活服务设施。
	本项目污染土及污泥的物流出入口以及转运、输送路线远离办公和生活服务设施。
	

	
	
	4.5.3 输送设备所用材料应适应固体废物特性，确保不被腐蚀和不与固体废物发生任何反应。
	本项目输送设备根据废物特性采用防腐材料。
	

	
	
	4.5.4 管道输送设备应保持良好的密闭性能，防止固体废物的滴漏和溢出。
	本项目管道输送设备保持良好的密闭性能，防止废物的滴漏和溢出。
	

	
	
	4.5.5 非密闭输送设备（如传送带、抓料斗等）应采取防护措施（如加设防护罩） ，防止粉尘飘散。
	本项目输送设备均为密闭。
	

	
	
	4.5.6 移动式输送设备，应采取措施防止粉尘飘散和固体废物遗撒。
	本项目不涉及移动式输送设备。
	

	
	
	4.5.7 厂内输送危险废物的管道、传送带应在显眼处标有安全警告信息。
	本项目不涉及协同处置危险废物。
	

	
	4.6 分析化验室
	4.6.1 从事固体废物协同处置的企业，应在原有水泥生产分析化验室的基础上，增加必要的固体废物分析化验设备。
	本项目依托现有分析化验室，并具备以下检测能力：
①具备《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20）要求的采样制样能力、工具和仪器；②汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S）的分析；③相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等；④满足《固体废物生产水泥污染控制标准》监测要求的水泥产品环境安全性检测。
	符合

	
	
	4.6.2 分析化验室应具备以下检测能力：
	a）具备《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20）要求的采样制样能力、工具和仪器。
	
	

	
	
	
	b）所协同处置的固体废物、水泥生产原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As） 、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S） 的分析。
	
	

	
	
	
	c）相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。
	
	

	
	
	
	d）满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测。
	
	

	
	
	
	e）满足GB4915和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》监测要求的烟气污染物检测。
	
	

	
	
	
	f）满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》监测要求的水泥产品环境安全性检测。
	
	

	
	
	4.6.3 分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库应可以确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生变化，并满足相应的消防要求。
	本项目分析化验室设有样品保存库，具备保存危险固体废物样品贮存能力并满足相应消防要求。
	

	
	
	4.6.4 本规范第4.6.2条a）、b）以及c）款为企业必须具备的条件，其他分析项目如果不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。
	本项目其他不具备条件的分析项目经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。
	

	5. 固体废物特性要求
	5.1 禁止进入水泥窑协同处置的废物
	a）放射性废物。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	b）爆炸物及反应性废物。
	本项目不涉及
	

	
	
	c）未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品。
	本项目不涉及
	

	
	
	d）含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关。
	本项目不涉及
	

	
	
	e）铬渣
	本项目不涉及
	

	
	
	f）未知特性和未经鉴定的废物。
	本项目不涉及
	

	
	5.2 入窑协同处置的废物特性要求
	5.2.1 入窑固体废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。
	本项目入窑废物具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不会对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。
	符合

	
	
	5.2.2 入窑固体废物中如含有表1中所列重金属成分，其含量应该满足本规范第6.6.7条的要求。
	本项目入窑固体废物中重金属含量满足本规范第6.6.7条要求。
	

	
	
	5.2.3 入窑固体废物中氯（Cl）和氟（F）元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量应该满足本标准 6.6.8条的要求。
	经核算论证，本项目入窑固体废物中氯（Cl）和氟（F）元素的含量不会对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量满足本标准6.6.8条要求。
	

	
	
	5.2.4 入窑固体废物中硫（S）元素含量应满足本标准 6.6.9 条的要求。
	本项目入窑固体废物中硫（S）元素含量满足本标准6.6.9条要求。
	

	
	
	5.2.5 具有腐蚀性的固体废物，应经过预处理降低废物腐蚀性或对设施进行防腐性改造，确保不对设施造成腐蚀后方可进行协同处置。
	本项目不涉及协同处置腐蚀性的固体废物。
	

	
	5.3 替代混合材的废物特性要求
	5.3.1 作为替代混合材的固体废物应该满足国家或者行业有关标准，并且不对水泥质量产生不利影响。
	[bookmark: OLE_LINK45]本项目处置的污染土及污泥，不属于危险废物、有机废物类别和国家法律、法规另有规定的废物，不对水泥质量产生不利影响。
	符合

	
	
	5.3.2 下列废物不能作为混合材原料
	a）危险废物；
	
	

	
	
	
	b）有机废物；
	
	

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK5]国家法律、法规另有规定的除外。
	
	

	6.协同处置运行操作技术要求
	6.1 固体废物的准
入评估
	6.1.1 为保证协同处置过程不影响水泥生产过程和操作运行安全，确保烟气排放达标，在协同处置企业与固体废物产生企业签订协同处置合同及固体废物运输到协 同处置企业之前，应对拟协同处置的废物进行取样及特性分析。
	本项目对入场前每批次拟协同处置的废物均进行取样及特性分析。
	符合

	
	
	6.1.2 在对拟协同处置的固体废物进行取样和特性分析前，应该对固体废物产生过程进行调查分析，在此基础上制定取样分析方案；样品采集完成后，针对本规范第5章要求的项目以及确保运输、贮存和协同处置全过程安全、水泥生产安全、烟气排放和水泥产品质量满足标准所要求的项目，开展分析测试。固体废物特性经双方确认后在协同处置合同中注明。取样频率和取样方法应参照HJ/T20和HJ/T298要求执行。
	1、进厂污染土及污泥的初检依托现有废物化验室，用于废物的检测、分析，在取样分析之前对固体废物产生过程进行调查分析，在此基础上制定取样分析方案，样品采集完成后，针对规范要求的项目以及确保运输、贮存和协同处置全过程安全、水泥生产安全、烟气排放和水泥产品质量满足标准所要求的项目，开展分析测试。
2、句容台泥公司具有协同处置该类固体废物的能力，协同处置过程中的人员健康和环境安全风险能够得到有效控制。
3、固体废物的协同处置不会对水泥的稳定生产、烟气排放、水泥产品质量产生不利影响。
4、进厂污染土及污泥的初检后不合格污染土及污泥禁止入厂。
5、对入厂前废物采集分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查。备份样品保存到停止协同处置该种固体废物之后。如果在保存期间备份样品的特性发生变化，将更换备份样品，保证备份样品特性与所协同处置废物特性一致。
	

	
	
	6.1.3 在完成样品分析测试以后，根据下列标准对固体废物是否可以进厂协同处置进行判断：
	a）该类固体废物不属于禁止进入水泥窑协同处置的废物类别，危险废物类别符合经营许可证规定的类别要求，满足国家和当地的相关法律和法规；
	
	

	
	
	
	b）协同处置企业具有协同处置该类固体废物的能力，协同处置过程中的人员健康和环境安全风险能够得到有效控制；
	
	

	
	
	
	c）该类固体废物的协同处置不会对水泥的稳定生产、烟气排放、水泥产品质量产生不利影响。
	
	

	
	
	6.1.4 对于同一产废单位同一生产工艺产生的不同批次废物，在生产工艺操作参数未改变的前提下，可以仅对首批次固体废物进行采样分析，其后产生的废物采样分析在6.3节制定处置方案时进行。
	
	

	
	
	6.1.5 对入厂前废物采集分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查。备份样品应该保存到停止协同处置该种固体废物之后。如果在保存期间备份样品的特性发生变化，应更换备份样品，保证备份样品特性与所协同处置废物特性一致。
	
	符合

	
	6.2 废物的接收与分析
	6.2.1 入厂时固体废物的检查
	a）在固体废物进入协同处置企业时，首先通过表观和气味，初步判断入厂固体废物是否与签订的合同标注的固体废物类别一致，并对固体废物进行称重，确认符合签订的合同。
	1、进厂的污染土及污泥的初检依托句容台泥现有废物化验室，用于废物的检测、分析。本项目按规范要求进行入厂废物的检查、接收与分析，并在此基础上制定协同处置方案。
2、本项目不涉及危险废物接收处置。
3、拟入厂固体废物与转移联单或所签订合同的标注的废物类别不一致，应立即与固体废物产生单位、运输单位和运输责任人联系，共同进行现场判断，如果在现有条件下可以进行协同处置，并确保在固体废物分析、贮存、运输和协同处置过程中不会对生产安全和环境保护产生不利影响，可以进入贮存库，经特性分析鉴别后按照常规程序进行协同处置。如果无法确定废物特性，将该批次废物作为不明性质废物。
4、固体废物入厂后立即进行取样分析，以判断固体废物特性是否与合同注明的固体废物特性一致。如果发现固体废物特性与合同注明的固体废物特性不一致，则退回固体废物产生单位。
5、公司对各个产废单位的相关信息进行定期的统计分析，评估其管理的能力和固体废物的稳定性。
6、根据固体废物入厂后的分析检测结果，制定废物协同处置方案。固体废物协同处置方案包括废物贮存、输送和入窑协同处置技术流程、配伍和技术参数，以及安全风险和相应的安全操作提示。
7、按固体废物特性进行分类，禁止将不相容的废物进行混合；固体废物及其混合物在贮存、厂内运输和入窑焚烧过程中不对所接触材料造成腐蚀破坏；入窑固体废物中有害物质的含量和投加速率满足规范相关要求，不会对水泥生产和水泥质量造成不利影响。
8、固体废物入厂检查和检验结果记录备案，与固体废物协同处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及固体废物协同处置方案的保存时间不低于3年。
	符合

	
	
	
	b）对于危险废物，还应进行下列各项的检查：
	1）检查废物标签是否符合要求，所标注内容应与《危险废物转移联单》和签订的合同一致。
	
	

	
	
	
	
	2）通过表观和气味初步判断的危险废物类别是否与《危险废物转移联单》一致。
	
	

	
	
	
	
	3）对危险废物进行称重的重量是否与《危险废物转移联单》一致。
	
	

	
	
	
	
	4）检查危险废物包装是否符合要求，应无破损和泄漏现象。
	
	

	
	
	
	
	5）必要时，进行放射性检验。在完成上述检查并确认符合各项要求时，固体废物方可进入贮存库或预处理车间。
	
	

	
	
	
	c）按照6.2.1条a）、b）款的规定进行检查后，如果拟入厂固体废物与转移联单或所签订合同的标注的废物类别不一致，或者危险废物包装发生破损或泄漏，应立即与固体废物产生单位、运输 单位和运输责任人联系，共同进行现场判断。拟入厂危险废物与《危险废物转移联单》不一致时还应及时向当地环境保护行政主管部门报告。
如果在协同处置企业现有条件下可以进行协同处置，并确保在固体废物分析、贮存、运输、预处理和协同处置过程中不会对生产安全和环境保护产生不利影响，可以进入协同处置企业贮存库或者预处理车间，经特性分析鉴别后按照常规程序进行协同处置。
如果无法确定废物特性，将该批次废物作为不明性质废物，按照第9.3节规定处理。
如果确定协同处置企业无法处置该批次固体废物，应立即向当地环境保护行政主管部门报告，并退回到固体废物产生单位，或送至有关主管部门指定的专业处置单位。必要时应通知当地安全生产行政主管部门和公安部门。
	
	

	
	
	6.2.2 入厂后固体废物的检验
	a） 固体废物入厂后应及时进行取样分析， 以判断固体废物特性是否与合同注明的固体废物特性一致。如果发现固体废物特性与合同注明的固体废物特性不一致，应参照6.2.1 条c）款的规定进行处理。
	
	

	
	
	
	b）协同处置企业应对各个产废单位的相关信息进行定期的统计分析，评估其管理的能力和固体废物的稳定性，并根据评估情况适当减少检验频次。
	
	

	
	
	6.2.3 制定协同处置方案
	a）以固体废物入厂后的分析检测结果为依据，制定废物协同处置方案。固体废物协同处置方案应包括废物贮存、输送、预处理和入窑协同处置技术流程、配伍和技术参数，以及安全风险和相应的安全操作提示。
	
	

	
	
	
	b）制定协同处置方案时应注意以下关键环节：
	1)按固体废物特性进行分类，不同固体废物在预处理的混合、搅拌过程中，确保不发生导致急剧增温、爆炸、燃烧的化学反应，不产生有害气体，禁止将不相容的废物进行混合。
	
	

	
	
	
	
	2)固体废物及其混合物在贮存、厂内运输、预处理和入窑焚烧过程中不对所接触材料造成腐蚀破坏。
	
	

	
	
	
	
	3)入窑固体废物中有害物质的含量和投加速率满足本规范相关要求，防止对水泥生产和水泥质量造成不利影响。
	
	

	
	
	6.2.4 固体废物入厂检查和检验结果应该记录备案，与固体废物协同处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及固体废物协同处置方案的保存时间不应低于3年。
	
	

	
	6.3 废物贮存的技术要求
	6.3.1 固体废物应与水泥厂常规原料、 燃料和产品分开贮存，禁止共用同一贮存设施。
	1、本项目协同处置的污染土及污泥设置独立的贮存库并按规范贮存。
2、本项目不接收危险废物。
	符合

	
	
	6.3.2 在液态废物贮存区应设置足够数量的砂土等吸附物质， 以用于液态废物泄漏后阻止其向外溢出。吸附危险废物后的吸附物质应作为危险废物进行管理和处置。
	
	

	
	
	6.3.3 危险废物贮存设施的操作运行和管理应满足GB18597和 HJ/T176中的相关要求。
	
	

	
	
	6.3.4 不明性质废物的暂存时间不得超过1周。
	
	

	
	6.4 固体废物预处理的技术要求
	6.4.1 应根据入厂固体废物的特性和入窑固体废物的要求，按照固体废物协同处置方案，对固体废物进行破碎、筛分、分选、中和、沉淀、干燥、配伍、混合、搅拌、均质等预处理。
	1、本项目不涉及固废的预处理。
2、本项目不涉及危险废物的管理与处置。
	符合

	
	
	6.4.2 预处理后的固体废物应该具备以下特性：
	a）满足本规范第5章要求。
	
	

	
	
	
	b）理化性质均匀，保证水泥窑运行工况的连续稳定。
	
	

	
	
	
	c）满足协同处置水泥企业已有设施进行输送、投加的要求。
	
	

	
	
	6.4.3 应采取措施，保证预处理操作区域的环境质量满足GBZ2的要求。
	
	

	
	
	6.4.4 应及时更换预处理区域内的过期消防器材和消防材料， 以保证消防器材和消防材料的有效性。
	
	

	
	
	6.4.5 预处理区应设置足够数量的砂土或碎木屑， 以用于液态废物泄漏后阻止其向外的溢出。
	
	

	
	
	6.4.6 危险废物预处理产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。
	
	

	
	6.5 固体废物厂内输送的技术要求
	6.5.1 在进行固体废物的厂内输送时，应采取必要的措施防止废物的扬尘、溢出和泄漏。
	本项目污染土及污泥均采用皮带输送机密闭输送，满足要求。
	符合

	
	
	6.5.2 固体废物运输车辆应定期进行清洗。
	
	

	
	
	6.5.3 采用车辆在厂内运输危险废物时，应按照运输车辆的专用路线行驶。
	
	

	
	
	6.5.4 厂内危险废物输送设施管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。
	
	

	
	6.6 固体废物投加的技术要求
	6.6.1 根据固体废物的特性和进料装置的要求和投加口的工况特点，选择适当的废物投加位置。
	1、按照规范要求进行投加。
2、同时保证废物投加时窑系统工况的稳定。
3、本项目主要在窑尾投加污染土及污泥。
4、入窑物料（包括常规原料、燃料和废物）中重金属的最大允许投加量不大于相关限值。
4、本项目应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素的投加量，其中入窑物料中氟元素含量不大于0.5%，氯元素含量不大于0.04%。以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。
5、本项目从窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不大于3000mg/kg-熟料。
	符合

	
	
	6.6.2 固体废物投加时应保证窑系统工况的稳定。
	
	

	
	
	6.6.3 在主燃烧器投加的技术要求
	a）具有以下特性的固体废物宜在主燃烧器投加：
	1）液态或易于气力输送的粉状废物；
	
	

	
	
	
	
	2）含POPs物质或高氯、高毒、难降解有机物质的废物；
	
	

	
	
	
	
	3）热值高、含水率低的有机废液。
	
	

	
	
	
	b）在主燃烧器投加固体废物操作中应满足以下条件：
	1）通过泵力输送投加的液态废物不应含有沉淀物， 以免堵塞燃烧器喷嘴；
	
	

	
	
	
	
	2）通过气力输送投加的粉状废物，从多 通道燃烧器的不同通道喷入窑内，若废物灰分含量高，尽可能喷入更远的距离，尽量达到固相反应带。
	
	

	
	
	6.6.4 在窑门罩投加的技术要求
	a）窑门罩宜投加不适于在窑头主燃烧器投加的液体废物，如各种低热值液态废物。
	
	

	
	
	
	b）在窑门罩投加固态废物时应采用特殊设计的投加设施。投加时应确保将固态废物投至固相反应带，确保废物反应完全。
	
	

	
	
	
	c）在窑门罩投加的液态废物应通过泵力输送至窑门罩喷入窑内。
	
	

	
	
	6.6.5 在窑尾投加的技术要求
	a）含POPs物质和高氯、高毒、难降解有机物质的固体废物优先从窑头投加。若受物理特性限制需要从窑尾投加时，优先选择从窑尾烟室投加点。
	
	

	
	
	
	b）含水率高或块状废物应优先选择从窑尾烟室投入。
	
	

	
	
	
	c）在窑尾投加的液态、浆状废物应通过泵力输送，粉状废物应通过密闭的机械传送装置或气力输送，大块状废物应通过机械传送装置输送。
	
	

	
	
	6.6.6 在生料磨仅能投加不含有机物和挥发半挥发性重金属的固态废物。
	
	

	
	
	6.6.7 入窑物料（包括常规原料、燃料和固体废物） 中重金属的最大允许投加量不应大于表1所列限值，对于单位为 mg/kg-cem的重金属，最大允许投加量还包括磨制水泥时由混合材带入的重金属。
	
	

	
	
	6.6.8 协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素的投加量， 以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于0.04%。
	
	

	
	
	6.6.9 协同处置企业应控制物料中硫元素的投加量。通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014%；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于 3000mg/kg-cli。
	
	

	7.协同处置污染物排放控制要求
	7.1 窑灰排放和旁路放风控制
	7.1.1 为避免外循环过程中挥发性元素（Hg、Tl）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现排放烟气中Hg或Tl浓度过高时宜将除尘器收集的窑灰中的一部分排出水泥窑循环系统。
	现有窑尾布袋除尘器产生的除尘灰返回原料磨；旁路放风灰经旋风分离+布袋除尘收集的粉尘通过水洗脱盐处理后入窑焚烧。
定期对水泥熟料样品进行化验分析，确保水泥产品中氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准要求。
	符合

	
	
	7.1.2 为避免内循环过程中挥发性元素和物质（Pb、Cd、As和碱金属氯化物、碱金属硫酸盐等）在窑内的过度积累，协同处置企业可定期进行预热器旁路放风。
	
	

	
	
	7.1.3 未经处置的从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料。
	
	

	
	
	7.1.4 从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘若采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 的要求。
	
	

	
	7.2 水泥产品环境安全性控制
	7.2.1 生产的水泥产品质量应满足 GB175的要求。
	根据本项目烧成处置重金属物料平衡分析，得出熟料重金属含量，熟料中重金属含量满足《水泥工厂设计规范》（GB50295-2016）要求，不会影响水泥品质。本项目水泥产品环境安全性可控。企业产品出厂之前，会对水泥进行鉴定，确保水泥产品中污染物的浸出应满足国家相关标准。
	符合

	
	
	7.2.2 协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出应满足国家相关标准。
	
	

	
	
	7.2.3 协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品的检测按照国家相关标准中的规定执行。
	
	

	
	7.3 烟气排放控制
	7.3.1 水泥窑协同处置固体废物的排放烟气应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 的要求。
	1、本项目通过窑内高温碱性环境中和、HSNCR+SCR高效精准智能化脱硝系统、增湿塔、余热发电锅炉、静电除尘等处理后排放烟气满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求。
2、按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求对水泥窑排放烟气进行监测。
3、对水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）进行监测，在运行过程中因协同处置固体废物增加的浓度要满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求。
	符合

	
	
	7.3.2 按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 的要求对协同处置固体废物水泥窑排放烟气进行监测。
	
	

	
	
	7.3.3 水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC） 因协同处置固体废物增加的浓度应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 的要求。TOC因协同 处置固体废物增加的浓度的测定步骤如下：
（1）测定水泥窑未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度；（2）测定水泥窑协同处置固体废物时的TOC排放浓度；（3）水泥窑协同处置固体废物时的TOC排放浓度与未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度之差即为TOC因协同处置固体废物增加的浓度。其中，当水泥生产原料来源未改变时，未协同处置固体废物时的TOC背景排放浓度可采用前次测定的数值。
	
	

	
	7.4 废水排放控制
	7.4.1 固体废物贮存和预处理设施以及固体废物运输车辆清洗产生的废水应经收集后按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 的要求进行处理。
	本项目不涉及废水产生及排放。
	符合

	
	
	7.4.2 危险废物预处理设施和危险废物运输车辆清洗产生的废水处理污泥应作为危险废物进行管理和处置。
	
	

	
	7.5 其他污染物排放控制
	7.5.1 固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。
	本项目所有废气均能实现达标排放，厂界恶臭污染物执行GB 145549标准。
	符合

	
	
	7.5.2 协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。
	
	

	10.人员与制度要求
	10.1 专业技术人员配置
	10.1.1 具有1名以上具备水泥工艺专业高级以上职称的专业技术人员：主要包括水泥工艺设备选型和水泥工艺布置等专业技术人才。
	1、本项目按照规范要求进行人员配置。
2、不从事危险废物协同处置。
	符合

	
	
	10.1.2 具有1名以上具备化学与化工专业中级以上职称的专业技术人员：主要包括危险化学品特性和安全处理方面的专业技术人才。
	
	

	
	
	10.1.3 具有3名以上具备环境科学与工程专业中级以上职称的专业技术人员：主要包括固体废物的处理处置和管理技术、环境监测和环境污染控制技术等专业技术人才。
	
	

	
	
	10.1.4 从事处置危险废物的主要管理人员必须取得上岗资质。
	
	

	
	
	10.1.5 从事处置危险废物的单位必须配备具有资质的专职安全管理人员。
	
	

	
	10.2 人员培训制度
	10.2.1 针对水泥窑协同处置技术的特点，企业应建立相应的培训制度，并针对管理人员、技术人员和操作人员分别进行专门的培训。
	本项目按照规范要求制定人员培训制度。
	符合

	
	
	10.2.2 培训主要内容包括： 固体废物管理、危险化学品管理、水泥窑协同处置技术、水泥生产管理技术、现场安全预防和人员防护等。
	
	

	
	10.3 安全管理制度
	10.3.1 从事固体废物协同处置的水泥企业应遵守水泥生产相关职业健康与安全生产标准和规范。
	本项目按照规范要求制定安全管理制度。
	符合

	
	
	10.3.2 从事危险废物协同处置的企业应遵守危险化学品的相关安全法规，包括《危险化学品安全管理条例》和《废弃危险化学品污染环境防治办法》，避免危险废物不当操作和管理造成的安全事故。
	
	

	
	
	10.3.3 从事固体废物协同处置的企业应根据企业特点制定相应的安全生产管理制度，针对固体废物收集、贮存、运输、协同处置过程中可能出现的安全问题，建 立安全生产守则基本要求、消防安全管理制度、危险作业管理制度、剧毒物品管理制度、事故管理制度及其他安全生产管理制度。
	
	

	
	10.4 人员健康管理制度
	10.4.1 建立从事危险废物作业人员的劳动保护制度，遵守《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176） 中有关劳动安全卫生和劳动保护的要求。
	本项目按照规范要求制定人员健康管理制度。
	符合

	
	
	10.4.2 协同处置企业应建立从业人员定期体检制度，明确从业人员在上岗前、离岗前和在岗过程中的体检频次和体检内容，并按期体检。
	
	

	
	
	10.4.3 建立从业人员健康档案。
	
	

	
	10.5 应急管理制度
	10.5.1 协同处置企业应遵守《关于加强环境应急管理工作的意见》和《突发环境事件应急预案管理办法》等相关要求，建立包括安全生产事故和突发环境事件在内的全面应急管理制度。
	本项目按照规范要求制定事故应急管理制度。
	符合

	
	
	10.5.2 应急管理制度主要内容包括：应急管理组织体系，生产安全事故应急救援预案管理、突发环境事件应急预案管理、应急管理培训、应急演练、应急物资保障等。
	
	

	
	
	10.5.3 应急管理组织体系包括应急管理领导小组和事故应急管理办公室， 以企业主要负责人为组长。
	
	

	
	
	10.5.4 应急管理领导小组负责《安全生产事故应急救援预案》 的编制；预案要符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，危险废物协同处置企业的预案还应符合《危险废物经营单位编制应急预案指南》，并保持与上级部门预案的衔接；根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《预案》，做到科学、易操作。
	
	

	
	
	10.5.5 应急管理领导小组应按照《突发环境事件应急预案管理办法》和相关预案编制指南的要求编制《企业突发环境事件应急预案》 ，并向环境保护主管部门报备；同时按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求，做好预案演练、培训、修订等工作。
	
	

	
	
	10.5.6 协同处置企业每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避 灾避险、逃生自救等。
	
	

	
	
	10.5.7 协同处置企业应根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。
	
	

	
	
	10.5.8 协同处置企业应根据预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作；确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好；水泥企业要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。
	
	

	
	
	10.5.9 发生事故时，协同处置企业应立即启动应急预案， 以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。
	
	

	
	
	10.5.10 协同处置企业在应对安全生产事故过程中，应采取必要措施，防止次生突发环境事件。
	
	

	
	
	10.5.11 协同处置企业应按规定及时向相关主管部门报告生产安全事故和突发环境事件信息。
	
	

	
	
	10.5.12 协同处置企业应配合环境保护主管部门对突发环境事件的调查处理和环境污染损害评估，及时落实整改措施。
	
	

	
	
	10.5.13 协同处置企业应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接；企业应同各级救援中心签订救护协议，一旦发生企业不能自救的事故，请求救援中心支援。
	
	

	
	10.6 操作运行记录制度
	（1）性能测试记录（性能测试所用水泥窑基本信息，包括窑型、规模、除尘器类型等；性能测试时所选择的有机有害标识物及其投加速率、投加位置；有机有害标识物的DRE；性能测试时烟气排放物浓度；性能测试时水泥生产工况基本信息，包括窑头、窑尾温度和氧浓度，生料磨运行记录，增湿塔、余热发电锅炉和主除尘器工作状况等）。
	1、本项目按照规范要求制定操作运行记录制度，对生产设施运行状况、设施维护和协同处置生产活动等进行记录。
2、固体废物的来源、重量、类别、入厂时间、运输车辆车牌号等均按规范要求制定记录制度。
3、按要求进行协同处置日记录，包括每日协同处置的固体废物类别、数量等，协同处置设施运行工艺控制参数记录，包括有害元素投加速率、废物投加速率、投加位置等；维修情况记录和生产事故的记录；旁路放风和窑灰处置记录。
4、定期对固体废物协同处置效果的评价，以及相关的改进措施进行记录；定期对固体废物协同处置设施运行及安全情况进行检测和评估；定期对固体废物协同处置程序和人员操作进行安全评估。
	符合

	
	
	（2） 固体废物的来源、重量、类别、入厂时间、运输车辆车牌号等。
	
	

	
	
	（3）协同处置日记录（每日贮存、预处理和协同处置的固体废物类别、数量等；固体废物运输车辆消毒记录；预处理和协同处置设施运行工艺控制参数记录，包括有害元素投加速率、废物投加速率、投加位置等；维修情况记录和生产事故的记录；旁路放风和窑灰处置记录）。
	
	

	
	
	（4）环境监测记录（烟气中污染物排放和水泥产品的污染控制监测结果）。
	
	

	
	
	（5）定期检测、评价及评估情况记录（定期对固体废物协同处置效果的评价，以及相关的改进措施记录；定期对固体废物协同处置设施运行及安全情况的检测和评估记录；定期对固体废物协同处置程序和人员操作进行安全评估， 以及相关的改进措施记录）。
	
	

	
	10.7 环境管理制度
	（1）协同处置固体废物单位应与有资质的环境监测机构签订监测合同，定期开展监测，监测结果以书面形式向环境保护主管部门报告。
	1、建设单位已与有资质的环境监测机构签订监测合同，定期开展监测，监测结果以书面形式向环境保护主管部门报告。
2、本项目不涉及协同处置危险废物。
	符合

	
	
	（2）协同处置危险废物的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》要求办理《危险废物经营许可证》。
	
	

	
	
	（3）协同处置危险废物的单位应制定新生危险废物管理计划，并定期报环境保护主管部门备案。
	
	

	
	
	（4）协同处置危险废物单位的预处理、贮存、处置场所和盛装危险废物的容器等须按照相关标准设立危险废物标识。
	
	

	
	
	（5）协同处置危险废物单位应定期以书面形式向环境保护主管部门报危险废物经营情况报告。
	
	

	
	
	（6）涉及含重金属危险废物处置的，要建立环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布主要重金属污染物排放和环境管理情况。
	
	




表1-11  本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）相符性分析
	序号
	HJ 1091-2020 文件要求
	落实情况
	符合性

	4 总体要求
	4.1 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。
	本项目所处理的污染土及污泥不包括列入《国家危险废物名录》（2025） 中的各项危险废物，属于一般工业固废。公司要求，对不属于危险废物的污染土，应根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第四十一条规定，“修复施工单位转运污染土壤的，应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门”并将鉴定结果送至当地环保部门备案同意后，可接受处置。
	符合

	
	4.2 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。
	本项目建设符合《水泥窑协同处置工业废物设计规范》 、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》等行业规范要求。
	符合

	
	4.3 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。
	本项目依托现有的两条新型干法水泥生产线进行污染土的协同处置，项目以处理镇江地区污染土为主，同步辐射周边城市，解决镇江市全市现状一般工业固体废物产生量及处置能力不匹配问题，符合《镇江市国土空间总体规划（2021-2035）》要求。
	符合

	
	4.4 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
	本项目设计、施工、验收和运行均严格遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
	符合

	
	4.5 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。
	本项目依托现有烟气在线监测系统；项目产生的固体废物妥善处置，不会发生二次污染。
	符合

	
	4.6 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。
	本项目窑尾废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）。
	符合

	
	4.7 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。
	本项目实施后水泥熟料产品满足GB/T21372-2008要求，水泥熟料中重金属元素含量以及水泥熟料中可浸出重金属含量值均满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2024）相应限值要求。
	符合

	5.1 主要工艺单元污染防治技术要求
	5.1.1 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施， 以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。
	本项目不涉及固废的预处理。
	符合

	
	5.1.2 具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。
	本项目协同处置内容不涉及危险废物。
	符合

	
	5.1.3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。
	本项目依托现有废气处理设施，烟气设置有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等在线监测装置；本项目无生产废水产生及排放。
	符合

	
	5.1.4 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。
	本项目废气全部得到有效收集、均能实现稳定达标排放。
	符合

	
	5.1.5 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	本项目窑尾废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。
	符合

	
	5.1.6 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。
	本项目贮存车间整体封闭，设置负压抽风装置收集处理达标后排放，周界恶臭污染物浓度符合GB14554的要求。
	符合

	
	5.1.7 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
	本项目无冷凝液、浓缩液产生；无生产废水排放；本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用。
	符合

	
	5.1.8 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。
	本项目不新增噪声源，现有设备噪声经墙体隔音和距离衰减后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	符合

	
	5.1.9 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。
	本项目无固废产生。
	符合

	
	5.1.10 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。
	本项目不涉及危险废物的处置，产生的危险废物暂存厂区危废暂存库，危废暂存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
	符合


[bookmark: OLE_LINK56]表1-15  本项目与《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》（GB 50757-2012）相符性分析
	文件相关要求
	本项目落实情况
	相符性

	5、污泥接收和分析鉴别
	5.1 一般规定
5.1.1 水泥窑宜处理性质相对稳定、量大的污泥。当每批污泥的泥质均符合国家有关规定时，才应再进行大批量混合处理。
5.1.2 污泥的接收及输送过程应采取防渗漏、防溢出、防异味散出的措施。
	（1）本项目处置一般固废污泥性质相对稳定，处置量较大；进厂污泥均需满足国家相关规定，方可入厂处置；
（2）污泥接收运输均密闭进行。
	相符

	
	5.2 污泥运输与接收
5.2.1 污泥运输应采用密闭车辆、密闭驳船等密封运输工具。
5.2.2 水泥厂应设置进厂污泥计量设施，并宜与水泥生产线物料计量设施共用。
5.2.3 污泥接收设施应采用密封的构筑物或建筑物，并应配置与车辆卸料联动的通风除臭、车辆冲洗系统。
	本项目污泥的运输与接收均为密闭车辆运输，水泥厂设置进厂污泥计量设施，污泥接收设施采用密封的构筑物或建筑物，并配置与车辆卸料联动的通风除臭、车辆冲洗系统。
	相符

	
	5.3 污泥分析鉴别
5.3.1 水泥厂应对每批进厂污泥进行检测，并应配备对污泥特性监测和分析的仪器设备。
5.3.2 污泥分析鉴别应采取多点取样，样品应有代表性。样品质量不应小于1kg。
5.3.3 污泥特性分析鉴别宜包括下列内容：
1 物理性质：含水率、容重、含砂率、黏性、粒度；
2 工业分析：固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；
3 化学成分分析；
4 有害元素：重金属、硫、氯、钾、钠、磷。
5.3.4 污泥分析检测方法宜执行国家现行标准《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T 221-2023）中的有关规定。
5.3.5 水泥窑接收污泥有害组分控制限值及检测周期宜满足表5.3.5的规定。
	序号
	控制项目
	总控限值（mg/kg）
	检测周期

	1
	汞（Hg）
	＜15
	每批次进厂检测1次。若来源稳定每月检测1次

	2
	铅（Pb）
	＜1200
	

	3
	镉（Cd）
	＜45
	

	4
	锌（Zn）
	＜10000
	

	5
	铬（Cr）
	＜1500
	



	1、本项目污泥进厂后污泥进行检测，配备对污泥特性监测和分析的仪器设备；
2、泥分析鉴别采取多点取样，样品有代表性；
3、污泥分析包含固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值、重金属、硫、氯、钾、钠、磷，检测发方法符合国家现行标准《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T 221-2023）中的有关规定。
	相符

	6、预处理系统
	6.1 一般规定
6.1.1 污泥预处理系统应包括污泥储存、脱水、干化装置或其中一个环节的装置。
6.1.2 当预处理后的污泥粒径大于 100mm 时，污泥预处理系统中宜设置破碎装置。
6.1.3 污泥预处理系统宜采用单元制配置、多模块组合的方式。
6.1.4 污泥预处理系统宜采用连续运行模式，年可利用小时数应与水泥生产线同步，并应满足污泥日产日清的要求。
6.1.5 污泥处置工程可综合考虑水泥厂生产情况、污泥泥质、污泥处理量、余热利用情况等，选择污泥干化脱水工艺或污泥直接入窑工艺。
	本项目不涉及污泥预处理。
	相符

	
	6.2 污泥储存与输送
6.2.1 任何形式的污泥严禁露天存放。
6.2.2 污泥应采用专用密闭设施储存，不得与水泥厂原料及燃料直接混合或合并存放。污泥储存设施应加装甲烷（CH4）气体探头，并应进行强制排风。
6.2.3 污泥储存设施的有效容积宜按1d～3d的额定污泥处置量确定，并应与污泥产生企业协商水泥窑停产期间的储存预案。
6.2.4 严寒及寒冷地区的污泥储存与输送应采取防冻措施。
	本项目污泥的储存与输送采用专用密闭设施储存，不与水泥厂原料及燃料直接混合或合并存放。污泥储存设施加装甲烷（CH4）气体探头，并进行强制排风。
	相符

	
	6.3 直接入窑系统
6.3.1 采用直接入窑协同处置方式的污泥，储存应考虑污泥接收与储存共用，储存期宜大于2d。
6.3.2 输送污泥入窑的设备宜采用泵送方式，并应配置备用泵。
	污泥储存期大于5d，采用密闭廊道输送。
	相符

	
	6.4 干化脱水系统
6.4.1 含有有机质的污泥严禁以生料或煤粉喂料方式入窑。
6.4.2 含水率为60%以上的污泥作为替代燃料处置时，宜单独设置干化或脱水系统。
	本项目不涉及干化脱水系统。
	相符

	
	6.5 热能利用系统
6.5.1 污泥预处理系统宜利用水泥窑余热作为烘干热源。
6.5.2 污泥预处理系统不宜采用一次能源作为主要干化热源。
6.5.3 污泥预处理系统干化方式可选用直接干化或间接干化。
6.5.4 用于污泥直接干化的烟气含氧量宜控制在 8%（体积百分数）以下，并宜利用烧成系统窑尾的废热烟气。
6.5.5 污泥间接干化可选用导热油、蒸汽等作为热介质。对于介质温度要求在200℃以上的干化系统，加热介质宜为热油。
6.5.6 当热交换介质为热油时，热油的闪点温度必须大于运行温度。
	本项目不涉及污泥预处理。
	相符

	7、协同处置系统
	7.1 一般规定
7.1.1 污泥焚烧区域空间应满足污泥焚烧产生烟气在850℃以上高温区域停留时间不小于2s。
7.1.2 水泥窑协同处置污泥，设计取用的污泥低位热值应在污泥检测结果的基础上通过预测确定。
	1、污泥焚烧区域空间满足污泥焚烧产生烟气在850℃以上高温区域停留时间不小于2s；
2、水泥窑协同处置污泥，设计取用的污泥低位热值在污泥检测结果的基础上通过预测确定。
	相符

	
	7.2 进料系统
7.2.1 污泥进料系统宜设置缓冲仓，缓冲仓的容量宜按0.1d～0.5d确定。
7.2.2 缓冲仓锥体角度应根据进料污泥的黏性确定，不应小于65°缓冲仓锥体内宜设置高分子衬板。
7.2.3 污泥缓冲仓的卸料设备应具有计量功能。
7.2.4 含水率不大于30%的污泥可从分解炉处进料，分解炉开口位置应设置污泥打散设施。
7.2.5 含水率为30%～80%的污泥可从窑尾烟室处进料，并应满足下列要求：
[bookmark: OLE_LINK19]1 烟室开口处应设置强制给料设备；
2 污泥进入烟室后，烟室内温度下降宜控制在100℃以内。
	污泥进料系统设置缓冲仓，并配备有计量功能；本项目污泥含水率为60%，从窑尾分解炉处进料，已设置强制给料设备，温度在100℃以内。
	相符

	8、烟气净化系统
	8.1 一般规定
8.1.1 协同处置污泥时产生的烟气应进行净化处理，排放应满足现行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485、《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915 及《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定。
8.1.2 烟气净化工艺流程的选择，应根据污泥处置工艺、污泥协同处置产生污染物的物理、化学性质的影响确定，并应兼顾组合工艺间的匹配。
	本项目①1#窑尾废气采用“高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+布袋除尘器”方法处理后通过85m烟囱排放；
②2#窑尾废气采用“高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+电袋复合（1电3布袋）除尘器”方法处理后通过125m烟囱排放。废气污染物排放执行江苏《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求
	相符

	
	8.2 收尘
8.2.1 污泥直接干化工艺烟气收尘设备的选择，应符合下列规定：
1 烟气收尘设备应选用袋式收尘器；
2 收尘设备应设置防爆、防燃、防静电设施。收尘器出口的烟气温度应控制在高于露点温度30℃以上。
8.2.2 污泥间接干化工艺收尘设备可选用适宜的收尘设备。
	本项目不涉及干化脱水系统。
	相符

	
	8.3 恶臭气体处理
8.3.1 污泥预处理工艺应设置恶臭气体排放的净化设施。
8.3.2 恶臭污染物排放限值，应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554 的有关规定。
	本项目不涉及污泥预处理。
	相符


[bookmark: OLE_LINK57]表1-16  本项目与《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）相符性分析
	相关要求
	本项目落实情况
	相符性

	5、水泥窑生产处置要求
	5.1水泥窑协同处置固体废物的管理要求
5.1.1协同处置固体废物企业应设立处置废物的管理机构，建立健全各项管理制度，并有专职人员负责固体废物管理及环境保护有关工作。
5.1.2专业技术人员配置宜满足HJ662相关要求；处置危险废物的企业应配备具有资质的专职安全管理人员；所有岗位的人员均应进行水泥窑协同处置固体废物相关知识及技能的培训。
5.1.3 协同处置水泥企业宜通过GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001认证。
	按要求设置管理机构，配备专职人员，建立健全各项管理制度。
	相符

	
	5.2 水泥窑协同处置固体废物设施场地与贮存
5.2.1 水泥窑协同处置固体废物设施场地应满足GB30485、GB18597、HJ662要求。贮存设施防火要求应满足GB50016的要求。贮存设施宜建设围墙或栅栏等隔离设施，并在设施边界周围设置防飞扬设施、安全防护设施及防火隔离带。
[bookmark: OLE_LINK43]5.2.2对于有挥发性或化工恶臭的固体废物，应在密闭条件或微负压条件下贮存。固体废物的贮存设施应有必要的防渗性能。贮存设施内产生的废气和渗滤液，应根据各自的性质，按照GB30485、GB8978相关要求处理和排放。
	1、本项目不涉及固废的预处理，固废贮存已按照要求建设固废的贮存场所，具体如下：
①贮存场所按照《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》GB15562.2有关规定设置专用标志。
②一般固废由汽车卸入贮存仓库，储存期约10天；分别储存。
③危险废物拟建危废库，分区存放。
④贮存设施采取防震、防火、换气、空气净化等措施，并配备应急安全设备。
⑤本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，收集池按规范设置防腐防渗措施。
⑥本项目贮存仓库最大库容量约为10天贮存量，可以满足要求，并满足设备大修和工业废物配伍焚烧的要求。
⑦进厂不同废物间设置隔栅。
2、本项目水泥窑协同处置不涉及危险废物。
	相符

	
	5.3 水泥窑协同处置过程中固体废物的输送
5.3.1 在生产处置厂区内可采用机械、气力、汽车等方式输送、转运固体废物，输送、转运过程中要有防扬尘、防异味发散、防泄漏等技术措施。厂区内宜有明确的机械、气力等输送装备或车辆专门通道，并设有明确醒目的标志标识；废气、废液的输送、转运管道应有明确醒目的方向、速度等标志标识。
5.3.2危险废物的输送、转运应满足H2025的要求。输送、转运管道应根据物料的安全等级设置对应的防爆技术措施。
5.3.3有挥发性或化工恶臭的固体废物，应在密闭或负压条件下输送、转运、产生的废气应导入水泥窑中或是通过空气过滤装置后达标排放。
	1、固废输送设施依据一般固废的性质、输送能力、输送距离、输送高度等结合工艺布置选择输送设备。
2、采用密闭方式进行输送，同时①在卸料车间设置收尘装置；②对处置的一般固废进行异味气体收集处理；③输送过程中采取防泄漏、防散落、防破损的措施。
3、协同处置的污染土及污泥不涉及液态工业废物。
	相符

	
	5.4 水泥窑协同处置厂区内固体废物的预处理
5.4.1 为适应水泥窑处置的要求，可在生产处置厂区内对固体废物进行预处理，包括化学处理，如酸碱中和、氧化等；物理处理，如浮选、磁选、水洗、破碎、粉磨、烘干等；生物处理，如厌氧发酵、好氧发酵、生物分解等。
5.4.2 预处理工艺过程应有防扬尘、防异味发散，防泄漏、防噪音等技术措施；宜在密闭或负压条件下进行预处理。
5.4.3 预处理过程产生的废气和废液，应根据各自的性质，按照GB30485、GB8978相关要求处理和排放。
	本项目不涉及固废的预处理。
	相符

	
	5.5 水泥窑工艺技术装备及运行
5.5.1 协同处置固体废物的水泥窑应是新型干法预分解窑，应具备生产质量控制系统、生产管理信息分析系统。水泥窑在协同处置固体废物时，应保证窑炉及其他工艺设备的正常稳定运行。在水泥窑或烟气除尘设备出现不正常状况时，应自动联机停止固体废物投料。
5.5.2 窑炉烟气排放采用高效除尘器作为除尘设施，除尘器的同步运转率为100%。
5.5.3水泥窑及窑尾余热利用系统窑尾排气筒应满足HJ 76要求，安装与当地环境保护主管部门联网的颗粒物、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）等大气污染物浓度在线监测设备。
	本项目依托现有水泥窑，为新型干法回转窑，具备生产质量控制系统、生产管理信息分析系统，水泥窑在协同处置固体废物时，窑炉及其他工艺设备能够正常稳定运行。在水泥窑或烟气除尘设备出现不正常状况时，自动联机停止固体废物投料；本项目窑尾依托现有电袋（布袋）复合除尘器作为烟气除尘设施。窑尾排气筒配备粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备，连续监测装置需满足HJ/T76的要求，并与当地环保部门联网，保证污染物排放达标。
	相符

	
	5.6 水泥窑协同处置固体废物的投料
5.6.1 水泥窑协同处置固体废物投料点可设在生料制备系统、窑尾烟室、分解炉和回转窑系统。具体要求如下：
设在分解炉和回转窑系统上的投料点应保持负压操作；
a）含挥发性有害物质或化工恶臭的固体废物,不能投入生料制备系统；
b）含有机难降解或高毒性有机物的固体废物优先从窑头（窑头主燃烧器或窑门罩）投加；
c）半固态或大粒径固态废物宜优先从窑尾烟室或分解炉投加；可燃或有机质含量较高的固体废物优先从分解炉投加，投加位置宜选择在分解炉的煤粉或三次风入口附近，并在保证分解炉内氧化气氛稳定的前提下，尽可能靠近分解炉下部，以确保足够的烟气停留时间。
5.6.2水泥窑协同处置固体废物投料应有计量和自动控制进料装置。在水泥窑达到正常工况并稳定运行至少4h后，可开始投加固体废物；在水泥窑计划停机前至少4h内不应投加固体废物。
5.6.3 固体废物机械输送投加装置的卸料点应设置防风、防雨设施。采用非密闭机械输送投加装置（如传送带、提升机等）的入料端口和人工投加口应设置在线监视系统，并将监视视频实时传输至中央控制室显示屏幕。
	本项目根据固废性质，设置1个投料点，从生料配料系统投加，本项目能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料；废物输送装置和投加口保持密闭，废物投加口具有防回火功能；可满足保持进料通畅要求，并配置可实时显示固体废物投加状况的在线监视系统。
	相符


表1-17  本项目与《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）相符性分析
	项目
	GB30485-2013文件要求
	本项目落实情况
	相符性

	4.协同处置设施
	4.1用于协同处置固体废物的水泥窑应满足以下条件：
a）单线设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑；
b）采用窑磨一体机模式；
c）水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施；
d）协同处置危险废物的水泥窑，按HJ662要求测定的焚毁去除率应不小于99.9999%；
e）对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施至少连续两年满足GB4915的规定。
	本项目依托句容台泥现有1#、2#水泥窑（1#熟料生产规模5000t/d，2#熟料生产规模6000t/d）协同处置固体，为新型干法水泥窑，采用窑磨一体化运行模式。水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施。
本项目协同处置的固体废物为一般固废，不涉及危险废物协同处置。
根据企业例行监测及在线监测数据，本项目依托协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施连续两年内满足GB4915的规定。
	相符

	
	4.2用于协同处置固体废物的水泥窑所处地理位置应满足以下条件：
a）符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求；
b）所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。
	本项目位于句容台泥水泥现有厂区内建设，不新增用地。项目建设符合《镇江市国土空间总体规划（2021-2035）》《句容下蜀高新技术产业园开发建设规划》等规划要求，根据《镇江市城市防洪规划》：镇江主城区100年一遇设计水位为9.24m（吴淞基面）。如置换成黄海基面（以国家85高程为基准）设计水位为7.281m。项目所在厂址设置抵御100年一遇洪水的防洪、排涝设施，见附件16。
	相符

	
	4.3应有专门的固体废物贮存设施。危险废物贮存设施应满足GB18597和HJ/T176的规定。生活垃圾和城市污水处理厂污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置；贮存设施应采用封闭措施，保证其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温区焚烧处理，或经过其他处理措施达标后排放。前述两款规定之外的其他固体废物的贮存设施应有良好的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。
	本项目不处置生活垃圾。常规处置仅接收处置一般工业固废，依托现有污染土暂存库临时污染土贮存仓库、砂岩联合堆棚、新建的原料、污染土堆棚，用于污染土及污泥的贮存，贮存仓库及堆棚均采用密闭设计，贮存废气负压收集，处理达标后排放，贮存设施有良好的防渗性能，以及防雨、防尘功能。
	相符

	
	4.4应根据所需要协同处置的固体废物特性设置专用固体废物投加设施。固体废物投加设施应满足HJ662的要求。
	按HJ662要求配备了固废投加设施。
	相符

	
	4.5固体废物的协同处置应确保不会对水泥生产和污染控制产生不利影响。如果无法满足这一要求，应根据所需要协同处置固体废物的特性设置必要的预处理设施对其进行预处理；如果经过预处理后仍然无法满足这一要求，则不应在水泥窑中处置这类废物。
	根据协同处置固体废物特性及入窑要求，本项目不涉及预处理。
	相符

	5入窑协同处置危险废物特性
	5.1禁止下列固体废物入窑进行协同处置：
—放射性废物；
—爆炸物及反应性废物；
—未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；
—含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；
—铬渣；
—未知特性和未经鉴定的废物。
	本项目入窑的废物不含有标准中禁止入窑的废物。
	相符

	
	5.2入窑固体废物应具有相对稳定的化学组成和物理特性，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量应满足HJ662的要求。
	本项目入窑废物重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》的要求。
	相符

	6运行技术要求
	6.1在运行过程中，应根据固体废物特性按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》中的要求正确选择固体废物投加点和投加方式。
	本项目根据固废性质，严格按照HJ662要求选择投加点，设置1个投料点，从生料配料系统投加。
	相符

	
	6.2固体废物的投加过程和在水泥窑中的协同处置过程应不影响水泥的正常生产。
	本项目废物投加过程和在水泥窑中的协同处置过程不影响水泥的正常生产。
	相符

	
	6.3在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。
	按标准要求操作。
	相符

	
	6.4当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高等情况时，必须立即停止投加固体废物，待查明原因并恢复正常运行后方可恢复投加。
	按标准要求操作。
	相符

	
	6.5在协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度不应超过10mg/m3，TOC的测定步骤和方法执行HJ662和HJ/T38等国家环境保护标准。
	本项目协同处置前进行水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒TOC本底监测，确保协同处置废物时TOC增加的浓度不应超过10mg/m3。
	相符

	7.大气污染物排放限值
	7.1利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放限值按GB4915中的要求执行。
	江苏已颁布水泥行业地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021），在执行标准的优先级上优先于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）。项目实施后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度在生产过程中同样要确保氨满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）要求。
	相符

	
	7.2利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中除列入本标准7.1条外的其他污染物执行表1规定的最高允许排放浓度。
	经分析，本项目重金属等其他污染物满足规定的最高允许排放浓度。
	相符

	
	7.3在本标准第6.4条规定的情况下，所获得的监测数据不作为执行本标准烟气排放限值的监测数据。每次故障或事故持续排放污染物时间不应超过4小时，每年累计不得超过60小时。
	按标准要求操作。
	相符

	
	7.4固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。技改项目危险废物贮存、预处理等设施产生的废气经过处理达到GB14554规定的限值后排放。
	本项目不涉及固体废物的预处理，固废贮存废气经水雾喷淋处理后达到GB14554规定的限值排放。
	相符

	
	7.5生活垃圾渗滤液、车辆清洗废水以及水泥窑协同处置固体废物过程产生的其他废水收集后可采用喷入水泥窑内焚烧处置、采用密闭运输送到城市污水处理厂处理、排入城市排水管道进入城市污水处理厂处理或者自行处理等方式。废水排放应符合国家相关水污染物排放标准要求。
	本项目不新增废水排放；本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用。
	相符

	
	7.6协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。
	本项目厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。
	相符

	
	7.7水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照本标准第7.1和7.2条执行。
	现有水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照按7.1和7.2条执行
	相符

	
	7.8协同处置固体废物的水泥生产企业，除水泥窑及窑尾余热利用系统、旁路放风、固体废物贮存及预处理等设施排气筒外的其他原料、产品的加工、贮存、生产设施的排气筒大气污染物排放和无组织排放限值及周边环境质量监控按照GB4915执行。
	江苏已颁布水泥行业地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021），在执行标准的优先级上优先于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）。本项目烧成处置依托的项目已通过验收，其他原料、产品的加工、贮存、生产设施的排气筒大气污染物排放限值满足《水泥工业大气污染物排放标准》DB32/4149-2021。
	相符

	
	7.9从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘如直接掺加入水泥熟料，应严格控制其掺加比例，确保满足本标准第8章要求。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。
	现有窑尾布袋除尘器产生的除尘灰返回原料磨；本次旁路放风灰采取旋风分离+布袋除尘收集的除尘灰经脱盐处理后入窑焚烧，企业旁路灰脱盐后固废满足入窑相关要求。
	相符

	8.水泥产品污染物
	8.1协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品，其质量应符合国家相关标准。
	本项目建设后，产品质量符合国家相关标准。
	相符

	
	8.2协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出，应满足相关的国家标准要求。
	水泥窑生产的水泥产品重金属含量满足GB50295-2008相关要求，其浸出浓度同样满足国家相关标准。
	相符

	
	8.3利用粉煤灰、钢渣、硫酸渣、高炉矿渣、煤矸石等一般工业固体废物作为替代原料（包括混合材料）、燃料生产的水泥产品参照本标准中第8.2条的规定执行。
	本项目将污染土及污泥作为替代原料，水泥产品参照标准中第8.2条的规定执行。
	相符

	9.监测要求
	9.1尾气监测
9.1.1企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
9.1.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。
9.1.3企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。
9.1.4对企业排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。有废气处理设施的，应在该设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T16157、HJ/T397或HJ/T75规定执行；大气污染物无组织排放的监测按HJ/T55规定执行。
9.1.5企业对烟气中重金属（汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物）以及总有机碳、氯化氢、氟化氢的监测，在水泥窑协同处置危险废物时，应当每季度至少开展1次；在水泥窑协同处置非危险废物时，应当每半年至少开展1次。对烟气中二噁英类的监测应当每年至少开展1次，其采样要求按HJ77.2的有关规定执行，其浓度为连续3次测定值的算术平均值。对其他大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。
9.1.6对大气污染物排放浓度的测定采用表2所列的方法标准。
	建设单位按照相关规定建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
本项目安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。
建设单位按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。
根据监测污染物的种类对企业排放废气的采样，在规定的污染物排放监控位置进行。水泥窑排气筒及窑尾余热利用系统目前已按照GB/T16157规定设置永久采样孔。
烟气中重金属以及总有机碳、氯化氢、氟化氢的监测，本项目实施后，每半年至少开展1次。对烟气中二噁英类的监测应当每年至少开展1次，对其他大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。
	相符

	
	9.2水泥窑协同处置设施的性能测试
9.2.1水泥生产企业在首次开展危险废物协同处置之前，应按照HJ662中的要求对水泥窑协同处置设施进行性能测试。
9.2.2应定期对开展协同处置危险废物的水泥窑设施进行性能测试，测试频率应不少于每五年一次。
	本项目在生产前进行性能测试。并在运行过程中对水泥窑协同处置设施进行每5年进行1次性能测试。
	相符


表1-18  本项目与《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（公告 2016年 第72号）相符性分析
	相关要求
	本项目落实情况
	相符性

	源头控制
	（一）协同处置固体废物应利用现有新型干法水泥窑，并采用窑磨一体化运行方式。处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000吨/日及以上的水泥窑。本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑；新建、改建或扩建处置其他固体废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模3000吨/日及以上水泥窑。鼓励利用符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的水泥窑协同处置固体废物，拟改造前应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。
	本项目依托句容台泥现有1#、2#水泥窑（1#熟料生产规模5000t/d，2#熟料生产规模6000t/d）协同处置固体，为新型干法水泥窑，采用窑磨一体化运行模式，符合《水泥行业规范条件（2015年本）》要求，符合江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。
	相符

	
	（二）应根据生产工艺与技术装备，合理确定水泥窑协同处置固体废物的种类及处置规模。严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。
	本项目协同处置固体废物包括鉴别确认为一般工业固废的污染土及污泥，并按规定开展环境污染事故应急处置工作。不处置文件中禁止处置的废物。
	相符

	
	（三）新建水泥窑协同处置危险废物的企业在试生产期间，应按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求对水泥窑协同处置设施进行性能测试，以检验和评价水泥窑在协同处置危险废物的过程中对有机化合物的焚毁去除能力以及对污染物排放的控制效果。利用水泥窑协同处置医疗废物，必须满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的相关要求。
	本项目不处置医疗废物及危险废物。
	相符

	
	（四）处置应急事件废物，应选择具有同类型危险废物经营许可证的水泥窑进行协同处置。如无法满足条件时，应按照当地省级环境保护主管部门批准的应急处置方案，选择适宜的水泥窑进行协同处置。
	本项目不涉及。
	相符

	清洁生产
	（一）水泥窑协同处置固体废物，其清洁生产水平应按照《水泥行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委公告2014年第3号）的要求，定期实施清洁生产审核。
	企业2023年进行了清洁生产审核，全厂总体生产水平为清洁生产一级水平，被评定为国际清洁生产先进水平。
	相符

	
	（二）水泥窑协同处置固体废物，应对进厂接收、贮存与输送、预处理和入窑处置等场所或设施采取密闭、负压或其他防漏散、防飞扬、防恶臭的有效措施。
	本项目入窑处置设施产生的无组织废气分别采取封闭、除尘或除臭等措施。
	相符

	
	（三）固体废物在水泥企业应分类贮存，贮存设施应单独建设，不应与水泥生产原燃料或产品混合贮存。危险废物贮存还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。对不明性质废物应按危险废物贮存要求设置隔离贮存的暂存区，并设置专门的存取通道。
	（1）本项目拟处置的一般固废单独贮存，不与水泥生产原燃料或产品混合贮存。
（2）本项目不涉及危险废物的协同处置。
	相符

	
	（四）根据协同处置固体废物特性及入窑要求，合理确定预处理工艺。鼓励污水处理厂进行污泥干化，干化后污泥宜满足直接入窑处置的要求。水泥厂内进行污泥干化时，宜单独设置污泥干化系统，干化热源宜利用水泥窑废气余热。原生生活垃圾不可直接入水泥窑，必须进行预处理后入窑。生活垃圾在预处理过程中严禁混入危险废物。
	本项目不涉及污染土及污泥预处理工艺，本项目不设置污泥干化系统，不处置生活垃圾。
	相符

	
	（五）严格控制水泥窑协同处置入窑废物中重金属含量及投加量；水泥熟料中可浸出重金属含量限值应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）的相关要求。水泥窑协同处置重金属类危险废物时，应提高对水泥熟料重金属浸出浓度的检测频次。严格控制入窑废物中氯元素的含量，保证水泥窑能稳定运行和水泥熟料质量，同时遏制二噁英类污染物的产生。
	本项目严格按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）规定的入窑物料重金属最大允许投加量限值进行控制，入窑物料中氯元素含量不大于0.04%，遏制二噁英类污染物的产生。
水泥熟料中可浸出重金属含量限值应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）的相关要求。
	相符

	
	（六）固体废物入窑投加位置及投加方式应根据水泥窑运行条件及预处理情况在满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求的同时，根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。含有机挥发性物质的废物、含恶臭废物及含氰废物不能投入生料制备系统，应从高温段投入水泥窑。
	本项目按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求，结合水泥窑运行条件及预处理情况确定投加位置及方式，根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。
本项目设置1个投料点，从生料配料系统投加。
	相符

	
	（七）水泥窑协同处置固体废物应按照废物特性和水泥生产要求配置相应的投加计量和自动控制进料装置。
	本项目按照废物特性分别配置投加计量和自动控制进料装置。
	相符

	
	（八）应逐步提高协同处置固体废物的水泥窑与生料磨的同步运转率。强化生料磨停运期间二氧化硫、汞等挥发性重金属的排放控制措施，不应采用简易氨法脱硫措施（不回收脱硫副产物）。
	本项目采用窑磨一体化运行模式。二氧化硫主要依托碱性环境以及现有复合固硫脱硫工艺进行脱硫，不属于简易氨法脱硫措施。
	相符

	末端治理
	（一）水泥窑协同处置固体废物设施，窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器；2014年3月1日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的协同处置固体废物设施，如窑尾采用电除尘器应持续提升其运行的稳定性，提高除尘效率，确保污染物连续稳定达标排放，鼓励将电除尘器改造为高效袋式除尘器。加强对协同处置固体废物水泥窑除尘器的运行与维护管理，确保除尘器与水泥窑生产100%同步运转。
	（1）本项目窑尾烟气除尘依托现有高效布袋除尘器。
（2）本项目运营期需加强对协同处置固体废物水泥窑除尘器的运行与维护管理，确保除尘器与水泥窑生产同步运转。
	相符

	
	（二）水泥窑协同处置过程中的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放控制应执行《水泥工业污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）的相关要求。
（十八）根据国家及地方环保要求，加强水泥窑NOx排放控制，在低氮燃烧技术（低氮燃烧器、分解炉分级燃烧、燃料替代等）的基础上，选择采用选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性催化还原技术（SCR）或SNCR-SCR复合技术。
（十九）针对SO2、氟化物等大气污染物排放浓度较高的水泥窑，宜采取湿法洗涤、活性炭吸附等净化措施和采取窑磨一体化运行方式，实现达标排放。
	本项目通过窑内高温碱性环境中和、HSNCR+SCR高效精准智能化脱硝系统、增湿塔、余热发电锅炉、静电除尘等处理后排放烟气满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》的要求。
	相符

	
	（三）水泥窑协同处置固体废物产生的渗滤液、车辆清洗废水及协同处置废物过程产生的其他废水，可经适当预处理后送入城市污水处理厂处理，或单独设置污水处理装置处理达标后回用，如果废水产生量小可直接喷入水泥窑内焚烧处置。严禁将未经处理的渗滤液及废水以任何形式直接排放。
	本项目不新增废水排放；本项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用，现有生产废水冷却后回到循环冷却水池，回用于生产；现有生活污水经台泥厂区化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河。
	相符

	
	（四）水泥企业应对协同处置固体废物操作过程和环保设施运行情况进行记录，其中有条件的项目应纳入企业运行中控系统，具备即时数据查询和历史数据查询的功能。处置危险废物的数据记录应保留五年以上，处置一般固体废物的数据记录应保留一年以上。
	本项目协同处置固体废物操作过程和环保设施运行情况纳入企业运行中控系统，具备即时数据查询和历史数据查询的功能，协同处置一般固体废物的数据记录按规定保留一年以上。
	相符

	
	（五）水泥企业应建立监测制度，定期开展自行监测。重点加强对窑尾废气中氯化氢、氟化氢、重金属和二噁英类污染物的监测。水泥窑排气筒必须安装大气污染物自动在线监测装置，监测数据信息应按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的要求进行公开。
	本项目建成后要求按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）等要求定期开展自行监测。
本项目依托现有废气处理设施，烟气设置有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等在线监测装置，并与当地环保部门联网，监测数据信息按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的要求进行公开。
	相符

	
	（六）水泥窑旁路放风系统排出的废气不能直接排放，应与窑尾烟气混合处理或单独处理。旁路放风排气筒污染物排放限值和监测方法应执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求。对标准中未包含的特征污染物应符合环境影响评价提出的相关排放限值的要求。
	本项目水泥窑旁路放风系统排出的废气与窑尾烟气混合处理。
	相符

	二次污染防治
	（一）协同处置固体废物水泥窑的窑尾除尘灰宜返回原料系统，但为避免汞等挥发性重金属在窑内过度积累而排出的窑尾除尘灰和旁路放风粉尘不应返回原料系统。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。
	窑尾布袋除尘产生的除尘灰返回原料磨，不送至厂外处理处置。为避免汞等挥发性重金属在窑内过度积累，本项目设置旁路放风，从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘掺加入水泥熟料的处置方式，并严格控制其掺加比例，建设单位定期对水泥熟料样品进行化验分析，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准要求。
	相符

	
	[bookmark: OLE_LINK36]（二）生活垃圾和城市污水处理污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置。贮存设施中有生活垃圾或污泥时应处于负压状态运行。
	本项目不处置生活垃圾，污泥拟贮存在拟建的原料、污染土堆棚中，污泥贮存设施具有良好的防渗性能，并处于负压状态运行。
	相符

	
	（三）污泥干化系统、生活垃圾贮存及预处理产生的废气应送入水泥窑高温区焚烧处理或在干化系统中安装废气除臭设施，采用生物、化学等除臭技术处理后达标排放。在水泥窑停窑期间，固体废物贮存及预处理产生的废气、污泥干化系统产生的废气须经废气治理设施处理后达标排放。
	本项目不涉及污泥干化系统、生活垃圾贮存及预处理。
	相符


表1-19  本项目与《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析
	[bookmark: _Hlk214976749]项目
	苏环办〔2024〕16号文中要求
	本项目落实情况
	相符性

	注重源头预防
	2.规范项目审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。
	本项目不新增危废，现有危废均委托有资质单位处置。
	符合

	
	3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。
	在排污许可管理系统中，明确固废产生种类和贮存设施和利用处置相关情况，待本项目主体工程和环保工程建设完成后，及时重新申请排污许可证，开展环保竣工验收。
	符合

	严格过程控制
	6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
	本项目依托句容台泥现有危险废物暂存库，占地面积90m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定要求进行建设，周围建设地沟、围堰，地面进行硬化防腐防渗处理，外部设置应急收集井；出口设置防溢出围堰，并由专人管理和维护。仓库内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器，分类存放在各自的堆放区内。
	符合

	
	8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任：经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。
	本项目为水泥窑协同处置一般固废项目，产生和运输等环节由产废企业严格按照危废管理要求落实。项目执行一般工业固体废物转移电子联单制度。
	符合

	
	9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。
	项目危废落实信息公开制度。
	符合

	强化末端治理
	12.推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。
	建设单位将与周边有处置能力的固废处置单位签订协议。
	符合

	
	13.加强企业产物监管。危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。全国性行业协会或江苏省地方行业协会制定的团体标准若包括危险废物来源、利用工艺、利用产物功能性指标、有效成分含量、特征污染物含量和利用产物用途的，可作为用于工业生产替代原料的综合利用产物环境风险评价的依据，其环境风险评价要重点阐述标准落实情况。严格执行风险评价要求的利用产物可按照产品管理。
	本项目不涉及。
	符合

	
	14.开展监督性监测。……经营单位要严格执行国家、行业、地方污染控制标准，入场危废不符合接收标准的，视同未按照许可证规定从事危险废物经营活动。产物中特征污染物含量超出标准限值的，仍须按照危险废物进行管理，严禁作为产品出售；因超标导致污染环境、破坏生态的，依法予以立案查处。
	本项目不涉及接收处置危废，建设单位严格按照国家、行业、地方污染控制标准对入场一般固废进行监测。
	符合

	
	15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。
	建设单位按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。
	符合


表1-20  本项目与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）相符性分析
	项目
	相关条款
	本项目情况
	符合性

	丧失原有利用价值的物质的鉴别
	4.1生产、生活和其他活动中产生的下列丧失原有使用功能，且无法通过修复、加工行为恢复原始用途的物质，属于固体废物：
a)生活垃圾。
b)在销售、流通和使用过程中，因各类原因不能在市场出售、流通和使用的物质[见附录A.1a)]。
c)生产、生活和其他活动中使用过的一次性物品，以及其他不能按原有用途使用的非耐久性日常用品[见附录A.1b)]。
d)生产活动使用过程中，因沾染、掺入、混杂无用或有害物质，或发生化学变化，使得其物质组成不能满足原使用者使用要求的生产物料[见附录A.1c)，4.2.1规定的情形除外]。
e)非正常生产活动中产生的损毁或残余物质[见附录A.1d)]。
f)生产活动中产生的因外形、粒径组成、有效物质含量不能满足原使用者使用要求，而被放弃使用的生产物料[4.2.2a)规定的情形除外]。
g)存在外观缺陷、功能减退，或使用寿命到期等原因，不能满足使用要求而被原使用者放弃的耐久性消费品[4.2.2b]、4.3规定的情形除外]。
h)因其他自然灾害、不可抗力因素和人为灾难因素造成损坏的物质[4.2.2规定的情形除外)。
	本项目协同处置的污染土属于因其他自然灾害、不可抗力因素和人为灾难因素造成损坏的物质，污泥属于生产活动使用过程中，因沾染、掺入、混杂无用或有害物质，或发生化学变化，使得其物质组成不能满足原使用者使用要求的生产物料，均属于固体废物。
	符合

	
	4.2下列生产、生活和其他活动中满足使用用途要求，按原始用途使用的物质，不属于固体废物：
4.2.1生产企业内部通过以下方式返回原生产线作为原料使用的物质：
a)不经过贮存或堆积过程，直接返回。
b)在非连续化生产过程中，贮存于能够防止物料通过泄漏、扬尘、遗撒、逸散等途径造成损失的固定贮存装置中，并通过封闭管道或其他相对封闭的运输系统直接返回。
c)进入生产工艺配套工序再生后返回。
4.2.2销售、流通和使用过程中的下列物质：
a)不需要任何修复、加工，按原始用途使用的下列生产物料：
1)仅因生产活动终止、暂停或计划改变等原因，所有者不再使用的但满足原始用途的原料，以及继续作为同产业链其他企业原料使用的中间物料和半成品；
2)仅因浓度变化无法满足原使用者要求的，但可在该物质适用的其他使用用途领域继续使用的物料。
b)不需要任何修复、加工，或存在功能缺陷但已恢复其原有使用功能的耐久性消费品(包含机电产品及零部件、元器件、生产装置、总成、容器)。销售、流通过程中该类物质还应同时满足以下所有条件：
1)具备完整的使用功能；
2)跨境销售、流通中，还应符合接收国家、地区对此类物品功能更新换代的要求，具有市场需求且未被淘汰；
3)满足后续使用对外观、性能和完整性的要求；
4)成批销售的物品需根据销售要求清洁、分类、包装。
4.2.3我国境内工程施工中产生，根据后续使用要求收集整理后按其原有用途使用的下列物质：
a)在现场清理筛分后，满足后续使用要求，作为建筑材料使用的砖石、砖瓦、砂石、耐火材料。
b)符合相关要求，替代黏土等砖、瓦生产原料使用。
c)替代河砂使用的水体疏浚、清淤泥沙(不包括污染土壤和底泥)。
d)现场加工后，符合再生骨料要求作为再生骨料使用的无机非金属类工程弃料。
e)符合相关法规，修复后作为土壤用途使用的污染土壤。
	本项目协同处置的污染土及污泥不属于以下不作为固体废物的种类。
	[bookmark: OLE_LINK84]符合

	
	4.3下列拟通过修复、加工后按原始用途使用的物质，不属于固体废物：
a)在我国境内产生，存在功能缺陷，拟采用清洁、整形、修补、更换零部件、添加有效成分方法修复、加工，恢复或提升原有使用功能的4.2.2b)所列耐久性消费品(包括返回原使用者使用，或出售)。
b)其他满足以下任意条件，采用4.3a)所述修复和加工方法，恢复或提升原有使用功能的物品：
1)通过原生产企业，或厂商授权维修企业、使用方外包维修企业恢复或提升原有使用功能后，返回原使用者使用或原生产企业作为返修产品出售的物品；
2)保税维修或保税再制造业务中，符合我国相关规定，海关按待维修或保税加工货物监管的入境维修、再制造货物。
	本项目协同处置的污染土及污泥不属于以下不作为固体废物的种类。
	符合

	利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质的鉴别
	6.1市场上存在使用正常原料生产的同类物质，并同时满足以下条件时，不属于固体废物，否则均属于固体废物：
a)物质组成(有效成分含量和杂质限量)及性能指标符合以下任一国家或行业通行的标准，并按标准规定的用途使用：
1)针对固体废物利用工艺制定的产品质量标准；
2)市场上使用正常原料生产的同类物质的质量标准。
b)除正常物质组成之外，其他对人体健康或生态环境有害的物质，符合相关国家污染控制标准所 规定的含量限值(含量限值包含6.1a)规定的所有使用情形],或技术规范所规定的技术要求。当没有国家污染控制标准或技术规范时，与被替代物质相比，满足以下任意条件：
1)产物中环境有害成分含量(6.1a)标准规定除外]不得高于被替代物质；或所含有害成分在被替代物质任何使用过程中均不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；
2)如该产物替代工业原料使用时，生产的产品所含有害成分含量符合6.1a)和6.1b)1)规定的要求，且生产过程排放到环境中的污染物应不高于污染控制标准所规定的排放要求。当特征污染物缺乏相应的排放控制限值时，污染物排放应不高于使用被替代原料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；
3)如该产物替代燃料使用时，排放到环境中的污染物应不高于该燃烧设施污染控制标准所规定的污染物排放要求。当该特征污染物缺乏相应的排放限值时，污染物排放应不高于使用被替代燃料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响。
6.2不满足第6.1规定的鉴别条件，或市场上不存在使用正常原料生产的同类物质时，均属于固体废物。
6.以不具有实际功能价值的固体废物为原料或配料产生的混配产物，仍然属于固体废物。
	本项目利用污泥、污染土作为水泥窑替代原料，经高温煅烧后生产的成品水泥，市场存在常规原料生产的同类水泥产品；成品水泥性能及组分符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2023）标准，详见附件26，并按建筑建材常规用途销售使用，根据企业提供出窑熟料重金属检测报告（附件27），熟料产品中砷、镉、铅、铬、铜、镍、锌、锰满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024），根据企业例行监测报告，窑头及窑尾各类污染物的监测浓度均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）中表1 Ⅱ阶段排放限值要求；窑尾烟气中汞，铊、镉、铅、砷及其化合物，铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、二噁英排放浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1准，满足6.1条判定条件，不属于固体废物。
	符合






二、建设项目工程分析
	[bookmark: _Hlk219391259][bookmark: _Hlk192514780]建设内容
	
	一、项目由来
[bookmark: _Hlk219390005]句容台泥水泥有限公司原为嘉新京阳水泥有限公司，嘉新京阳水泥有限公司成立于1993年，台泥集团于2008年与嘉新国际换股并购后纳入台泥集团，原公司更名为句容台泥水泥有限公司。现有已经建成运行的两条水泥熟料生产线，1#新型干法水泥熟料生产线年产150万吨熟料，2#水泥熟料生产线为一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线，年产186万吨熟料。
[bookmark: _Hlk200895184]句容台泥依托现有的两条熟料生产线开展了多期水泥窑协同处置项目，具体如下：
[bookmark: OLE_LINK80]①2019年句容台泥实施“飞灰及废旧轮胎等替代燃料固废处置项目”，该项目依托2#水泥熟料生产线协同处置垃圾焚烧飞灰1.55万吨/年、废弃轮胎1万吨/年，于2019年5月27日取得句容市环境保护局批复（句环字[2019]108号），并于2021年12月8日完成竣工验收；
②2020年句容台泥实施“水泥窑协同处置废轮胎项目”，该项目依托1#熟料生产线协同处置废轮胎5万吨/年，于2020年12月11日取得镇江市生态环境局批复（镇环审[2020]99号），于2023年已通过自主验收；
③2022年句容台泥实施“水泥窑协同处置一般固废项目”，该项目依托现有的两条新型干法熟料生产线进行一般固体废物的协同处置，总处理规模34万吨，其中1#熟料生产线协同处置一般固废156000吨，2#熟料生产线协同处置一般固废184000吨，于2022年12月7日取得镇江市句容生态环境局批复（镇句环审[2022]38号），尚在建设中；
④2023年句容台泥实施“水泥窑协同处置10万吨/年污染土及10万吨/年一般固废项目（台泥水泥终端处置）”，该项目依托现有的两条新型干法熟料生产线进行一般固体废物和污染土的协同处置，年协同处置污染土10万吨、一般固废10万吨，于2023年1月10日取得镇江市句容生态环境局批复（镇句环审[2023]2号），于2026年3月已通过自主验收；
⑤2024年句容台泥实施“水泥窑协同处置飞灰3.45万吨/年改扩建项目”，该项目依托现有1#水泥熟料生产线协同处置飞灰2.5万吨/年、2#水泥熟料生产线协同处置飞灰0.95吨/年，于2024年10月11日取得镇江市生态环境局批复（镇环审[2024]64号），尚在建设中；
⑥2025年句容台泥实施“替代燃料节能减排项目（一期）”，该项目依托现有的两条新型干法熟料生产线，对现有的替代燃料的一般固废种类进行调整，减少低热值类一般固废使用，加大高热值类一般固废投加量，涉及调整的替代燃料总量为45万吨，项目建设前后全厂替代燃料固废总量保持不变，仍为49万吨/年，于2026年1月8日取得镇江市句容生态环境局批复（镇句环审[2026]1号），尚在建设中；
[bookmark: OLE_LINK51]⑦2025年句容台泥实施“一二线窑旁路放风除氯及水洗综合利用技改项目”，该项目在一、二线水泥窑各建设1套旁路放风系统，并新建1套旁路灰水洗除氯处理系统用于旁路灰综合利用，项目旁路灰水洗脱盐得到的脱氯灰作为原料替代部分石灰石，年处置量为23612t/a，于2026年2月11日取得镇江市句容生态环境局批复（镇句环审[2026]8号），尚在建设中。
水泥窑协同处置固体废物还作为重要的二氧化碳减排途径，在相应减排评价和碳排放配额交易制度完善后，这是促进水泥企业开展协同处置的重要激励机制。水泥窑协同处置对固体废物资源的循环利用，水泥工业的可持续稳定发展，国家环境保护有着重大意义。在未来发展中，水泥工业将担负起工业生态革命的职责，由环境污染型转变为循环经济中的环境保护型企业；有意识、有目的地利用水泥工业处理固体废物，实现资源的再利用。水泥窑协同处置固体废物将成为水泥工业发展的一大趋势。
为推进镇江市“无废城市”建设，贯彻落实《水泥行业节能降碳专项行动计划》（发改环资[2024]733号），充分发挥水泥窑协同处置固废能力，并切实解决镇江市及周边地区污染土壤、污泥处置能力不足的问题，句容台泥水泥有限公司拟利用现有的两条新型干法水泥生产线进行新增污染土、污泥的协同处置，本项目建设总规模为新增年协同处置5万吨污染土+5万吨污泥。本项目利用污染土、污泥为一般固废，作为生料替原料使用，替代砂岩、粉煤灰（湿），根据污泥的成分合理搭配使用。
本项目已取得句容市下蜀镇人民政府备案（项目代码：2404-321154-89-02-389053），项目总投资为3000万元。
根据备案证，替代燃料节能减排项目主要建设内容如下：项目利用句容台泥水泥公司1#和2#水泥熟料生产线，处置废纺、生物质燃料、废轮胎等替代燃料45万吨/年。项目建设内容包括三个部分：1、对一线轮胎破碎车间轮胎破碎机系统进行改造，并增加一套破碎系统，使总破碎能力达到30t/h；2、在余热发电西侧场地建设替代燃料堆棚，堆棚占地面积约1.3万平方米，堆棚内布置3套破碎系统，总破碎能力达到45t/h；3、另在办公楼西侧场地新增原料、污染土堆棚及调配库系统，堆棚占地面积2.5万平方米，用于污染土等原材料储存及输送。项目利用5万吨/年污染土和5万吨/年污泥为一般固废，作为生料替代原料使用，拟使用的替代燃料不涉及危险废物，主要根据周边可替代燃料的供应情况优选，在入窑前根据替代燃料的成分进行搭配使用。
该项目分两期建设，本次评价内容仅为备案证中“另在办公楼西侧场地新增原料、污染土堆棚，堆棚占地面积2.5万平方米，用于污染土等原材料储。项目利用5万吨/年污染土和5万吨/年污泥为一般固废，作为生料替代原料使用。”，备案证中其余建设内容企业已于替代燃料节能减排项目（一期）中评价，不纳入本次评价范围。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业，103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“其他”，编制环境影响评价报告表。为此建设单位委托江苏环保产业技术研究院股份公司对本项目进行环境影响评价。江苏环保产业技术研究院股份公司接受委托后，在对项目所在地进行实地踏勘，调研、收集和核实有关资料的基础上，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）和国家、地方环保要求，编制了本环境影响评价报告表。
[bookmark: OLE_LINK89]二、项目必要性及规模合理性
1、建设必要性：
利用水泥窑协同处置固废符合国家政策鼓励方向。2024年6月，国家发展改革委等五部委联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》（发改环资[2024]733号），围绕能源消费绿色低碳转型、能源资源循环利用等方面部署了节能降碳重点任务。能源资源循环利用方面提出推进资源循环利用，提出“在保障产品质量前提下……支持利用水泥窑协同处置废弃物，鼓励以高炉废渣、电厂粉煤灰、煤矸石等废渣为主要原料的超细粉替代普通混合材。推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，鼓励在水泥熟料生产中提高工业固废原料掺量比例”。污染土、污泥替代天然矿物原料入窑利用，固废得以减量化、资源化利用。同时依托现有熟料生产线处置，无需新建主体生产设施，降低基建能耗与碳排放，符合绿色低碳发展导向。
此外，区域内工业污染土、市政污泥产生量持续稳定增长，合规消纳处置缺口较大。本项目依托水泥窑协同处置工艺，可实现两类固废无害化处置，规避非法堆存、随意处置带来的土壤、地下水及大气污染风险，满足地方固废规范化管控诉求。
2、规模合理性：
本项目设计处置污染土5万t/a、污泥5万t/a，合计处置规模10万t/a，规模设置具备充分合理性。
（1）匹配生产线处置承载能力
现有回转窑、分解炉热容量、配料系统工况稳定，物料掺入占比低，不会扰动熟料烧制工艺与产品品质，热平衡、生产工况均可平稳维系，设施负荷处于可控范围。
（2）适配厂区贮存转运条件
新建密闭堆棚存储空间可满足物料分区堆放需求，配套输送、喷淋除臭、渗滤液收集设施齐全，能够适配既定规模物料的装卸、暂存与转运作业，仓储承载力与处置规模相互匹配。
（3）贴合区域固废产生体量
结合属地产废单位排污及污泥产出现状，10万t/a处置规模可有效承接周边常规固废处置需求，规模设定贴合区域实际产废供需格局，无产能过剩或处置能力不足问题。
（4）污染排放可控达标
按设计规模运行，废气、废水、固废等各类污染物产生量均在现有环保治理设施处理能力范围内，各项污染物可稳定满足排放标准，环境影响处于可接受水平。
三、建设内容
[bookmark: _Hlk219390860]1、项目概况
[bookmark: _Hlk219390624]（1）项目名称：句容台泥水泥有限公司替代燃料节能减排项目（二期）；
（2）建设单位：句容台泥水泥有限公司；
（3）建设性质：改建；
（4）建设地点：镇江市句容市下蜀镇句容台泥水泥有限公司厂内；
（5）总投资：3000万元；
（6）建设期：4个月；
（7）劳动定员：对现有工程劳动人员进行调配，不新增人员；
（8）工作制度：年工作310天，三班制每班8小时，年工作7440h；
（9）建设规模：①另在办公楼西侧场地新增原料、污染土堆棚，堆棚占地面积2.5万平方米，用于污染土等原材料储存②项目利用5万吨/年污染土和5万吨/年污泥为一般固废，作为生料替代原料中5万吨砂岩及5万吨湿粉煤灰。
[bookmark: _Hlk219390809]2、协同处置替代原料一般固废方案
本项目在现有1#熟料生产线、2#熟料生产线基础上实施改建，利用句容台泥水泥公司1#和2#水泥熟料生产线，处置5万吨/年污染土和5万吨/年污泥，作为生料替代原料中5万吨砂岩及5万吨湿粉煤灰。本次改建后，协同处置固废方案及变化如下：
（1）替代原料类固废变化情况
1）新增协同处置污染土5万吨/年、污泥5万吨/年；
2）调整现有原料使用量。具体为：1#中2万吨/年污泥及2万吨/年污染土替代2万吨/年砂岩及2万吨/年湿粉煤灰；2#中3万吨/年污泥及3万吨/年污染土替代3万吨/年砂岩及3万吨/年湿粉煤灰。
表2-1  替代原料前后一般固废协同处置方案
[bookmark: OLE_LINK7]（涉密已删除）
（2）替代原料类一般固废来源
本项目替代原料一般固体废物主要来源详见表2-2。
表2-2  协同处置替代原料一般固废类别
（涉密已删除）
[bookmark: _Hlk219391052]3、项目主要建设内容
项目主要由主体工程、贮运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等部分组成，具体工程内容详见表2-3。
（涉密已删除）
本项目依托现有水泥窑熟料系统、不新增熟料产能、不新增生产设备，仅新建原料及污染土堆棚、配套密闭输送系统，给排水、供电、供热、化验、环保设施均依托现有厂区成熟设施。
目前厂区暂未接收污染土及污泥，现有水泥窑处置的污染土为环资台泥接收贮存的污染土，本次评价按照拟建规模及拟接收量进行核算。污染土的拟接收总量为50000t/a，堆积密度按1.6t/m3考虑，堆高按3m计，堆放周期为30天，则所需贮存面积约868m2，现有砂岩联合堆棚、临时污染土贮存仓库及污染土暂存库能满足贮存面积。污泥的拟接收总量为50000t/a，堆积密度按1.0t/m3考虑，堆高按2m计，堆放周期为30天，则所需贮存面积约2083m2，新建2.5万m2原料、污染土堆棚，贮存能力可完全满足5万吨/年污泥的暂存需求，物料周转顺畅、库容充足；依托现有实验室、密闭输送、计量、投料系统，化验能力、储运设施能力、输送能力、储存容量均满足本项目使用要求，贮运工程规模与处置量匹配，技术经济可行。
4、产品方案
[bookmark: _Hlk219391105]本项目依托现有一期（1#）、二期（2#）熟料生产线协同处置5万吨污染土及5万吨污泥，本次改建项目建成后，不会对现有产品、产能、及产品质量造成影响，全厂产品方案为年产熟料336万吨、年产水泥390万吨，项目水泥熟料产品方案见表2-4，水泥产品方案见表2-5。
（涉密已删除）
5、产品质量标准
本项目实施后水泥熟料产品应满足《硅酸盐水泥熟料》（GB/T 21372-2008）要求，具体见表2-6，水泥熟料中重金属元素含量以及水泥熟料中可浸出重金属含量值均应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）相应限值要求，详见下表2-7、2-8。
[bookmark: OLE_LINK41]表2-6  硅酸盐水泥熟料的基本化学性能表
	f-CaO
（%）
	MgO
（%）
	烧失量
（%）
	不溶物（%）
	SO3
（%)
	（3CaO·SiO2+2CaO·SiO2）
（%）
	CaO·SiO2
质量比
	数据来源

	≤1.5
	≤5.0
	≤1.5
	≤0.75
	≤1.5
	≥66
	≥2.0
	GB/T2137 2-2008


表2-7  水泥熟料中重金属含量限值
	重金属
	水泥熟料中重金属含量限值/（ mg/kg）
	数据来源

	砷
	40
	[bookmark: OLE_LINK42]《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）

	铅
	100
	

	镉
	1.5
	

	铬
	150
	

	铜
	100
	

	镍
	100
	

	锌
	500
	

	锰
	600
	


表2-8  水泥熟料中可浸出重金属含量限值
	重金属
	水泥熟料中可浸出重金属含量限值（mg/L）
	数据来源

	砷（As）
	0.1
	《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）

	铅（Pb）
	0.3
	

	镉（Cd）
	0.03
	

	铬（Cr）
	0.2
	

	铜（Cu）
	1.0
	

	镍（Ni）
	0.2
	

	锌（Zn）
	1.0
	

	锰（Mn）
	1.0
	


[bookmark: OLE_LINK77]6、原辅材料
[bookmark: _Hlk219391310]（1）原辅料消耗情况
[bookmark: _Hlk219391229]本项目在保持现有生产线水泥熟料不增产情况下，协同处理污染土及污泥，对于入窑燃料的种类、热值等均不造成改变，入窑后的污染土和污泥替代原料中的砂岩和湿粉煤灰，协同处置前后项目主要原辅材料消耗情况见表2-9。
（涉密已删除）
[bookmark: _Hlk219391283]（2）原辅料组分分析
根据建设单位提供的化验检测数据，原料替代后工程原料及替代原料常规成分分析见表2-10，1#线物料重金属成分分析见表2-11，2#线物料重金属成分分析见表2-12。
[bookmark: OLE_LINK24]表2-10  本项目工程原料及替代原料常规成分分析表（单位：%）
（涉密已删除）




	建设内容
	[bookmark: _Hlk219391415]表2-11  1#线物料重金属成分分析表（单位：mg/kg）
（涉密已删除）
表2-12  2#线物料重金属成分分析表（单位：mg/kg）
（涉密已删除）

















	建设内容
	7、设备情况
[bookmark: _Hlk219391473]本项目不新增设备，所有设备均依托现有，回转窑系统涉及的主要设备如下，一期1#熟料生产线主要设备情况见表2-13，二期2#熟料生产线主要设备情况见表2-14。
[bookmark: _Hlk200895473]表2-13  一期1#熟料生产线主要设备一览表
（涉密已删除）
表2-14  二期2#熟料生产线主要设备一览表
（涉密已删除）
[bookmark: OLE_LINK1]8、物料平衡
[bookmark: OLE_LINK65]本项目新增协同处置污染土5万t/a，污泥5万t/a，污染土主要用于替代生料中的砂岩、污泥替代生料中的湿粉煤灰成分，基本为1：1替代，污染土及污泥全部入窑处置，约占水泥窑入窑生料量2.9%，不会引起水泥熟料原料大的变化。本项目协同处置后不增加水泥熟料产能，不涉及后端水泥生产线变化，整个水泥窑系统物料消耗基本维持在原有水平，本次工程分析以新增协同处置5万t/a污染土及5万t/a污泥后整个生产线涉及的物料进行重新分析，分析内容包含全厂已批已建及已批建项目，重新分析后1#熟料线及2#熟料线总物料平衡见表2-15及表2-16。












	[bookmark: OLE_LINK17]建设内容
	表2-15  1#5000t/d熟料线水泥窑协同处置后总物料平衡表
（涉密已删除）
表2-16  2#6000t/d熟料线水泥窑协同处置后总物料平衡表
[bookmark: _Hlk192518098]（涉密已删除）
















	
	9、元素平衡
（1）重金属元素平衡
1）元素平衡
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）编制说明，水泥生产所需的常规原燃料和固体废物带入窑内的重金属在窑内部分随烟气排入大气，部分进入熟料，部分在窑内不断循环。根据重金属的挥发特性，可将其分为不挥发、半挥发、易挥发和高挥发等四类。具体分类情况见下表。
表2-17  各元素在水泥窑内的挥发性分级
	等级
	元素
	冷凝温度（℃）

	不挥发
	Ba，Be，Cr，Ni，V，Al，Ti，Ca，Fe，Mn，Cu，Ag
	/

	半挥发
	As，Sb，Cd，Pb，Se，Zn，K，Na
	700~900

	易挥发
	Tl
	450~500

	高挥发
	Hg
	＜250


a.不挥发类元素与熟料中的主要元素钙、镁、硅、铝等相似，99.9%以上被结合到熟料中；
b.半挥发类元素在水泥熟料煅烧过程中，首先形成硫酸盐和氯化物。这类化合物在700~900℃温度范围内冷凝，在窑内和预热器系统内形成内循环，最终几乎全部进入熟料，随烟气带出窑系统外的量很少。
c.物料中易挥发的元素Tl于520~550℃开始蒸发，在窑尾物理温度850℃的温度区内主要以气相存在，一般不被带回转窑烧成带，随熟料带出的比例小于5%。蒸发的Tl一般在450-500℃的温度区冷凝，93%～98%都滞留在预热器系统内，其余部分可随窑灰带回窑系统，随废气排放的减少。
d.高挥发元素Hg在约100℃温度下完全蒸发，所以不会结合在熟料中，在预热器系统内不能冷凝和分离出来，主要是凝结在窑灰上或随窑废气带走形成外循环和排放。
汞在烟气中主要以单质汞及HgCl2的形式存在，汞元素在水泥窑系统上存在生料磨袋收尘器-顶部预热器之间的循环关系，由于这个循环关系受到生料磨运行状况的影响，因此系统的汞排放水平是变化的。考虑Hg在生料-袋收尘器-顶部预热器之间的循环富集，以及通过对特定工作时段窑灰的处理，如部分高Hg窑灰作为混合材料使用，可严格控制系统的Hg排放，实现重金属在水泥生产过程中的最大化固定。德国水泥工业研究所对杜塞尔多夫水泥厂5000t/d生产线Hg循环流量进行了研究，结果表明对水泥全套生产线，由于生料磨对窑尾废气的利用，导致Hg在不同的车间之间进行循环，客观上降低了Hg的排放，并形成了Hg的实际排放随着低温废气的利用情况的变化而波动。在该案例中，Hg的排放大约为60%～70%左右。但如果Hg的挥发率按照水泥熟料中Hg的固化率分析水泥窑生产线系统的Hg排放水平则评估结果较高。按照水泥窑烧成系统评估Hg的排放或者利用水泥熟料中Hg的含量分析Hg的逃逸率，Hg的挥发量在所有的研究案例中均达到90%～95%。
根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明，开展的试烧试验测得的重金属分配系数详见表2-18：
表2-18  试烧试验测得的重金属分配系数
[bookmark: OLE_LINK78]（涉密已删除）
根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）编制说明中给出的重金属分配系数取值规定，结合典型企业试烧实验、本企业原有水泥窑生产工况、原料成分及历史运行比例，综合确定本项目水泥窑中重金属进入熟料、烟气及窑灰的分配系数见表2-19。
表2-19  本项目水泥窑中重金属在熟料、烟气及窑灰中分配系数
（涉密已删除）
经计算，本项目水泥窑协同处置后全线重金属平衡见表2-20~2-21。
表2-20  本项目水泥窑协同处置后全线重金属平衡表（1#5000t/d熟料线）
（涉密已删除）
表2-21  本项目水泥窑协同处置后全线重金属平衡表（2#6000t/d熟料线）
（涉密已删除）
2）重金属入窑量可行性分析
利用水泥窑协同处置固体废物的前提条件，是协同处置废物过程不应影响水泥生产过程和对水泥产品质量产生不利影响。为此《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）对入窑废物尤其是重金属的入窑量提出了相应的限值要求。
入窑物料（包括常规原料、燃料和固体废物）中重金属的最大允许投加量不应大于表2-22限值，对于单位为mg/kg-cem的重金属，最大允许投加量还包括磨制水泥时混合材带入的重金属。
入窑重金属投加量与固体废物、常规燃料、常规原料中重金属含量以及重金属投加速率的关系如（1）、（2）所示。
[image: ](1)
[image: ](2)
式中：FMhm-cli 为重金属的单位熟料投加量，即入窑重金属的投加量，不包括由混合材带入的重金属，mg/kg-cli；Cw、Cf、Cr 分别为固体废物、常规燃料、常规原料中的重金属含量，mg/kg；mw、mf、mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料、常规原料的投加量，kg/h；mcli为单位时间的熟料产量，kg/h；FR hm-cli为入窑重金属的投加速率，不包括由混合材带入的重金属，mg/h；
对于表2-22中单位为mg/kg-cem的重金属，重金属投加量和投加速率计算如式(3)、(4)所示。
[image: ]（3）
[image: ]
[image: ]（4）
式中：FMhm-ce 为重金属的单位水泥投加量，包括由混合材带入的重金属，mg/kg-cem；
Cw、Cf、Cr、Cmi分别为固体废物、常规燃料、常规原料、混合材中的重金 属含量，mg/kg；
mw、mf、mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料、常规原料的投加量，kg/h；
mcli为单位时间的熟料产量，kg/h；
Rcli和Rmi分别为水泥中熟料和混合材的百分比，%；
FRhm-ce为重金属的投加速率，包括由混合材带入的重金属，mg/h；
FRhm-cli为入窑重金属的投加速率，不包括由混合材带入的重金属，mg/h。 本项目建成运行后，入窑重金属投加量计算结果见下表。
表2-22  本项目建成后重金属投加量限值
（涉密已删除）
根据计算结果，本项目建成后，重金属投加量及投加速率均小于《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）重金属最大允许投加限值。
3）重金属去除工艺及效率分析
水泥窑协同处置对重金属的控制机制为高温固化稳定化，而非物理去除，是国家规范认可的永久无害化途径：
①固化稳定化工艺分析
在水泥窑高温、强碱性、氧化气氛、长停留时间条件下，重金属参与熟料矿物晶格形成，被固溶、包裹、钝化，转化为稳定矿物相，不再浸出、不再迁移。
②稳定化效率分析
结合GB30485-2013 编制说明、典型试烧试验及本企业原有水泥窑生产工况、原料成分及历史运行比例综合确定效率，经稳定化后，重金属浸出浓度远低于标准限值，环境风险可控。
根据文献（王相凤等，燃煤工业锅炉、窑炉重金属控制对策分析研究，第二届重金属污染防治级风险评价研讨会），袋式除尘对各类重金属具有协同处置效率，本项目产生的含重金属烟气可依托水泥窑袋式除尘设施去除，去除率为60%，具体详见大气专项。
（3）硫元素平衡
窑尾排放的SO2是由于煤粉在窑内燃烧及煅烧熟料时生料带入的硫产生的。由于水泥烧成过程中窑内存在大量的氧化钙和碱性氧化物，大部分产生的SO2将被吸收形成硫酸钙以及亚硫酸钙等中间物质，窑外分解窑由于物料与气体接触充分，则吸硫率约95%～100%，在窑磨一体机的模式下，烟气经生料磨后再排入大气，则生料磨系统中新形成的活性表面及潮湿气氛有利于SO2的吸收，因此可以大大降低SO2的排放。根据实际生产，改建前固硫率及二氧化硫去除率为97.5%，改建后生料量不变，脱硫措施不变，故固硫率及二氧化硫去除率按不变考虑。
①元素平衡
表2-23  1#线硫元素平衡表（t/a）
（涉密已删除）
[bookmark: OLE_LINK8]表2-24  2#线硫元素平衡表（t/a）
（涉密已删除）
②硫元素投加量可行性分析
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013），通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014%；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli。
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）6.6.9节，从配料系统投加的物料中硫化物S和有机S总含量的计算公式如下：
[image: ]
式中：C为从配料系统投加的物料中硫化物S和有机S的含量，%；
Cw和Cr分别为从配料系统投加的固体废物和常规原料中硫化物S和有机S的总含量，%；
mw和mr分别为单位时间内固体废物和常规原料的投加量，kg/h。从窑头、窑尾高温区投加的全S与配料系统投加的硫酸盐S总投加量的计算公式如下：
[image: ]
式中：FMS为从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐S总投加量，mg/kg-cli；
Cw1和Cf分别为从高温区投加的固体废物和常规燃料中的全S含量，%；
Cw2和Cr分别为从配料系统投加的固体废物和常规原料中的硫酸盐S含量，%；
mw1、mw2、mf和mr分别为单位时间内从高温区投加的固体废物、从配料系统投加的固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。
mcli为单位时间的熟料产量，kg/h。
表2-25  窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量
（涉密已删除）
根据上式计算，原料替代后全线入窑物料中硫元素含量满足HJ662-2013的要求。
（4）氯元素平衡
水泥熟料烧成系统窑尾烟气中的HCl主要来自含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl。由于水泥窑内具有强碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随熟料带出窑外，或与碱金属氧化物反应生成NaCl、KCl在窑内形成内循环而不断积蓄。在窑内，高温的气流与高温、高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料（CaO、CaCO3、MgO、MgCO3、K2O、Na2O、SiO2、Al2O3、Fe2O3等）充分接触，有利于吸收HCl，而后以水泥多元相钙盐Ca10[(SiO4)2·（SO4）2]（OH-，Cl-，F-）或氯硅酸盐2CaO·SiO2·CaCl2的形式进入灼烧基物料中，被可溶性矿物包裹进入熟料中，高温、高碱性的环境可以有效地抑制酸性物质的排放。根据实际生产，改建前水泥窑吸收氯离子效率为98.8%，改建后生料量不变，处理措施不变，故除氯效率按不变考虑。
①元素平衡
表2-26  1#线氯元素平衡表（t/a）
（涉密已删除）
表2-27  2#线氯元素平衡表（t/a）
（涉密已删除）
2）氯元素投加量可行性分析
为确保项目建成后烟气中HCl排放满足环保要求，同时物料中的氯对水泥产品性能不产生影响。环评要求项目建设单位应严格按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的要求，严格控制入窑物料氯投加量，即入窑物料（包括固体废物、常规燃料、常规原料）中氯元素含量不应大于0.04%。
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其中：入窑物料中氯元素含量的计算如下：
C为入窑物料中氯元素的含量，%；
Cw、Cf和Cr分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的氯元素含量，%；
mw、mf、mr为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。
表2-28  入窑物料中Cl元素含量
（涉密已删除）
按照现有参数，本项目实施后，1#和2#入窑物料中氯元素含量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的要求。
（5）氟元素平衡
水泥熟料烧成系统窑尾烟气中的氟化物主要为HF，其主要来自原燃料以及含氟矿化剂（CaF2）；此外，在水泥窑协同处置一般固废时，一般固废中一些含氟物质在焚烧过程中也将分解和反应生成HF。含氟原燃料在烧成过程中形成的HF会与CaO、Al2O3，根据建设单位提供的资料并参考现有项目运行情况，氟化物形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，97%F元素会随熟料带出窑外，剩余3%F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，再由除尘设施回收，可以进一步减少氟化物的排放，约1%随尾气排放。
①元素平衡
表2-29  1#线氟元素平衡表（t/a）
（涉密已删除）
表2-30  2#线氟元素平衡表（t/a）
（涉密已删除）
②氟元素投加量可行性分析
协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氟（F）元素的投加量，以保证水泥的正常生产和熟料质量符合国家标准。入窑固体废物中氟（F）元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量应该满足如下要求：入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%。
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013），入窑物料中F元素含量计算公式如下：
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其中：
C为入窑物料中F元素的含量，%；
Cw、Cf和Cr分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的F元素含量，%；
mw、mf、mr为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。
表2-31  入窑物料中F元素含量
（涉密已删除）
按照现有参数，拟建项目实施后，1#和2#入窑物料中F元素含量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的要求。
（6）有毒有害成分分析
本项目协同处置的污染土、污泥属于一般工业固废，带入的有毒有害成分主要包括：
重金属类：汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、铅（Pb）、砷（As）、铍（Be）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、钴（Co）、锰（Mn）、镍（Ni）、钒（V）等；
无机有害组分：总氯（Cl）、总氟（F）、全硫（S）。
上述成分均纳入入厂检测、入窑管控及元素平衡核算，严格执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）及《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）限值要求。
10、 水平衡
本项目用水主要为高压雾化喷淋系统水雾喷淋用水，根据建设单位提供的资料，高压雾化喷淋系统预计新增用水量2t/d（620t/a），水分直接蒸发损耗。
项目产生的废水为污泥堆放产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理后回用。
本项目建设完成后全厂水平衡如下图所示：
（涉密已删除）
图2-1  全厂水平衡图（单位：t/a）


11、劳动定员及工作制度
职工人数：公司现有职工602人，本项目不新增人员。工作制度：项目全年工作310天，采取三轮班制，工作时间8小时，年工作7440h。
12、厂区平面布置及周边环境概况
本项目位于句容台泥水泥有限公司现有厂区内。现有工程呈不规则形状，办公区位于厂区南部，布置有大面积绿化，厂区生产区位于厂区中部，包括：从东往西依次并列布设两条熟料的新型干法水泥生产线，整条生产线为南北走向布置。
本项目依托厂内两条水泥熟料生产线，不改变水泥总体生产工艺，兼顾项目与依托工程的关系，本项目不新征土地。
句容台泥水泥有限公司位于江苏省镇江市句容下蜀镇，厂区北侧紧邻长江，东侧、南侧邻老便民河，西侧紧邻建华建材（中国）有限公司。最近环境敏感目标为项目厂界西南侧 475米处的王圩村，项目周边环境概况详见附图3。
13、本项目接收处置固废进厂及入窑准入条件
本项目主要根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环境保护部公告 2016年 第72号）《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）等政策、标准相关要求制定进厂准入与入窑准入双重控制条件。
（1）进厂准入条件（车辆进厂前必须满足）
本项目仅协同处置一般固废，不接收危险废物或危险特性不明确的工业固废。根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），未列入《国家危险废物名录》，但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的固体废物，依据GB5085.1、GB5085.2、GB5085.3、GB5085.4、GB5085.5和GB5085.6，以及HJ298进行鉴别。凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性中一种或一种以上危险特性的固体废物，属于危险废物。对未列入《国家危险废物名录》且根据危险废物鉴别标准无法鉴别，但可能对人体健康或生态环境造成有害影响的固体废物，由国务院生态环境主管部门组织专家认定。
①负面清单（禁止入厂）
凡具有以下特征之一的物料，一律禁止进厂：
1）列入《国家危险废物名录（2025版）》或经鉴别具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的危险废物；
2）放射性废物、爆炸性废物、反应性废物；
3）未经拆解的废家用电器、废电池、电子产品；
4）含汞温度计、血压计、荧光灯管、开关；
5）铬渣、石棉类废物；
6）来源不明、成分不明、未经检测鉴定的未知物料；
7）掺杂建筑垃圾、废钢铁、杂物、恶臭明显的物料。
②进厂基本质量要求
1）仅限接收一般工业固体废物，本项目接收对象为污染土及污泥；
2）物料外观正常，无明显异味、无发酵腐败、无油污、无易燃易爆杂物；
3）污泥含水率≤70%，污染土含水率≤30%；
4）具备合法来源说明、产废单位信息、前期检测报告。
③原料重金属及固体含量控制要求
为保障水泥窑生产稳定及环境安全，对进厂原料执行以下指标控制：
1）固体含量与含水率控制
污泥进厂固形物含量≥70%（含水率≤30%）；
污染土进厂固形物含量≥70%（含水率≤30%）。
2）重金属含量控制
原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、铅（Pb）、砷（As）、铍（Be）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、钴（Co）、锰（Mn）、镍（Ni）、钒（V）等重金属含量须符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）及《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）限值要求。
④进厂核查程序
1）车辆进厂前核对来源、类别、重量、随车资料；
2）现场外观检查、气味检查、异物检查；
3）按批次取样、留样、登记台账；
4）不合格禁止卸料、直接劝返。
⑤进厂检测方案
1）检测频次：每车必检含水率、pH、外观、杂质；每批次≤500吨必检重金属、氯、氟、硫。
2）取样方式：分层多点取样、混合缩分、留样≥3个月。
3）检测方法：重量法（含水率）、XRF快速筛查+ICP-MS精准分析（重金属）、离子色谱法（氯、氟）、红外滴定法（全硫）。
4）判定规则：任一指标不合格，禁止卸料、原路退回并登记台账。
句容台泥现有水泥熟料均属于高标号水泥，对原料中重金属、硫、氯及氟等元素投加比例管控要求较为严格。由于本项目为水泥窑协同处置，污染土的接收、贮存后会根据句容台泥入窑标准针对每批次进厂污染土进行检验分析，对不符合技术规范要求及入窑标准的污染土，一律严禁入厂，上游污染土修复单位及一般固废委托方需确保其污染土达本项目指标要求。
（2）入窑准入条件
①负面清单（禁止入窑）
1）《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》要求
严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。
2）HJ662-2013第5.1节要求，禁止在水泥窑中协同处置以下废物：
a.放射性废物；
[bookmark: OLE_LINK46]b.爆炸物及反应性废物；
c.未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；
d.含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；
e.铬渣；
f.未知特性和未经鉴定的废物。
3）GB 30485-2013第5.1节要求，禁止下列固体废物入窑进行协同处置：
—放射性废物；
—爆炸物及反应性废物；
—未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；
—含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；
—铬渣；
—未知特性和未经鉴定的废物。
4）GB/T 30760-2024第4.1节要求，不应协同处置的废物
a.放射性废物；
b.具有传染性、爆炸性及反应性废物；
c.未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；
d.含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；
e.有钙焙烧工艺生产铬盐过程中产生的铬渣；
f.石棉类废物；
g.未知特性和未经鉴定的固体废物。
5）除承担突发环境事件产生的危险废物和历史遗留危险废物处置时外，其他工况对列入《国家危险废物名录》（2025年版）或者根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）认定具有危险特性的废物禁止接收处置。
本项目仅接收符合进厂准入条件的一般固废进行协同处置，对于不满足进厂准入条件的固废一律不予接收处置。
②入窑协同处置的固体废物特性要求
1）根据HJ662-2013 第5.2节，入窑协同处置固体废物特性应满足以下要求：
a.入窑固体废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。
b.入窑固体废物中如含有HJ662-2013表1中所列重金属成分，其含量应该满足HJ662-2013第6.6.7条的要求。
c.入窑固体废物中氯、氟元素的含量不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响，其含量应满足HJ662-2013中第6.6.8条的要求。
d.入窑固体废物中硫元素的含量应满足HJ662-2013中第6.6.9条的要求。
f.具有腐蚀性的固体废物，应经过预处理降低废物腐蚀性或对设施进行防腐蚀性改造，确保不对设施改造腐蚀后方可进行协同处置。本项目不处置具有腐蚀性的固体废物。
2）企业内控标准
a.固体废物含水率应不高于30%；
b.替代燃料类固体废物、以及冶炼废渣、炉渣等不得有异味和恶臭；
c.固体废物中不得掺杂废钢铁、砖瓦等建筑垃圾。
此外，为确保水泥熟料中的相关成分符合产品标准，入窑协同处置的固体废物的重金属含量应当满足GB/T 30760-2024相关要求。
12、本项目协同处置固废流程
拟处置的污染土及污泥进厂后，依托句容台泥现有化验室，开展固废的检测、分析。首先定性定量检测系统分析固体废物成分，确定符合入窑要求后予以接收，根据固废种类和成分的不同，分别送至不同的区域储存：污染土贮存在污染土暂存库，污泥贮存在拟建的污染土大棚中，本次污染土及污泥不涉及预处理，接收的污染土及污泥由汽车运至机口下料并转运贮存。具体流程见表2-30：
表2-32  进厂固废处置流程
	[bookmark: OLE_LINK90]处置内容
	实施管理主体

	污染土及污泥运输
	句容台泥

	污染土及污泥初检
	句容台泥

	污染土及污泥贮存
	句容台泥

	污染土及污泥投料
	句容台泥

	污染土及污泥协同处置
	句容台泥

	产品出厂
	句容台泥


（1）污染土、污泥收集运输、贮存
本项目协同处置的污染土为固态、松散土状，无包装；污泥为半固态、黏稠状，无包装，物料均以散装形式运输、卸料、贮存及输送，不采用袋装、桶装等包装形式。污染土及污泥运输过程为：污染土及污泥密闭车运从机口下料→提供密闭的皮带机输送至堆场存储→堆场存储的污染土及污泥通过刮料机到皮带机输送至生产线的配料站仓→配料仓的料通过计量称再输送至皮带机到生料磨进行研磨，生产的生料通过除尘器收集输送到生料库存储，运输全程是通过密闭的输送带，全程密闭、不落地、不裸露，转站有收尘器，不产生无组织废气。
废物满足入厂标准后进入贮存区进行贮存，污泥贮存于新建全封闭原料及污染土堆棚内，污染土贮存在砂岩联合堆棚、临时污染土贮存仓库及污染土暂存库中，所有堆棚及暂存库为封闭钢结构，设置防雨、防风、防晒、防渗结构，实行分区堆放、标识管理，地面采用防渗混凝土硬化，并设置导流沟与莱茵池，对物料淋溶水、渗滤液及初期雨水进行全收集。原料及污染土堆棚内配置高压雾化喷淋系统，控制粉尘与异味释放。物料遵循先进先出、快速周转原则，堆存时间不超过72小时。
一般固废暂存场所设置和贮存需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设。贮存面积在按正常贮存需要考虑的同时，还将满足应急情况对贮存面积的需求。
（2）进厂固废内控标准
为确保水泥熟料中的相关成分符合产品标准，重金属含量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）相关要求，将污染土、污泥按照生料中5%比例掺入，经过计算进厂固体废物的化学成分应满足下表的要求，进厂标准由句容台泥控制。
表2-33  进厂固废内控标准
	化学成分
	GB 30760表1参考限值/
（mg/kg）
	生料中固废掺入量
	固废中最大限值
（ mg/kg）
	内控标准
（mg/kg）

	砷（As）
	28
	5.00%
	560
	≤448

	铅（Pb）
	67
	5.00%
	1340
	≤1072

	镉（Cd）
	1
	5.00%
	20
	≤16

	铬（Cr）
	98
	5.00%
	1960
	≤1568

	铜（Cu）
	65
	5.00%
	1300
	≤1040

	镍（Ni）
	66
	5.00%
	1320
	≤1056

	锌（Zn）
	361
	5.00%
	7220
	≤5776

	锰（Mn）
	384
	5.00%
	7680
	≤6144

	Cl-
	≤0.04
	5.00%
	/
	≤0.04%

	F-
	≤0.5
	5.00%
	/
	≤0.5%

	S
	≤0.014配料中加入
	5.00%
	/
	≤0.014%配料中加入

	MgO
	/
	5.00%
	/
	≤3.0%


（3）配伍方案
依据《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）要求，协同处置固体废物总掺配量不宜超过水泥熟料日产量的10%。
为了使水泥回转窑安全、稳定运行，同时提高处置量，必须对成分复杂、形态各异的固体废物进行合理配伍，使固废热值均匀，并控制固废卤素及重金属含量，保证处置系统正常运行和尾气达标排放。
固体废物入窑处置前，以水泥生产原料化验数据为基础，依据固体废物成分、热值等参数进行搭配，搭配的过程要注意固体废物之间的相容性，避免不相 容的固体废物混合后发生反应。
规范明确规定禁止入窑的危险废物不能入窑处置，含大量低温易挥发金属的危险废物不能入窑处置。不能直接入窑处置的大尺寸固体废物，如包装桶、编织袋等，破碎后配伍入窑处置。合理的废物配伍，不仅需要选取有代表性的废物样 品进行检测、分析，而且根据废物的成分、特性、形态、包装方式等因素，确定废物贮存、预处理方式及进料配比，以确保废物无害化处理效果，提高焚烧系统运行的稳定性，延长装置使用寿命。
一级配伍贯彻源头控制思想，相关人员提前与固废产生企业沟通并取样检验，做好进场固废的提前计划工作，制定进厂计划，确保入厂固废的有害成分含量不超上述规范、标准要求。经确认合格后的物料运输进场。此部分由环资台泥负责。
二级配伍工作在进场后进行，根据物料水分含量分类别入仓，物料实行仓内均化。并对均化后的固废进行检测，检测结果用于三级配伍、计量和调整。
（4）入厂废物的分析检验
本项目依托企业现有化验室，主要承担进厂污染土、污泥、原料、熟料、烟气、水质等检测任务，本项目不新增化验室、不新增化验人员、不新增检测设备与实验负荷，原料、产品、污染物排放等相关检测均依托企业现有化验室完成，因此本项目不新增实验室废气、废水、废液、废渣等任何污染物产生量与排放量。
①为保证协同处置过程不影响水泥生产过程和操作安全，确保烟气排放达标，建设单位应在与一般固废产生企业签订处置合同及一般固废运输到建设单位之前，对拟处置的一般固废进行取样及特性分析。
②建设单位应提前对产废企业一般固废产生过程进行调查分析，在此基础上制定取样分析方案；样品采集完成后，开展分析测试。一般固废特性经双方确认后在处置合同中注明。取样频率和取样方法参照HJ/T20要求执行。
③在完成样品分析测试以后，根据下列要求对一般固废是否可以进厂协同处置进行判断。
该类一般固废不属于禁止进入水泥窑协同处置的废物类别，符合规定的类别要求，满足国家和当地的相关法律法规。协同处置企业具有协同处置该类固体废物的能力，协同处置过程中的人员健康和环境安全风险能够得到有效控制。该类一般固废的协同处置不会对水泥的稳定生产、烟气排放、水泥产品治理产生不利影响。
④对于同一产废单位同一生产工艺产生的不同批次一般固废，在生产工艺操作参数未改变的前提下，可以仅对首批次一般固废进行采样分析，其后产生的一般固废采样分析在制定处置方案时进行。
根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）4.6章节，从事固体废物协同处置的企业，应在原有水泥生产分析化验室的基础上，增加必要的固体废物分析化验设备。分析化验室应具备以下检测能力：
a）具备HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。
b）所协同处置的固体废物、水泥生产原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S）的分析。
c）相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。
d）满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测。
e）满足GB4915和GB30485监测要求的烟气污染物检测。
f）满足其他相关标准中要求的水泥产品环境安全性检测。
a）、b）以及c）款为企业必须具备的条件，其他分析项目如果不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品。
本项目依托句容台泥现有分析化验室，配备了X射线荧光光谱仪等分析检测设备（见表2-32），可供本项目固废分析化验使用。本次环评要求建设单位应当配备满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求的必要的固体废物分析化验设备。
表2-34  分析化验设备配备一览表
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	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	X射线荧光光谱仪
	布鲁克S8TIGER3kW
	台
	1
	依托

	2
	电感耦合等离子体质谱仪
	铂金埃尔默Neion1000G
	台
	1
	依托

	3
	测汞仪
	莱伯泰科
DMA-80
	台
	1
	依托

	4
	多通量微波消解/萃取系统
	上海新仪
MDS-6G
	台
	1
	依托

	5
	赶酸仪
	上海新仪
ECH-2
	台
	1
	依托

	6
	翻转式振荡器
	湖南昊德
TCLP-06
	台
	1
	依托

	7
	高速离心机
	湘仪
TG16-WS
	台
	1
	依托

	8
	氯离子测定仪
	5E-S3200
	台
	1
	依托

	9
	自动电位滴定仪
	APT-1
	台
	1
	依托


分析室、试验室主要设置抽风罩和通风橱对实验过程中样品产生废气进行收集，样品储存室设置抽风管道，汇总后一并排放；停窑检修期间不进行分析化验。
采样方法：
根据固废的包装情况选择适当的采集方法。
A.堆积高度小于或等于0.5m的固废依据HJ/T20中的简单随机采样法，在采样单元中心位置处用采样铲采样。
B.堆积高度大于0.5m固废依据HJ/T20中的分层采样法，采样层数不小于2层，各层样品混合作为1个份样，用采样探子进行采样。
采样的份样量：
（a）满足分析操作的需要。
（b）依据固体废物的原始颗粒最大粒径，不小于下表中规定的质量。
表2-35  不同颗粒直径的固态废物的一个份样所需采集的最小份样量
	原始颗粒最大粒径（以d表示）（厘米）
	最小份样量（克）

	d≤0.50
	500

	0.50＜d≤1.0
	1000

	d＞1.0
	2000


采样的份样数：
以固体废物总量为依据，按照下表确定需要采集的最小份样数。

表2-36  固体废物采集最小份样数
	固体废物质量（以q表示）（吨）
	最小份样数（个）

	q≤5
	5

	5＜q≤25
	8

	25＜q≤50
	13

	50＜q≤90
	20


以下情形可以不根据上表进行：
A.贮存于容器中的固废，当容器数量少于表2所确定的最小份样数时，可适当减少采样份样数，每个容器采集1个样品。
B.应急固废可适当减少采样份样数，每类固废采样份样数不少于5个。
C.去产废单位现场采样原则上按照本管理制度要求进行采样，但遇到特殊情况可以根据实际产废工艺及现场情况调整相应的采样份样数。
采样工具：
尖头钢锹、钢锤、采样探子、取样铲、自封袋。
采样记录：
样品放入密封袋后，应随即贴上标签。标签内容包括：样品名称、样品编号、产废单位、危废类别、采样人、采样时间。同时做好相应登记。
化验室对采集的固废进行相关指标分析。分析结果报送相关人员审核。对不符合入厂标准的物料，按照公司相关流程进行退货处理。
符合入厂标准的污泥及污染土，通过密闭皮运输至原料磨进行协同处置。
（5）出厂管理制度
句容台泥针对出厂产品建立有一套环境质量检验制度，由总经理任组长，品管部负责人负责监督产品的质量控制、贮存、运输等相关管理工作。为了防止协同处置固废对水泥的品质造成影响，按照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）要求检验取样水泥熟料，并按《通用硅酸盐水泥》（GB175-2023）的要求对水泥产品进行取样和质量分析。
（6）项目固体废物投加位置
1）回转窑协同处置一般固废投加位置
本项目依托现有两条新型干法水泥窑熟料生产线焚烧处置。新型干法窑的煅烧过程物料和烟气流向相反。物料流向和反应过程：生料磨→预热器→分解炉→回转窑→冷却机；烟气流向：回转窑→分解炉→预热器→增湿塔→生料磨→除尘器→烟囱。
新型干法回转窑有2个常规燃料投加点，分别位于窑头和窑尾，1个常规原料投加点，位于生料磨。
不影响水泥生产工艺是协同处置的原则之一，废物协同处置应尽量不对水泥窑做大的改造，选择废物投加位置时，既要考虑到该处气固相温度、停留时间等特性，也应考虑增设废物投加口的易操作性。因此，新型干法窑的废物投加位置包括以下三处投料点：
A、窑头高温段，包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点；
B、窑尾高温段，包括预分解炉、窑尾烟室和上升管道投加点；
C、生料配料系统（原料磨）。
2）不同位置投加设施的特殊要求
A、生料磨投加可借用常规生料投料设施。
B、从窑头投加的废物一般为液态或粉状，因此应利用多通道燃烧器，并配备泵力或气力输送装置，从多通道燃烧器的不同通道喷入窑内。从窑门罩投加的废物一般为液态，因此应配备泵力输送装置，并在窑门罩的适当位置开设投料口。
C、窑尾投加设施应配备泵力、气力或机械传输带输送装置，在窑尾烟室、上升烟道或分解炉的适当位置开设投料口；可对分解炉燃烧器的气固相通道进行适当改造，使之适合液态或小颗粒状废物的输送和投加。
3）不同投料点适合的气固相温度
新型干法窑的气固相温度，其中悬浮预热器内：物料温度100-750℃，停留时间50s左右；气体温度350-850℃，停留时间10s左右。分解炉内：物料温度750-900℃，停留时间5s左右；气体温度850-1150℃，停留时间3s左右。回转窑窑内：物料温度900-1450℃，停留时间30min左右；烟气温度1150-2000℃，停留时间10s左右。
4）本项目投料点的选取
根据与建设单位确认，考虑进料装置的要求和投加口的工况特点、同类型水泥企业实际运行，本项目设置1个投料点，污染土及污泥经计量、皮带输送机密闭输送至原料磨旁，投入生料配料系统。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Hlk66954165]（一）施工期工程分析：
项目施工期工艺流程及产污环节图见图2-2。
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图2-2  项目施工期工艺流程及产污环节图
1、施工期工艺流程简述：
本次改建项目在现有厂区建设，充分利用现有设施，新增1座原料、污染土堆棚。
（1）场地平整
将地面通过挖高填低的方式改造成工程所需的平面，使场地的自然标高达到设计要求的高度，建立必要的、能够满足施工要求的供水、排水、供电、道路以及临时建筑等基础设施，包括挖方、填方等。推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声、扬尘同时排放尾气，现场施工时，会产生砂石料冲洗废水和车辆、机械设备冲洗水等施工废水。
（2）基础工程
包括定位放线、打桩、测桩、基槽开挖、浇筑砼垫层、回填桩基等基础施。推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声、扬尘同时排放尾气，现场施工时，会产生砂石料冲洗废水和车辆、机械设备冲洗水等施工废水。
（3）主体工程
主体工程的主要施工内容为厂房建筑的施工，包括模板、钢筋、混凝土三个主要分项工程。主体工程在施工过程中将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声和尾气，在挖土、堆场和运输过程中产生大量扬尘，同时会产生施工废水和建筑垃圾等。
（4）装饰工程
装饰工程具体内容包括内外墙面和防腐刷漆等。会产生噪声、粉尘、油漆和喷涂产生有机废气，同时会产生一定的固体废弃物。
2、施工期主要污染工序
本项目在土方开挖回填、打桩、砌筑、配套设施等过程中会产生建筑粉尘、道路扬尘、运输车辆汽车尾气、施工废水、施工期噪声和施工期生活垃圾及建筑垃圾，这些污染存在于整个施工过程中。
（1）大气污染分析
本项目在土方开挖回填、打桩、砌筑、配套设施等过程中会产生建筑粉尘、道路扬尘、运输车辆汽车尾气。
（2）水污染分析
施工期废水主要为施工人员的生活污水和建筑施工废水。
1）生活污水
施工期施工人员平均按30人计，施工人员生活用水量按50L人·天计，施工期以90天计，则生活用水量为135t。生活污水的排放量按用水量的80%计，则产生的生活污水量为108t。生活污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N、TP等。
2）施工废水
项目施工废水主要有地基挖掘时的地下水和浇筑混凝土的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子有SS，其排放量均难以估算，该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带到水体环境中。
（3）噪声污染分析：
项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段：1）清理场地阶段：包括拆除、清理垃圾等；2）土石方阶段：挖土石方等；3）基础工程阶段：打桩、砌筑基础等。不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声源产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具独立的噪声特性。土石方工程阶段施工噪声没有明显的指向性，主要噪声源为挖掘机、推土机、装卸机和运输车辆等，噪声源强为78～95dB（A）；基础施工阶段主要噪声源为打桩机，噪声源强为85～110dB（A），属于周期脉冲性声源，具有明显的指向性。次要噪声源有风镐、吊车、平地机等，噪声源强为80～95dB（A）；结构施工阶段施工周期较长，使用的设备种类较多。主要噪声源有运输车辆、汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。其中最主要的噪声源是振捣棒，源强在100～110dB（A）之间；装修阶段声源数量较少，主要有砂轮机、电钻、电锤、吊车、切割机等，噪声源强在90～115dB（A）之间。施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。
为减少施工期噪声对区域环境的影响，施工单位将采用施工期简易声屏蔽设施，建设单位将做好施工管理，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（4）固体废弃物污染分析：
施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分。
1）建筑垃圾
项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块等。根据建设单位提供的设计资料，本项目施工过程中产生的建筑垃圾约为20t。
一般建筑垃圾可进行回收再利用，因此，项目的建筑垃圾产生后，经过统一收集作为建材原料用于项目内的广场和道路的铺设。
2）生活垃圾
施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为15kg/d（按30人计），施工期预计为3个月，施工期共产生生活垃圾约为1.35t。生活垃圾设置堆放点，并采取分类收集、即产即清的方法外运至指定地点，由环卫部门统一处理。
二、运营期工程分析
[bookmark: _Hlk219391745]1、本项目工艺流程及产污：
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图2-3  生产工艺流程图
工艺流程简述：
①入厂检查
污染土及污泥进厂后，先对其进行初步肉眼判断，检查其外观和包装是否符合要求，固废标签所标注内容、固废类别等是否与签订合同一致，不符合则按照合同条款处理。完成上述初步检查并确认符合相关要求后，在实验室抽样进行成分分析，经检验后符合入厂要求的贮存在污染土堆棚及污染土临时储库中，本项目新建的原料、污染土堆棚为全封闭、防渗硬化地面，地面设置导流坡度及环形集水沟，污泥贮存过程产生的少量渗滤液，经集水沟统一收集至渗滤液收集池和生产废水一起经中水处理系统处理，不外排，全部回用。
②运输转运及计量方式
运输过程采用全密闭自卸式货运车辆，车厢加盖密封，防止运输途中物料洒落、粉尘飞扬及异味扩散；运输路线固定，车辆驶入全封闭微负压卸料车间完成卸料，车间设置密闭围挡、雾化抑尘装置及集气管道，负压收集逸散粉尘与恶臭气体；物料直接卸入地下密闭受料仓，全程不落地、不露天堆放。
采用全密闭皮带输送机+封闭式刮板输送机，输送廊道完全封闭；所有物料转运、转接点位均设置密闭罩+布袋集尘装置。物料按品类分别输送至封闭堆棚指定分区，污染土、污泥分区存放，避免混料。
建立进厂总量计量+在线配料计量双重管控体系，计量数据实时存档，满足监管要求；厂区入口设置全自动电子地磅，具备自动称重、车牌识别、数据自动存储功能。所有固废运输车辆逐车称重，自动记录物料种类、来源、毛重、皮重、净重、进厂时间，一车一档建立电子台账，实现进厂总量精准统计，杜绝超量接收，可溯源、可核查。配料站固废料仓出料口配置变频调速定量给料皮带秤，为连续动态计量设备，可实时监测瞬时下料量、累计投料量，自动匹配生产线负荷。系统具备自动调速、动态纠偏、超量报警、断料报警功能，可精准控制污染土、污泥掺配比例，保证投料均匀、配比稳定，杜绝瞬时大流量冲击窑况，保障生料组分、窑内热工制度持续稳定。
③原料粉磨
本项目采用连续、均匀、小比例、常态化配料投料工艺，严禁集中投料、批次冲击式投料。堆棚内设置桥式刮板取料机，对堆存物料进行整体均匀取料，保证物料含水率、组分均匀稳定。
物料在磨内经研磨﹑烘干﹑分选后，合格生料送入生料均化库，原料烘干热源来自于高温风机引入的窑尾预热器废气，出磨废气经原料磨风机，一部分作为循环风回磨，其余部分与来自高温风机的多余废气混合后进入窑尾除尘器处理，窑尾除尘器集灰送往生料均化库。
④生料均化库及生料入窑
来自原料粉磨系统的合格生料经库顶生料分配器多点进库。库底的环形区设有开式斜槽，由罗茨风机供气，供气系统按程序对库底环形区的不同区域轮流充气使生料稳定从环形区卸入中心室，并在中心室充分混合后，卸入入窑生料计量仓，经仓底流量控制计量系统计量后，由斗式提升机送入窑尾预热器系统。
生料均化及生料入窑过程中产生的废气经布袋除尘器净化处理后达标排放，除尘灰收集后送往生料均化库。
⑤熟料烧成系统
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图2-4  新型干法窑的煅烧过程气固相温度分布和停留时间图
熟料烧成系统由双系列五级旋风预热器带在线分解炉、回转窑、新型控制流篦式冷却机组成。新型干法窑的煅烧过程如图2-4所示，物料和烟气流向相反。物料流向：生料磨→预热器→分解炉→回转窑→冷却机；烟气流向：回转窑→分 解炉→预热器→增湿塔→生料磨→除尘器→烟囱。悬浮预热器内：物料温度100~750℃，停留时间50s左右；气体温度350~850℃，停留时间10s左右。分解炉内：物料温度750~900℃，停留时间5s左右；气体温度850~1150℃，停留时间5s以上。回转窑窑内：物料温度900~1450℃，停留时间30min左右；烟气温度1150~2000℃，停留时间10s左右。
来自生料入窑系统的生料经预热、分解后入回转窑煅烧，入窑物料分解率不低于90%。出窑高温熟料经高效篦式冷却机冷却和破碎后，由链斗输送机送到熟料库中储存。
回转窑设有四通道喷煤燃烧装置，能提高燃烧效率，灵活地调节火焰形状，对煤的适应性强。冷却熟料后的高温空气一部分作为二次风入窑、另一部分作为三次风抽往分解炉。
一期1#窑头废气经电袋复合除尘器处理后由1根45米高烟囱排放，窑尾废气采用“高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+布袋除尘器”方法处理后通过85m烟囱排放；
二期2#窑头废气经电袋复合除尘器处理后由1根34米高烟囱排放，窑尾废气采用“高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+电袋复合（1电3布袋）除尘器”方法处理后通过125m烟囱排放。
本项目实施后不改变现有水泥窑烧成系统的工艺条件。窑尾排放窑尾废气。另外根据建设单位提供的资料，每次检修后水泥窑升温用柴油约5~6吨，柴油存储于柴油储罐，不涉及温度不足补温使用柴油。
⑥熟料储存、输送：
熟料储存采用圆库储存。熟料储存、输送过程中产生的废气经布袋除尘器净化后由排风机排入大气，除尘灰收集后送往熟料库。
[bookmark: _Hlk219391804]（二）产排污环节分析：
表2-37  本项目主要产污环节及排污特征
	污染源
	污染类型
	产污编号
	产污环节
	主要污染因子

	污染土贮存
	废气
	G1
	污染土堆棚贮存废气
	颗粒物、氨、硫化氢

	一期（1#）、二期（2#）熟料生产线
	废气
	G2
	窑尾废气
	烟尘、SO2、NOx、HCl、HF、重金属、二噁英类

	
	废水
	W1
	原料、污染土堆棚渗滤液
	pH、SS、COD、BOD₅、氨氮、总氮、总磷、重金属、氯离子、氟离子、硫酸盐

	
	固废
	本项目不新增固体废物




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目环保手续履行情况
句容台泥水泥有限公司原为嘉新京阳水泥有限公司，嘉新京阳水泥有限公司成立于1993年，台泥集团于2008年与嘉新国际换股并购后纳入台泥集团，原公司更名为句容台泥水泥有限公司。现有已经建成运行的两条水泥生产线，1#熟料生产线为一条年产150万吨熟料，年产280万吨水泥；二期（2#熟料生产线）为一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线，年产186万吨熟料，年产110万吨水泥。飞灰及废旧轮胎等替代燃料固废处置项目于2019年5月27日取得句容市环保局批复（句环字[2019]108号），该项目依托二期（2#）日产6000吨熟料新型干法水泥生产线协同处置垃圾焚烧飞灰1.55万吨/年(50吨/日)、废弃轮胎1万吨/年，于2021年12月8日完成了竣工验收。
句容台泥水泥有限公司水泥窑协同处置废轮胎项目于2020年12月11日取得镇江市生态环境局批复（镇环审[2020]99号），该项目依托一期新型干法水泥生产线协同处置废弃轮胎5万吨/年，目前该项目正在建设；句容台泥水泥有限公司水泥窑协同处置一般固废项目于2022年12月7日取得镇江市句容生态环境局批复（镇句环审[2022]38号），该项目同时依托一期和二期新型干法水泥生产线协同处置一般固废，目前该项目正在建设；句容台泥水泥有限公司水泥窑协同处置10万吨/年污染土及10万吨/年一般固废项目（台泥水泥终端处置）于2023年1月10日取得镇江市句容生态环境局批复（镇句环审[2023]2号），该项目同时依托一期和二期新型干法水泥生产线协同处置10万吨/年污染土及10万吨/年一般固废项目（台泥水泥终端处置），目前该项目正在建设。
台泥水泥磨节能技改项目对现有1#、2#水泥粉磨生产线改造，新增两台辊压机替代现有的预粉磨立磨，并对配料站及进料系统和水泥入库系统进行升级改造，从而全面提升水泥粉磨生产线的能耗及污染物控制水平，该项目于2024年3月15日取得镇江市生态环境局批复（镇环审[2024]64号），目前该项目正在建设；句容台泥水泥有限公司水泥窑协同处置飞灰3.45万吨/年改扩建项目于2024年10月11日取得镇江市生态环境局批复（镇环审[2024]64号），目前该项目正在建设。
本项目与码头、矿山矿区工程无依托关系，其生产运营、产排污环节与本次评价内容相互独立。码头与本项目位于同一厂区、纳入同一排污许可证管理，但不属于本次依托工程及评价范围，仅作简要评述。
码头工程：厂区现有3万吨级水泥专用码头2座、5千吨级码头1座，主要用于水泥成品及部分原辅料运输。 
矿山矿区工程：矿区位于厂区外，主要为现有水泥生产线供应石灰石原料。
企业于2017年9月29日首次申请排污许可证，于2024年6月27日变更一次。登记编号为91320000608930716F001P。
句容台泥现有项目环评批复及建设情况见表2-38。现有项目主体工程及产品方案见表2-39。
[bookmark: OLE_LINK59]表2-38  现有项目批复及建设情况
	序号
	项目名称
	环评批复文号
	验收批复文号
	建设情况

	一期1#熟料生产线
	香港京阳实业有限公司年产150万吨水泥工程
	环监[1993]094号
	环监验[2000]5号
	正常运行

	
	嘉新京阳水泥有限公司水泥磨技术改造项目
	镇环管[2005]6号
	2008年9月5日句容市环保局出具验收意见
	正常运行

	
	句容台泥水泥有限公司一线窑头、窑尾电收尘改造成袋式收尘项目
	句环审[2015]38号
	句环字[2015]162号
	正常运行

	二期2#熟料生产线
	句容台泥水泥有限公司二期6000t/d熟料新型干法水泥生产线项目
	苏环审[2009]149号
	二期第一阶段：苏环验[2011]18号
二期第二阶段：镇环验[2017]3号
	正常运行

	
	句容台泥水泥有限公司二期6000t/d熟料新型干法水泥生产线电除尘系统技改项目（二线窑头、窑尾电收尘改造成袋式收尘项目）
	句环审[2015]74号
	句环字[2015]227号
	正常运行

	
	句容台泥水泥有限公司2*6000t/d熟料水泥生产线脱硝工程项目
	句环字[2013]48号
	句环字[2013]211号
	正常运行

	其他协同处置
	[bookmark: OLE_LINK76]飞灰及废旧轮胎等替代燃料固废处置项目
	句环字[2019]108号
	2021年12月8日完成竣工验收
	正常运行

	
	水泥窑协同处置废轮胎项目
	镇环审[2020]99号
	2023年已通过自主验收
	已建

	
	水泥窑协同处置一般固废项目
	镇句环审[2022]38号
	/
	在建

	
	水泥窑协同处置10万吨/年污染土及10万吨/年一般固废项目（台泥水泥终端处置）
	镇句环审[2023]2号
	2026年3月已通过自主验收
	已建

	
	台泥水泥磨节能技改项目
	镇句环审[2024]5号
	2025年7月已通过自主验收
	已建

	
	句容台泥水泥有限公司水泥窑协同处置飞灰3.45万吨/年改扩建项目
	镇环审[2024]64号
	/
	在建

	
	句容台泥水泥有限公司替代燃料节能减排项目（一期）
	镇句环审[2026]1号
	/
	在建

	
	句容台泥水泥有限公司旁路放风及水洗除氯项目
	镇句环审[2026]8号
	/
	在建

	注：排污许可证编号91320000608930716F001P


表2-39  现有项目协同处置一般固废情况
	序号
	产品种类
	来源
	处置量（t/a）

	1
	脱硫石膏
	江苏亚胜粉煤灰有限公司/镇江市龙润建材有限公司
	77761.900

	2
	粉煤灰
	镇江市龙润建材有限公司/镇江拓普机电有限公司
	198601.750

	3
	粉煤灰(湿)
	镇江市龙润建材有限公司
	101473.093

	4
	锂渣
	江苏台鑫美环境科技有限公司
	2050.430

	5
	废纺
	镇江市天旺环保科技有限公司/镇江市迪鑫环保科技有限公司
	121433.280

	6
	矿渣
	南京苏侯建设工程有限公司
	17654.050

	7
	矿渣粉
	镇江市龙润建材有限公司
	3523.629

	8
	硅质渣
	江苏台鑫美环境科技有限公司
	139.231

	9
	污染土
	江苏环资台泥固废处置有限公司
	100000


表2-40  现有项目主体工程及产品方案情况（万吨/年）
	产品
	一期1#
	二期2#
	全厂

	熟料
	150
	186
	336

	水泥
	PII52.5R
	112
	55
	167

	
	PO42.5R
	168
	55
	223

	
	水泥产能小计
	280
	110
	390


二、现有项目建设情况
1、已建工程建设情况
本次评价根据现有工程实际情况进行介绍，重点对一期、二期（1#、2#）水泥生产线及配套工艺进行介绍，对码头、矿山矿区的建设内容不进行详述。
（1）主要工程组成
表2-41  已建工程建设情况
	工程类型
	项目名称
	主要组成及建设内容
	建设情况

	主体工程
	新型干法水泥窑生产线
	现有一期、二期1#、2#两条已建的水泥熟料生产线，均由原料破碎、输送及预均化，原料调配和原料粉磨，煤粉制备，熟料烧成系统和熟料储存等部分组成。本次依托一期1#生产线和二期2#生产线。
	已建

	
	
	20MW余热发电系统
	已建

	
	粉磨站
	现有4条水泥生产线，其中3#和4#生产线工艺为辊压机+球磨系统无变化。1#和2#水泥生产线合用1台立磨+2台各自球磨闭路系统，技改后，增加两台辊压机替代现有的立磨。
	已建

	
	低温余热发电工程
	一期、二期1#、2#窑头及窑尾各配套设置1套AQC炉和1套PH炉，共配套1套20MW纯凝补汽式汽轮机和25MW发电机组，形成20MW的发电能力，同时配套化学水处理系统、循环冷却水系统等。
	已建

	
	飞灰处置项目
	依托二期（2#）日产6000吨熟料新型干法水泥生产线协同处置垃圾焚烧飞灰1.55万吨/年（50吨/日），飞灰经飞灰预处理工段、水质净化处理工段等工段进回转窑
	已建

	
	水泥窑协同处置废轮胎项目
	依托厂区一期（1#）熟料新型干法水泥回转窑协同处置废旧轮胎，年协同处置废轮胎5万吨（不含钢丝量，处理量分为：约1万吨整胎进厂破碎后，入烧成系统；约4万吨成品碎片进厂后，入烧成系统）
	已建

	
	水泥窑协同处置10万吨/年污染土及10万吨/年一般固废项目（台泥水泥终端处置）
	依托厂区一期年产150万吨和二期186万吨熟料新型干法水泥回转窑协同处置10万吨/年污染土及10万吨/年一般固废项目
	已建

	公辅工程
	供电
	1.110kV变电所一期：1#水泥生产线和生活用电由句容华阳变电站以110kV双回路供电。水泥生产区和码头共用两台，23400kVA，110kV/6kV主变压器和25000kVA，110kV/6KV主变压器；矿山另设一台5000kVA，110kV/6kV主变压器；
2.110kV变电所二期：变电所二期在一期的基础上扩建，增加一台25000kVA，110kV/10kV主变压器；
110kV变电所一二期已完成建设。厂区配套建设了一座两条生产线20000kVA低温余热发电。
3.110KV变电所三期：变电所三期在一二期的基础上扩建，增加一台16000kVA，110kV/10kV主变压器
	已建

	
	供水
	水泥生产区用水由厂内自备水厂供给，水源为长江水，取水口位于本项目西北向430米处。生产用水储存于清水池，经二级泵房加压送至各用水点。自备水厂设有四台净水器（二备二用），每台净水能力为120m3/h。2座200m3冷却塔水塔。
	已建

	
	排水
	厂区循环冷却水循环使用，不外排；厂区自备水厂排水用于道路喷洒、绿化；码头冲洗水收集沉淀后回用；洗灰废水经水净化单元处理后回用于飞灰水洗单元补水；生活污水接管下蜀镇工业园区市政管网。
	已建

	
	消防
	消防水喷淋系统、水炮、水消火栓、消防箱以及固定式泡沫灭火系统。
	已建

	
	绿化
	厂界占地约903亩（602300平方米），其中绿化面积325亩，全厂绿化率36%。
	

	
	办公生活
	综合办公楼、职工宿舍、食堂位于生产区西侧。
	

	
	分析化验室
	对污染土及熟料等进行常规分析，同时根据规范配置相关危废分析化验设备。
	

	
	自动控制系统
	用PLC和专业智能化程控仪表对水泥窑协同处置系统反应过程进行全程监控，紧急情况下自动停止进料。
	

	环保工程
	废水
	采用“脱钙+过滤+中和+MVR蒸发结晶”的工艺处理洗灰废水，MVR蒸发结晶系统冷凝水全部回用飞灰水洗单元补水，生活污水接管下蜀镇工业园区市政管网。
	已建

	
	废气
	一期1#窑尾
	1#窑尾废气采用“高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+布袋除尘器”方法处理后通过85m排气筒排放
	已建

	
	
	一期1#窑头及其它产尘点*
	窑头配置布袋除尘器，废气处理后经45m高排气筒排放，其它产尘点共设置了61台袋式收尘器
	已建

	
	
	二期2#窑尾
	[bookmark: _Hlk203045852]2#窑尾废气采用“高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+电袋复合（1电3布袋）除尘器”方法处理后通过125m排气筒排放。
	已建

	
	
	二期2#窑头及其它产尘点*
	窑头配置1个静电收集仓+3个布袋收集仓的电袋复合除尘器，窑头废气处理后经40m高排气筒排放。
其它产尘点共设置了52台袋式收尘器，并依托一期1#4台袋式除尘器。
	已建

	
	噪声
	各类磨机、空压机和各类风机等，采取隔音、隔振、吸声、消声等措施降噪。
	已建

	
	固废
	废耐火砖原厂家回收，废油委托镇江风华废弃物处置有限公司处置；
废皮带、废铁等，采用外售等方式得到合理处置；
生活垃圾产生量约为46.5t/a，由厂内收集后委托下蜀镇环境卫生管理处处置。
	/

	
	事故应急池
	现有事故应急池总有效容积为2700m3。
	已建

	
	在线监测系统
	在线监测系统，监测指标包括：窑头烟气温度、压力；窑尾烟气温度、压力，O2、SO2、NOx及颗粒物浓度。
	

	储存工程
	生料库
	1#窑：2座，储量12500t；2#窑：1座储量20000t
	已建

	
	煤堆场
	煤预均化堆场（料）：1-19×280m；煤预均化堆场：1-24×280m；堆棚：2-30×190m
	

	
	石灰石预均化堆场
	1-240×43m，1-240×33m
	

	
	砂岩联合堆棚
	1F/20m，总占地面积约4374m2
	

	
	石膏大棚
	石灰石仓：1-37.5×40m；火山灰仓：1-37.5×40m；脱硫石膏仓：1-52.5×40m
	

	
	联合储库
	1-24×28m，存放湿粉煤灰；1-44×28m，存放铁尾渣、铜矿渣
	

	
	铁粉仓
	1-105×15m
	

	
	临时污染土贮存仓库
	1座，占地面积1800m2
	

	
	污染土暂存库
	1座，1F/12m，总占地面积约697.5m2
	

	
	粉煤灰库
	1座×3600t，1座×4000t
	

	
	水泥库
	4座×12000t，2座×17000t，4座×15000t
	

	
	石灰石堆场
	1#窑：2座×40000t；2#窑：2座×30000t
	

	
	熟料主库
	1#窑：1座储量40000t；2#窑：1座储量100000t
	

	
	熟料调配库
	2#窑：1座储量10000t
	

	
	飞灰仓库
	2座1000m3
	

	
	氨水储罐
	1个60m3；2个52m3
	

	
	柴油储罐
	2个30m3
	

	
	盐酸储罐
	1个20m3
	

	
	硫酸储罐
	1个10m3
	

	运输
	码头
	3万吨级水泥专用码头2座、5千吨级码头1座
	已建

	
	石灰石矿运输皮带廊
	一条从矿区至生产区的石灰石矿运输皮带廊道，总长约17km
	

	
	固废输送投料系统
	输送能力为30t/h
	


注*：煤磨、储库、水泥发散系统、各输送转站点、熟料库、水泥库等。
（3）已建工程工艺流程及产污环节
1）新型干法熟料生产线
一期1#和二期2#生产线采用新型干法预分解生产工艺，主要生产工段包括：石灰石破碎及输送、石灰石预均化、砂岩及粘土均化和输送、粉煤灰及铁粉配料和输送、原料配料、原料粉磨、生料均化及窑尾喂料、熟料烧成及熟料外运、熟料储存及输送、原煤预均化、煤粉制备及计量输送、混合材及石膏破碎和输送、粉煤灰储存及输送、水泥粉磨及输送、水泥储存及散装、粉煤灰输送等。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK4]图2-5  新型干法熟料生产线工艺流程及产污环节示意图
2）余热发电工程工艺流程
一期、二期1#、2#水泥生产线窑头及窑尾各配套设置1套AQC炉和1套SP炉，同时共配套1套20MW纯凝补汽式汽轮机和20MW发电机组，形成10820MW的发电能力。余热发电工艺是一个能量转化的过程。给水通过PH余热锅炉和AQC余热锅炉，将水泥熟料生产线排放的低温余热的热能进行回收，使其转化为蒸汽，再通过蒸汽管道导入蒸汽轮机，在汽轮机中热能转化为动能，使汽轮机转子高速旋转，驱动发电机转动，从而转化为最终的产品——电能，主要生产工艺流程如图2-6。
本系统余热发电采用四炉一机的布置方式，分别在两条水泥生产线窑头篦冷机旁就近露天布置AQC余热锅炉各一台，锅炉主蒸汽压力0.6MPa，温度290℃；在窑尾预热器旁就近露天布置PH余热锅炉各一台，锅炉主蒸汽压力0.6MPa，温度300~335℃，汽轮发电机额定出力20MW。
[image: ]
图2-6  余热发电工程工艺流程图
3）台泥水泥磨生产工艺流程
具体工艺流程图见2-7。
[image: ]
图2-7  水泥粉磨生产工艺流程图
4）飞灰处理工艺流程
飞灰处置系统包括预处理和水质净化工艺，其中飞灰预处理包括储运、洗脱、混合烘干、入窑煅烧工艺；水质净化工段包括水质净化、蒸发制盐工艺。
a.飞灰预处理
飞灰预处理主要工艺流程及产污环节见图2-8。
[bookmark: _Hlk86845124][image: ]
[bookmark: _Hlk86845301]图2-8  飞灰处理主要工艺流程图
b.水质净化处理工段
分离后的洗脱液进入水质净化系统，采用“脱钙+过滤+中和+MVR蒸发结晶”的工艺处理洗脱液。洗脱液主要成分为NaCl、KCl，另外还包括少量Ca2+。水洗结晶盐开展了风险评估，作为产品管理。在生产中，台泥公司严格按照《危险废物综合利用与处置技术规范通则》（DB32/T4370-2022）中8综合利用章节的要求开展相关工作，保证结晶盐综合利用全过程环境风险可控，制定并执行档案制度，执行检测制度，定期采样检测。
[image: ]
图2-9  水质净化单元工艺流程图
5．废轮胎预处理工艺流程
废轮胎在厂内处置环节流程图见图2-10。
[bookmark: _Hlk86845355][image: ]
图2-10  废轮胎厂内处置流程图
废弃轮胎收集进场后，经自卸车或铲车辅助卸料至废弃轮胎堆棚暂存。根据进厂轮胎外观直径确定是否需要抽丝作业，轮胎直径≤1000mm破碎作业时，经铲车将轮胎喂入料斗内；轮胎直径≥1000mm在入破碎机之前进行抽丝作业，经过抽丝后的轮胎再入破碎机进行破碎。经皮带输送机输送至破碎机进行破碎，废弃轮胎经过破碎后形成粒径≤50mm的轮胎碎片，而后经皮带输送机输送，并在皮带机尾端进行一次磁选，分离出轮胎内金属，磁选后输送至碎片暂存区储存。
（4）已建项目污染源分析
根据已建项目环评以及竣工环保验收监测报告对其污染治理措施达标可行性进行回顾，本节重点分析项目依托的一期1#150万吨/年熟料和2#6000t/d熟料的新型干法水泥生产线的污染物产排放和治理措施情况。经分析，各类污染防治措施均正常运行，能够做到达标排放。
1）废气产生与治理情况
现有项目生产过程中产生的废气主要为：现有项目烟（粉）尘主要为原料配料、混合材制备、生料磨、煤粉磨、熟料烧成、水泥粉磨、包装等工序产生的粉尘，其他污染物主要为窑尾排放的颗粒物、SO2、NOx等。
一期1#生产线共含有组织排尘点63个，水泥熟料生产线产生的废气通过63台（套）收尘器，分别经过63根排气筒排放。一期1#生产线窑尾废气主要为颗粒物、SO2、NOx等，采用“高温焚烧+碱性环境+SCR +SNCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+布袋除尘器”方法处理后通过85m排气筒排放；窑头烧成废气主要为颗粒物，经布袋除尘处理后由1根45米高排气筒排放。
二期2#生产线项目产生的废气通过52台袋式除尘器和2台电袋复合除尘器，分别经过54根排气筒排放。二期2#生产线窑尾废气主要为颗粒物、SO2、NOx等，采用“高温焚烧+碱性环境SCR+SNCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+电袋复合（1电3布袋）除尘器”方法处理后通过125m排气筒排放；窑头烧成废气主要为颗粒物，经1个静电收集仓+3个布袋收集仓电袋复合除尘器处理后由1根34米高排气筒排放。
无组织排放产生于原料、燃料的装卸和堆放时的扬尘，排放点主要为物料堆场、厂区道路（物料运输）、物料转运点等。其中，生料配料、生料均化库顶和库底、熟料库顶以及各转运点等粉尘无组织排放源均设置除尘装置，将大部分无组织排放纳入除尘系统，使之成为有组织排放；各物料堆棚，定时洒水降尘；对入厂原料运输车辆，所有物料用篷布覆盖，减少物料的飞扬和撒落；定时对进厂道路洒水降尘，采取了上述措施，减少了无组织排放。
1、有组织废气
①现有项目废气治理设施情况见表2-42。
表2-42  主要废气治理设施
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	污染治理设施
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）
	排气温度（℃）

	DA001
	3#水泥磨
	颗粒物
	袋式除尘器
	50.8
	2.43
	110

	DA002
	1#水泥磨
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	3.2
	110

	DA003
	2#水泥磨
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	3.2
	110

	DA004
	4#水泥磨
	颗粒物
	袋式除尘器
	36
	2.4
	86

	DA005
	1#预热器喂料斗提1
	颗粒物
	袋式除尘器
	95
	0.25
	常温

	DA006
	1#预热器喂料斗提2
	颗粒物
	袋式除尘器
	95
	0.25
	常温

	DA007
	1#熟料生产窑头
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	4.09
	100

	DA008
	1#熟料库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.6
	60

	DA009
	石膏破碎机排口
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.5
	常温

	DA010
	1#煤磨
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	1.51
	90

	DA011
	2#原料输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.45
	常温

	DA012
	2#原料输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.45
	常温

	DA013
	2#原料输送5
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.45
	常温

	DA014
	二线窑尾排气筒
	颗粒物，氮氧化物，二噁英类，氟化氢，氯化氢，汞及其化合物，二氧化硫，铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物，铊、镉、铅、砷及其化合物，氨（氨气），总有机碳
	高温焚烧+碱性环境+SNCR+SCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+电袋复合（1电3布袋）除尘器
	128
	4
	90

	DA015
	2#原料输送6
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.6
	60

	DA016
	2#生料库
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.6
	60

	DA017
	2#熟料生产窑头
	颗粒物
	电袋复合除尘
	40
	3.75
	100

	DA018
	2#熟料库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	40
	0.9
	60

	DA019
	2#煤磨
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	1.42
	80

	DA020
	1#矿山破碎机
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	常温

	DA021
	矿区输送皮带1
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	常温

	DA022
	黏土破碎机排口
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	常温

	DA023
	1#熟料生产配料仓1
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	常温

	DA024
	1#熟料生产配料仓2
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	常温

	DA025
	1#输送系统5
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	常温

	DA026
	1#生料库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.6
	60

	DA027
	10#水泥库
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.45
	80

	DA028
	1#物料输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	60

	DA029
	1#喂料输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.25
	60

	DA030
	1#散装机
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.5
	40

	DA031
	2#散装机6
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.45
	40

	DA032
	1#包装机
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.9
	40

	DA033
	2#包装机1
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.6
	40

	DA034
	1#装船机
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.8
	40

	DA035
	1#水泥库顶
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.7
	75

	DA036
	2#水泥库顶
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.7
	75

	DA037
	2#粉煤灰库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	30
	0.4
	常温

	DA038
	3#水泥库顶
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.7
	75

	DA039
	2#输送系统6
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.5
	60

	DA040
	2#输送系统7
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.5
	60

	DA041
	4#水泥库顶
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.7
	75

	DA042
	1#粉煤灰库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	30
	0.4
	常温

	DA043
	5#水泥库顶
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.45
	80

	DA044
	6#水泥库顶
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.45
	80

	DA045
	7#水泥库
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.45
	80

	DA046
	8#水泥库
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.45
	80

	DA047
	9#水泥库
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.45
	80

	DA048
	2#矿山破碎机
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	1
	常温

	DA049
	2#装船机
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.45
	常温

	DA053
	3号磨中间仓
	颗粒物
	袋式除尘器
	26
	0.4
	常温

	DA054
	1号、2号磨中间仓
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.4
	常温

	DA055
	4号磨磨排
	颗粒物
	袋式除尘器
	28
	1.2
	70

	DA056
	1#熟料库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.4
	100

	DA057
	1#熟料窑尾
	颗粒物，氯化氢，氮氧化物，总有机碳，铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物，铊、镉、铅、砷及其化合物，氨（氨气），二噁英类，二氧化硫，氟化氢，汞及其化合物
	高温焚烧+碱性环境+SNCR+SCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+布袋除尘器
	85
	4.86
	90

	DA058
	生态抑尘料斗1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA059
	生态抑尘料斗1#
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA060
	2#熟料检斤库
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.4
	常温

	DA061
	2#熟料调配库
	颗粒物
	袋式除尘器
	42
	0.4
	常温

	DA062
	1#熟料次库
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.5
	85

	DA063
	1#熟料生产配料仓3
	颗粒物
	袋式除尘器
	30
	0.4
	常温

	DA064
	生态抑尘料斗2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA065
	生态抑尘料斗2#
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA066
	1#输送系统4-4
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA067
	1#输送系统4-3
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA068
	飞灰料仓排气筒
	非甲烷总烃，硫化氢，氨（氨气），颗粒物，臭气浓度
	袋式除尘器
	28
	0.6
	25

	DA069
	入库输送
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	85

	DA070
	2#原料输送4
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.5
	常温

	DA071
	2#原料输送3
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.5
	常温

	DA072
	2#原料输送7
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.3
	常温

	DA073
	2#熟料库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.4
	常温

	DA074
	矿区输送皮带2
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.4
	常温

	DA075
	矿区输送皮带3
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA076
	矿区输送皮带4
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.4
	常温

	DA077
	矿区输送皮带5
	颗粒物
	袋式除尘器
	8
	0.5
	常温

	DA078
	矿区输送皮带6
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.45
	常温

	DA079
	1#输送系统5-1
	颗粒物
	袋式除尘器
	48
	0.5
	常温

	DA080
	1#生料库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.4
	常温

	DA081
	1#装船机悬臂
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.4
	常温

	DA082
	1#水泥库底
	颗粒物
	袋式除尘器
	5.6
	0.4
	常温

	DA083
	2#水泥库底
	颗粒物
	袋式除尘器
	5.6
	0.4
	常温

	DA084
	2#粉煤灰库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.35
	常温

	DA085
	3#水泥库底
	颗粒物
	袋式除尘器
	5.6
	0.4
	常温

	DA086
	4#水泥库底
	颗粒物
	袋式除尘器
	5.6
	0.4
	常温

	DA087
	600T仓
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.4
	常温

	DA088
	1#粉煤灰库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	2.5
	0.35
	常温

	DA089
	5#水泥库内
	颗粒物
	袋式除尘器
	4
	0.4
	常温

	DA090
	6#水泥库内
	颗粒物
	袋式除尘器
	4
	0.4
	常温

	DA091
	1#物料输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.3
	70

	DA092
	1#喂料输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.45
	50

	DA093
	1#水泥输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.3
	常温

	DA094
	水泥输送
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.3
	50

	DA095
	1#水泥输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.3
	常温

	DA096
	装车机（SD1）
	颗粒物
	袋式除尘器
	15.5
	0.5
	常温

	DA097
	1#水泥出库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	7
	0.5
	常温

	DA098
	1#水泥出库3
	颗粒物
	袋式除尘器
	5
	0.5
	常温

	DA099
	1#水泥出库5
	颗粒物
	袋式除尘器
	32
	0.4
	常温

	DA100
	1#水泥出库6
	颗粒物
	袋式除尘器
	30
	0.4
	常温

	DA101
	1#水泥出库7
	颗粒物
	袋式除尘器
	28
	0.4
	常温

	DA102
	57N11熟料输送
	颗粒物
	袋式除尘器
	28
	0.4
	常温

	DA103
	1#水泥出库9
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.5
	常温

	DA104
	1#水泥出库11
	颗粒物
	袋式除尘器
	19
	0.3
	常温

	DA105
	1#水泥出库12
	颗粒物
	袋式除尘器
	21
	0.3
	常温

	DA106
	1#水泥出库10
	颗粒物
	袋式除尘器
	19
	0.3
	常温

	DA107
	1#熟料输送系统
	颗粒物
	袋式除尘器
	21
	0.3
	常温

	DA108
	2#水泥出库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	48
	0.40
	常温

	DA109
	2#水泥出库2
	颗粒物
	袋式除尘器
	48
	0.4
	常温

	DA110
	2#水泥出库3
	颗粒物
	袋式除尘器
	48
	0.4
	常温

	DA111
	2#水泥出库4
	颗粒物
	袋式除尘器
	48
	0.4
	常温

	DA112
	2#水泥输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	23
	0.4
	常温

	DA113
	2#水泥输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	42
	0.4
	常温

	DA114
	振动筛
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.4
	常温

	DA115
	1#转运废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.5
	常温

	DA116
	2#转运废气
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.5
	常温

	DA117
	原料输送
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.3
	常温

	DA118
	1#水泥出库1
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA119
	1#预热器中间仓
	颗粒物
	袋式除尘器
	45
	0.4
	常温

	DA120
	1#水泥出库4
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA121
	辊压机
	颗粒物
	袋式除尘器
	28
	1.2
	50

	DA122
	2#熟料输送7
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.4
	常温

	DA123
	2#熟料输送6
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.4
	常温

	DA124
	物流输送7
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.4
	常温

	DA125
	轮胎破碎
	颗粒物，硫化氢，臭气浓度，氨（氨气）
	袋式除尘器
	15
	0.5
	常温

	DA126
	原料输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.6
	常温

	DA127
	原料输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.6
	50

	DA128
	2#入库输送
	颗粒物
	袋式除尘器
	23
	0.4
	常温

	DA129
	1#石灰石仓
	颗粒物
	袋式除尘器
	50
	0.35
	70

	DA130
	1#熟料仓1
	颗粒物
	袋式除尘器
	28
	0.4
	45

	DA131
	1#熟料仓2
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.35
	常温

	DA132
	1#盘运机1
	颗粒物
	袋式除尘器
	18
	0.4
	50

	DA133
	1#盘运机2
	颗粒物
	袋式除尘器
	46
	0.4
	常温

	DA134
	2#配料站2
	颗粒物
	袋式除尘器
	26
	0.4
	常温

	DA135
	2#配料站1
	颗粒物
	袋式除尘器
	26
	0.4
	常温

	DA136
	2#水泥出库5
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA137
	2#水泥出库6
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA138
	2#水泥出库7
	颗粒物
	袋式除尘器
	23
	0.4
	常温

	DA139
	2#水泥出库8
	颗粒物
	袋式除尘器
	23
	0.4
	常温

	DA140
	2#熟料输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA141
	2#熟料输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA142
	2#熟料输送3
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA143
	2#熟料输送4
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA144
	2#熟料输送5
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA145
	2#散装机1、2
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA146
	2#散装机3
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.3
	常温

	DA147
	2#散装机4
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.5
	常温

	DA148
	2#散装机5
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.5
	常温

	DA149
	2#包装机2
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.5
	常温

	DA150
	物流输送9
	颗粒物
	袋式除尘器
	16
	0.4
	常温

	DA151
	物流输送8
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA152
	物流输送19
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA153
	物流输送20
	颗粒物
	袋式除尘器
	22
	0.4
	常温

	DA154
	物流输送16
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA155
	物流输送17
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA156
	物流输送18
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA157
	物流输送10
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA158
	物流输送11
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA159
	物流输送12
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA160
	物流输送13
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA161
	物流输送14
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA162
	物流输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	18
	0.4
	常温

	DA163
	物流输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	17
	0.4
	常温

	DA164
	物流输送3
	颗粒物
	袋式除尘器
	18
	0.4
	常温

	DA165
	物流输送4
	颗粒物
	袋式除尘器
	20
	0.4
	常温

	DA166
	物流输送6
	颗粒物
	袋式除尘器
	32
	0.4
	常温

	DA167
	物流输送15
	颗粒物
	袋式除尘器
	35
	0.4
	常温

	DA168
	物流输送21
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温

	DA169
	物流输送22
	颗粒物
	袋式除尘器
	23
	0.4
	常温

	DA170
	物流输送23
	颗粒物
	袋式除尘器
	18
	0.4
	常温

	DA171
	物流输送24
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA172
	物流输送25
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA173
	物流输送26
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA174
	物流输送27
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA175
	物流输送28
	颗粒物
	袋式除尘器
	18
	0.45
	常温

	DA176
	砂岩破碎排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA177
	#2物料输送1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA178
	#2物料输送2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA179
	#3配料站1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA180
	#3配料站2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA181
	1#辊压1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA182
	1#辊压2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA183
	1#辊压运输1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA184
	1#辊压运输2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA185
	2#辊压1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA186
	2#辊压2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA187
	2#辊压运输1
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA188
	2#辊压运输2
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA189
	1#水泥磨选粉
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA190
	2#水泥磨选粉
	颗粒物
	袋式除尘器
	15
	0.4
	常温

	DA191
	1#熟料库转运
	颗粒物
	袋式除尘器
	25
	0.4
	常温


②现有废气监测情况
为反映窑头及窑尾废气污染物长期排放情况，本次收集了依托工程一期年产150万吨和二期日产6000吨熟料新型干法水泥生产线大气污染物排放在线监测系统2024年1月至2026年3月窑头及窑尾的在线监测数据，在线监测统计结果见表2-43~2-46。
表2-43  1#窑尾在线监测各月数据情况表
	监测类型
	时间
	烟气流量
（m3/h）
	/
	日平均浓度（mg/m3）
	备注

	
	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOX
	

	窑尾烟气污染物在线监测
	202401
	494002.02
	平均值
	1.17
	3.87
	32.81
	/

	
	
	
	最大值
	3.96
	30.88
	49.46
	

	
	
	
	最小值
	0.05
	0.75
	13.82
	

	
	202402
	499238.04
	平均值
	1.26
	5.63
	33.53
	/

	
	
	
	最大值
	2.034
	30.194
	49.988
	

	
	
	
	最小值
	0.064
	0.751
	10.454
	

	
	202403
	493170.99
	平均值
	2.46
	5.70
	29.22
	/

	
	
	
	最大值
	3.92
	34.66
	49.99
	

	
	
	
	最小值
	1.30
	0.74
	6.26
	

	
	202404
	500336.87
	平均值
	1.91
	3.44
	27.32
	/

	
	
	
	最大值
	3.56
	34.29
	48.32
	

	
	
	
	最小值
	0.55
	0.68
	1.24
	

	
	202405
	513334.259
	平均值
	1.532
	4.015
	31.005
	/

	
	
	
	最大值
	1.987
	27.932
	49.540
	

	
	
	
	最小值
	1.153
	0.747
	9.943
	

	
	202406
	509708.12
	平均值
	1.70
	3.63
	34.73
	/

	
	
	
	最大值
	2.12
	30.48
	49.97
	

	
	
	
	最小值
	0.469
	0.743
	10.432
	

	
	202407
	506015.33
	平均值
	2.51
	3.27
	32.71
	/

	
	
	
	最大值
	5.36
	10.05
	41.17
	

	
	
	
	最小值
	0.74
	0.01
	0.11
	

	
	202408
	433901.94
	平均值
	1.27
	4.52
	29.6
	/

	
	
	
	最大值
	1.67
	13.24
	39.88
	

	
	
	
	最小值
	0.74
	0.79
	0.11
	

	
	202409
	494886.67
	平均值
	2.22
	6.52
	29.6
	/

	
	
	
	最大值
	5.20
	20.39
	39.88
	

	
	
	
	最小值
	0.60
	0.01
	0.11
	

	
	202410
	467948.06
	平均值
	3.58
	6.54
	32.0
	/

	
	
	
	最大值
	4.38
	13.59
	39.77
	

	
	
	
	最小值
	2.65
	0.67
	27.61
	

	
	202411
	451532.57
	平均值
	1.79
	2.73
	22.36
	/

	
	
	
	最大值
	3.47
	17.9
	67.37
	

	
	
	
	最小值
	0.78
	0.01
	0.11
	

	
	202412
	452785.47
	平均值
	2.76
	4.35
	31.83
	/

	
	
	
	最大值
	3.36
	16.54
	43.24
	

	
	
	
	最小值
	2.18
	0.76
	21.67
	

	
	202501
	277459.90
	平均值
	2.70
	1.46
	15.18
	/

	
	
	
	最大值
	4.61
	3.60
	32.41
	

	
	
	
	最小值
	1.53
	0.01
	0.11
	

	
	202502
	332695.20
	平均值
	1.86
	7.00
	25.17
	/

	
	
	
	最大值
	3.54
	14.64
	57.31
	

	
	
	
	最小值
	1.01
	0.01
	0.11
	

	
	202503
	430628.92
	平均值
	1.44
	7.02
	32.43
	/

	
	
	
	最大值
	1.91
	15.83
	37.21
	

	
	
	
	最小值
	1.16
	0.83
	27.37
	

	
	202504
	344888.60
	平均值
	1.85
	5.66
	25.77
	/

	
	
	
	最大值
	2.53
	18.84
	45.67
	

	
	
	
	最小值
	1.29
	0.01
	0.11
	

	
	202505
	395032.38
	平均值
	2.08
	5.67
	31.37
	/

	
	
	
	最大值
	2.81
	4.45
	38.98
	

	
	
	
	最小值
	0.90
	1.03
	25.09
	

	
	202506
	417741.88
	平均值
	2.63
	5.87
	32.53
	/

	
	
	
	最大值
	3.55
	12.33
	46.44
	

	
	
	
	最小值
	1.67
	1.10
	25.78
	

	
	202507
	434731.86
	平均值
	2.71
	9.91
	24.07
	/

	
	
	
	最大值
	3.89
	18.68
	32.65
	

	
	
	
	最小值
	1.91
	1.00
	0.11
	

	
	202508
	469514.92
	平均值
	3.19
	8.58
	28.70
	/

	
	
	
	最大值
	4.25
	42.95
	68.09
	

	
	
	
	最小值
	1.81
	0.98
	20.77
	

	
	202509
	480616.69
	平均值
	2.70
	10.63
	19.50
	/

	
	
	
	最大值
	4.33
	20.42
	25.76
	

	
	
	
	最小值
	1.82
	1.90
	12.44
	

	
	202510
	465869.78
	平均值
	3.72
	5.55
	22.29
	/

	
	
	
	最大值
	5.28
	10.04
	27.38
	

	
	
	
	最小值
	2.18
	1.42
	15.47
	

	
	202511
	462880.59
	平均值
	2.85
	5.64
	23.83
	/

	
	
	
	最大值
	3.81
	11.70
	50.29
	

	
	
	
	最小值
	2.40
	1.59
	17.18
	

	
	202512
	469020.04
	平均值
	2.28
	3.15
	25.01
	/

	
	
	
	最大值
	3.46
	10.08
	29.59
	

	
	
	
	最小值
	1.44
	0.82
	19.19
	

	
	202601
	458151.19
	平均值
	1.97
	2.49
	27.72
	/

	
	
	
	最大值
	2.89
	10.28
	53.74
	

	
	
	
	最小值
	1.13
	0.04
	0.12
	

	
	202602
	91537.22
	平均值
	1.38
	0.72
	0.39
	/

	
	
	
	最大值
	1.76
	2.40
	5.40
	

	
	
	
	最小值
	0.93
	0.00
	0.10
	

	
	202603
	492021.48
	平均值
	1.91
	6.37
	31.01
	/

	
	
	
	最大值
	3.24
	15.30
	68.59
	

	
	
	
	最小值
	1.31
	1.77
	24.34
	


表2-44  2#窑尾在线监测各月数据情况表
	监测类型
	时间
	烟气流量
（m3/h）
	/
	日平均浓度（mg/m3）
	备注

	
	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOX
	

	窑尾烟气污染物在线监测
	202401
	703152.80
	平均值
	1.36
	2.31
	20.30
	/

	
	
	
	最大值
	1.868
	15.676
	61.425
	

	
	
	
	最小值
	0.99
	0.33
	10.25
	

	
	202402
	752716.57
	平均值
	1.26
	5.63
	33.53
	/

	
	
	
	最大值
	2.034
	30.194
	49.988
	

	
	
	
	最小值
	1.094
	0.338
	3.963
	

	
	202403
	616307.89
	平均值
	1.18
	1.43
	28.99
	/

	
	
	
	最大值
	2.68
	28.18
	48.80
	

	
	
	
	最小值
	0.77
	0.33
	7.34
	

	
	202404
	654110.06
	平均值
	1.17
	0.88
	29.30
	/

	
	
	
	最大值
	1.40
	8.39
	44.67
	

	
	
	
	最小值
	1.04
	0.33
	4.47
	

	
	202405
	608410.514
	平均值
	1.682
	0.33
	37.282
	/

	
	
	
	最大值
	2.192
	1.699
	49.948
	

	
	
	
	最小值
	1.122
	33.061
	6.02
	

	
	202406
	575212.80
	平均值
	1.92
	2.13
	44.39
	/

	
	
	
	最大值
	2.22
	21.61
	49.93
	

	
	
	
	最小值
	1.82
	0.33
	21.24
	

	
	202407
	473651.44
	最大值
	4.30
	6.90
	69.91
	/

	
	
	
	最小值
	0.94
	0.01
	0.05
	

	
	
	
	平均值
	1.91
	1.05
	26.02
	

	
	202408
	682970.51
	最大值
	1.57
	14.32
	45.78
	/

	
	
	
	最小值
	0.18
	0.35
	36.81
	

	
	
	
	平均值
	0.85
	3.41
	42.37
	

	
	202409
	706478.64
	最大值
	1.39
	13.87
	45.56
	/

	
	
	
	最小值
	0.54
	0.36
	33.29
	

	
	
	
	平均值
	0.97
	6.01
	41.41
	

	
	202410
	424467.16
	最大值
	1.51
	40.74
	84.99
	/

	
	
	
	最小值
	0.18
	0.02
	0.01
	

	
	
	
	平均值
	1.01
	2.35
	20.19
	

	
	202411
	634857.72
	最大值
	1.57
	21.06
	84.97
	/

	
	
	
	最小值
	1.02
	0.01
	0.14
	

	
	
	
	平均值
	1.38
	1.63
	31.70
	

	
	202412
	667837.57
	最大值
	1.97
	7.51
	43.42
	/

	
	
	
	最小值
	1.25
	0.01
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	1.50
	1.17
	33.96
	

	
	202501
	531264.01
	最大值
	2.23
	35.10
	69.96
	/

	
	
	
	最小值
	1.11
	0.02
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	1.88
	1.96
	26.97
	

	
	202502
	19652.44
	最大值
	1.39
	2.50
	3.54
	/

	
	
	
	最小值
	1.09
	0.01
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	1.24
	0.27
	0.57
	

	
	202503
	616749.32
	最大值
	1.90
	31.07
	81.69
	/

	
	
	
	最小值
	1.03
	0.22
	0.16
	

	
	
	
	平均值
	1.47
	4.14
	36.84
	

	
	202504
	645955.45
	最大值
	1.61
	15.83
	50.78
	/

	
	
	
	最小值
	0.97
	0.35
	32.43
	

	
	
	
	平均值
	1.27
	4.19
	41.25
	

	
	202505
	629983.75
	最大值
	1.25
	15.37
	42.12
	/

	
	
	
	最小值
	0.50
	0.35
	25.94
	

	
	
	
	平均值
	0.98
	3.33
	37.48
	

	
	202506
	315965.58
	最大值
	1.28
	42.90
	81.92
	/

	
	
	
	最小值
	0.63
	0.01
	0.09
	

	
	
	
	平均值
	0.92
	2.18
	15.25
	

	
	202507
	615185.96
	最大值
	2.02
	5.11
	37.07
	/

	
	
	
	最小值
	1.00
	0.35
	24.55
	

	
	
	
	平均值
	1.37
	1.16
	32.60
	

	
	202508
	608093.71
	最大值
	1.50
	4.22
	36.23
	/

	
	
	
	最小值
	0.75
	0.35
	26.14
	

	
	
	
	平均值
	1.16
	0.90
	32.97
	

	
	202509
	587094.31
	最大值
	1.71
	14.80
	56.02
	/

	
	
	
	最小值
	0.88
	0.35
	21.47
	

	
	
	
	平均值
	1.35
	2.08
	33.06
	

	
	202510
	582376.60
	最大值
	1.56
	11.07
	33.43
	/

	
	
	
	最小值
	1.07
	0.35
	23.05
	

	
	
	
	平均值
	1.30
	2.27
	27.50
	

	
	202511
	598402.59
	最大值
	1.99
	29.82
	78.60
	/

	
	
	
	最小值
	1.38
	0.04
	0.27
	

	
	
	
	平均值
	1.62
	2.84
	28.42
	

	
	202512
	572018.99
	最大值
	2.40
	21.17
	68.83
	/

	
	
	
	最小值
	1.48
	0.05
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	1.90
	2.82
	27.99
	

	
	202601
	591749.12
	最大值
	2.49
	6.92
	40.51
	/

	
	
	
	最小值
	1.36
	0.36
	24.16
	

	
	
	
	平均值
	1.78
	1.41
	31.12
	

	
	202602
	617063.68
	最大值
	1.65
	10.01
	37.06
	/

	
	
	
	最小值
	1.12
	0.35
	25.43
	

	
	
	
	平均值
	1.30
	2.70
	32.39
	

	
	202603
	537779.48
	最大值
	1.55
	16.02
	43.90
	/

	
	
	
	最小值
	1.32
	9.70
	23.27
	

	
	
	
	平均值
	1.44
	12.86
	33.59
	


从在线监测数据上来看，2024年1月至2026年3月1#和2#窑尾颗粒物、SO2、NOx的平均排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）中表1 Ⅱ阶段排放限值要求。
对于部分最大值超标原因，企业回转窑在年度检修完成后，由于设备升温、系统风量、煤粉燃烧状态、窑内物料反应条件均处于调整过渡期，窑况不稳定，燃烧均匀性较差，导致启窑初期短暂出现氮氧化物、二氧化硫瞬时峰值偏高现象。该类瞬时高值为检修后开机阶段典型工艺波动，属于行业普遍客观存在的非正常生产工况，并非正常生产运行过程超标。除去开机波动时段，项目常态化连续生产期间废气污染物排放均稳定达标，数据波动原因真实合理，符合水泥窑生产运行工况特点。
窑尾异常数据情况分析见表2-45。
表2-45  窑尾异常数据情况分析表
	超标时间
	超标位置
	超标因子
	监测值（mg/m3）
	原因分析

	2024.11.13
	1#窑尾
	氮氧化物
	67.37
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.02.15
	1#窑尾
	氮氧化物
	57.31
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.08.15
	1#窑尾
	二氧化硫
	42.95
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.08.15
	1#窑尾
	氮氧化物
	68.09
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.11.02
	1#窑尾
	氮氧化物
	50.29
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2026.01.09
	1#窑尾
	氮氧化物
	53.74
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2026.03.01
	1#窑尾
	氮氧化物
	68.59
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2024.07.15
	2#窑尾
	氮氧化物
	69.91
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2024.10.18
	2#窑尾
	二氧化硫
	40.74
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2024.10.18
	2#窑尾
	氮氧化物
	84.99
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2024.11.30
	2#窑尾
	氮氧化物
	84.97
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.01.03
	2#窑尾
	二氧化硫
	35.10
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.01.03
	2#窑尾
	氮氧化物
	69.96
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.03.03
	2#窑尾
	氮氧化物
	81.69
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.04.19
	2#窑尾
	氮氧化物
	50.78
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.06.23
	2#窑尾
	二氧化硫
	42.90
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.06.23
	2#窑尾
	氮氧化物
	81.92
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.09.23
	2#窑尾
	氮氧化物
	56.02
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.11.16
	2#窑尾
	氮氧化物
	78.60
	检修后开机阶段典型工艺波动

	2025.12.03
	2#窑尾
	氮氧化物
	68.83
	检修后开机阶段典型工艺波动


表2-46  1#窑头在线监测各月数据情况表
	[bookmark: OLE_LINK13]监测类型
	时间
	烟气流量
（m3/h）
	/
	日平均浓度（mg/m3）
	备注

	
	
	
	
	颗粒物
	

	窑头烟气污染物在线监测
	202401
	310865.73
	最大值
	0.30
	/

	
	
	
	最小值
	0.17
	

	
	
	
	平均值
	0.24
	

	
	202402
	164886.21
	最大值
	0.62
	/

	
	
	
	最小值
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	0.25
	

	
	202403
	234861.96
	最大值
	2.24
	/

	
	
	
	最小值
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	0.30
	

	
	202404
	373483.47
	最大值
	2.28
	/

	
	
	
	最小值
	2.06
	

	
	
	
	平均值
	2.18
	

	
	202405
	285141.79
	最大值
	2.29
	/

	
	
	
	最小值
	1.80
	

	
	
	
	平均值
	2.11
	

	
	202406
	352078.81
	最大值
	2.44
	/

	
	
	
	最小值
	1.89
	

	
	
	
	平均值
	2.29
	

	
	202407
	333180.73
	最大值
	2.54
	/

	
	
	
	最小值
	2.02
	

	
	
	
	平均值
	2.36
	

	
	202408
	261078.96
	最大值
	2.43
	/

	
	
	
	最小值
	1.97
	

	
	
	
	平均值
	2.18
	

	
	202409
	242097.16
	最大值
	2.40
	/

	
	
	
	最小值
	2.02
	

	
	
	
	平均值
	2.21
	

	
	202410
	231818.61
	最大值
	2.19
	/

	
	
	
	最小值
	1.79
	

	
	
	
	平均值
	2.02
	

	
	202411
	177041.87
	最大值
	2.16
	/

	
	
	
	最小值
	1.69
	

	
	
	
	平均值
	1.85
	

	
	202412
	217874.00
	最大值
	1.92
	/

	
	
	
	最小值
	1.62
	

	
	
	
	平均值
	1.76
	

	
	202501
	93550.91
	最大值
	1.81
	/

	
	
	
	最小值
	1.41
	

	
	
	
	平均值
	1.58
	

	
	202502
	175550.44
	最大值
	1.94
	/

	
	
	
	最小值
	1.27
	

	
	
	
	平均值
	1.62
	

	
	202503
	300245.35
	最大值
	2.24
	/

	
	
	
	最小值
	1.71
	

	
	
	
	平均值
	1.94
	

	
	202504
	212406.58
	最大值
	2.23
	/

	
	
	
	最小值
	1.68
	

	
	
	
	平均值
	1.98
	

	
	202505
	294076.62
	最大值
	2.31
	/

	
	
	
	最小值
	2.01
	

	
	
	
	平均值
	2.14
	

	
	202506
	300026.33
	最大值
	2.38
	/

	
	
	
	最小值
	2.08
	

	
	
	
	平均值
	2.24
	

	
	202507
	262629.34
	最大值
	2.61
	/

	
	
	
	最小值
	1.96
	

	
	
	
	平均值
	2.32
	

	
	202508
	286514.28
	最大值
	2.41
	/

	
	
	
	最小值
	2.23
	

	
	
	
	平均值
	2.35
	

	
	202509
	277046.88
	最大值
	2.44
	/

	
	
	
	最小值
	2.09
	

	
	
	
	平均值
	2.30
	

	
	202510
	278974.66
	最大值
	2.42
	/

	
	
	
	最小值
	1.88
	

	
	
	
	平均值
	2.14
	

	
	202511
	271919.66
	最大值
	2.08
	/

	
	
	
	最小值
	1.78
	

	
	
	
	平均值
	1.96
	

	
	202512
	262904.33
	最大值
	2.52
	/

	
	
	
	最小值
	1.81
	

	
	
	
	平均值
	2.26
	

	
	202601
	243796.40
	最大值
	2.42
	/

	
	
	
	最小值
	1.14
	

	
	
	
	平均值
	2.04
	

	
	202602
	40403.78
	最大值
	1.79
	/

	
	
	
	最小值
	1.55
	

	
	
	
	平均值
	1.67
	

	
	202603
	260357.61
	最大值
	2.24
	/

	
	
	
	最小值
	1.88
	

	
	
	
	平均值
	2.07
	


表2-47  2#窑头在线监测各月数据情况表
	监测类型
	时间
	烟气流量
（m3/h）
	/
	日平均浓度（mg/m3）
	备注

	
	
	
	
	颗粒物
	

	窑头烟气污染物在线监测
	202401
	442648.66
	最大值
	0.27
	/

	
	
	
	最小值
	0.19
	

	
	
	
	平均值
	0.23
	

	
	202402
	189504.02
	最大值
	0.26
	/

	
	
	
	最小值
	0.18
	

	
	
	
	平均值
	0.20
	

	
	202403
	423274.06
	最大值
	0.31
	/

	
	
	
	最小值
	0.18
	

	
	
	
	平均值
	0.24
	

	
	202404
	424636.39
	最大值
	0.28
	/

	
	
	
	最小值
	0.20
	

	
	
	
	平均值
	0.23
	

	
	202405
	313509.57
	最大值
	0.39
	/

	
	
	
	最小值
	0.21
	

	
	
	
	平均值
	0.28
	

	
	202406
	306096.93
	最大值
	0.30
	/

	
	
	
	最小值
	0.21
	

	
	
	
	平均值
	0.24
	

	
	202407
	276031.00
	最大值
	2.11
	[bookmark: OLE_LINK73]/

	
	
	
	最小值
	0.19
	

	
	
	
	平均值
	0.42
	

	
	202408
	358072.23
	最大值
	2.21
	/

	
	
	
	最小值
	1.97
	

	
	
	
	平均值
	2.11
	

	
	202409
	348486.85
	最大值
	2.00
	/

	
	
	
	最小值
	1.51
	

	
	
	
	平均值
	1.67
	

	
	202410
	255073.58
	最大值
	1.68
	/

	
	
	
	最小值
	1.22
	

	
	
	
	平均值
	1.44
	

	
	202411
	322517.84
	最大值
	2.08
	/

	
	
	
	最小值
	0.84
	

	
	
	
	平均值
	1.44
	

	
	202412
	335696.65
	最大值
	1.86
	/

	
	
	
	最小值
	1.22
	

	
	
	
	平均值
	1.55
	

	
	202501
	279001.79
	最大值
	3.08
	/

	
	
	
	最小值
	1.34
	

	
	
	
	平均值
	2.77
	

	
	202502
	1930534.66
	最大值
	2.40
	/

	
	
	
	最小值
	0.03
	

	
	
	
	平均值
	1.65
	

	
	202503
	362950.75
	最大值
	3.12
	/

	
	
	
	最小值
	2.40
	

	
	
	
	平均值
	3.00
	

	
	202504
	377456.84
	最大值
	3.14
	/

	
	
	
	最小值
	2.94
	

	
	
	
	平均值
	3.03
	

	
	202505
	355010.62
	最大值
	3.17
	/

	
	
	
	最小值
	2.99
	

	
	
	
	平均值
	3.07
	

	
	202506
	239083.85
	最大值
	3.25
	/

	
	
	
	最小值
	2.53
	

	
	
	
	平均值
	2.81
	

	
	202507
	400046.45
	最大值
	3.21
	/

	
	
	
	最小值
	3.07
	

	
	
	
	平均值
	3.14
	

	
	202508
	384312.68
	最大值
	3.27
	/

	
	
	
	最小值
	2.96
	

	
	
	
	平均值
	3.03
	

	
	202509
	385750.09
	最大值
	3.03
	/

	
	
	
	最小值
	2.61
	

	
	
	
	平均值
	2.97
	

	
	202510
	354990.6
	最大值
	3.01
	/

	
	
	
	最小值
	2.82
	

	
	
	
	平均值
	2.91
	

	
	202511
	361303.66
	最大值
	3.01
	/

	
	
	
	最小值
	2.57
	

	
	
	
	平均值
	2.91
	

	
	202512
	313567.25
	最大值
	2.94
	/

	
	
	
	最小值
	2.48
	

	
	
	
	平均值
	2.84
	

	
	202601
	313028.16
	最大值
	2.95
	/

	
	
	
	最小值
	2.77
	

	
	
	
	平均值
	2.88
	

	
	202602
	312341.91
	最大值
	2.91
	/

	
	
	
	最小值
	2.72
	

	
	
	
	平均值
	2.83
	

	
	202603
	308610.13
	最大值
	2.83
	/

	
	
	
	最小值
	2.49
	

	
	
	
	平均值
	2.66
	


从在线监测数据上来看，2024年1月至2026年3月1#和2#窑头颗粒物、窑尾颗粒物、SO2、NOx的平均排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）中表1 Ⅱ阶段排放限值要求。
未安装在线监测装置的其他污染因子，企业按照自行监测方案的监测频次，每年委托第三方开展手动自行监测。
根据企业例行检测报告A2250309414137C-1、A2250309414137C-3、A2250309414140C-1、A2250309414141C、A2250309414139C-1、A2250309414138C、A2250312197101C-1、A2250312197102C-1，采样日期2026年3月17日、2026年3月31日、2026年3月19日、2026年1月24日、2026年1月25日。企业窑头及窑尾有组织废气具体监测情况见表2-48~表2-51。
表2-48  1#熟料生产窑头有组织废气监测结果
	检测项目
	（DA007）1#熟料生产窑头

	
	2026.3.19

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准限值

	烟温（℃）
	79.1
	78.4
	78.0
	-
	-

	流速（m/s）
	8.5
	7.9
	7.9
	-
	-

	含湿量（%）
	2.11
	2.15
	2.26
	-
	-

	标干流量（m3/h）
	306152
	284991
	284490
	-
	-

	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	1.4
	1.3
	1.3
	1.3
	10

	
	排放速率（kg/h）
	0.429
	0.370
	0.370
	0.390
	-


表2-49  2#熟料生产窑头有组织废气监测结果
	检测项目
	（DA017）2#熟料生产窑头

	
	2026.4.2

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准限值

	烟温（℃）
	90.1
	90.4
	89.3
	-
	-

	流速（m/s）
	13.8
	13.4
	12.9
	-
	-

	含湿量（%）
	2.54
	2.26
	2.32
	-
	-

	标干流量（m3/h）
	401950
	390494
	376447
	-
	-

	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	10

	
	排放速率（kg/h）
	0.603
	0.586
	0.527
	0.572
	-


表2-50  1#熟料生产窑尾有组织废气监测结果
	检测项目
	DA057（#1熟料窑尾）

	
	2026.03.23

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	第四次
	第五次
	第六次
	平均值
	标准限值

	温度（℃）
	79.4
	78.0
	74.6
	77.3
	/
	-

	流速（m/s）
	11.2
	10.3
	9.8
	10.4
	
	-

	湿度（%）
	13.4
	13.2
	13.1
	13.2
	
	-

	含氧量（%）
	9.3
	9.1
	9.4
	9.3
	9.2
	9.2
	9.3
	9.2
	-

	二氧化硫
	实测浓度
（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	35

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	-

	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	26
	28
	24
	26
	32
	32
	35
	33
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	24
	26
	23
	24
	30
	30
	33
	31
	50

	
	排放速率（kg/h）
	13.1
	14.1
	12.1
	13.1
	16.1
	16.1
	17.7
	16.6
	-

	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	2.1
	1.6
	1.5
	1.7
	/
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	2.0
	1.6
	1.4
	1.7
	
	10

	
	排放速率（kg/h）
	1.06
	0.746
	0.671
	0.826
	
	-


[bookmark: OLE_LINK70]表2-50续  1#熟料生产窑尾有组织废气监测结果
	检测项目
	（DA057）#1熟料窑尾

	
	2026.01.27

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准限值

	总烃
	实测浓度（mg/m3）
	12.6
	9.70
	10.7
	11.0
	-

	
	排放速率（kg/h）
	5.98
	4.60
	5.07
	5.22
	-

	氨
	实测浓度（mg/m3）
	0.82
	0.77
	0.80
	0.80
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.84
	0.78
	0.81
	0.81
	8

	
	排放速率（kg/h）
	0.389
	0.365
	0.379
	0.378
	-

	氟化物
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	臭气（无量纲）
	173
	269
	229
	224
	-

	铍
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	钴
	实测浓度（mg/m3）
	4.30x10-4
	8.86x10-4
	4.68x10-4
	5.95x10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	4.38x10-4
	8.94x10-4
	4.72x10-4
	6.01x10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	2.04x10-4
	3.96×10-4
	2.15x10-4
	2.72x10-4
	-

	铅
	实测浓度（mg/m3）
	0.00345
	0.00162
	0.00122
	0.00210
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.00351
	0.00163
	0.00123
	0.00212
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	1.64x10-3
	7.25x10-4
	5.60x10-4
	9.75x10-4
	-

	镉
	实测浓度（mg/m3）
	5.26x10-5
	3.47x10-5
	3.96x10-5
	4.23x10-5
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	5.36x10-5
	3.50x10-5
	4.00x10-5
	4.29x10-5
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	2.49x10-5
	1.55×10-5
	1.82x10-5
	1.95x10-5
	-

	镍
	实测浓度（mg/m3）
	0.0129
	0.0261
	0.0146
	0.0179
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.0131
	0.0263
	0.0147
	0.0180
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	6.12x10-3
	1.17x10-2
	6.70x10-3
	8.17x10-3
	-

	钒
	实测浓度（mg/m3）
	5.82x10-4
	5.90x10-4
	5.32x10-4
	5.68x10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	5.93x10-4
	5.95x10-4
	5.37x10-4
	5.75x10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	2.76x10-4
	2.64×10-4
	2.44x10-4
	2.61x10-4
	-

	氟化氢
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	氯化氢
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	10

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	铊
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	锑
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	汞
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.03

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	铬
	实测浓度（mg/m3）
	0.0102
	0.0110
	0.00657
	0.00926
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.0104
	0.0111
	0.00663
	0.00938
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	4.84x10-3
	4.92x10-3
	3.02x10-3
	4.26x10-3
	-

	锰
	实测浓度（mg/m3）
	0.00263
	0.00520
	0.00281
	0.00355
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.00268
	0.00525
	0.00284
	0.00359
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	1.25x10-3
	2.33×10-3
	1.29x10-3
	1.62x10-3
	-

	砷
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	铜
	实测浓度（mg/m3）
	0.00103
	0.00136
	0.00117
	0.00119
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.00105
	0.00137
	0.00118
	0.00120
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	4.88x10-4
	6.09×10-4
	5.37x10-4
	5.45x10-4
	-

	锡
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	二噁英ngTEQ/m3
	[bookmark: OLE_LINK68]0.003ngTEQ/m3
	[bookmark: OLE_LINK69]0.0102ngTEQ/m3
	0.00073ngTEQ/m3
	0.0016ngTEO/m3
	0.1


[bookmark: OLE_LINK32]表2-51  2#熟料生产窑尾有组织废气监测结果
	检测项目
	（DA014）二线窑尾排气筒

	
	2026.04.02

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	第四次
	第五次
	第六次
	平均值
	标准限值

	温度（℃）
	153.2
	140.5
	142.1
	145.3
	/
	-

	流速（m/s）
	28.5
	29.1
	29.0
	28.9
	
	-

	湿度（%）
	6.18
	6.82
	6.73
	6.6
	
	-

	含氧量（%）
	9.2
	10.2
	9.1
	9.5
	10.4
	9.0
	9.2
	9.5
	-

	二氧化硫
	实测浓度
（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	35

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	4.60
	3.06
	3.06
	3.57
	-

	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	13
	39
	34
	29
	32
	9
	9
	17
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	12
	40
	31
	28
	33
	8
	8
	16
	50

	
	排放速率（kg/h）
	10.5
	31.4
	27.4
	23.1
	24.5
	6.89
	6.89
	12.8
	-

	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	4.5
	4.6
	4.4
	4.5
	/
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	4.9
	5.1
	4.2
	47.3
	
	10

	
	排放速率（kg/h）
	3.57
	3.74
	3.54
	3.62
	
	-


表2-51续  2#熟料生产窑尾有组织废气监测结果
	检测项目
	（DA014）二线窑尾排气筒

	
	2026.01.25

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准限值

	总烃
	实测浓度（mg/m3）
	10.6
	12.3
	12.0
	11.6
	-

	
	排放速率（kg/h）
	5.50
	6.41
	6.25
	6.05
	-

	氨
	实测浓度（mg/m3）
	0.62
	0.72
	0.75
	0.70
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.56
	0.65
	0.68
	0.63
	8

	
	排放速率（kg/h）
	0.323
	0.375
	0.391
	0.363
	-

	氟化物
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	臭气（无量纲）
	354
	416
	354
	375
	-

	铍
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	钴
	实测浓度（mg/m3）
	3.55x10-5
	6.20x10-5
	5.05x10-5
	4.93x10-5
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	3.20×10-5
	5.88x10-5
	5.10x10-5
	4.73x10-5
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	1.85x10-5
	3.24x10-5
	2.61x10-5
	2.57x10-5
	-

	铅
	实测浓度（mg/m3）
	7.93x10-4
	9.62x10-4
	7.47x10-4
	8.34x10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	7.15x10-4
	9.12x10-4
	7.54x10-4
	7.94x10-4
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	4.13x10-4
	5.02×10-4
	3.85x10-4
	4.33x10-4
	-

	镉
	实测浓度（mg/m3）
	4.73x10-5
	7.26x10-5
	6.74x10-5
	6.24x10-5
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	4.26x10-5
	6.88x10-5
	6.80x10-5
	5.98×10-5
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	2.46x10-5
	3.79x10-5
	3.48x10-5
	3.24x10-5
	-

	镍
	实测浓度（mg/m3）
	2.70x10-4
	5.01x10-4
	3.28x10-4
	3.66x10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	2.43x10-4
	4.75x10-4
	3.31x10-4
	3.50x10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	1.41x10-4
	2.62×10-4
	1.69x10-4
	1.91x10-4
	-

	钒
	实测浓度（mg/m3）
	4.84x10-4
	4.59x10-4
	4.10x10-4
	4.51×10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	4.36×10-4
	4.35x10-4
	4.14x10-4
	4.28×10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	2.52x10-4
	2.40x10-4
	2.12x10-4
	2.35x10-4
	-

	氟化氢
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	氯化氢
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	10

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	铊
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	锑
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	汞
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.03

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	铬
	实测浓度（mg/m3）
	7.96x10-4
	0.00117
	7.45x10-4
	9.04x10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	7.18x10-4
	0.00111
	7.52x10-4
	8.60x10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	4.15x10-4
	6.11×10-4
	3.84x10-4
	4.70x10-4
	-

	锰
	实测浓度（mg/m3）
	8.84x10-4
	8.24x10-4
	8.01x10-4
	8.36×10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	7.97×10-4
	7.81x10-4
	8.08x10-4
	7.95×10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	4.60x10-4
	4.30x10-4
	4.13x10-4
	4.34x10-4
	-

	砷
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	铜
	实测浓度（mg/m3）
	5.52x10-4
	7.36x10-4
	4.25x10-4
	5.71×10-4
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	4.98×10-4
	6.98x10-4
	4.29x10-4
	5.42×10-4
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	2.87x10-4
	3.84x10-4
	2.19x10-4
	2.97x10-4
	-

	锡
	实测浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	-

	
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	-

	二噁英ngTEQ/m3
	0.0033ngTEQ/m3
	0.0035ngTEQ/m3
	0.0033ngTEQ/m3
	0.0034ngTEO/m3
	0.1


[bookmark: OLE_LINK3]由监测数据表明，窑头及窑尾各类污染物的监测浓度均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）中表1 Ⅱ阶段排放限值要求；窑尾烟气中汞，铊、镉、铅、砷及其化合物，铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、二噁英排放浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准。
无组织废气具体监测情况见表2-52。
表2-52  无组织废气监测结果
	采样日期
	检测项目
	检测点位
	监测结果（mg/m3）
	标准
限值（mg/m3）
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2026年3月22日
	颗粒物
	上风向G1
	0.171
	0.173
	0.173
	0.172
	0.5
	达标

	
	
	下风向G2
	0.175
	0.179
	0.178
	0.177
	
	达标

	
	
	下风向G3
	0.180
	0.182
	0.183
	0.182
	
	达标

	
	
	下风向G4
	0.182
	0.182
	0.183
	0.182
	
	达标


监测结果表明，例行监测期间，厂界无组织废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）中表2厂区内无组织颗粒物排放限值，无组织废气达标排放。
根据建设单位2025年排污许可证执行年报，句容台泥污染物实际排放量与许可排放量如下：
表2-53  污染物许可排放量与实际排放量
	排放口
	污染物种类
	许可年排放量（t/a）
	2025年实际排放量①（t/a）
	2023年句容生态环境局关于总量的复函（2023年7月11日）②
	达标判定

	一般排放口
	颗粒物
	16.846
	563.56
	1.4764
	44.6235
	273.972437
	达标

	主要排放口
	颗粒物
	546.714
	
	43.1471
	
	
	

	
	二氧化硫
	323.039
	33.92
	372.17
	达标

	
	氮氧化物
	461.484
	229.07
	740.1
	达标


注：①数据来源于句容台泥2025年执行年报；②台泥公司因《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）规定颗粒物的排放限值浓度调整为10mg/m3，特向镇江市句容生态环境局请示了关于颗粒物总量事宜，得此复函，见附件。
由表2-53可知，2025年句容台泥大气污染物实际排放量未超出许可排放量，满足排污许可证要求。
2）废水产生与治理情况
项目主要废水为厂区生活污水、生产废水，生产废水冷却后回到循环冷却水池，回用于生产，厂区生活污水接管至下蜀镇污水处理厂，尾水排入老便民河，初期雨水、地坪冲洗水经收集池收集，正常情况不外排，排涝时通过泵对外排。
根据企业例行监测报告（A2250309414144C-1、A2250309414144C-3），采样日期2026年3月18日。企业废水监测情况见表2-54。
表2-54  现有项目废水例行监测情况一览表
	检测日期
	采样点位
	项目
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	

	2026.3.18
	生活污水排放口
	总氮
	5.84
	6.66
	6.66
	6.39
	-

	
	
	pH值
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	6~9

	
	
	五日生化需氧量
	8.9
	8.6
	8.8
	8.8
	300

	
	
	化学需氧量
	44
	41
	45
	43
	500

	
	
	总磷
	0.43
	0.44
	0.46
	0.44
	-

	
	
	悬浮物
	58
	59
	56
	58
	400

	
	
	氨氮
	3.75
	3.70
	3.70
	3.72
	-

	
	雨水收集池
	总氮
	7.04
	7.78
	7.64
	7.49
	-

	
	
	pH值
	8.5
	8.3
	8.2
	8.3
	6~9

	
	
	化学需氧量
	17
	22
	20
	20
	500

	
	
	总磷
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	-

	
	
	悬浮物
	12
	12
	12
	12
	400

	
	
	氨氮
	4.11
	3.94
	4.07
	4.04
	-


根据监测数据可知句容台泥水泥有限公司排放的生活污水句容市下蜀污水处理有限公司接管标准，雨水收集池水质各项参数均处于合理区间，满足排放管控限值，废水及雨水排放状况稳定合规。
3）噪声产生与治理情况
现有项目噪声主要来自石灰石破碎、原料磨、煤磨、空压机、高中压风机等工段生产设备，噪声源强约为85~105dB（A），采用合理设置车间位置、基础减震、厂房隔音、加装消声器、建筑物屏障、绿化等措施减少对周围环境干扰。
根据企业例行监测报告A2250309414145C-1，采样日期2026年3月27日及2026年3月28日。噪声具体监测情况见表2-55。
表2-55  噪声监测结果
	检测点位置
	监测结果（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	▲N1
	53
	54
	65
	55
	达标
	达标

	▲N2
	60
	55
	65
	55
	达标
	达标

	▲N3
	60
	51
	65
	55
	达标
	达标

	▲N4
	57
	54
	65
	55
	达标
	达标

	▲N5
	52
	52
	65
	55
	达标
	达标

	▲N6
	54
	53
	65
	55
	达标
	达标

	▲N7
	63
	53
	65
	55
	达标
	达标

	▲N8
	61
	53
	65
	55
	达标
	达标


厂界各点位昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4）固体废物产生与排放情况
句容台泥公司现有固体废物主要有废铁、废耐火砖、废橡胶皮带、废润滑油及生活垃圾。
现有项目设置一座90m2危废暂存库，220m2一般固废暂存库，具体见下图。现有项目营运期固废产生与利用处置情况汇总见表2-56。
表2-56  现有项目营运期固体废物利用处置方式
	序号
	名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	废物类别及废物代码
	2025年产生量（t/a）
	处置方式

	1
	废铁
	一般固废
	抽丝
	固态
	钢
	/
	425.09
	[bookmark: OLE_LINK37]委托处置

	2
	废油
	危险废物
	设备润滑
	液体
	润滑油
	HW08(900-249-08)
	0.84
	委托处置

	3
	废油桶
	
	设备润滑油容器
	固态
	润滑油、铁等
	HW08(900-249-08)
	2.73
	

	4
	油漆桶
	
	设备出新
	固态
	油漆、铁等
	HW49(900-041-49)
	0.31
	

	5
	废机滤
	
	设备润滑油过滤
	固态
	PP棉、金属
	HW49(900-041-49)
	0.14
	

	6
	废旧蓄电池
	
	设备辅助供电
	固态
	电池
	HW31(900-052-31)
	1.00
	

	7
	废钒钛系催化剂
	
	SCR脱硝设施
	固态
	钒钛
	HW50废催化剂（772-007-50）
	0.00
	

	8
	生活垃圾
	生活垃圾
	办公、生活
	固态
	纸张果皮等
	/
	98.95
	环卫清运


[image: ]
[image: ]
图2-11  现有危废仓库照片
5）环境风险应急管理、卫生防护距离执行情况
本项目以原料、污染土堆棚为边界，设置100m卫生防护距离。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），，现有项目报告书中提出的在生产车间外500m设置卫生防护距离要求，改建完成后在生产车间外500m设置卫生防护距离，目前该范围内无环境保护目标，今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。
句容台泥水泥有限公司已于2024年3月14日通过镇江市句容生态环境局环境应急预案备案，备案号为：321183-2024-026-M，风险等级为：较大【一般－大气（Q2-M1-E3）+较大－水（Q2-M1-E1）】。
[bookmark: OLE_LINK87]企业建立了环境风险防控和应急措施制度：严格管理，加强生产装置、环保设施、储存设施等的养护，对其定期进行检查和维修，确保正常运行，尽量降低由于设施损坏而导致污染物污染环境引起事故的可能性；职工定时巡回检查、定时记录，发现泄漏情况立即报告；建立了应急措施制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，并计划组织事故操作练习等。落实了定期巡检和维护责任制度：对环境风险单元采取监控、围堰等环境风险防控措施，并派遣人员巡检和维护。落实了环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求：全厂实施“清污分流、雨污分流”体制，厂区雨水排放口已规范化设置，正常情况雨水通过莱茵河水泵提升至句容台泥自备水厂处理后作为循环冷却水使用；如发生漏水事故，第一时间关闭漏水点的供水阀门，漏水收集到莱茵池后进入水厂处理，杜绝污染物外排；厂区已建成覆盖生产区、堆场区、物料输送区、原料堆棚的雨水导排沟、防渗导流渠及配套管线，所有区域地面径流均可通过密闭管网汇入雨水系统或事故池，确保事故状态下废水全收集、不扩散、不外排；厂区现有设置事故池1座，有效容积满足《突发环境事件应急池设计规范》及园区管控要求，可容纳事故排水、消防废水、泄漏物料及初期雨水收集需求，池体已采取防渗、防腐、防溢流措施，具备事故状态下废水全收集、暂存、回用条件，设施完好、满足应急防控需求；建立突发环境事件信息报告制度，并有效地执行：报告内容包括事故发生的经过、原因分析、事故后果、各小组救援过程简述、分析救援工作的不足（物资、信息、措施），提出防止类似事故发生的措施及应急预案应改进的方向等内容。
二、在建、拟建项目工程建设情况
1、项目概况
（1）水泥窑协同处置一般固废项目
依托厂区一期年产150万吨和二期6000t/d熟料新型干法水泥回转窑协同处置一般固废项目，年协同处置一般固废34万吨。
（2）水泥窑协同处置飞灰3.45万吨/年改扩建项目
依托1#水泥回转窑协同处置飞灰2.5万吨/年，依托2#水泥回转窑新增协同处置飞灰0.95万吨/年，扩建完成后全厂协同处置飞灰5万吨/年。
（3）替代燃料节能减排项目（一期）
依托现有1#和2#水泥熟料生产线，对现有的替代燃料的一般固废种类进行调整，涉及调整的替代燃料总量为45万吨，项目建设前后全厂替代燃料固废总量保持49万吨/年不变。
（4）一二线窑旁路放风除氯及水洗综合利用技改项目
在一、二线水泥窑各建设1套旁路放风系统，并新建1套旁路灰水洗除氯处理系统用于旁路灰综合利用，形成旁路灰处置能力100t/d，氯化钾副产品达到相关产品标准后外售给相关企业使用。
2、建设内容
（1）水泥窑协同处置一般固废项目
①主要依托现有一期（1#）、二期（2#）熟料生产线协同处置34万吨/年一般固废；
②拟新增一处1300平方米的一般固废仓库，新增200平方米的厂房用于回转窑采用膜法富氧局部增氧助燃技术；
③增加一套富氧局部增氧助燃系统；
④在两条水泥窑窑尾分别安装2台燃烧炉。
（2）水泥窑协同处置飞灰3.45万吨/年改扩建项目
①对现有飞灰预处置工程进行改造，提升飞灰料仓除尘效率；洗灰废水的水质净化单元，用硫酸钠替代目前使用的部分碳酸钠；
②依托1#水泥回转窑协同处置飞灰2.5万吨/年，依托2#水泥回转窑新增协同处置飞灰0.95万吨/年，扩建完成后全厂协同处置飞灰5万吨/年；
③对依托的1#水泥窑窑尾进行入料系统适应性改造，增加1#水泥窑飞灰入料口；对1#水泥窑窑头篦冷机出口管进行改造，引高温烟气烘干飞灰，新建一套1#水泥窑窑尾输送系统；2#水泥窑飞灰入料口和窑尾输送系统依托现有。
（3）替代燃料节能减排项目（一期）
①利用现有1#和2#水泥熟料生产线，对现有的替代燃料的一般固废种类进行调整，减少低热值类一般固废使用，加大高热值类一般固废投加量，涉及调整的替代燃料总量为45万吨，项目建设前后全厂替代燃料固废总量保持不变，仍为49万吨/年；
②为保证替代燃料利用效率，拟对1#熟料生产线轮胎破碎车间轮胎1套破碎系统进行改造，并增加1套破碎系统，使其破碎能力达到30t/h（单套破碎能力15t/h），在余热发电西侧场地建设替代燃料堆棚，占地约13000平方米，堆棚内新增3套破碎系统（单套破碎能力15t/h），总破碎能力达到45t/h，建成后全厂替代燃料破碎能力可达75t/h；
（4）一二线窑旁路放风除氯及水洗综合利用技改
在一、二线水泥窑各建设1套旁路放风系统，并新建1套旁路灰水洗除氯处理系统用于旁路灰综合利用，形成旁路灰处置能力100t/d，氯化钾副产品达到相关产品标准后外售给相关企业使用。
本项目设置两级逆流水洗，二级采用冷凝水进行水洗，二级水洗后固液分离产生的滤液用于一级水洗，一级水洗固液分离产生的滤液进行水质净化，达到蒸发要求后，进入蒸发系统进行处理回收氯盐。
考虑到实际过程中旁路灰中氯元素洗出受各种因素的影响，以及旁路灰中存在其他难溶于水的含氯化合物，本项目可通过采取控制各级水洗搅拌速率、加水量及停留时间等参数，可控制旁路灰中氯元素的洗出率达90%～95%甚至更高。





	
	4、在建、拟建项目建成后全厂污染物排放情况
（1）废气
根据拟建、在建项目环评，拟建、在建项目完成后全厂废气具体情况见表2-58~2-60。
表2-58a  在建、拟建项目全部建成后1#窑窑尾废气的产生和排放情况
	序号
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	去除率
	排放情况
	标准
	排放参数

	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	废气量Nm3/h
	高度m
	内径m
	温度℃

	1
	1#线水泥窑窑尾
	烟尘
	4799.03
	3698.61
	26630
	依托现有：高温焚烧+碱性环境+SNCR+SCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+布袋除尘器+排气筒
	99.90%
	4.80
	3.70
	26.63
	10
	770700
	85
	5.78
	135

	2
	
	SO2
	1002.25
	772.43
	5561.52
	
	97.50%
	25.06
	19.31
	139.21
	35
	
	
	
	

	3
	
	NOx
	274.10
	211.25
	1521
	
	86.50%
	37.00
	28.52
	205.335
	50
	
	
	
	

	4
	
	HCl
	128.70
	99.19
	714.17
	
	98.80%
	1.54
	1.04
	7.77
	10
	
	
	
	

	5
	
	HF
	10.15
	7.82
	56.3
	
	99.00%
	0.10
	0.08
	0.562
	1
	
	
	
	

	6
	
	NH3
	4.16
	3.20
	23.06
	
	0
	4.16
	3.20
	23.06
	8
	
	
	
	

	7
	
	汞及其化合物
	3.60E-05
	2.78E-05
	0.0002
	
	60%
	1.80E-05
	1.39E-05
	0.0001
	0.05
	
	
	
	

	8
	
	铊及其化合物
	3.60E-04
	2.78E-04
	0.0020
	
	60%
	1.78E-04
	1.11E-04
	0.0008
	/
	
	
	
	

	9
	
	镉及其化合物
	1.57E-03
	1.21E-03
	0.0087
	
	60%
	8.28E-04
	4.86E-04
	0.0035
	/
	
	
	
	

	10
	
	铅及其化合物
	2.56E-02
	1.97E-02
	0.1418
	
	60%
	1.61E-02
	7.88E-03
	0.0567
	/
	
	
	
	

	11
	
	砷及其化合物
	3.60E-02
	2.77E-02
	0.1995
	
	60%
	1.53E-02
	1.11E-02
	0.0798
	/
	
	
	
	

	12
	
	铍及其化合物
	7.21E-05
	5.56E-05
	0.0004
	
	60%
	2.52E-05
	1.39E-05
	0.0001
	/
	
	
	
	

	13
	
	铬及其化合物
	2.18E-03
	1.68E-03
	0.0121
	
	60%
	8.92E-04
	6.67E-04
	0.0048
	/
	
	
	
	

	14
	
	锡及其化合物
	4.09E-03
	3.15E-03
	0.0227
	
	60%
	1.65E-03
	1.26E-03
	0.0091
	/
	
	
	
	

	15
	
	锑及其化合物
	8.70E-02
	6.70E-02
	0.4827
	
	60%
	3.50E-02
	2.68E-02
	0.1931
	/
	
	
	
	

	16
	
	铜及其化合物
	2.69E-03
	2.07E-03
	0.0149
	
	60%
	1.13E-03
	8.33E-04
	0.0060
	/
	
	
	
	

	17
	
	锰及其化合物
	9.89E-03
	7.63E-03
	0.0549
	
	60%
	4.00E-03
	3.06E-03
	0.0220
	/
	
	
	
	

	18
	
	镍及其化合物
	9.23E-03
	7.11E-03
	0.0512
	
	60%
	3.70E-03
	2.85E-03
	0.0205
	/
	
	
	
	

	19
	
	钒及其化合物
	1.12E-02
	8.65E-03
	0.0623
	
	60%
	4.50E-03
	3.46E-03
	0.0249
	/
	
	
	
	

	20
	
	钴及其化合物
	2.61E-03
	2.01E-03
	0.0145
	
	60%
	1.05E-03
	8.06E-04
	0.0058
	/
	
	
	
	

	21
	
	锌及其化合物
	2.90E-02
	2.23E-02
	0.1608
	
	60%
	1.18E-02
	8.93E-03
	0.0643
	/
	
	
	
	

	22
	
	钼及其化合物
	3.39E-03
	2.61E-03
	0.0188
	
	60%
	1.37E-03
	1.04E-03
	0.0075
	/
	
	
	
	

	23
	
	Tl+Cd+Pb+As
	6.34E-02
	4.89E-02
	0.3520
	
	60%
	3.25E-02
	1.96E-02
	0.1408
	1
	
	
	
	

	24
	
	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V
	1.29E-01
	9.94E-02
	0.7156
	
	60%
	5.20E-02
	3.98E-02
	0.2862
	0.5
	
	
	
	

	25
	
	二噁英（ngTEQ/m3）
	0.1ngTEQ/m3
	0.077mgTEQ/h
	0.555gTEQ/a
	满足“3T+E”控制要求
	15%
	0.085ngTEQ/m3
	0.0655mgTEQ/h
	0.472gTEQ/a
	0.1ngTEQ/m3
	
	
	
	



表2-58b  在建、拟建项目全部建成后2#窑窑尾废气的产生和排放情况
	序号
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	去除率
	排放情况
	标准
	排放参数

	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	废气量Nm3/h
	高度m
	内径m
	温度℃

	1
	2#线水泥窑窑尾
	烟尘
	9111.40
	7391.13
	54990
	依托现有：高温焚烧+碱性环境+SNCR+SCR+正常工况窑磨一体化，非正常工况干法脱硫+电袋复合（1电3布袋）除尘器+排气筒
	99.90%
	9.11
	7.39
	54.99
	10
	811196
	125
	4
	120

	2
	
	SO2
	1103.51
	895.16
	6660
	
	97.50%
	27.59
	22.38
	166.294
	35
	
	
	
	

	3
	
	NOx
	312.50
	253.50
	1886.04
	
	86.50%
	42.19
	34.22
	254.615
	50
	
	
	
	

	4
	
	HCl
	204.16
	165.61
	1232.17
	
	98.80%
	2.45
	2.096
	15.593
	10
	
	
	
	

	5
	
	HF
	11.40
	9.25
	68.8
	
	99.00%
	0.11
	0.09
	0.687
	1
	
	
	
	

	6
	
	NH3
	4.58
	3.72
	27.66
	
	0
	4.58
	3.72
	27.66
	8
	
	
	
	

	7
	
	汞及其化合物
	3.31E-05
	2.69E-05
	0.0002
	
	60%
	1.66E-05
	1.34E-05
	0.0001
	0.05
	
	
	
	

	8
	
	铊及其化合物
	4.64E-04
	3.76E-04
	0.0028
	
	60%
	1.82E-04
	1.48E-04
	0.0011
	/
	
	
	
	

	9
	
	镉及其化合物
	1.84E-03
	1.49E-03
	0.0111
	
	60%
	7.29E-04
	5.91E-04
	0.0044
	/
	
	
	
	

	10
	
	铅及其化合物
	3.11E-02
	2.52E-02
	0.1878
	
	60%
	1.24E-02
	1.01E-02
	0.0751
	/
	
	
	
	

	11
	
	砷及其化合物
	4.32E-02
	3.51E-02
	0.2608
	
	60%
	1.73E-02
	1.40E-02
	0.1043
	/
	
	
	
	

	12
	
	铍及其化合物
	8.28E-05
	6.72E-05
	0.0005
	
	60%
	3.31E-05
	2.69E-05
	0.0002
	/
	
	
	
	

	13
	
	铬及其化合物
	2.44E-03
	1.98E-03
	0.0147
	
	60%
	9.78E-04
	7.93E-04
	0.0059
	/
	
	
	
	

	14
	
	锡及其化合物
	4.24E-03
	3.44E-03
	0.0256
	
	60%
	1.71E-03
	1.38E-03
	0.0103
	/
	
	
	
	

	15
	
	锑及其化合物
	9.07E-02
	7.36E-02
	0.5474
	
	60%
	3.63E-02
	2.94E-02
	0.2190
	/
	
	
	
	

	16
	
	铜及其化合物
	3.05E-03
	2.47E-03
	0.0184
	
	60%
	1.23E-03
	9.95E-04
	0.0074
	/
	
	
	
	

	17
	
	锰及其化合物
	1.21E-02
	9.81E-03
	0.0730
	
	60%
	4.84E-03
	3.92E-03
	0.0292
	/
	
	
	
	

	18
	
	镍及其化合物
	1.04E-02
	8.41E-03
	0.0626
	
	60%
	4.14E-03
	3.36E-03
	0.0250
	/
	
	
	
	

	19
	
	钒及其化合物
	1.35E-02
	1.09E-02
	0.0813
	
	60%
	5.38E-03
	4.37E-03
	0.0325
	/
	
	
	
	

	20
	
	钴及其化合物
	3.15E-03
	2.55E-03
	0.0190
	
	60%
	1.26E-03
	1.02E-03
	0.0076
	/
	
	
	
	

	21
	
	锌及其化合物
	3.16E-02
	2.56E-02
	0.1908
	
	60%
	1.26E-02
	1.03E-02
	0.0763
	/
	
	
	
	

	22
	
	钼及其化合物
	3.98E-03
	3.23E-03
	0.0240
	
	60%
	1.59E-03
	1.29E-03
	0.0096
	/
	
	
	
	

	23
	
	Tl+Cd+Pb+As
	7.66E-02
	6.22E-02
	0.4624
	
	60%
	3.07E-02
	2.49E-02
	0.1850
	1
	
	
	
	

	24
	
	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V
	1.40E-01
	1.13E-01
	0.8424
	
	60%
	5.58E-02
	4.53E-02
	0.3370
	0.5
	
	
	
	

	25
	
	二噁英（ngTEQ/m3）
	0.1ngTEQ/m3
	0.081mgTEQ/h
	0.603gTEQ/a
	满足“3T+E”控制要求
	15%
	0.085ngTEQ/m3
	0.0690mgTEQ/h
	0.513gTEQ/a
	0.1ngTEQ/m3
	
	
	
	


表2-59  其他有组织废气产生和排放情况
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	去除率
	排放情况
	标准
	排放参数

	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	废气量Nm3/h
	高度m
	内径m
	温度℃

	1#线转运废气（DA052）
	颗粒物
	18.63
	0.37
	2.77
	布袋除尘器
	99%
	0.19
	0.004
	0.028
	20
	20000
	15
	0.8
	25

	2#线转运废气（DA053）
	颗粒物
	10.69
	0.21
	1.59
	布袋除尘器
	99%
	0.11
	0.002
	0.016
	20
	20000
	15
	0.8
	25

	飞灰料仓
	颗粒物
	288.6
	1.44
	10.7
	布袋除尘器
	99%
	2.87
	0.014
	0.107
	10
	5000
	28
	0.6
	25

	破碎粉尘（DA125）
	颗粒物
	124.1
	2.482
	18.467
	布袋除尘
	99.5%
	0.62
	0.012
	0.092
	20
	20000
	15
	1.1
	25

	破碎粉尘（DA192）
	颗粒物
	124.1
	2.482
	18.467
	布袋除尘
	99.5%
	0.62
	0.012
	0.092
	20
	20000
	15
	1.1
	25

	破碎粉尘（DA193）
	颗粒物
	124.1
	2.482
	18.467
	布袋除尘
	99.5%
	0.62
	0.012
	0.092
	20
	20000
	15
	1.1
	25

	破碎粉尘（DA194）
	颗粒物
	124.1
	2.482
	18.467
	布袋除尘
	99.5%
	0.62
	0.012
	0.092
	20
	20000
	15
	1.1
	25

	工艺仓废气
	颗粒物
	66.67
	0.40
	2.9
	布袋除尘
	99%
	6.67
	0.004
	0.029
	20
	6000
	25
	0.5
	25

	盐酸储罐废气
	HCl
	20
	0.012
	0.086
	喷淋塔
	90%
	2
	0.0012
	0.009
	10
	6000
	15
	0.4
	25


表2-60  无组织废气排放情况表
	污染物名称
	颗粒物
	NH3
	H2S
	NMHC
	HCl
	面源高度
[bookmark: OLE_LINK10](m)
	面源面积
(m2)

	1#水泥窑配套一般固废仓库（t/a）
	0.624
	0.192
	0.0077
	0.96
	/
	15
	2100

	2#水泥窑配套一般固废仓库（t/a）
	0.736
	0.288
	0.0115
	1.44
	/
	15
	1300

	替代燃料堆棚（t/a）
	0.735
	0.08
	0.032
	/
	/
	15
	13000

	破碎粉尘（t/a）
	0.465
	/
	/
	/
	/
	12
	7200

	盐酸储罐废气（t/a）
	/
	/
	/
	/
	0.002
	3.0
	34.5







	
	（2）废水
在建项目不新增员工，不产生生活污水；仅水泥窑协同处置飞灰项目产生洗灰废水，污染因子为悬浮物、色度、生化需氧量（BOD5）、铁、锰、总碱度、硫酸盐、溶解性固体、粪大肠菌群、总余氯，采用“脱钙+过滤+中和+MVR蒸发结晶”的工艺处理，MVR蒸发结晶系统冷凝水全部回用飞灰水洗单元补水，不外排。
在建拟建后全厂水平衡图见图2-12。
[image: 4ba199e8-c0a6-445f-87ed-55f543a2de33]
图2-12  在建拟建后全厂水平衡图（单位：t/a）
（3）噪声
在建项目生产过程中设备会产生一定的噪声，主要为辊压机、风机、烘干机等各类设备产生的噪声，噪声声级一般在95-105dB（A）。
对于风机、烘干机等产生气流噪声的设备，采用加装消声器的方式消声；对于其他产生机械噪声的设备，均设置减振基础；各设备置于室内，通过建筑隔声的措施降低噪声影响。
（4）固体废物
协同处置一般固废项目（34万吨）生产过程中产生的各种固体废物主要有：废布袋、除尘灰、废机油和废机油桶；
协同处置污染土及一般固废项目生产过程中无固体废物产生；
台泥水泥磨节能技改项目主要产生固体废物有废布袋、废机油和废机油桶，项目袋式除尘器收集的粉尘与原料成分相同，直接回用于生产中，不作为固体废物管理；
水泥窑协同处置飞灰项目产生固体废物包括：洗灰废水处理站污泥、洗灰废水处理站废弃过滤材料、除尘灰、飞灰吨包袋、飞灰除尘器滤袋、化验室废液、废矿物油和废矿物油桶。
表2-61  在建、拟建项目建成后固体废物产生及处置情况
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	废物类别
	废物代码
	估算产生量（吨/年）
	拟采取的处理处置方式

	1
	废布袋
	一般固废
	废气处理
	固态
	布袋
	—
	—
	4.69
	进水泥窑焚烧处置

	2
	除尘灰
	
	废气处理
	固态
	一般固废
	—
	—
	4.3
	

	3
	废包装袋
	
	分拣、人工拆包
	固态
	包装袋
	—
	—
	2
	

	4
	废机油
	危险废物
	设备维修
	液态
	润滑油
	HW08
	900-217-08
	1.24
	委托有资质单位处置

	5
	废机油桶
	危险废物
	盛装机油
	固态
	润滑油、铁等
	HW08
	900-249-08
	1.05
	

	6
	除尘灰
	危险废物
	料仓、烘干
	固态
	除尘灰
	HW18
	772-002-18
	3560
	进回转窑协同处置

	7
	洗灰废水处理站污泥
	危险废物
	洗灰废水处理
	固态
	污泥
	HW18
	772-002-18
	20
	

	8
	洗灰废水处理站废弃过滤材料
	危险废物
	洗灰废水处理
	固态
	PP棉
	HW18
	772-002-18
	1
	

	9
	飞灰吨包袋
	危险废物
	飞灰预溶
	固态
	飞灰
	HW49
	900-041-49
	1800只/a
	

	10
	飞灰除尘器滤袋
	危险废物
	飞灰预处理
	固态
	滤袋
	HW49
	900-041-49
	1098条/3a
	

	11
	废矿物油
	危险废物
	设备润滑
	液态
	废矿物油
	HW08
	900-249-08
	1.2t/2a
	委托有资质单位处置

	12
	废矿物油桶
	危险废物
	设备润滑油容器
	固态
	废矿物油
	HW08
	900-249-08
	12只/2a
	

	13
	化验室废液
	危险废物
	化验室
	液态
	废试剂、飞灰
	HW49
	900-047-49
	2.7
	

	14
	废试剂瓶
	危险废物
	化验室
	固态
	废试剂瓶
	HW49
	900-041-49
	0.05
	


四、污染物排放汇总
根据《一二线窑旁路放风除氯及水洗综合利用技改项目环境影响报告表》，在建项目全部实施后全厂污染物排放详见表2-62。
表2-62  全厂污染物排放情况表（单位：t/a）
	类别
	污染物
	在建项目实施后全厂污染物排放量
	排污许可证许可排放量/浓度
	批复量*

	废气
	有组织
	颗粒物
	261.752
	272.12
	261.752

	
	
	SO2
	305.428
	323.039
	305.428

	
	
	NOx
	459.95
	461.484
	459.95

	
	
	NH3
	23.373
	8mg/Nm3
	51.2

	
	
	H2S
	1.249
	/
	0.4782

	
	
	HCl
	51.2
	10mg/Nm3
	23.373

	
	
	HF
	0.4782
	1mg/Nm3
	1.249

	
	
	汞及其化合物
	0.0002
	0.03mg/Nm3
	0.0002

	
	
	Tl+Cd+Pb+As
	0.0019
	1.0mg/Nm3
	0.3258

	
	
	Be+Cr+Sn+Sb+
Cu+Co+Mn+Ni+V
	0.0079
	0.5mg/Nm3
	0.6232

	
	
	铍及其化合物
	0.1318
	/
	0.0003

	
	
	铬及其化合物
	0.1841
	/
	0.0107

	
	
	镍及其化合物
	0.0003
	/
	0.0455

	
	
	铜及其化合物
	0.0107
	/
	0.0134

	
	
	镉及其化合物
	0.0194
	/
	0.0079

	
	
	铅及其化合物
	0.4121
	/
	0.1318

	
	
	锌及其化合物
	0.0134
	/
	0.1406

	
	
	锰及其化合物
	0.0512
	/
	0.0512

	
	
	砷及其化合物
	0.0455
	/
	0.1841

	
	
	锡及其化合物
	0.0574
	/
	0.0194

	
	
	铊及其化合物
	0.0134
	/
	0.0019

	
	
	锑及其化合物
	0.1406
	/
	0.4121

	
	
	钒及其化合物
	0.0171
	/
	0.0574

	
	
	钼及其化合物
	0.3258
	/
	0.0171

	
	
	钴及其化合物
	0.6232
	
	0.0134

	
	
	二噁英（mgTEQ/a）
	985
	0.1ng-TEQ/m3
	985

	
	无组织
	颗粒物
	0.885
	/
	1.20

	
	
	氨
	0.686
	/
	0.08

	
	
	硫化氢
	0.094
	/
	0.032

	
	
	氯化氢
	0.002
	/
	0.002

	废水
	废水量（m3/a）
	52539
	52539
	52539

	
	COD
	20.8964
	20.8964
	20.8964

	
	SS
	10.4532
	10.4532
	10.4532

	
	氨氮
	1.8382
	1.8382
	1.8382

	
	总氮
	2.6228
	2.6228
	2.6228

	
	总磷
	0.1545
	0.1545
	0.1545

	固废
	危险固废
	0
	0
	0

	
	一般固废
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0


注：*批复量根据镇江市生态环境局关于对《一二线窑旁路放风除氯及水洗综合利用技改项目》（镇句环审[2026]8号）确定。
五、现有项目环境问题及解决方案
本项目依托工程现有一期年产150万吨熟料和二期日产6000吨熟料新型干法水泥生产线。一期年产150万吨熟料新型干法水泥生产线，于2005年通过项目竣工环保验收，脱硝工程技改项目于2013年12月通过竣工环保验收，窑头、窑尾袋式收尘技改项目于2015年11月通过竣工环保验收。二期日产6000吨熟料新型干法水泥生产线于2012年11月通过项目竣工环保验收，窑尾脱硝技改工程于2011年5月、2017年1月分别通过第一阶段及第二阶段竣工环保验收，脱硝工程技改项目于2013年12月通过竣工环保验收，窑头、窑尾袋式收尘技改项目于2015年11月通过竣工环保验收。从近年来的日常监督监测和在线数据分析，现有一期年产150万吨熟料和二期日产6000吨熟料新型干法水泥生产线废水、窑头废气、无组织废气、噪声排放指标基本能够符合达标排放要求。
[bookmark: OLE_LINK88]根据现有项目信访投诉情况及企业环保脸谱管理系统调查，近三年句容台泥暂无信访投诉，未发生重大环境污染事故，无污染物排放违法违规行为、无自行监测弄虚作假情况。现有项目按照环评批复要求建设运营至今，在公司严格管控下，未收到附近居民关于环保方面的投诉，也未受到环保处罚，根据现场踏勘发现目前企业存在排放口设置不规范等问题：
（1）#1熟料窑尾DA057排气筒二维码与原有排口标识牌不对应；仅设置2个手工监测孔且监测孔未封闭；监测孔距工作平台0.8m不满足规范要求；配电设施不全；梯架宽度0.7m不满足规范要求。
（2）#2熟料窑尾DA014排气筒仅设置2个手工监测孔且监测孔未封闭；测量手工监测孔外沿距离排气筒外壁距离为100mm不满足规范要求；配电设施不全。
对窑尾排气筒整改方案如下：
（1）#1熟料窑尾DA057排气筒修改原有排口标识牌；D＞3.5m，至少设置相互垂直的4个手工监测孔且手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求；工作平台设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处；按规范要求设置电源；梯架无障碍宽度应不小于0.8m。
（2）#2熟料窑尾DA014排气筒D＞3.5m，至少设置相互垂直的4个手工监测孔；监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50mm；按规范要求设置电源。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量
[bookmark: _Hlk200895794]（1）项目所在区域达标判断及基本污染物环境质量现状
[bookmark: _Hlk200895757][bookmark: _Hlk227333160]根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: _Hlk172568706]根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年度，镇江市空气污染物指标监测结果见下表：
[bookmark: _Hlk200895782][bookmark: _Hlk206081698]表3-1  环境空气质量现状（对照GB3095-2026）过渡阶段浓度限值
	污染物
	平均时段
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.0
	达标

	NO2
	
	27
	40
	67.5
	达标

	PM10
	
	51
	60
	85.0
	达标

	PM2.5
	
	34
	30
	113.3
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值第90百分位数
	168
	160
	105
	超标


[bookmark: _Hlk227333355]对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，除臭氧、PM2.5外，各污染物均达到标准。
综上所述，判断项目所在区域为不达标区。
[bookmark: _Hlk200895813]根据《关于印发<镇江市2025年大气污染防治工作计划>的通知》(镇污治指办(2025 19号)，2025年，市区PM2.5浓度不高于340微克立方米，优良天数比率81.2%左右，全面消除重污染天气；3个省控站点空气质量持续改善，丹阳市PM2.5浓度不高于330微克立方米，句容市、扬中市PM2.5浓度不高于320微克立方米；全市氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量完成省下达的指标要求。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；加快退出重点行业落后产能；推动园区、产业集群绿色化改造；推进能源结构调整优化；高质量推进超低排放改造工作；实施重点行业大气污染深度治理；持续优化重点行业排放水平；加快实施低VOCs含量原辅材料替代；强化VOCs综合治理；推进油品VOCs综合管控等。通过上述大气污染防治工作计划的实施，预计镇江市大气环境质量状况可以得到进一步改善。
[bookmark: OLE_LINK47]（2）特征污染物环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK79]区域环境现状调查设置1个监测点位，为建设项目所在地西南方向G1下蜀镇临港工业区住宿区，大气环境质量委托江苏迈斯特环境检测有限公司、江苏国析检测技术有限公司实测，监测日期为2025年8月21日~2025年8月28日、2026年5月26日~2026年5月28日，报告编号MST20250819011、江苏全威第20250453号、R2508149、Timi-JCBG-Q0328【2026】。
监测内容如下：
（1）监测布点
考虑到环境空气污染源的特点、评价等级、保护对象和评价区特点等多方面因素，在评价区域内布设1个大气监测点。监测点位均位于本项目评价范围，满足本项目评价要求。
表3-2  环境空气质量现状监测点位和监测项目
	序号
	监测点位置
	监测因子
	监测时段
	相对厂界位置

	
	
	
	
	方位
	距离/m

	G1
	下蜀镇临港工业区住宿区
	HCl、氟化物、NH3、H2S、NOX
	2025年8月21日~2025年8月28日，小时值，连续监测7天，每天监测4次；2026年5月26日~2026年5月28日NOX连续3天
	SW
	896

	
	
	铅、砷、镉、汞、六价铬、锰及其化合物、二噁英、TSP
	2025年8月21日~2025年8月28日，日均值，连续7天；2026年5月26日~2026年5月28日TSP连续3天
	
	


（2）监测时间
G1、点位监测因子采样时间为2025年8月21日-2025年8月28日连续监测7天；2026年5月26日~2026年5月28日连续监测3天。监测时同步进行风向、风速、气温、气压等气象要素的观测。
（3）监测结果
气象观测以及环境空气质量监测结果见表3-3和表3-4。
表3-3  观测结果表
（涉密已删除）
表3-4  大气环境质量现状监测与评价结果
（涉密已删除）
[bookmark: _Hlk227333233]由表3-4监测结果可见：监测因子TSP、NOX、氟化物、汞、镉、砷、铜、铅、Cr6+小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准；氯化氢、硫化氢、氨、锰及其化合物、TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度限值；二噁英类满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。
2、地表水环境质量
本项目无废水产生及排放，现有项目生活污水经台泥厂区化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河。
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，镇江市地表水环境质量总体为优。列入《江苏省水污染防治工作计划》地表水环境质量考核的10个国考断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为70%。省考45个断面中，优Ⅲ类断面比例为100%，优Ⅱ类断面比例为71.1%。与上年相比，国考断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比上升10百分点。省考断面优Ⅲ类断面占比持平，优Ⅱ类断面占比持平。
镇江市区金西、金山水厂共用的长江征润洲取水口是市区主要饮用水源地；丹阳市城市（城镇）集中式饮用水源地是长江丹阳江心洲水源地和九曲河荆林应急水源地（备用）；扬中市城市（城镇）集中式饮用水源地是长江（主江）二墩港水源地和铁皮港应急水源地（备用）；句容市的城市（城镇）集中式饮用水主要取自北山水库和句容水库（备用）。
2025年，全市7个县级以上集中式饮用水水源地（含备用）水质达标率为100%。与上年相比，水质保持稳定。太湖流域：2024年，镇江市太湖流域Ⅰ~Ⅲ类断面比例为100%，Ⅰ~Ⅱ类断面比例为52.3%，总体水质为优。与上年相比，Ⅰ~Ⅱ类断面比例上升19个百分点。
长江流域：2025年，镇江市长江干流3个监测断面水质类别达到Ⅱ类，达标率为100%。主要入江支流断面年均水质全部达到Ⅲ类及以上，Ⅰ~Ⅱ类断面比例为93.8%。
3、声环境质量
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，2025年，镇江市区域环境噪声平均等效声级为59.1分贝，与上年相比，上升2.3分贝。按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）标准，全市区域声环境质量等级为三级，处于“一般”水平。根据城市噪声来源，统计2025年镇江市不同声源类型的区域噪声，其平均等效声级大小排序为道路交通噪声（62.0分贝）>工业噪声（60.7分贝）>社会生活噪声（57.6分贝），影响城市声环境质量的主要声源是社会生活噪声（占比为57.8%），其次是工业噪声（占比 26.6%），最后是道路交通噪声（占比15.6%）。
根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）标准，句容市全年昼间达标率
100%，夜间达标率100%；根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012），全市道路交通噪声强度等级为一级，处于“好”水平。昼间平均等效声级为65.3分贝，与上年相比略有上升。
2024年，全市1~4类功能区声环境昼间和夜间等效声级年均值均达到国家标准。与上年相比，1类功能区昼间和夜间等效声级均略有下降，2类、3类、4类功能区昼间和夜间等效声级均略有上升。
本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本评价不进行声环境质量现状监测。
4、生态环境质量状况
本项目位于句容下蜀高新技术产业园规划内，且在句容台泥水泥有限公司现有厂区内进行改造，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展生态现状调查。
[bookmark: OLE_LINK60]5、土壤、地下水环境
2025年，对全市省控土壤监测网10个地块的32个风险监控点开展土壤环境质量监测。监测结果表明：土壤环境质量总体良好，属于清洁水平。
企业按要求落实防渗措施、正常运营，不属于存在土壤、地下水环境污染途径的项目，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
根据企业例行检测报告A2240389635102C-1、A2240389635102C-2、A2240389635101C-3，企业土壤上风向及下风向监测结果见下表。
表3-5  土壤环境例行监测结果表（上风向、下风向）
	采样日期
	2024.10.29

	采样点位
	上风向
	下风向

	采样深度（m）
	0~0.2
	0~0.2

	检测因子（单位：mg/kg）
	pH（无量纲）
	7.77
	7.72

	
	二噁英（ng TEQ/kg）
	3.2
	6.5

	
	砷
	12.4
	18.6

	
	镉
	0.27
	0.43

	
	铜
	54
	68

	
	铅
	58
	69

	
	汞
	0.122
	0.265

	
	镍
	63
	65

	
	锌
	120
	273

	
	六价铬
	61
	83


土壤监测点监测项目中，建设项目所在地各监测因子均符合土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值和管制值，对人体健康的风险可以忽略，项目周边土壤质量良好。
表3-6  地下水水质例行监测结果表（单位：mg/L）
	检测项目
	结果（2024.12.23）

	
	飞灰料仓

	pH（无量纲）
	8.1

	总硬度
	520

	溶解性总固体
	1380

	氨氮
	5.08

	亚硝酸盐
	0.005L

	硝酸盐
	0.189

	挥发酚
	0.0003L

	六价铬
	0.00162

	砷
	0.0049

	铅
	0.00044

	镉
	0.00005L

	镍
	0.00087

	SO42-
	237


备注：结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。
监测结果表明：该地下水监测点位均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

	环境
保护
目标
	经实地调查，评价区内无风景名胜、自然景观等特殊保护对象，该评价的环境保护对象主要有附近的村庄等，根据现场踏勘及拟建项目周边情况，确定本项目的环境保护目标见下表。
表3-7  建设项目大气环境保护目标
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	规模（人）
	环境功能区
	相对厂址方位
	距厂界最近距离（m）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	王圩
	-691
	-790
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准
	190
	二类区
	SW
	475

	下蜀镇临港工业区住宿区
	-820
	-804
	
	
	500
	
	SW
	896

	大吕庄
	-886
	-1564
	
	
	220
	
	SW
	1248

	陈岗
	-438
	-2499
	
	
	131
	
	S
	2052

	坝北
	-44
	-2265
	
	
	121
	
	S
	1761

	沙地
	153
	-2420
	
	
	252
	
	S
	1910

	张家圩
	-15
	-2763
	
	
	178
	
	S
	2293

	大侯家庄
	1082
	-1738
	
	
	179
	
	SE
	1753

	小侯家庄
	844
	-2185
	
	
	165
	
	SE
	1843

	红峰村
	1564
	-1813
	
	
	159
	
	SE
	1953

	小蔡家庄
	1698
	-1976
	
	
	396
	
	SE
	2155

	桥头村
	-2163
	-1583
	
	
	1500
	
	SW
	2183

	涧东村
	-1572
	-2730
	
	
	280
	
	SW
	2675

	新民
	-1920
	443
	
	
	350
	
	W
	1759

	农场村
	1878
	2200
	
	
	200
	
	NE
	2090

	沙窝
	2552
	1539
	
	
	220
	
	NE
	2170


注：1、以本项目所在厂区中心点为（0，0）点，东西向为X轴，南北向为Y轴
表3-8  建设项目其他主要保护目标
	环境要素
	环境保护目标
	方位
	距厂界最近距离(m)
	功能区划
	环境功能

	水环境
	老便民河
	S
	30
	渔业、工业、农业用水
	Ⅲ类
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	
	长江
	N
	北侧相邻
	渔业、饮用水、工业用水
	II类
	

	声环境
	/
	/
	/
	/
	/

	地下水
	/
	/
	/
	/
	/

	生态环境
	/
	/
	/
	/
	/




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
有组织废气：本项目产生的窑尾废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和氨的排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中II阶段规定的大气污染物排放浓度限值，详见表3-10；氯化氢、氟化氢、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）、二噁英类等执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1规定的大气污染物最高允许排放浓度，详见表3-10。
水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度不应超过10mg/m3；有机标识物的焚毁率（DRE）不小99.9999%。
无组织废气：厂界无组织废气主要为原料、污染土堆棚贮存污染土及污泥时产生的颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度等，其中颗粒物、氨执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3标准，硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准；厂区内无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2标准。
废气排放标准见下表。
表3-9  窑尾废气污染物排放标准（单位：mg/m3）
	生产过程
	生产设备
	时段
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物(以NO2计)
	汞及其化合物
	氨

	水泥制造
	水泥窑及窑尾余热系统
	Ⅱ阶段
	10
	35
	50
	0.03
	8(a)


注：（a）适用于使用氨水、尿素等含氮物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。
[bookmark: _Ref35426485]表3-10  水泥窑协同处置大气污染物排放标准
	污染源
	污染物
	排放限值 （mg/m3）
	标准来源

	窑尾
废气
	HCl
	10
	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1

	
	HF
	1
	

	
	二噁英类
	0.1ngTEQ/m3
	

	
	铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）
	1.0
	

	
	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）
	0.5
	


表3-11  厂界无组织废气污染物排放标准
	项目
	无组织排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	NH3
	0.5
	监控点处1小时浓度平均值
	监控点设在下风向厂界外10 m 范围内浓度最高点
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3标准

	颗粒物
	0.5
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外 20 m 处上风向设参照点，下风向设监控点
	

	H2S
	0.06
	/
	厂界
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	臭气浓度
	20
	/
	厂界
	


表3-12  厂区内无组织废气污染物排放标准
	项目
	无组织排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	颗粒物
	0.5
	监控点处1h平均浓度值
	物料储存与输送，破碎、粉磨、烘干和煅烧，包装和运输
	水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2标准


2、废水排放标准
[bookmark: OLE_LINK91]本项目污泥贮存过程产生的少量渗滤液，经集水沟统一收集至渗滤液收集池和生产废水一起经中水处理系统处理，不外排，全部回用。
现有项目生活污水经台泥厂区化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河，污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。具体见下表。
表3-13  句容市下蜀污水处理有限公司接管和排放标准
	序号
	项目
	接管标准mg/L
	排放标准mg/L

	1
	pH（无量纲）
	6~9
	6~9

	2
	COD
	≤600
	≤40

	3
	SS
	≤250
	≤10

	4
	BOD5
	150-200
	≤10

	5
	NH3-N
	≤40
	≤3（5）

	6
	TN
	≤50
	≤10（12）

	7
	TP
	≤3
	≤0.3


注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3、噪声排放标准
本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-14  本项目运营期环境噪声排放标准限值
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	3类
	65dB（A）
	55dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固废排放标准
危险废物分类执行《国家危险废物名录（2025年版）》，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；
一般工业固体废物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中相关要求；
生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量
控制
指标
	[bookmark: _Hlk73450518]1、总量控制因子
按照国家总量控制规定，本项目大气污染物排放总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx。其它污染物考核指标：废气中氨、HCl、HF、Tl+Cd+Pb+As、Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V、汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、铜及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、锌及其化合物、锰及其化合物、砷及其化合物、二噁英等；本项目不新增生产废水和生活污水，无水污染物排放总量控制因子；本项目不新增固废。
根据大气专项，项目建成后本次项目涉及的1#窑窑尾、2#窑窑尾及原料、污染土堆棚污染物排放总量见表3-15。
[bookmark: OLE_LINK62]表3-15  本项目污染物排放情况（单位：t/a）
	污染物
	本项目窑尾废气排放量
	现有项目窑尾废气排放量
	本项目废气增减量

	有组织废气
	颗粒物
	81.62
	81.62
	0

	
	SO2
	308.312
	305.504
	+2.808

	
	NOx
	459.95
	459.95
	0

	
	HCl
	23.501
	23.363
	+0.138

	
	HF
	1.249
	1.249
	0

	
	NH3
	50.72
	50.72
	0

	
	汞及其化合物
	0.0002
	0.0002
	0

	
	铊及其化合物
	0.0021
	0.0019
	+0.0002

	
	镉及其化合物
	0.0092
	0.0079
	+0.0013

	
	铅及其化合物
	0.1769
	0.1318
	+0.0451

	
	砷及其化合物
	0.2602
	0.1841
	+0.0761

	
	铍及其化合物
	0.0003
	0.0003
	0

	
	铬及其化合物
	0.0119
	0.0107
	+0.0012

	
	锡及其化合物
	0.0197
	0.0194
	+0.0003

	
	锑及其化合物
	0.2359
	0.4121
	-0.1762

	
	铜及其化合物
	0.0137
	0.0134
	+0.0003

	
	锰及其化合物
	0.0473
	0.0512
	-0.0039

	
	镍及其化合物
	0.0468
	0.0455
	+0.0013

	
	钒及其化合物
	0.0518
	0.0574
	-0.0056

	
	钴及其化合物
	0.012
	0.0134
	-0.0014

	
	锌及其化合物
	0.1342
	0.1406
	-0.0064

	
	钼及其化合物
	0.0154
	0.0171
	-0.0017

	
	Tl+Cd+Pb+As
	0.4485
	0.3258
	+0.1227

	
	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+
Co+Mn+Ni+V
	0.4393
	0.6232
	-0.1839

	
	二噁英（mgTEQ/a）
	985
	985
	0

	无组织废气
	颗粒物
	0.15
	1.2
	+0.15

	
	NH3
	0.606
	0.08
	+0.606

	
	H2S
	0.062
	0.032
	+0.062


表3-16  本项目建成后全厂“三本账”核算一览表（单位：t/a）
	类别
	污染物
	排污证许可排放量①
	现有项目排放量②
	本项目排放量
	“以新带老”削减量
	改建后全厂排放量
	相较于许可排放量增减量

	废气
	有组织
	颗粒物
	272.12
	261.752
	81.62
	81.62
	261.752
	-10.368

	
	
	SO2
	323.039
	305.428
	308.312
	305.504
	308.312
	-14.727

	
	
	NOx
	461.484
	459.95
	459.95
	459.95
	459.95
	-1.534

	
	
	HCl
	23.373
	23.363
	23.501
	23.363
	23.501
	0

	
	
	HF
	1.249
	1.249
	1.249
	1.249
	1.249
	0

	
	
	NH3
	51.2
	51.2
	50.72
	50.72
	51.2
	0

	
	
	H2S
	0.4782
	0.4782
	0
	0
	0.4782
	0

	
	
	汞及其化合物
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0

	
	
	铊及其化合物
	0.0019
	0.0019
	0.0021
	0.0019
	0.0021
	+0.0002

	
	
	镉及其化合物
	0.0079
	0.0079
	0.0092
	0.0079
	0.0092
	+0.0013

	
	
	铅及其化合物
	0.1318
	0.1318
	0.1769
	0.1318
	0.1769
	+0.0451

	
	
	砷及其化合物
	0.1841
	0.1841
	0.2602
	0.1841
	0.2602
	+0.0761

	
	
	铍及其化合物
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0

	
	
	铬及其化合物
	0.0107
	0.0107
	0.0119
	0.0107
	0.0119
	+0.0012

	
	
	锡及其化合物
	0.0194
	0.0194
	0.0197
	0.0194
	0.0197
	+0.0003

	
	
	锑及其化合物
	0.4121
	0.4121
	0.2359
	0.4121
	0.2359
	-0.1762

	
	
	铜及其化合物
	0.0134
	0.0134
	0.0137
	0.0134
	0.0137
	+0.0003

	
	
	锰及其化合物
	0.0512
	0.0512
	0.0473
	0.0512
	0.0473
	-0.0039

	
	
	镍及其化合物
	0.0455
	0.0455
	0.0468
	0.0455
	0.0468
	+0.0013

	
	
	钒及其化合物
	0.0574
	0.0574
	0.0518
	0.0574
	0.0518
	-0.0056

	
	
	钴及其化合物
	0.0134
	0.0134
	0.012
	0.0134
	0.012
	-0.0014

	
	
	锌及其化合物
	0.1406
	0.1406
	0.1342
	0.1406
	0.1342
	-0.0064

	
	
	钼及其化合物
	0.0171
	0.0171
	0.0154
	0.0171
	0.0154
	-0.0017

	
	
	Tl+Cd+Pb+As
	0.3258
	0.3258
	0.4485
	0.3258
	0.4485
	+0.1227

	
	
	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V
	0.6232
	0.6232
	0.4393
	0.6232
	0.4393
	-0.1839

	
	
	二噁英（mgTEQ/a）
	985
	985
	985
	985
	985
	0

	
	无组织
	颗粒物③
	1.2
	1.2
	0.15
	0
	1.35
	+0.15

	
	
	氨
	0.08
	0.08
	0.606
	0
	0.686
	+0.606

	
	
	硫化氢
	0.032
	0.032
	0.062
	0
	0.094
	+0.062

	
	
	HCl
	0.002
	0.002
	0
	0
	0.002
	0

	废水
	废水量（m3/a）
	52539
	52539
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	20.8964
	20.8964
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	10.4532
	10.4532
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	1.8382
	1.8382
	0
	0
	0
	0

	
	总氮
	2.6228
	2.6228
	0
	0
	0
	0

	
	总磷
	0.1545
	0.1545
	0
	0
	0
	0

	固废
	危险固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	一般固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：①排污证许可排放量中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物数据来源于排污许可证，其他污染物排放量来源于最新的环评批复（镇句环审[2026]8号）；②现有项目排放量数据来源于《一二线窑旁路放风除氯及水洗综合利用技改项目》批复（镇句环审[2026]8号）；③本项目新增无组织颗粒物排放量，但未突破现有许可排放量，无需申请总量。
2、总量平衡途径
（1）废水：本项目不新增生产废水和生活污水，不需要申请废水污染物总量指标。
（2）废气：本项目建设前后全厂废气主要污染物未突破现有许可排放量，废气污染物在现有总量内平衡，无需申请总量。
（3）固废：项目固废均得到无害化处理处置，实现“零排放”。





四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期主要环境影响来自土石方和建筑材料运输产生的道路扬尘、大型设备运行时产生的噪声、生产废水、施工工人生活污水、废弃土方、建筑垃圾和生活垃圾等。环境保护措施如下：
1、施工扬尘污染防治措施
对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。本项目施工期四周设置高度2.5m以上围挡；施工现场出入口均配备车辆冲洗设施；施工现场采取洒水、覆盖等降尘措施；开挖土方采取分区、分段的作业方式，对已完成的作业面进行复垦。
车辆行驶产生扬尘量与路面清洁程度、车辆行驶速度等因素有关，相同条件下路面愈洁净、车辆行驶速度愈慢，车辆行驶产生的扬尘就越少。
综上所述，粉尘是建设施工阶段大气污染源的主要来源，因此建设期间需要采取以下措施以减少影响：
（1）施工场地周围按照规定设置围挡或者围墙。
（2）施工现场实行合理化管理，少量的砂、石料应统一堆放、保存，以尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；白灰等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的预防扬尘措施，尽量减少搬运环节。
（3）施工场地内裸露泥地、土方以及砂石等易产生扬尘的物料，采取覆盖密闭式防尘网或者防尘布、喷洒抑尘剂或者洒水等有效措施。
（4）施工工地车行道路进行硬化处理，并及时清扫、冲洗；在出入口内侧安装冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶出工地。
（5）开挖土方时采取分区、分段作业，对已完成的作业面及时回填或者覆盖。
（6）施工作业产生扬尘的，采用喷淋、洒水、外挂密闭式防尘网或者防尘布等有效防尘措施；产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，并采用密封式罐车清运。
（7）集中堆放、覆盖建筑垃圾，并及时密封清运。
（8）建筑面积超过一定规模建筑工地应当按照有关要求安装扬尘视频监控设备、颗粒物在线监测设备，并与住房和城乡建设、城市管理等主管部门联网，保证其正常运行和数据真实有效、实时传输。
2、废水污染防治措施
（1）生产废水
施工生产废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，主要污染因子为SS。可利用临时沉淀池进行沉淀处理后回用。
（2）生活污水
生活污水主要由施工队伍的生活活动造成的，拟由化粪池处理后接管至下蜀镇污水处理厂。
3、噪声污染防治措施
（1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，在高噪声设备周围设置挡墙或者屏障，同时加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22:00至次日6:00进行高噪声施工作业。如果需要在规定时间外施工，应得到当地环保部门的批准并进行公示。
（2）合理安排施工机械安放位置，尽可能放置于场地中间及对场界外造成影响最小的地点。
（3）优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在高噪声设备周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等。
4、固废污染防治措施
建设项目施工期的固废主要有施工过程中挖出的土方，建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）项目施工期设置临时堆场，能够做到施工期间产生的建筑垃圾不随意倾倒。
（2）在运输过程中散落在路面上的垃圾，设专人及时进行清理，以免二次污染。
（3）项目施工过程中挖出的土方以及建筑垃圾可回用于项目的地基填方和内部规划道路建设工程填方，多余的弃土和建筑垃圾由专业土方公司回收用于市政道路施工。
（4）施工期生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。
综上所述，采取相应的污染防治措施后，施工建设期对周围环境影响不明显。
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	1、废气
本项目建成后产生的大气污染物主要来自回转窑窑尾废气、污染土。污泥贮存废气，产生的污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、HCl、氟化物、NH3、重金属、二噁英类等。
（1）环境空气质量现状及环境影响评价
根据《2025年度镇江市生态环境状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，除臭氧、PM2.5外，各污染物均达到标准。综上所述，判断项目所在区域为不达标区。
（2）废气污染物达标排放的可行性
根据大气污染物影响预测结论：项目废气正常排放时污染物的厂界预测浓度小于空气环境质量标准。因此，项目废气排放不会改变区域空气环境功能，对周围空气环境影响较小。
具体详见大气专项评价。
2、废水
（1）废水产生情况
本项目为水泥窑协同处置一般工业固废，不新增生产设施、不新增劳动定员、不新增生产用水与生活污水。
本项目选址于现有厂区内，不新增建设用地，厂区初期雨水已于现有项目计算，本次不再重复计算。本次新增废水仅为原料、污染土堆棚物料贮存污泥时产生的渗滤液W1，原料、污染土堆棚为全封闭、防雨、防渗结构，渗滤液仅来源于污泥自身游离水自然析出。
根据企业提供数据，本项目协同处置的污泥含水率为60~70%，处置规模为50000t/a，按最不利情况下取污泥含水率为70%，参考国内大量水泥窑协同处置污泥析水系数，密闭暂存、无雨水淋溶条件下污泥析水系数保守取值0.1，则年渗滤液产生量为50000*0.7*0.1=3500t/a。
渗滤液污染物产生情况表见表4-1。
表4-1  渗滤液污染物产生情况一览表
	废水名称及编号
	废水量
（t/a）
	污染物
	污染物
	治理措施
	排放去向

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	

	污泥贮存渗滤液W1
	3500
	pH
	6.5~8.5(无量纲)
	/
	中水处理系统处理
	回用于生产，不外排

	
	
	SS
	1200
	4.200
	
	

	
	
	COD
	600
	2.100
	
	

	
	
	BOD₅
	180
	0.630
	
	

	
	
	氨氮
	60
	0.210
	
	

	
	
	总氮
	90
	0.315
	
	

	
	
	总磷
	8
	0.028
	
	

	
	
	氯离子
	200
	0.700
	
	

	
	
	硫酸盐
	500
	1.750
	
	

	
	
	总铅
	0.3
	0.0011
	
	

	
	
	总砷
	0.2
	0.0007
	
	

	
	
	总镉
	0.05
	0.0002
	
	

	
	
	总铬
	0.4
	0.0014
	
	

	
	
	总汞
	0.005
	0.00002
	
	


（二）废水污染防治措施
本项目新建原料、污染土堆棚为全封闭、防渗硬化地面，地面设置导流坡度及环形集水沟，污泥贮存过程产生的渗滤液，经集水沟统一收集至原水池和生产废水一起经中水处理系统处理，不外排，全部回用。本项目依托现有厂区及生产设施，不会对区域地表水环境造成不利影响。
建设单位现有工程生产废水自行处理后回用，生活污水经化粪池预处理后接入句容市下蜀污水处理有限公司处理，根据厂区例行监测数据，项目生活污水排放满足句容市下蜀污水处理有限公司接管标准。
（三）废水回用可行性分析
[image: ]
图4-1  中水回用工艺流程图
表4-2  中水系统设备技术参数一览表
	名称
	参数

	来水量
	900m3/d

	产水量
	760m3/d

	排污量
	140m3/d

	综合水池
	调节池
	270m3

	
	缓冲池
	50m3

	
	浓水池
	50m3

	
	废水池
	100m3

	
	污泥池
	25m3

	综合房
	滤后水箱
	50m3

	工艺设备回收率
	回用水箱
	50m3

	设备形式
	18x8.0x6.0m

	运行方式
	80-85%

	装机功率
	撬装一体化，现场组装

	运行成本
	全自动

	安装位置
	85kW


本项目渗滤液产生量较小（9.6m3/d）；厂区现有中水回用系统处理能力富余，可稳定接纳并处理；水泥生产连续用水、调节能力强，能够确保渗滤液随产随用、不积存、不溢流，回用系统长期稳定可靠。
污泥渗滤液主要污染物为SS、COD、氨氮、总氮、总磷、Cl⁻、SO42-及微量重金属，经厂区现有中水回用系统处理后，出水水质可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1工艺回用水要求，且水中重金属含量较低，可全部回用。


3、噪声
（1）噪声源强分析
本项目生产过程中设备会产生一定的噪声，主要为高压雾化喷淋系统设备产生的噪声，约70dB（A）。高噪声设备，采取设置减震基础、安装消声装置等措施来减轻其对外环境的影响。具体设备噪声源强见表4-3。
表4-3项目主要设备噪声声压级单位：dB（A）
	建筑物名称
	装置/噪声源
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间/h

	
	
	
	核算方法
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	
	

	室内
	高压喷淋主机
	频发
	类比法
	70
	选低噪设备、减振
	15~20
	50~55
	7440

	
	离心泵
	频发
	类比法
	50
	选低噪设备、减振
	15~20
	30~35
	7440

	
	加药泵
	频发
	类比法
	50
	选低噪设备、减振
	15~20
	30~35
	7440


（2）噪声污染防治措施
本项目采取了以下降噪措施：
①企业在选购设备时购置了符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。
②在噪声传播途径上采取措施加以控制，强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。
③对噪声污染大的设备，如风机等配置减振装置，安装隔声罩或消声器。
④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对防震垫、隔声、吸声等降 噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。
⑤强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好地运转状态。
（3）噪声环境影响分析
目位于句容下蜀高新技术产业园，本次评价区域声环境功能为《声环境质量标准》（3096-2008）3类区，周边50m内无声环境敏感目标，项目建设后评价范围内敏感目标噪声级贡献值较小。
1）源项分析
本项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声，对产生噪声的设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达标。
2）达标情况分析
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
①室外声源在预测点产生的声级计算模型
本次评价室外声源在预测点产生的声级计算模型，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A的有关要求进行计算，应用过程中将根据具体情况做必要简化。
根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下列公式计算：
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
[image: ][image: ]——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级[image: ][image: ]的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。
[image: ][image: ]——几何发散引起的衰减，dB；
[image: ][image: ]——大气吸收引起的衰减，dB；
[image: ][image: ]——地面效应引起的衰减，dB；
[image: ][image: ]——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
[image: ][image: ]——其他多方面效应引起的衰减，dB。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为[image: ][image: ]和[image: ][image: ]。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
[image: ] 
式中：[image: ][image: ]——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
𝑄——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
𝑅——房间常数；𝑅=𝑆𝛼/（1−𝛼），𝑆为房间内表面面积，m2；𝛼为平均吸声系数。
𝑟——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ][image: ]——室内j声源i倍频带的声压级，dB； 
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ][image: ]——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
D、计算中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ] 
④计算预测点处的A声级
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——距声源r处的A声级，dB(A)；
[image: ][image: ]——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
[image: ][image: ]——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
⑤靠近声源处的预测点噪声预测模型
如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。
⑥工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为[image: ][image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ][image: ]；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为[image: ][image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ][image: ]，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（[image: ][image: ]）为：
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
[image: ][image: ]——用于计算等效声级的时间，s；
[image: ][image: ]——室外声源个数；
[image: ][image: ]——在T时间内i声源工作时间，s；
[image: ][image: ]——等效室外声源个数；
[image: ][image: ]——在T时间内j声源工作时间，s。
⑦预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到噪声预测值（Leq）：
[image: ]
式中：[image: ][image: ]——预测点的噪声预测值，dB；
[image: ][image: ]——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
[image: ][image: ]——预测点的背景噪声值，dB。
在建设项目的平面图上，将东、南、西、北厂界作为关心点，考虑噪声距离衰减、合理布局等措施，预测厂界四周噪声影响情况。
3）达标情况分析
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)、夜间≤55dB(A)。
4）预测结果及分析
利用上述的预测评价数学模型，将有关参数代入公式计算，预测出本工程厂界各向噪声，预测结果见表4-4。
表4-4噪声预测结果一览表单位：dB(A)
	关心点
	贡献值
	背景值
	叠加值
	标准限值
	达标情况

	东厂界
	昼
	20.25
	58.0
	58.00
	65
	达标

	
	夜
	20.25
	48.3
	48.31
	55
	达标

	南厂界
	昼
	16.52
	58.7
	58.70
	65
	达标

	
	夜
	16.52
	49.0
	49.00
	55
	达标

	西厂界
	昼
	31.95
	57.6
	57.61
	65
	达标

	
	夜
	31.95
	48.0
	48.11
	55
	达标

	北厂界
	昼
	18.34
	57.2
	57.20
	65
	达标

	
	夜
	18.34
	47.8
	47.80
	55
	达标


据预测结果可知，正常情况下，项目实施后，工程运行过程中产生的各种噪声对厂界四周环境的贡献值很小，叠加值达标，即对周围声环境影响较小。
建议建设单位选用优良的机械设备并做到及时维护防止机械老化带来的噪声污染。在生产车间的布局方面，应尽量将噪声巨大的设备远离敏感点摆放，合理规划车间内的设备布局。
综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。
因此，建设项目对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。
（4）噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
噪声污染源监测一览表见表4-5。
表4-5  噪声污染源监测一览表
	类别
	监测点位
	测点数
	污染物名称
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界噪声
	4
	厂界声环境
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4、固体废物
根据企业提供，本项目无固体废物产生，项目建设前后全厂固废产生情况不变。
公司建设有一处建筑面积90m2的危废仓库，危废仓库污染防治措施符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）要求：
①危险废物装在相应的容器内，盛装危险废物的容器上粘贴有相应标签；
②危废仓库设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，且危废仓库内设有收集池和导流槽；
③危险废物做到了防风、防雨、防晒，基础做好了防渗；
④危险废物台账清晰，台账上注明了危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单保留三年以上；
⑤危废委托有资质单位处置，执行危险废物转移联单制度；
⑥危废仓库按规定设置了警示标志。仓库内配备有照明设施、安全防护工具，并设有应急防护设施。危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
⑦危废仓库设置有监控设施，对危废仓库进行实时监控，监控视频保存3个月以上。
危废仓库设有防腐防渗措施，不会有有害成分泄漏，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件，影响动植物生长发育，不会对周围环境产生二次污染。
5、地下水、土壤
（1）地下水影响途径
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是联结地表污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，则污染物渗透性差，污染速度也就慢，污染程度也就相对轻点，反之则污染速度快，污染程度重。
结合项目特点，分析本项目地下水被污染的可能途径为废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失，危废暂存间物料贮存、使用过程发生容器破裂及打翻情况时进入土壤，污染地下水。
项目车间、仓库等均采用钢筋混凝土浇筑。钢筋混凝土渗透系数小于10-7cm/s，其防渗性能良好，可有效防止废水下渗。同时，开挖的地基采用水泥土分层铺填，逐层夯实的办法，加强了地基的防渗能力。一般非人为破坏，发生渗漏的可能性较小。
项目生产车间地面均硬化，并设有良好的排水系统，因此污染物仅可能通过绿化场地进入土壤，经土壤的吸附和微生物分解作用，污染物渗入地下水的可能性很小。项目的原辅料、产品等均堆放厂房内，且分区堆存，因此不会受到雨水作用而发生污染物流失情况。
项目不新增废水，现有项目废水主要为生活污水，水质简单，主要是COD、NH3-N、SS等非持久性有机污染物，不存在有毒有害等持久性污染物。因此，一旦发生废水泄漏，侵入地下，不会对地下水水质产生明显有害影响。
一旦发生废水渗漏应立即采取应急措施，停止生产，对已经污染地下水的，应将废水抽出，抽上来的废水不得直接排放至环境中，应暂存在封闭的容器中，待废水处理设施修复后，再将该部分废水进行处理，杜绝生产废水污染浅层地下水。
综合以上地下水污染途径和相应的防护措施分析可知，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制废水下渗，避免污染地下水。因此，本项目建设，不会对区域地下水环境产生明显不利影响。
（2）土壤影响途径
土壤污染与大气、水体污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶、草食动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。
1）本项目为利用水泥窑协同处置污染土项目，不新增废水产生及排放，现有生活污水经台泥厂区现有化粪池预处理后接管句容市下蜀污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入老便民河，通过废水泄漏污染土壤可能性很小。
2）从固体废物中主要有害成分来看，固废中含有重金属类物质，若不考虑设专门的固废储存仓库或者仓库没有适当的防漏措施，废物中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生高温和有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，将影响土壤生态系统，导致植被的生长和农作物的减产。同时污染物经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。
本次将拟协同处置的污染土贮存于储存仓库内，并严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求设置和管理储存仓库，固废不在厂内长期贮存。本项目固体废物的贮存所采取的防范或治理措施是可行的，正常运营工况下，不会对土壤环境造成显著影响。
3）另一方面，项目营运期焚烧系统产生的焚烧尾气，其中含有的微量重金属、二噁英类，可能沉降至项目周边土壤地面。重金属会在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。二噁英类有机物沉降至土壤中，其中暴露在土壤表层，阳光照射下易分解；埋藏在土壤中二噁英类有机物其半衰期为10年以上，有可能污染土壤。
因此，本项目土壤污染以废气污染型为主。水泥窑的热稳定性很强，在焚烧少量的一般固废时不会改变炉内的燃烧工况，废物中的重金属元素绝大部分进入水泥熟料中，并被固化在水泥矿物中。窑尾尾气经“高温焚烧+碱性环境+脱硝+除尘”处理后，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）等要求。水泥窑处置固体废物的优越性，可将重金属、二噁英类对土壤的影响降至最低。
正常工况下，危险废物包装完好，危废仓库地面防渗良好，不会对地下水、土壤环境造成影响。事故状态下，本项目对地下水、土壤污染途径主要有贮存的危险废物包装以及地面防渗层破损，导致危险废物泄漏至土壤和地下水中以及消防水外溢，对地下水和土壤造成影响。
表4-2  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“”


（3）土壤及地下水防治措施
1）源头控制：项目所有排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成土壤和地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。
2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对土壤和地下水的污染。结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入土壤和地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
本项目采取分区防渗措施，避免污染物对土壤及地下水造成污染。本项目防渗分区见下表。
表4-3  项目污染区划分及防渗等级一览表
	序号
	名称
	污染控制难易程度
	防渗分区
	防渗技术要求

	1
	办公区域
	易
	简单防渗区
	一般地面硬化

	2
	一般固废仓库
	易
	一般防渗区
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

	3
	生产车间
	易
	
	

	4
	危废仓库
	难
	重点防渗区
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s

	5
	污水输送、收集管道、水池
	
	
	


表4-4  本项目拟采取的防渗处理措施一览表
	序号
	防渗分区
	名称
	防渗技术要求

	1
	重点防渗区
	污水输送、收集管道、水池
	对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。

	
	
	危废仓库
	生产装置区及仓库地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3∶7水泥土夯实

	2
	一般防渗区
	生产车间
	①50mm厚水泥面随打随抹光；②50mm厚C15砼垫层随打随抹光；③50mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3：7水泥土夯实

	3
	
	一般固废仓库
	

	4
	简单防渗区
	办公楼
	一般地面硬化


各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危废仓库等应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。
地下水环境影响分析：正常状况下，污染物无超标范围，改建项目正常工况对地下水无影响。在非正常工况发生初期雨水渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。项目对地下水影响较小，但仍需加强地下水环境监测及保护措施，在厂区下游布设地下水监测点，一旦监测到污染物超标，需启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，防止污染物迁移。
土壤环境影响分析：二噁英类在空气中的形态可能是气体、气溶胶或颗粒物，广泛分布于环境中，为微水溶性，比较容易吸附于沉积物中，而且易于在水生生物体中积累，其化学降解过程和生物降解过程相当缓慢，在环境中滞留时间较长，成为持久性污染物，由于二噁英类在自然环境分解的速度极为缓慢，因此可积聚在植被和被动物及水生生物吸入体内。二噁英类被动物吸入体内后，往往积聚在脂肪内。二噁英类多透过食物链累积，而动物会较植物、水、泥土或沉积物累积较高浓度的二噁英类。因此，项目排放的二噁英类降于周围耕地中，被土壤矿物表面吸附，在土壤中积累，并随土壤迁移，对土壤理化性质有一定的影响。
项目焚烧烟气二噁英类排入空气后经重力沉降和雨水冲刷等综合作用，可能在周边土壤沉积。根据Nadal等人对西班牙塔拉戈纳的Montcada生活垃圾焚烧厂周边土壤二噁英类浓度研究，该焚烧厂在采取相应措施实现欧盟0.1ngTEQ/m3的排放浓度限值后，周边土壤中的二噁英类含量与之前没有显著差异。技改项目对固废焚烧过程进行良好有计划的控制，通过采取一系列措施后，可使排放烟气中的二噁英类浓度保持在0.1TEQng/Nm3以下。参考西班牙Montcada生活垃圾焚烧厂的有关研究，在保证处理效率和正常排放的情况下，基本不会引起土壤二噁英类浓度的显著积累，但仍建议项目在厂址周边多植树，尽可能减轻二噁英类沉降对土壤造成的不利影响，同时改善项目周边生态环境。因此，项目建设投产后，只要严格按照工艺设计操作，就可以防止二噁英类产量和排放量，对周边环境影响较小。综上，工程对焚烧烟气采取了严格的治理措施，可将重金属、二噁英类对土壤的影响降至最低，确保土壤环境质量不会出现显著恶化。
3）应急处置措施
Ⅰ、应急措施
一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：
①当发生异常情况时，按照项目制定的环境事故应急预案，启动应急预案：采取减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大；
②组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响；
③如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助，在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案；
④对事故现场进行调查、监测、跟踪处理，密切关注地下水水质变化情况；
⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：
①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。
②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。
③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。
Ⅱ、应急预案
①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调，制定企业、丹徒区及镇江市三级响应应急预案。
②应急预案应包括以下内容：
应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目正常运行不会对区域地下水环境产生明显影响。
针对可能发生的地下水污染，技改项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行监控。综上，采取以上措施能有效防止项目废水或废液下渗污染地下水及土壤。
跟踪监测计划：
表4-5  地下水、土壤跟踪监测计划表
	[bookmark: _Hlk103675029]监测
类别
	类别
	监测点
	监测因子
	监测频次

	环境
质量
检测
	地下水环境
	项目所在地，上、下游各1个，共3个点位
	pH、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、总大肠菌群、石油类、高锰酸盐指数、氨氮、总镉、总铬、六价铬、铅、镍、砷
	每年丰水、枯水期各1次

	
	土壤
环境
	下风向布设一个监测点
	pH、铜、锌、铅、镉、砷、汞、总铬、镍、二噁英类
	每5年1次


6、生态环境影响
本项目为技改项目，在现有厂区内进行改造，不新增用地，不涉及周边生态破坏，对生态环境影响较小。
7、环境风险
本项目设置环境风险专项评价，环境风险影响和防治措施等内容在专项评价报告中单独进行分析，此处引用环境风险专项评价结论：
本项目为利用现有水泥窑协同处置一般固废项目，属于固体废物治理项目，涉及的主要风险物质为氨水、柴油、盐酸、硫酸、危险废物等。项目最大可信事故为氨水泄漏事故。
本项目在采取本环评提出的风险防范措施及建议基础上，员工应严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，本项目可能发生的泄漏事故风险是可以预防和控制的。企业环保设施所涉及安全方面的工作应按照相关管理部门的要求执行。
本项目可能发生事故的类型主要为泄漏事故，采取相应的预防措施并加强管理后，预计本项目发生各类事故的概率很小，项目的环境风险可防控。
8、清洁生产
本项目依托现有水泥熟料生产线，利用污染土、污泥作为水泥生料替代原料，不新增熟料产能、不新增生产设备、不新增燃料消耗，从原料利用、生产工艺、污染物控制、资源循环、全过程管理等方面均满足清洁生产要求，清洁生产水平处于行业较先进水平。
本项目以一般工业固废（污染土、污泥）替代天然原料（砂岩、湿粉煤灰），实现固废减量化、无害化、资源化，减少矿产资源开采与生态破坏，符合循环经济与清洁生产理念。
本项目依托现有新型干法水泥熟料生产线，工艺成熟、装备先进、自动化程度高，不新增窑系统及燃烧设备，不改变原有的热工制度与生产工况，生产过程稳定、能耗不增加，清洁生产工艺水平保持先进。项目仅作为生料替代，不增加热耗、电耗及煤耗，不提高资源消耗强度；物料密闭输送、全流程抑尘、渗滤液全收集，资源利用率高，无浪费与流失。
本项目从源头控制原料中重金属、氯、氟、硫等有毒有害成分，污染物产生量低；依托现有高效废气治理措施，废气稳定达标；无生产废水排放，不新增固废，全过程符合清洁生产“节能、降耗、减污、增效”的原则。企业建立完善的进厂检测、贮存管控、密闭输送、计量投料、应急防控制度，实现固废全过程可追溯、可管控，环境管理水平满足清洁生产要求。综上所述，本项目符合水泥行业清洁生产标准与先进指标要求，清洁生产水平处于行业较先进水平。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#线水泥窑窑尾
	烟尘、SO2、NOX、HCl、HF、重金属及其化合物、二噁英
	高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+布袋除尘器、烟囱
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中Ⅱ阶段标准、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1

	
	2#线水泥窑窑尾
	烟尘、SO2、NOX、HCl、HF、重金属及其化合物、二噁英
	高温焚烧+碱性环境+HSNCR+SCR+电袋复合（1电3布袋）除尘器、烟囱
	

	
	原料、污染土堆棚
	颗粒物
NH3
H2S
	高压雾化喷淋系统
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	/
	/
	/
	/

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	设置一间90m2的危险废物贮存场所，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求进行危险废物的贮存。

	土壤及地下水
污染防治措施
	各防渗区采取相应防渗措施，有效防止土壤、地下水污染

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	制定管理措施，有效防范风险事故的发生，对现有应急预案进行修编，按要求补充事故风险防范措施，配备事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险。

	其他环境
管理要求
	①严格执行“三同时”制度
在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。
②建立环境报告制度
应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。
③健全污染治理设施管理制度
建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污水处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染治理设施。
④建立环境目标管理责任制和奖惩条例
建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。
⑤排污口规范化设置
按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置排污口。本项目废气处理装置及排气筒，应按照《固定源废气监测技术规范》规范设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近醒目处置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等信息。
⑥按照要求开展自行监测并公示
废气监测记录信息包括监测时间、排放口编码、污染因子、监测设施、许可排放浓度限值、浓度监测结果、是否超标、数据来源、其他。监测数据所有记录均由专人建档保管。记录形式：电子台账+纸质台账。台账保存期限不小于5年。



六、结论
	环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可防控。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求。



附表
建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）（t/a）①
	现有工程许可排放量（t/a）②
	在建工程排放量（固体废物产生量）（t/a）③
	本项目排放量（固体废物产生量）（t/a）④
	以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织废气
	颗粒物③
	261.752
	272.12
	0
	81.62
	81.62
	261.752
	0

	
	
	SO2
	305.504
	323.039
	0
	308.312
	305.504
	308.312
	+2.808

	
	
	NOx
	459.95
	461.484
	0
	459.95
	459.95
	459.95
	0

	
	
	HCl
	23.363
	10mg/Nm3
	0
	23.501
	23.363
	23.501
	+0.138

	
	
	HF
	1.249
	1mg/Nm3
	0
	1.249
	1.249
	1.249
	0

	
	
	NH3
	51.2
	8mg/Nm3
	0
	50.72
	50.72
	51.2
	0

	
	
	H2S
	0.4782
	/
	0
	0
	0
	0.4782
	0

	
	
	汞及其化合物
	0.0002
	0.03mg/Nm3
	0
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0

	
	
	铊及其化合物
	0.0019
	/
	0
	0.0021
	0.0019
	0.0021
	+0.0002

	
	
	镉及其化合物
	0.0079
	/
	0
	0.0092
	0.0079
	0.0092
	+0.0013

	
	
	铅及其化合物
	0.1318
	/
	0
	0.1769
	0.1318
	0.1769
	+0.0451

	
	
	砷及其化合物
	0.1841
	/
	0
	0.2602
	0.1841
	0.2602
	+0.0761

	
	
	铍及其化合物
	0.0003
	/
	0
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0

	
	
	铬及其化合物
	0.0107
	/
	0
	0.0119
	0.0107
	0.0119
	+0.0012

	
	
	锡及其化合物
	0.0194
	/
	0
	0.0197
	0.0194
	0.0197
	+0.0003

	
	
	锑及其化合物
	0.4121
	/
	0
	0.2359
	0.4121
	0.2359
	-0.1762

	
	
	铜及其化合物
	0.0134
	/
	0
	0.0137
	0.0134
	0.0137
	+0.0003

	
	
	锰及其化合物
	0.0512
	/
	0
	0.0473
	0.0512
	0.0473
	-0.0039

	
	
	镍及其化合物
	0.0455
	/
	0
	0.0468
	0.0455
	0.0468
	+0.0013

	
	
	钒及其化合物
	0.0574
	/
	0
	0.0518
	0.0574
	0.0518
	-0.0056

	
	
	钴及其化合物
	0.0134
	/
	0
	0.012
	0.0134
	0.012
	-0.0014

	
	
	锌及其化合物
	0.1406
	/
	0
	0.1342
	0.1406
	0.1342
	-0.0064

	
	
	钼及其化合物
	0.0171
	/
	0
	0.0154
	0.0171
	0.0154
	-0.0017

	
	
	Tl+Cd+Pb+As
	0.3258
	1.0mg/Nm3
	0
	0.4485
	0.3258
	0.4485
	+0.1227

	
	
	Be+Cr+Sn+Sb+Cu+
Co+Mn+Ni+V
	0.6232
	0.5mg/Nm3
	0
	0.4393
	0.6232
	0.4393
	-0.1839

	
	
	二噁英（mgTEQ/a）
	985
	0.1ng-TEQ/m3
	0
	985
	985
	985
	0

	
	无组织废气
	颗粒物
	1.2
	/
	0
	0
	0
	0.885
	+0.15

	
	
	氨
	0.08
	/
	0
	0
	0
	0.686
	+0.606

	
	
	硫化氢
	0.032
	/
	0
	0
	0
	0.094
	+0.062

	
	
	HCl
	0.002
	/
	0
	0.002
	0
	0.002
	0

	废水
	废水量（m3/a）
	52539
	52539
	0
	0
	0
	52539
	0

	
	COD
	20.8964
	20.8964
	0
	0
	0
	20.8964
	0

	
	SS
	10.4532
	10.4532
	0
	0
	0
	10.4532
	0

	
	氨氮
	1.8382
	1.8382
	0
	0
	0
	1.8382
	0

	
	总氮
	2.6228
	2.6228
	0
	0
	0
	2.6228
	0

	
	总磷
	0.1545
	0.1545
	0
	0
	0
	0.1545
	0

	一般工业固体废物
	废铁
	660
	660
	0
	0
	0
	660
	0

	
	废耐火砖
	800
	800
	0
	0
	0
	800
	0

	
	废包装材料
	2.2
	2.2
	0
	0
	0
	2.2
	0

	
	收尘滤袋
	15.69
	15.69
	0
	0
	0
	15.69
	0

	
	收集粉尘
	102.11
	102.11
	0
	0
	0
	102.11
	0

	
	废橡胶皮带
	25
	25
	0
	0
	0
	25
	0

	危险废物
	废机油
	27.14
	27.14
	0
	0
	0
	27.14
	0

	
	化验室废液
	4.5（含0.1t/a废试剂瓶）
	4.5（含0.1t/a废试剂瓶）
	0
	0
	0
	4.5（含0.1t/a废试剂瓶）
	0

	
	废油桶
	17.65
	17.65
	0
	0
	0
	17.65
	0

	
	除尘灰
	3560
	3560
	0
	0
	0
	3560
	0

	
	洗灰废水处理站污泥
	20
	20
	0
	0
	0
	20
	0

	
	洗灰废水处理站废弃过滤材料
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	
	飞灰吨包袋
	1800只/a
	1800只/a
	0
	0
	0
	1800只/a
	0

	
	飞灰除尘器滤袋
	1098条/3a
	1098条/3a
	0
	0
	0
	1098条/3a
	0

	
	废矿物油
	1.2t/2a
	1.2t/2a
	0
	0
	0
	1.2t/2a
	0

	
	废矿物油桶
	12只/2a
	12只/2a
	0
	0
	0
	12只/2a
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	154.75
	154.75
	0
	0
	0
	154.75
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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