句容市2026年三季度集中式饮用水源地
水质状况报告
一、监测点位：
句容市共设2个集中式饮用水源地，均属湖库型地表水水源，分别为北山水库和备用饮用水源句容水库，每月开展一次监测。
二、监测项目：
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。
三、评价方法：
地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
四、评价结果：
2026年7-9月，句容市2个县级以上集中式饮用水源地取水总量为840万立方米，达标率为100%，北山水库和句容水库取水口水质达到Ⅲ类水质标准要求。
句容市集中式饮用水源地水质达标情况
	序 号
	水源名称
（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数
	备注

	1
	北山水库取水口
	地表水
	达标
	-
	

	2
	句容水库取水口
	地表水
	达标
	-
	备用水源


